|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №2** **к Договору № \_\_\_****от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.** |
|  |  |
| **ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ** |
|  |  |
| **Заказчик** | **ТОО "Урихтау Оперейтинг"** |
| **Количество** | *15* |
| **Место поставки** | *150000000, Актюбинская область, месторождение Урихтау* |
| **Код ЕНС ТРУ** | 282512.300.000012 |
|  |  |
| **1. Краткое описание ТРУ** |  |
|  |  |
| **Наименование и краткая характеристика** | Кондиционер (сплит-система 9), настенный |
| **Дополнительная характеристика** | площадь охлаждения до 50 м2 |
| **Единица измерения** | комплект |
|  |  |
| **2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики** |
|  |  |
| **Описание товара** | Кондиционер настенный (сплит система) представляет собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением (с инсталяционным комплектом) |
| **Назначение** | для поддержания оптимальных климатических условии в помещениях |
| **Технические характеристики (основные параметры)** |  |
| **Тип**  | Электрическая. Класс А.  |
| **Вид кондиционера** | сплит-система |
| **Тип внутреннего блока** | настенный |
| **Режим работы кондиционера**  | охлаждение/обогрев |
| **Мощность** | 2,1-2,9 кВт  |
| **Рекомендуемая площадь помещения** | 21-30 м2 |
| **Хладагент**  | R 410A |
| **Напряжение сети**  | 220-240 В  |
| **Дистанционное управление** | пульт д/у |
|  |  |
| **Технические характеристики (дополнительные параметры)\*** |
| **Компрессор с инверторным мотором** | Да |
|  |  |
| **Комплектность ЗИП (обязательная комплектация)** |  |
| **Комплект для монтажа: не менее 5м медными трубами, кабелем, дренажными трубами, с кронштейном (вилка с заземлением 220В)** | Да |
| **Условия при поставке товаров** |  |
| **Условия поставки** | Поставка товара на условиях DDP. Товар должен быть новым или складского хранения не более 12 месяцев с момента выпуска. Гарантийный период: 12 месяцев.  |
|  |  |
| **3. Технические стандарты** |  |
|  |  |
| **Зарегистрирован в РК** |   |
| **Обозначение** | ГОСТ 26963-86 |
| **Номер документа** | 26963-86 |
| **Категория** | Межгосударственный стандарт |
| **Наименование** | Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия |
| **Область применения** | Настоящий стандарт распространяется на бытовые комнатные автономные кондиционеры с парокомпрессионной холодильной машиной и воздушным охлаждением конденсатора, предназначенные для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых и служебных помещениях, являющихся местом пребывания людей, и изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта. |
| **Разработчик** | СССР |
| **Страницы** | 36 |
| **МКС** | (23.120) Вентиляторы. Фены. Кондиционеры |
| **Статус** | Действует |
| **Приказ** | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 моля 1986 г. N 2252 |
| **Дата введения с** | 01.01.1988 |
| **Дата по** |   |
|  |  |