|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На патроны «сигнал охотника»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование услуг** | Патроны «сигнал охотника» |
| **4** | **Техническая характеристика**  | Размер: высота патрона 32мм; диаметр 17мм; толщина корпуса 1мм.Тип снаряда: патроны резьбовые Материал корпуса: алюминий Мощность: время горения заряда 3-5 сек; высота подъёма ракеты 30-50 м.Количество: 30 коробок |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**"Аңшы сигналы"картридждеріне**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | "Аңшы сигналы"картридждері |
| **4** | **Техникалық сипаттама**  | Өлшемі: картридждің биіктігі 32 мм; диаметрі 17 мм; корпустың қалыңдығы 1 мм.Снаряд түрі: бұрандалы патрондарКорпус материалы: алюминийҚуаты: жану уақыты заряд 3-5 сек; көтеру биіктігі зымыран 30-50 мСаны: 30 қорап. |