|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Фара ручная взрывозащищенная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование услуг** | Фара ручная взрывозащищенная  |
| **4** | **Техническая характеристика**  | Осевая сила света фары, кандел, не менее – 5000;Емкость аккумуляторной батареи, мА/ч – 6600Среднее время наработки на отказ светодиодов, не менее, час – 50000;Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, не менее, час – 14;Максимальное время подзарядки аккумулятора, час – 10;Габаритные размеры фары, мм: диаметр – 120Глубина (с ручкой) – 170Высота (с ручкой) – 210Срок службы фонаря, лет – 5; |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Жарылыстан қорғалған қол фарасы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | Жарылыстан қорғалған қол фарасы |
| **4** | **Техникалық сипаттама**  | Фараның осьтік жарық күші, кандел, кем дегенде-5000;Батарея сыйымдылығы, мА / сағ-6600Жарық диодтарының істен шығуының орташа уақыты, кемінде бір сағат – 50000;Батареяны зарядтамай үздіксіз жұмыс уақыты, кем дегенде, сағат – 14;Батареяны зарядтаудың максималды уақыты, сағат – 10;Фараның жалпы өлшемдері, мм: диаметрі-120Тереңдігі (тұтқасы бар) - 170Биіктігі (тұтқасы бар) - 210Шамның қызмет ету мерзімі, жыл – 5; |