|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На пломбы пластмассовые**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование услуг** | Пломбы пластмассовые  |
| **4** | **Техническая характеристика**  | Индикаторные пластиковые пломбы универсального типа производства Казахстан (сертификат соответствия), которые гарантируют максимальную степень защиты от попыток скрыть несанкционированный доступ, или вскрытие опломбированных объектов. Замок - нержавеющая сталь. Тщательно доработанная конструкция номерных индикаторов позволяет максимально защитить пластиковую пломбу от подделки, или скрытого снятия без повреждения.Уникальная рецептура пластика придает пломбе эластичность и прочность одновременно. Это препятствует самопроизвольному срабатыванию замкового механизма, высокая морозо- и жароустойчивость (диапазон температурных колебаний от -40 до +60 °C). Замковая часть защищена от воздействия с помощью температуры.Размер: общая длина 315 рабочая 220мм, Количество:1000 шт. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Пластмасса пломбаларға**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | пломба |
| **4** | **Техникалық сипаттама**  | Қазақстан өндірісінің әмбебап үлгісіндегі индикаторлық пластикалық пломбалар (сәйкестік сертификаты), олар рұқсатсыз кіруді жасыру әрекеттерінен немесе пломбаланған объектілерді ашудан қорғаудың ең жоғары дәрежесіне кепілдік береді. Құлып-тот баспайтын болат. Нөмір индикаторларының мұқият өңделген дизайны пластикалық пломбаны жалған немесе жасырын алып тастаудан зақымдалмай мүмкіндігінше қорғауға мүмкіндік береді.Пластмассаның бірегей формуласы пломбаға бір уақытта икемділік пен беріктік береді. Бұл құлыптау механизмінің өздігінен іске қосылуына жол бермейді, аязға және ыстыққа төзімділігі жоғары (температураның ауытқу диапазоны -40 - тан +60 °C-қа дейін). Құлыптау бөлігі температураның әсерінен қорғалған.Өлшемі: жалпы ұзындығы 315 жұмыс 220 ммСаны: 1000 дана |