**Техническая спецификация**

**На закупки** **блока предохранительных клапанов с переключающими устройствами (Далее-БПК)**

1. **Наименование**

1.1. Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими – 1 (один) комплект.

1. **Назначение**

2.2. БПК предназначены для защиты от механического разрушения газового сепараторы ГС-2 на ДНС избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка газообразной среды из системы с давлением сверх установленного. Клапан также должен обеспечивать прекращение сброса среды при восстановлении рабочего давления. Устройство переключающее необходимы для отключения одного предохранительного клапана и одновременно, без остановки рабочего процесса, подключение другого, а также при снятий одного клапана для проведения ежегодной тарировки.

1. **Состав БПК**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование** |
| **1** | Предоханительный клапан - СППК 4-25-40 17нж14нж – 2 штуки. |
| **2** | Переключающее устройство на входе- ПУ25-40 нж – 1 штуки |
| **3** | Переключающее устройство на выходе - ПУ50-16 нж – 1 штуки |
| **4** | Ответные фланцы с ПУ 50 -16 с крепежом сталь марки 13ХФА |
| **5** | Рабочая среда - попутный газ с содержанием Н2S до 6% |
| **6** | Климатическое исполнение – ХЛ1 |
| **7** | Давление настройки – 19 кгс/см² |

1. **Прочие условия**

4.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года выпуска.

4.2. Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара.

1. **Сроки поставки**
   1. С даты подписания договора в течение 90 календарных дней.
   2. Место поставки - Республика Казахстан, Актюбинская область, месторождение Урихтау, склад ТОО «Урихтау Оперейтинг».
2. **Условия оплаты** 
   1. Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после представления и подписания Сторонами оригиналов счетов-фактур и акта приемки товара.

**Начальник ОМ и Э Актаев Р. К.**

**Техникалық сипаттама**

**Ауыстырып қосқыш құрылғылары бар сақтандырғыш клапандар блогын (бұдан әрі-БПК)сатып алуға**

**1. Атауы**

1.1. Ажыратқыш құрылғылары бар қауіпсіздік клапандарының блогы - 1 (бір) жиынтық.

**2. Мақсаты**

2.2. БПК газдың механикалық бұзылуынан қорғауға арналған ГС-2 сепараторлары ДНС-да артық қысыммен, артық газ тәрізді ортаны жүйеден автоматты түрде шығару арқылы, орнатылған қысымнан тыс. Сондай-ақ, Клапан жұмыс қысымын қалпына келтірген кезде ортаның ағуын тоқтатуды қамтамасыз етуі керек. Ауыстыру құрылғысы бір қауіпсіздік клапанын ажырату үшін және бір уақытта, жұмыс процесін тоқтатпай, екіншісін қосу үшін, сондай-ақ жыл сайынғы ыдысты жүргізу үшін бір клапанды алу кезінде қажет.

3. **БПК құрамы**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Атауы** |
| **1** | Қауіпсіздік клапаны СППК 4-25-40 17нж14нж --2 дана. |
| **2** | Қіріс қосқыш құрылғысы - ПУ25-40 нж-1 дана |
| **3** | Шығыстағы қосқыш құрылғы - ПУ50-16 нж-1 дана |
| **4** | 13ХФА маркалы болат бекіткіші бар ПУ 50 -16 жауап фланецтері |
| **5** | Жұмыс ортасы-құрамында ілеспе газ Н2S 6 дейін % |
| **6** | Климаттық орындалуы-ХЛ1 |
| **7** | Орнату қысымы - 19 кгс/см2 |

**4. Басқа шарттар**

4.1. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте емес болуы керек.

4.2. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс.

**5. Жеткізу мерзімі**

5.1. Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде.

5.2. Жеткізу орны-Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Өріктау кен орны, "Өріктау Оперейтинг"ЖШС қоймасы.

**6. Төлем шарттары**

6.1. Төлем Тараптар шот-фактуралардың түпнұсқаларын және тауарды қабылдау актісін ұсынғаннан және оған қол қойғаннан кейін 30 (отыз) банк күні ішінде жүргізіледі.

**ОМ және Е бастығы Ақтаев Р. К.**