№ \_\_\_\_\_ Шартқа №2 қосымша"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(ОУ-5 көмірқышқылды өрт сөндіргіш)

**1. Жалпы ережелер**

1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, «Урихтау Оперейтинг» ЖШС өндірістік базасы Жаңажол вахталық кентінде орналасқан (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі - жеткізу орны) Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

**Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:**

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес сатып алушының талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

1.4. Өнім беруші жеткізілген Тауарға берілімдерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына және Тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Өнім беруші кепілдік мерзімі шеңберінде өз есебінен және қатер шегінде ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды жүзеге асыруға (не көрсетілген ауыстыру Тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы Тауардың барлық партиясын ауыстыруды жүргізуге) немесе шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде Тауардың мөлшері бойынша сәйкес келмеуге міндеттенеді.

1.5. Өнім беруші тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде Тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін Тауардың орамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Ыдыстың, қаптаманың және таңбалаудың құны Тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар не ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкессіздігі анықталса, Тауардың сапасыз немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы акт жасалады, онда барлық байқалған кемшіліктер көрсетіледі.

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін Тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көліктік және басқа да шығыстарды Өнім беруші төлейді.

1.8. Өнім беруші өткізілген тауар жаңа (**2025 жылдан ерте емес шығарылған**) және оған меншік құқығында тиесілі екендігіне, кепілге салынбағанына, тыйым салынбағанына, үшінші тұлғалардың дау нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді. Тауар бойынша берілетін құжаттар жарамды.

1.9. Жеткізілген Тауардың саны немесе ассортименті бойынша Тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе Шартқа Қосымшаларға қарсы айырмашылықтар анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін Тауардың жетіспейтін санын қосымша жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте Өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

**2. Талаптар, Тағайындау**

2.1. Тағайындалған сөндіру үшін жану-әр түрлі заттар мен материалдарды қоспағанда, жану жүргізілетін ауаның қол жоқ, сондай-ақ электр қондырғыларының кернеудегі 1000В, іштен жану қозғалтқыштарының, жанғыш сұйықтықтар.

2.2. Жұмыс принципі көмірқышқыл газын артық қысымменесыстыруға негізделген. Өшіру-іске қосу құрылғысын ашқан кезде СО2 сифон түтігі арқылы қоңырауға түседі. СО2 сұйытылған күйден қатты (қар тәрізді) күйге өтеді. Температура күрт төмендейді (-70 0С дейін). Көмірқышқыл газы жанып жатқан затқа түсіп, оны оттегінен оқшаулайды

2.3. Өрт сөндіргіш көмірқышқыл газы

2.3.1. өрт сөндіргіш корпусы;

2.3.2. өшіру клапаны;

2.3.3. өрт сөндіргішті іске қосуға арналған маховичок;

2.3.4. қоңырау-қар жасаушы;

2.3.5. Нұсқаулық жазу;

2.3.6. өрт сөндіргішті тасымалдауға арналған тұтқа.

2.4. **ОУ-5 сипаттамалары:**

1. ОУ-5 өрт сөндіргішінің жалпы салмағы 14 кг құрайды.

2. Бұл қашықтық "Е" класындағы өртті сөндіру кезінде де, басқа типтегі өрттермен күресу кезінде де қолдану қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ең алдымен, бұл ең үлкен қауіп төндіретін көлемді жалын тілдерімен өртке қатысты.

3. Зарядтың жалпы ұзақтығы-кемінде 9 сек. Бұл дегеніміз, көрсетілген кезеңде барлық ӨСЗ қоры толығымен жұмсалады. Құрылғының тиімділігін ескере отырып, бұл уақыт орташа қарқындылықтағы өрттің бастапқы кезеңін басу үшін жеткілікті.

4. ӨСЗ зарядының массасы 3,5 кг құрайды. бұл жағдайда біз ou корпусының ішіндегі сұйық күйдегі СО2 туралы айтып отырмыз. Газ күйіне ауысқан кезде жұмыс заты көлемі едәуір артады.

5. Құрылғы қоршаған ауаның температурасы -40-тан +50 °C-қа дейінгі температурада отпен тиімді күресуге қабілетті.

6. Құрылғы В, С, Е өрт кластарымен күресуге арналған. "А" класындағы заттар тұтанған кезде құрылғы қатты материалдар ауа кірген кезде ғана жануға қабілетті болған жағдайда ғана тиімді болады. Оттегісіз жанатын қатты қосылыстар үшін құрылғылардың бұл түрі жақсы емес.

Ескертпе: тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

Өнімді сәйкестікке сертификаттау: ҚР СТ 1487-2006

|  |  |
| --- | --- |
| **"Тапсырыс беруші"** | **"Жеткізуші"** |
| **Бас директор**  **"Урихтау Оперейтинг" ЖШС**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Умиров А. С.** |  |