**№2 Қосымша**

 **шартқа № \_\_\_**

**бастап "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_қ.**

**Техникалық ерекшелік**

1. **Жалпы талаптар**

 Жеткізуші жеткізуді жүзеге асыруы керек тауардың, бірге монтаждаумен.

1. **Жеткізу көлемі келесі компоненттерді қамтуы керек:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы** | **К-ша дана** |
| Эжарықдиодты кран модульдер негізінде Absen | 1 |

1. **Қойылатын талаптар экрану жарықдиодты шамЖҚҚ.**
	1. Жарықдиодты экран мыналардан тұруы керекветодиодтых ішкіх модульдероған P1,86 Premium, жаңартылғаной герцовкжәне 3840 Гц өлшемімен 320\*480 мм таңбалары Absen, арнайы қаңқаға орнатылған.
	2. Жалпы размер жұмыс орнындағы экрана жарықдиодты шамақо кем дегенде болуы керек 3250\*1970 мм.
	3. Жарықдиодты модуль параметрлері:

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметрлері** | **CP1.8** |
| **Физикалық****параметр** | Түрі жарықдиодты шамдар | Қара SMD1515 |
| Қадам пиксельді (мм) | 1.86 |
| Панельдің ажыратымдылығы(Ш\*В, мм) Рұқсат | 320×480×55 |
| Рұқсат панельдер | 172x258 |
| Салмақ пикселдер саны (кг) | 2.5 |
| Модуль өлшемі (W \* H, мм) | 320×160 |
| **Оптоэлектрондық****параметр** | Жарықтық (ұат) | 500 |
| Жиілік жаңартулар (Гц) | 3840 |
| Реңктер сұр (бит) | 14 |
| Бұрыш шолу (І/І, °) | 160/140 |
| Тұтынылатын қуат (макс./орташа мән, Вт/м2) | 320/107 |
| **Параметрлері****қолдану аясы** | Температура сақтау (°C) | ﹣ 40~﹢ 60 |
| Жұмыс температура (°C) | ﹣ 10~﹢ 40 |
| Ылғалдылық кезінде сақталғанда (RH) | 10﹪ ~85﹪ |
| Жұмыс ылғалдылық (RH), % | 10﹪ ~80﹪ |
| Сыныбы қорғау IP | IP40/IP21 |
| Сертификат | CCC, FCC, ETL, CE, RoHS |

1. **Жеткізушіге қойылатын талаптар.**
	1. Жеткізуден кейін тауардың жүргізу монтаждау экранал жарықдиодты конференц залда мекенжайы бойынша "Өріктау Оперейтинг" ЖШС, қала Ақтөбе, Даңғыл Тәуелсіздік, 7в, 4 қабат.
2. **Жеткізу орны мен шарттары:**

DDP жеткізу шарттары қ. Ақтөбе, Даңғыл Тәуелсіздік, 7в, 4 қабат.

|  |  |
| --- | --- |
| **ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**Өндіріс жөніндегі директор"Өріктау Оперейтинг" ЖШС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Исмагулов М.Б.** | **ЖЕТКІЗУШІ:** |