**Приложение №2**

**к Договору № \_\_\_**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_г.**

**Техническая спецификация**

1. **Общие требования**

Поставщик должен произвести поставку товара, с монтажом.

1. **Комплект поставки должен включать в себя следующие компоненты:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **К-во шт.** |
| Экран светодиодный на базе модулей Absen | 1 |

1. **Требования к экрану светодиодному.** 
   1. Экран светодиодный должен состоять из светодиодных внутренних модулей P1,86 Premium, повышенной герцовки 3840 Гц размером 320\*480 мм марки Absen, установленных в специальный каркас.
   2. Общий размер рабочей области экрана светодиодного должен быть не менее 3250\*1970 мм.
   3. Параметры светодиодного модуля:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры** | | **CP1.8** |
| **Физический**  **параметр** | Тип светодиода | Черный SMD1515 |
| Шаг пикселя (мм) | 1.86 |
| Разрешение панели (Ш\*В, мм) Разрешение | 320×480×55 |
| Разрешение панели | 172x258 |
| Вес пикселей (кг) | 2.5 |
| Размер модуля (Ш \* В, мм) | 320×160 |
| **Оптоэлектронный**  **параметр** | Яркость (нит) | 500 |
| Частота обновления (Гц) | 3840 |
| Оттенки серого (бит) | 14 |
| Угол обзора (В/В, °) | 160/140 |
| Потребляемая мощность (макс./среднее значение, Вт/м2) | 320/107 |
| **Параметры**  **применения** | Температура хранения (°C) | ﹣ 40~﹢ 60 |
| Рабочая температура (°C) | ﹣ 10~﹢ 40 |
| Влажность при хранении (RH) | 10﹪ ~85﹪ |
| Рабочая влажность (RH), % | 10﹪ ~80﹪ |
| Класс защиты IP | IP40/IP21 |
| Сертификат | CCC, FCC, ETL, CE, RoHS |

1. **Требования к поставщику.**
   1. После поставки товара произвести монтаж экрана светодиодного в конференцзале по адресу ТОО "Урихтау Оперейтинг" г. Актобе, Проспект Тауелсиздик, 7в, 4 этаж.
2. **Место и условия поставки:**

Условия поставки DDP г. Актобе, Проспект Тауелсиздик, 7в, 4 этаж.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Директор по производству  ТОО «Урихтау Оперейтинг»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Исмагулов М.Б.** | **ПОСТАВЩИК:** |