Приложение №2 к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Противоскользящие накладки для обуви)

1. **Общие положения**
	1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

* 1. Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно настоящей технической спецификации.
	2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).
	3. Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.
	4. Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.
	5. Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки.
	6. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.
	7. Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2025 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.
	8. В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.
1. **Требования средствам индивидуальной защиты**

**Противоскользящие накладки для обуви**

Победит или карбид вольфрама - сверхпрочный материал. Он не стирается даже на асфальте и лучше врезается в лед, чем обычная сталь. Благодаря этому, ледоходы для обуви с победитовыми шипами более эффективны и долговечны. Шипы из победита сделаны без запаса на износ, так что они чуть меньше, чем сталь или звезды, и ходить с ними комфортнее. Кроме того, ледоходы Актив 8х8 ПЛЮС подходят для использования на взрывоопасных объектах. Ведь и победит, и специальный алюминиевый сплав корпуса шипов искробезопасны, что подтверждают результаты испытаний. Материал основы ледоступов Актив 8х8 ПЛЮС - морозостойкая литьевая резина, прочная и эластичная. Поэтому насадки 8х8 хорошо тянутся, плотно сидят на обуви [р-р 36-45] и не рвутся даже под серьезными нагрузками. Прямоугольное в сечении рифление лучше, чем округлое, цепляет за шероховатости льда. Также в этих накладках для обуви предусмотрены удобные язычки спереди и сзади

**Порядок эксплуатации:**

Ледоходы фиксируются на обуви за счет упругих свойств резины. Передняя часть, в которой 6 шипов, надевается на носок. Затем задняя часть, где два шипа, натягивается и цепляется резиновой петлей за пятку обуви.

Технические параметры:

1. Материал основы - эластичная и морозостойкая резина
2. Материал шипов – победит, алюминиевый сплав Д16
3. Изделие полностью искробезопасно.
4. Количество шипов - 16 штук на пару.
5. Универсальный размер с 36 по 45, легко одевать и снимать на обувь
6. Наличие усиленного рифления для улучшения сцепления
7. Вес одной пары ~ 135 грамм

**Срок хранения, эксплуатации, гарантийный срок:**

Срок хранения изделий не ограничен

Срок эксплуатации – не менее 12 мес.

Гарантийный срок – не менее 6 мес.

**Примечание:** при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества. Подтверждение/результаты испытаний на искробезопасность победит и специального алюминиевого сплава корпуса шипов.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Директор по производству****Исмагулов М.Б.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поставщик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |