Қосымша №2 к Шартқа №\_\_\_

бастап "\_\_\_\_" желтоқсан 2025 қ.

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

**жерлерді қалпына келтіру және қалпына келтіру жұмыстарына**

Тапсырма беру үшін негіздеме:

Өріктау Оперейтинг" ЖШС ТЖҚ сатып алуларының 2025 жылға арналған жылдық жоспары;

Өріктау кен орны Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында орналасқан

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 280 км жерде.

Мұнайлы-газды аймақтың бұл бөлігінде Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ (солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (оңтүстік-батысқа қарай 7-8 км) мұнай және газ кен орындары бұрын ашылып, игеріліп жатыр. . Мұнда мұнай және газ кен орындарының ашылуымен ауданда мұнай-газ өнеркәсібінің инфрақұрылымы белсенді түрде қалыптасуда. Жаңажол, Кеңқияқ, Қожасай және Әлібекмола мұнай кен орындары абаттандырылды, жаңа автомобиль және теміржолдар салынды, мұнайшылардың, бұрғылаушылардың, құрылысшылардың вахталық поселкелері құрылды, мұнай және газ құбырлары тартылды. Өріктау кен орнынан оңтүстік-шығысқа қарай 15 км қашықтықта Жаңажол газ өңдеу зауыты орналасқан.

Алматы-Мәскеу және Атырау-Астана екі теміржол магистралімен жалғасатын Жаңажол-Жем теміржолы Өріктау кен орнынан 15 шақырым қашықтықта орналасқан. Бұл екі темір жол магистралі Қандығаш станциясы маңында қиылысады. Аудандағы автомобиль жолдарының желісі Жаңажол автожолымен ұсынылған – Ақтөбе 3 техникалық санаттағы, ұзындығы 280 км және Жем– Ақтөбе автожолы III- IV техникалық санаттағы, ұзындығы 200 км.

Ауданда "Актобеэнергосистема" ААҚ-на қарасты кернеуі 110, 35, 6 кВТ электр беру желілерінің дамыған желісі бар.

Өңірдегі құбыр көлігі Кеңқияқ және Жаңажол игеріліп жатқан мұнай және газ кен орындарынан тартылған мұнай және газ құбырлары жүйесімен ұсынылған.

Ауданның гидрографиясы Темір, Жем, Атжақсы өзендерімен берілген. Жем өзені Өріктау кен орны аумағының орта бөлігімен өтеді.

Орографиялық тұрғыдан сипатталған аумақ нашар топырақтарда сирек кездесетін өсімдіктері бар қыратты жазық болып табылады және мал жаю үшін пайдаланылады. Жем өзенінің жайылмасы даламен салыстырғанда бай өсімдік жамылғысына ие.

Өңірдің климаты континенттік, жазы ыстық, құрғақ, қысы суық, қары аз. Жылдық саны 315-358 мм құрайды. Қар жамылғысы әдетте қараша-желтоқсан айларында қалыптасады және сәуір айының ортасына дейін созылады. Ең суық орташа айлық температура

қаңтар айының айлары – 15,6оС құрайды, максималды температура - 43 оС жетеді

Ең жылы ай -шілде, орташа айлық температура +21,4°C, максималды температура +43 °C дейін жетеді.

Басым желдер жазда батыстан және солтүстік-батыстан, ал қыста шығыстан және оңтүстік-шығыстан соғады.

Мердігерге қойылатын талаптар:

1. Мердігер шарт жасалғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде "Өріктау Оперейтинг" ЖШС Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бөліміне келесі құжаттарды тапсыруға міндетті:

1) қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан өткені және білімін тексергені туралы куәлігі (негізгі мамандығы бойынша өз бетінше жұмыс істеуге рұқсат), өрт-техникалық минимумы, өнеркәсіптік қауіпсіздік (оның ішінде H2S курсы бойынша) қоса берілген жұмыстарды орындауға тартылған Мердігер қызметкерлерінің тізімінің көшірмесі.;

2) жұмыстарға тартылатын арнайы техниканы тіркеу туралы куәліктердің көшірмелері;

3) "Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисінің көшірмесін ұсынуға міндетті. тұлғалар;

4) "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартының көшірмесін ұсынуға міндетті;

2. Осы техникалық сипаттаманың 1-тармағына сәйкес уақтылы ұсынылмаған немесе тиісті түрде ресімделмеген құжаттар ұсынылған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігердің қызметкерлеріне Тапсырыс берушінің объектілеріне кіруден бас тартуға, 8.3.2-тармаққа сәйкес Мердігерге қатысты әрекеттерді қолдануға құқылы. Келісім-шарт (мердігердің өз міндеттемелерін бұзуы) және Мердігердің Келісім-шарт талаптарын елеулі түрде бұзуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасының талаптарын орындамауы салдарынан Келісімшартты бұзу бойынша шараларды бастау.

Тапсырманың құрамы:

3. Объектінің орналасқан жері.

3.1. Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, кен орны

Өріктау.

4. Жұмыс түрлері

4.1. Өріктау кен орнындағы (ДНС - ПУН Әлібекмола мұнай құбырының аумағы, АГЗУ–4 - ДНС мұнай құбыры және газ құбыры, кіреберіс жолдары бар ұңғымалардың аумақтары, техногендік сипаттағы бұзылған жерлердің аумақтарын (бұдан әрі - ТНЗ) техникалық қалпына келтіру. рұқсат етілмеген жолдарды, жарылыс орындарын қалпына келтіру (егер бар болса) Өріктау кен орнында жалпы ауданы – 20 Га.

4.2. Мелиорацияның техникалық кезеңі жүргізілген барлық учаскелерде биологиялық мелиорация.

5. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмысты бастау – Тапсырыс берушіден жазбаша өтініш түскен күннен бастап 7 күнтізбелік күн ішінде;

Қызметтерді көрсетудің аяқталуы – 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін5 жылдың.

6. Жұмыстарды орындау үшін негіздеме:

6.1. МЕМСТ 17.5.1.02-85 "Табиғатты қорғау. Жердің. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру үшін жіктеу"

6.2. Шарт.

6.3. Осы техникалық тапсырма.

7. Жұмыстардың құрамы:

7.1. Рекультивацияланатын аумақтарды қалдықтардан (ҚТҚ, құрылыс қалдықтары, ластанған топырақ) тазарту, бұл ретте қалдықтарды кәдеге жарату (орналастыру, кәдеге жарату, бөгде мамандандырылған ұйымдарға беру) әдістері туралы анықтамаларды ұсыну қажет.

7.2. Топырақты қайтару:

7.3. ТНЗ аумақтарының бетін тегістеу

7.4 Көпжылдық шөптерді жырту, тырмалау, домалату, тыңайту, себу.

7.5. Жоңышқа, эспарцет, беде, астық тұқымдас (тізімнің бірі) сияқты көпжылдық шөптерді отырғызу.

7.6 Бір реттік суаруды қамтамасыз ету.

8. Мердігерге қойылатын негізгі талаптар:

Қызметтерді көрсету кезінде мыналарды қамтамасыз ету қажет:

8.1. Жобалық шешімдерге сәйкес барлық жұмыстарды орындау, сондай-ақ ҚТҚ мелиорациялау жобасында қарастырылған барлық кезеңдерді орындау

8.2 Қалдықтарды мамандандырылған контейнерлерге және т.б. жинауды ұйымдастыру.

8.3 Жер жыртуды кемінде 25 см тереңдікте жүргізу;

8.4. Минералды тыңайтқыштарды енгізу 1 гектарға 0,5 тоннадан кем емес;

8.5. Тұқым себу нормасы 1 гектарға кемінде 30 кг;

8.6 Бмердігер қызмет көрсетудің барлық уақытында өзін тұрғын үймен, тамақпен және медициналық көмекпен, сондай-ақ электр қуатымен, сумен және байланыспен, персоналды жұмыс орнына дейін және кері жеткізумен қамтамасыз етуі керек.

8.7. Мердігер өзін қажетті мамандандырылған және басқа жабдықтармен, сондай-ақ жұмысты орындау үшін жанар-жағармай материалдарымен және басқа да қажетті материалдармен қамтамасыз етуі керек.

9. Көрсетілген Қызметтердің нәтижелерін тапсыруға қойылатын талаптар:

9.1. Жұмыстарды аяқтағаннан кейін қалпына келтірілген жерлерді қабылдау-тапсыру жұмыстары жүргізілуі керек бастықпен "Өріктау Оперейтинг" ЖШС ЦДНГ Актіні құрастырумен.