**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ ж.**

**№\_\_\_ шартқа**

**қосымша №2**

**Газ анализаторың алуға қатысты**

**Техникалық сипаттама**

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Электрохимиялық датчигі бар газ дабылы, H2S 0-50 ppm. Құрылғының күйіне байланысты үш түсті жарықтандырылған жеке СКД дисплейі. Магниттік көрсеткіш арқылы теңшеуге қол жеткізу. 4-20мА шығыс сигналы, 3 бағдарламаланатын релелік Шығыс (2 дабыл шегі, 1-ақаулық), аспап шкаласы 0-100%. IP66, жұмыс температурасы-40oC....+65oC. Жарылыстан қорғау дәрежесі 1ExdIICT5. 2 x M20 пайдаланылмаған саңылауларда тығындары бар кабель саңылаулары, LM25 коррозияға төзімді боялған (сары) алюминий қорытпасынан жасалған трансмиттер корпусы. Газ сенсорының корпусы тот баспайтын болаттан жасалған. Ауа-райының әсерінен қорғайтын қақпақ. Газ талдағыштар бастапқы тексерумен және ҚР МӨЖ Тізіліміне енгізілуі тиіс.

Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек, шығарылған күні 2024 жылдан ерте емес.

Тауарға кепілдік кемінде 12 ай.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:** «Өріктау Оперейтинг» ЖШСӨндіріс директоры\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М. Б. Исмагулов** | **Жеткізуші:** |

**Приложение №2**

**к договору № \_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.**

**Техническая спецификация**

**по закупке: Газоанализатор**

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

Газосигнализатор с электрохимическим втычным датчиком, H2S 0-50 ppm. Пользовательский ЖК-дисплей с трехцветной подсветкой в зависимости от состояния прибора. Доступ для настройки с помощью магнитного указателя. Выходной сигнал 4-20мA, 3 программируемых релейных выхода (2порога сигнализации, 1-неисправность), шкала прибора 0-100%. IP66, рабочая температура -40oC....+65oC. Степень взрывозащиты 1ExdIICT5. 2 x M20 отверстий под кабель с заглушками на неиспользуемых отверстиях, корпус трансмиттера из коррозионностойкого окрашенного (желтого цвета) алюминиевого сплава LM25. Корпус датчика газа выполнен из нержавеющей стали. Колпак защиты от погодных воздействий. Газоанализаторы должны быть с первичной поверкой и внесены в Реестр СИ РК.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата выпуска не ранее 2024 года.

Гарантия на товар не менее 12 месяцев.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** ТОО «Урихтау Оперейтинг»Директор по производству\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М. Б. Исмагулов** | **ПОСТАВЩИК:** |