[bookmark: _Hlk181379657]Приложение №2 
к договору № ______
от «___» _____________ 202__г. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Номер строки плана
	Наименование 
	Краткая характеристика
	Дополнительная характеристика
	Требуемый объем, тн

	4 Т
	Ингибитор коррозии для газа
	Ингибитор коррозии для защиты оборудования от коррозии для добычи сырого газа, трубопроводов и газопровода, а также оборудования УОГ, КУУГ
	Ингибитор коррозии для Урихтау горизонт КТ-I
	27,2



	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
	Ингибитор коррозии для предотвращения образования коррозии, предназначенный для замедления или предотвращения коррозионного разрушения металлических поверхностей по СТ РК 2586-2014 «Ингибиторы коррозии для защиты нефтяного и нефтепромыслового оборудования, технические условия».
Требование к поставщику (исполнителю):
После подписание договора Исполнитель осуществляет отбор проб, лабораторные исследования, подбор (разработку) реагента, лабораторные испытания с последующим внедрением реагента по результатам подтвержденной эффективности;
Поставка, погрузочно-разгрузочные работы (ПРР), доставка осуществляется до объекта ДНС Заказчика силами Исполнителя. Стоимость доставки и ПРР должны быть включена в цену товара;
Место поставки товаров: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау, объект ДНС.
Требования к продукции: 
Прозрачная однородная бесцветная жидкость от светло-желтого до темного коричневого цвета;
Агрегатное состояние – жидкость;
Массовая доля сухого остатка составляет не менее 12,0 % масс.;
Плотность при 20оС равна 800 ÷ 1020 кг/м3; 
Вязкость кинематическая не более 30 мм2/с при 20ºС;
Температура застывания не выше -400С;
Температура кипения около +60 ≈ +70 ºС;
Растворимость – растворим в воде при + 20ºС;
Продукт должен соответствовать требованиям пожароопасной нормы и иметь класс опасности не более – 3-го класса;
Эффективная дозировка реагента на рабочих средах на месторождениях ТОО «Урихтау Оперейтинг»  не более – 25/50 грамм на 1 м3;
Ингибитор коррозии должен обеспечивать не менее 90–95% эффективной защиты по замеру фоновой скоростью коррозии, при удельной эффективной дозировке 25–50 г/м3 зафиксированной в ходе опытно-промышленных испытаний (ОПИ).
Маркировка в соответствии ГОСТ 1510–2022;
Маркировка потребительской тары по ГОСТ 1510–2022;
Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192;
Вся упаковка, упаковочный материал и тара, используемая при упаковке, должны быть разрешены к применению органами государственной санитарно-эпидемиологической службой Республики Казахстан и соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022;
Вместимость тары от 200 дм3 до 230 дм3;
На момент поставки – дата изготовления партии химического реагента не должна превышать 30 дней.
Срок годности ингибитора коррозии должна быть не позднее 12 месяцев со дня поставки на склад Заказчика.

	ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ

	Требование о предоставлении потенциальными поставщиками в составе тендерной заявки сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара
	Да (В случае указания данного требования, участник закупки должен будет в обязательном порядке указать данные по марке/модели поставляемых товаров).

	Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок
	

	Требование о предоставлении разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с указанием на соответствующую(ие) лицензию(и) и иные разрешительные документы, а также виды (подвиды) деятельности, подлежащих разрешению (лицензированию) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
	Да (Участник закупки предоставляет копии всех документов, предусмотренных требованиями закупочной документации).

	Иные требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан
	

	Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемых работ или услуг отдельному потенциальному поставщику либо производителю
	

	Требование о предоставлении потенциальными поставщиками образцов закупаемых товаров до даты вскрытия тендерных заявок, а также порядок и методика оценки соответствия образцов товаров технической спецификации Заказчика
	

	[bookmark: _Hlk181114334]Требование к квалификации потенциальных поставщиков, определенное в пилотной закупочной категорийной стратегии
	Участник закупки предоставляет копии документов;
опыт работы в отрасли не менее 5 лет;
наличие производственной базы;
наличие производственной базы;
наличие квалифицированного персонала.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

	Государственные и межгосударственные стандарты (зарегистрированные в РК)
	Наименование
	Обозначение

	
	Ингибиторы коррозии для защиты нефтяного и нефтепромыслового оборудования, технические условия
	СТ РК 2586-2014

	Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)
	Наименование
	Обозначение

	
	
	

	НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Нормативно-техническая документация
	Наименование
	Зарегистрирован в РК / Не зарегистрирован в РК

	
	
	

	ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

	Наименование
	На скольких страницах

	
	









«__» ________ 202__ ж.
№___ шартқа
қосымша №2

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
	Жоспар тізіміндегі нөмірі
	Атауы
	Қысқаша сипаттамасы
	Қосымша сипаттамасы
	Қажетті көлем, тн

	4 Т
	Газға арналған коррозия ингибиторы
	Шикі газ өндіруге арналған жабдықтарды, құбырларды және газ құбырларын, сондай-ақ ГКҚ және ГКЕаТ жабдықтарын коррозиядан қорғауға арналған коррозия ингибиторы.
	Өріктау горизонт КТ-I кен орнына арналған коррозия ингибиторы
	27,2



	Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары
	СТ РК 2586-2014 «Мұнай және мұнай кәсіпшілік жабдықтарын қорғауға арналған коррозия ингибиторлары. Техникалық шарттар» стандартына сәйкес металл беттердің коррозиялық бұзылуын баяулатуға немесе болдырмауға арналған коррозия ингибиторы.
Жеткізушіге (Орындаушыға) қойылатын талаптар:
Шартқа қол қойылғаннан кейін Орындаушы сынамалар алуды, зертханалық зерттеулер жүргізуді, реагентті іріктеуді (әзірлеуді), зертханалық сынақтарды жүргізуді және тиімділігі расталғаннан кейін реагентті енгізуді жүзеге асырады;
Жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары (ТТЖ) және тасымалдау Орындаушының күшімен Тапсырыс берушінің ДНС нысанына дейін жүзеге асырылады. Жеткізу және ТТЖ шығындары тауар бағасына енгізілуі тиіс;
Тауарды жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Урихтау кен орны, ДНС нысаны.
Өнімге қойылатын талаптар:
Ашық сары түстен қою қоңыр түске дейінгі мөлдір, біртекті сұйықтық;
Агрегаттық күйі – сұйықтық;
Құрғақ қалдықтың массалық үлесі кемінде 12,0 %;
20°С температурадағы тығыздығы 800–1020 кг/м³;
20°С температурадағы кинематикалық тұтқырлығы 30 мм²/с аспайды;
Қату температурасы минус 40°С-тан жоғары емес;
Қайнау температурасы шамамен +60°С – +70°С;
Ерігіштігі – +20°С температурада суда ериді;
Өнім өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы және қауіптілік класы 3-кластан жоғары болмауы тиіс;
«Урихтау Оперейтинг» ЖШС кен орындарының жұмыс орталарында реагенттің тиімді дозалануы 1 м3 газға 25–50 грамнан аспауы тиіс;
Коррозия ингибиторы тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар (ТӨС) барысында расталған 25–50 г/м3 тиімді үлестік дозалау кезінде фондық коррозия жылдамдығымен салыстырғанда кемінде 90–95 % қорғаныс тиімділігін қамтамасыз етуі тиіс;
Таңбалау ГОСТ 1510-2022 талаптарына сәйкес болуы тиіс;
Тұтынушылық ыдыстың таңбалануы ГОСТ 1510-2022 талаптарына сәйкес болуы тиіс;
Көліктік таңбалау ГОСТ 14192 талаптарына сәйкес болуы тиіс;
Қаптау кезінде қолданылатын барлық қаптама, қаптама материалдары және ыдыстар Қазақстан Республикасының мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдарының қолдануына рұқсат етілген және ГОСТ 1510-2022 талаптарына сәйкес болуы тиіс;
Ыдыс сыйымдылығы 200 дм³-тен 230 дм³-ке дейін;
Жеткізу сәтінде химиялық реагент партиясының шығарылған күні 30 күннен аспауы тиіс;
Коррозия ингибиторының жарамдылық мерзімі Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс.

	САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ

	Ықтимал жеткізушілерге конкурс шеңберінде тауардың маркасы / моделі, өндірушінің атауы және тауардың шыққан елі туралы ақпарат ұсынуға қойылатын талап
	Иә (осы талап көрсетілген жағдайда, сатып алуға қатысушы жеткізілетін тауарлардың маркасы/моделі бойынша деректерді міндетті түрде көрсетуге тиіс болады).

	Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат
	

	Қазақстан Республикасының рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатты (лицензияны) және рұқсат етілетін (лицензияланатын) қызметтің түрлерін (кіші түрлерін) беруге қойылатын талаптар
	Иә (Сатып алуға қатысушы сатып алу құжаттамасының талаптарында көзделген барлық құжаттардың көшірмелерін ұсынады).

	Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа талаптар
	

	Сатып алынатын тауардың жеке жеткізушіге немесе өндірушіге тиесілігін анықтайтын сипаттамалардың көрсеткіші бар
	

	Ықтимал жеткізушілерге конкурстар ашылатын күнге дейін сатып алынған тауарлардың үлгілерін ұсынуға қойылатын талап
	

	Пилоттық сатып алу санаттық стратегиясында айқындалған әлеуетті өнім берушілердің біліктілігіне қойылатын талап
	Сатып алуға қатысушы құжаттардың көшірмелерін ұсынады;
Саладағы жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл;
Өндірістік базасының болуы;
 Білікті персоналдың болуы.

	ТЕХНИКАЛЫҚ СТАНДАРТТАР

	Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар 
(ҚР тіркелген)
	Атауы
	Белгілеуі

	
	Мұнай және мұнай кәсібі жабдығын қорғауға арналған тотығуды бәсендеткіштер. Техникалық шарттар
	ҚР СТ 2586-2014

	Халықаралық стандарттар 
(ҚР -да тіркелмеген)
	Атауы
	Белгілеуі

	
	 
	

	НОРМАТИВТІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР

	Нормативтік және техникалық құжат
	Атауы
	ҚР тіркелген / ҚР -да тіркелмеген

	
	
	

	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАҒА ҚОСЫМШАЛАР

	Атауы 
	Неше бет

	
	



Приложение №1
к Технической спецификации

График поставки 
Ингибитора коррозии для газа
	Год поставки
	Сроки поставки
	Ед. изм.
	Объем партии поставок

	2026 г
	После подписания Договора по письменному уведомлению Заказчика в течение календарного года, при этом срок осуществления поставки в течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.
	тонна
	1,0

	Итого за 2026 г.
	тонна
	1,0

	2027 г
	По письменному уведомлению Заказчика в течение календарного года, при этом срок осуществления поставки в течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.
	тонна
	1,7

	Итого за 2027 г.
	тонна
	1,7

	2028 г
	По письменному уведомлению Заказчика в течение календарного года, при этом срок осуществления поставки в течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.
	тонна
	7,1

	Итого за 2028 г.
	тонна
	7,1

	2029 г
	По письменному уведомлению Заказчика в течение календарного года, при этом срок осуществления поставки в течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.
	тонна
	8,1

	Итого за 2029 г.
	тонна
	8,1

	2030 г
	По письменному уведомлению Заказчика в течение календарного года, при этом срок осуществления поставки в течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.
	тонна
	9,3

	Итого за 2030 г.
	тонна
	9,3



	

№1 қосымша
техникалық сипаттамаға

Газға арналған 
коррозия ингибиторының жеткізу кестесі
	Жеткізу жылы
	Жеткізу мерзімі
	Өлшем бірлік
	Жеткізу партиясының көлемі

	2026 ж.
	Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы негізінде күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте жеткізу мерзімі Тапсырыс берушіден өтінім алынған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауға тиіс.
	тонна
	1,0

	Жалпы қосындысы 2026 ж.
	тонна
	1,0

	2027 ж.
	Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы негізінде күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады, бұл ретте жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімін алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауға тиіс.
	тонна
	1,7

	Жалпы қосындысы 2027 ж.
	тонна
	1,7

	2028 ж.
	Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы негізінде күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады, бұл ретте жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімін алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауға тиіс.
	тонна
	7,1

	Жалпы қосындысы 2028 ж.
	тонна
	7,1

	2029 ж.
	Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы негізінде күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады, бұл ретте жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімін алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауға тиіс.
	тонна
	8,1

	Жалпы қосындысы 2029 ж.
	тонна
	8,1

	2030 ж.
	Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы негізінде күнтізбелік жыл ішінде жүзеге асырылады, бұл ретте жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімін алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауға тиіс.
	тонна
	9,3

	Жалпы қосындысы 2030 ж.
	тонна
	9,3





Приложение №2
к Технической спецификации

Обязательства Поставщика:
1. Совместно с Заказчиком осуществлять мониторинг эффективности ингибиторной защиты нефтепромыслового оборудования за каждый квартал, путем установки контрольных купонов на узлах контроля коррозии и составления карты очагов коррозионной активности, в течение всего периода применения ингибитора. Заказчик организовывает посещение объектов совместно со специалистами Поставщика для проведения необходимых химических анализов и осмотра нефтепромыслового оборудования. Составлять акты по результатам осмотра совместно с представителями Заказчика. Направлять ежеквартальные технические отчеты с результатами защиты нефтепромыслового оборудования и соответствующими рекомендациями.
2. При проведении мониторинга работы реагента, поставщик должен использовать полностью собственные расходные материалы и оборудование.

№2 қосымша
техникалық сипаттамаға
Өнім берушінің міндеттемелері: 
1. Тапсырыс берушімен бірлесіп, ингибиторды қолданудың барлық кезеңі ішінде әр тоқсан сайын коррозияны бақылау тораптарына бақылау купондарын орнату және коррозиялық белсенділік ошақтарының картасын жасау арқылы мұнай кәсіпшілік жабдықтарын ингибиторлық қорғаудың тиімділігін мониторингтеу жүргізіледі. Тапсырыс беруші Поставщик мамандарымен бірлесіп, қажетті химиялық талдаулар жүргізу және мұнай кәсіпшілік жабдықтарын тексеру үшін объектілерге баруды ұйымдастырады. Тексеру нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші өкілдерімен бірлесіп актілер жасалады. Мұнай кәсіпшілік жабдықтарын қорғау нәтижелері және тиісті ұсынымдармен бірге тоқсан сайынғы техникалық есептер ұсынылады.
2. Тотығуды бәсендеткіштің жұмысына мониторинг жүргізу кезінде Өнім беруші өзінің шығын материалдары мен жабдықтарын толық пайдалануы тиіс.









Приложение №3
к Технической спецификации

1. Поставленный ингибитор коррозии при приемке подлежит проведению входного контроля и будет принят только в случае получения положительных результатов входного контроля со стороны Заказчика (Заказчик вправе для входного контроля привлечь аккредитованную лабораторию и проводить дополнительные исследования на любом этапе поставки товара и его приемки).
2. При поставке товара Поставщик должен предоставить: 
· паспорт/сертификат качества на каждую партию ингибитора коррозии; 
· паспорт безопасности на химический реагент, зарегистрированного уполномоченным органом Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (Закон РК «О безопасности химической продукции» от 21.07.2007 г. Статья 15);
· свидетельство о регистрации химического реагента, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (Закон РК «О безопасности химической продукции» от 21.07.2007 г. Статья 12); 
· подтверждающие документы (гарантийное письмо) об отсутствии в поставляемом химическом реагенте хлорорганических соединений (ХОС).
· Технические стандарты: СТ РК 2586-2014.


№3 қосымша
техникалық сипаттамаға

1. Жеткізілген тотығуды бәсендеткішті қабылдау кезінде кіріс бақылауын жүргізуге жатады және Тапсырыс беруші тарапынан кіріс бақылауының оң нәтижелері алынған жағдайда ғана қабылданады (Тапсырыс беруші кіріс бақылауы үшін аккредитацияланған зертхананы тартуға және тауарды жеткізу мен оны қабылдаудың кез келген кезеңінде қосымша зерттеулер жүргізуге құқығы бар).
2. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы керек: 
· Тотығуды бәсендеткіштің әр партиясына төлқұжат/сапа сертификаты; 
· Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті органы тіркеген химиялық реагентке арналған қауіпсіздік паспорты (21.07.2007 ж. "химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы" ҚР Заңы, 15-бап);
· Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген химиялық реагентті тіркеу туралы куәлік (21.07.2007 ж. "химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы" ҚР Заңы, 12-бап); 
· жеткізілетін химиялық реагентте хлорорганикалық қоспаларының (ХОҚ) жоқ екендігін растайтын құжаттар (кепілдік хат);
· Техникалық стандарттар: ҚР СТ 2586-2014.
