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Басқару блогы сатып алуға қатысты
Техникалық сипаттама

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс.
БАЗИС-14.П электрондық басқару блогы автоматты сынама алғышты басқаруға, қосылған датчиктерден келіп түсетін сигналдарды өңдеуге және атқарушы механизмдерді басқаруға арналған. Блок сұйық кристалды дисплейде жабдықтың жұмыс күйі туралы ақпаратты көрсетуді, жарық және дыбыстық дабыл беруді, оқиғаларды тіркеуді және RS-485 интерфейсі арқылы деректерді беруді қамтамасыз етеді.
Блокта үшке дейін дискретті кіріс және төртке дейін дискретті шығыс бар. Басқару және баптау алдыңғы панельде орналасқан батырмалар арқылы жүзеге асырылады. Ақпаратты көрсету үшін диагоналі 2,7 дюйм және ажыратымдылығы 64×128 нүкте болатын сұйық кристалды дисплей пайдаланылады. Кіріктірілген жадта 350 оқиғаға дейінгі мұрағатты сақтау мүмкіндігі қарастырылған. Бұйым жалпы өнеркәсіптік орындалуда дайындалған және ТУ 4210-012-35846590-04 талаптарына сәйкес келеді. Тауарға берілетін кепілдік мерзімі кемінде 12 айды құрайды.























Приложение №2 
к договору № ______
от «___» _______________2026 г.




Техническая спецификация
по закупке: Блок управления

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска. Электронный блок управления БАЗИС-14.П предназначен для управления автоматическим пробоотборником, обработки сигналов от подключенных датчиков и управления исполнительными механизмами. Блок обеспечивает отображение информации о состоянии оборудования на жидкокристаллическом дисплее, световую и звуковую сигнализацию, регистрацию событий и передачу данных по интерфейсу RS-485. Блок имеет до трех дискретных входов и до четырех дискретных выходов. Управление и настройка осуществляются с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели. Для отображения информации используется жидкокристаллический дисплей с диагональю 2,7 дюйма и разрешением 64×128 точек. Встроенная память обеспечивает хранение архива объемом до 350 событий. Изделие выполнено в общепромышленном исполнении и соответствует требованиям ТУ 4210-012-35846590-04. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. 


