
№ 2 қосымша
 № ___ шартқа
                      «___» __________2026 ж.


«Крандарды/клапандарды және ұқсас жапқыш-реттегіш арматураны жөндеу/жаңғырту жұмыстары (350–700 атм қысымға арналған фонтандық арматураның шиберлі ысырмасын және серіппелі сақтандыру клапанын (СППК) жөндеу және сынақтан өткізу жұмыстары)» сатып алуға арналған техникалық ерекшелік
	№
	Мазмұны
	Жұмыс көлемі

	1
	Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы
	Крандарды/клапандарды және ұқсас жапқыш-реттегіш арматураны жөндеу/жаңғырту жұмыстары (350–700 атм қысымға арналған фонтандық арматураның шиберлі ысырмасын және серіппелі сақтандыру клапанын (СППК) жөндеу және сынақтан өткізу жұмыстары)

	3
	Жұмыстарды орындау орны
	Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы аумағында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан «Өріктау Оперейтинг» ЖШС-нің өндірістік базасы.

	4
	Жұмыстарды орындаудың талап етілетін мерзімі (кестесі)
	Жұмыстарды орындау мерзімі – Тапсырыс берушінің жұмыстарды бастау туралы жазбаша хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн.

	5
	Орындалатын жұмыстардың көлемі
	. СППК: СППК-ны ревизиялау және баптау – 27 дана.
СППК ревизиясы келесі жұмыстарды қамтиды:
· бөлшектеу;
· тазалау;
· тозған бөлшектерді ауыстыру (қажет болған жағдайда);
· алтындықты және ершікті ажарлап тегістеу;
· құрастыру және реттеу;
· баптау.
Ескерту: СППК-ның орнату қысымы және толық ашылу қысымы Тапсырыс берушімен келісу бойынша өзгертілуі мүмкін.
2. Шартты диаметрі DN50, шартты қысымы PN700 атм шиберлі ысырмаларды ревизиялау – 2 дана.
Ревизия құрамына мыналар кіреді:
1. Ысырманы бөлшектеу, тазалау, жуу, қажет болған жағдайда тозған бөлшектерді ауыстыру, мойынтіректерді майлау және қайта құрастыру.
2. 350–700 атм қысым шегінде беріктікке және жапқыштың герметикалығына сынау.
3. Корпусты «Арматол» майымен толтыру.
4. Бояу.
3. Шартты диаметрі DN65, шартты қысымы PN700 атм шиберлі ысырмаларды ревизиялау – 4 дана.
Ревизия құрамына мыналар кіреді:
1. Ысырманы бөлшектеу, тазалау, жуу, қажет болған жағдайда тозған бөлшектерді ауыстыру, мойынтіректерді майлау және қайта құрастыру.
2. 350–700 атм қысым шегінде беріктікке және жапқыштың герметикалығына сынау.
3. Корпусты «Арматол» майымен толтыру.
4. Бояу.
4. Шартты диаметрі DN80, шартты қысымы PN700 атм шиберлі ысырмаларды ревизиялау – 8 дана.
Ревизия құрамына мыналар кіреді:
1. Ысырманы бөлшектеу, тазалау, жуу, қажет болған жағдайда тозған бөлшектерді ауыстыру, мойынтіректерді майлау және қайта құрастыру.
2. 350–700 атм қысым шегінде беріктікке және жапқыштың герметикалығына сынау.
3. Корпусты «Арматол» майымен толтыру.
4. Бояу.
5. СППК мен барлық ысырмаларды «Өріктау» кен орнынан тасымалдау және жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін оларды «Өріктау» кен орнына кері жеткізу Мердігердің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

	6
	Стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттар
	· Стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттар
· • ГОСТ 122085–2017 «Құбыржол арматурасы. Сақтандыру клапандары. Өткізу қабілетін таңдау және есептеу».
• Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 13846–2003 «Фонтандық және айдау арматурасы».

	7
	Требования к персоналу, лицензиям и аттестациям Подрядчика
	Оқытуы өткен және аттестатталған, жұмыстарды орындауға қатысатын персоналдың болуы:
· Инженер-механик – 1 бірлік.
· 6-разрядты жөндеуші-слесарь – 4 бірлік.
· 6-разрядты токарь – 1 бірлік.
Жұмыстарды орындау әдістемесінің болуы:
• СППК-ны тарирлеу әдістемесі;
• Гидравликалық сынақ жүргізу әдістемесі.

	8
	Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар
	
Жұмыстарды орындау нәтижелері бойынша Мердігер Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:
• СППК-ны ревизиялау актісі;
• СППК-ны пневматикалық сынау және реттеу жөніндегі акт және хаттама;
• Шиберлі ысырманы ревизиялау актісі;
• Шиберлі ысырманы гидравликалық сынау актісі.

	9
	Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар
	• Мердігер жөндеу жұмыстарын сапалы және уақтылы орындағаны үшін жауапты болады;
• Мердігер жұмыстарды орындау барысында технологиялық талаптарды қатаң сақтауға міндетті.
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