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Электр жетегі бар сына ысырмасы 
DN80 PN250 сатып алуға қатысты
Техникалық сипаттама

Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес болуы тиіс. DN80 PN250 электр жетегімен жабдықталған ысырма жиынтықта жеткізілуі тиіс. Ысырма материалы – тот баспайтын болат. Жұмыс ортасы – мұнай-газ қоспасы. Жауап фланецтері 13ХФА материалынан (немесе баламасынан) жасалған болуы және жеткізу жиынтығына енгізілуі тиіс. Көп айналымды электр жетегі, NEMA 4X, IP67/IP68 талаптарына сәйкес эпоксидті жабынмен қапталған, айналу моментінің диапазоны: 35 Nm–3000 Nm, басқару режимі – On/Off, айналу жылдамдығы 18–192 rpm аралығында, қоректендіру – 3 фазалы 380 VAC, жұмыс температурасы – -40 °C-тан +60 °C-қа дейін, шу деңгейі 1 метр қашықтықта 75 дБ-ден аспауы тиіс, Ex d IIC T4 Gb/Ex Td A21 IP67 T130 °C талаптарына сәйкес болуы тиіс, қозғалтқыш түрі – F класты, 135 °C-қа дейінгі термиялық қорғанысы бар, S2 / S2 15 минуттан аспайды, қашықтан басқару – 24 VDC, кері байланыс – 24 VDC. Ақаулық сигналдары: фазаларды түзету; айналу моменті бойынша қорғаныс; жылулық қорғаныс; клапанның кептелуінен қорғаныс; сигналдың жоғалуынан қорғаныс; кері айналудан жедел қорғаныс. Толық ашық/толық жабық/қашықтан басқару/ақаулық индикаторлары болуы тиіс. Қолмен басқаруға арналған маховиктің болуы, ашу/жабу, жергілікті/қашықтан басқару функциялары қарастырылуы тиіс. Жиынтықта баптау пульті болуы тиіс. Электр жетекті ысырма толық жиналған, калибрленген және пайдалануға толық дайын күйде жеткізілуі тиіс. Тауарға кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы тиіс.


















Приложение №2 
к договору № ______
от «___» _____________ 202__г. 




Техническая спецификация
по закупке: Задвижка клиновая с электроприводом 
DN80 PN250

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2026 года выпуска. Задвижка DN80 РN250 в комплекте с электрическим приводом. Материал задвижки – нержавеющая сталь. Рабочая среда – нефтегазовая смесь. Ответные фланцы из материала 13ХФА (либо аналог) должны быть в комплекте. Многооборотный электрический привод, эпоксидная покраска в соответствие с NEMA 4X, IP67/IP68, диапазон крутящего момента в пределах: 35 Nm - 3000 Nm, режим управления On/Off, скорость вращения в пределах 18-192 rpm, питание 3 фазное 380 VAC, температура работы от -40 °C до +60 °C, уровень шума не более 75 дБ в пределах 1 метра, соответствие Ex d IIC T4 Gb/Ex Td A21 IP67 T130 °C, тип двигателя – класс F с термозащитой до 135 градусов Цельсия, S2 / S2 не >15 мин, дистанционное управление - 24 VDC, обратная связь - 24 VDC. Сигналы неисправности: фазовая коррекция; защита по крутящему моменту; тепловая защита; защита от заклинивания клапана; защита от потери сигнала; мгновенная защита от обратного хода. Индикатор полного открытия/полного закрытия/дистанционного управления/неисправности. Наличие ручного маховика, управление открытие/закрытие, местный/дистанционный. В комплекте пульт для настройки. Электроприводная задвижка должна быть полностью собрана, откалибрована и должна быть готовой для работы. Гарантия на товар не менее 12 месяцев. 


