№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Қолды қорғауға арналған қолғаптар, былғары, оқшауланған)
1. Жалпы ережелер
1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.  

1.4. Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

1.5. Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады. 

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

1.8. Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2026 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

1.9. Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды. 
2.
Қолды жеке қорғау құралдарына қойылатын талаптар

2.1. Үлгінің (модельдің) атауы: қолды қорғауға арналған теріден жасалған, жылытылған қолғаптар.

2.2. Тағайындалуы: қолғаптар мұнай-газ саласының өндірістік нысандарында төмендетілген температуралар және механикалық әсерлер (қажалу, кесілу, тесілу, жыртылу) жағдайларында жұмыстарды орындау кезінде жұмыскерлердің қолдарын қорғауға арналған.

2.3. Негізгі техникалық сипаттамалары

· түрі – жылытылған теріден жасалған қолғаптар;

· маусымдылығы – қысқы;

· алақан бөлігінің материалы – қалыңдығы кемінде 1,0–1,2 мм табиғи сиыр терісі;

· сыртқы (арқа) бөлігі – табиғи тері (Тапсырыс берушімен келісу бойынша, құрама (табиғи тері және тығыз мақта-мата матасы немесе ұқсас сипаттамалары бар материал);

· жылытқышы – теріс температурада пайдалануды қамтамасыз ететін жасанды тері немесе заманауи синтетикалық жылытқыш;

· білек аймағында эластикалық (икемді) ендірменің болуы;
· күшейтілген қорғаныс манжетасы (крага);
· қос күшейтілген тігістер;
· беріктігі жоғары жіптер;
· конструкциясы құралды құрғақ ұстау сенімділігін және саусақтардың еркін қозғалуын қамтамасыз етуі тиіс;

· эластикалық артқы жағы, манжеттер, қалыңдатылған тұстары алақандағы және бас бармақтағы тігістерді қорғайды, артерияны қорғау, жылытқышы бар ішкі астар;

· қолғаптар қысқы кезеңде пайдалану кезінде иілгіштігін сақтауы тиіс.
2.4. Өлшем қатары

Өлшемдері: 10; 11. Саны Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. Партияны дайындаудағы өлшемдердің пайыздық қатыснасын Тапсырыс беруші белгілейді.

2.5. Сапаға қойылатын талаптар

Қолғаптар:
· жаңа (2026 жылдан ерте шығарылмаған), бұрын пайдаланылмаған болуы;

· механикалық зақымданулары болмауы;

· өткізіп жіберілген жерлері жоқ тегіс, берік тігістері болуы;

· қолға жайлы отыруын қамтамасыз етуі;

· эргономика талаптарына сәйкес болуы;

· механикалық әсерлерден және төмендетілген температуралардан қорғауды қамтамасыз етуі;

· қолғаптың тігістері, материалдары және тігістердің беріктігі қолғаптың қасиеттеріне кері әсерін тигізбеуі;

· қол саусақтарымен оңай жұмыс істеуге мүмкіндік беруі тиіс. Саусақтардың қозғалғыштығы қозғалыс бостандығының деңгейімен сипатталады;

· Қазақстан Республикасының техникалық регламенті мен қолданыстағы стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

2.6. Қауіпсіздік талаптары

Дайындау материалдары: уытты (токсинді) заттар бөлмеуі; терінің тітіркенуін тудырмауы; нормативтік пайдалану мерзімі ішінде қорғаныс қасиеттерін нашарлатпауы тиіс.

2.7. Дайындауға қойылатын талаптар

Қолғаптар қолданыстағы нормативтік құжаттардың және дайындаушының техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. Металл бөлшектермен жұмыс істеу кезінде бұйымның жыртылуынан қорғауды қамтамасыз ету үшін дайындалу сапасы жоғары, тігістері қос болуы тиіс. Қолғаптар арнайы қорғаныс киімін өндірудің өнеркәсіптік технологиясының талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. Қолғап бөлшектерінің біріктіруші тігістері отқа төзімді жіптермен тігілуі тиіс.

2.8. Таңбалау

Әрбір бұйымда мыналар көрсетілген таңбалау болуы тиіс:

· дайындаушының атауы;

· өлшемі;

· дайындалған күні;

· қорғаныс қасиеттерінің белгіленуі;

· нормативтік құжат (болған жағдайда);

· қорғаныс қасиеттерінің пиктограммалары.

2.9. Қаптамасы

Әрбір жұптың жеке қаптамасы болуы тиіс.

2.10. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР.

1) ГОСТ EN 388-2019.

2) ГОСТ 12.4.002 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қолды дірілден қорғау құралдары. Техникалық талаптар және сынақ әдістері.

3) ГОСТ 12.4.141 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қолды жеке қорғау құралдары. Арнайы киім және оларды жасауға арналған материалдар. Кесуге төзімділікті анықтау әдістері.
4) МСТ 12.4.103-2020 ЕҚҚС. Арнайы қорғаныс киімі, аяқ пен қолды жеке қорғау құралдары. Жіктелуі
АтауыҚысқаша сипаттамасыСаныӨлшем бірлігі1Төмендетілген температуралардан қорғайтын, табиғи жұмсақ берік теріден жасалған қолғаптар

Қолды қорғауға арналған теріден жасалған, крагасы бар, қысқы, тері астармен жылытылған қолғаптар.
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	Төмендетілген температуралардан қорғайтын, табиғи жұмсақ берік теріден жасалған қолғаптар
	Қолды қорғауға арналған теріден жасалған, крагасы бар, қысқы, тері астармен жылытылған қолғаптар.

Өлшемдері:

10 – 300 жұп

11 – 306 жұп
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	Жұп



Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.
	Тапсырыс беруші:

Өндіріс жөніндегі Директор

___________________   _________
	Жеткізуші:

___________________   _________
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