№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Қолды қорғауға арналған қолғаптар, нитрилді, майға төзімді, мата негізі жоқ, оқшауланған)
1. Жалпы ережелер
1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.  

1.4. Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

1.5. Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады. 

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

1.8. Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2026 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

1.9. Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды. 
2.
Қолды жеке қорғау құралдарына қойылатын талаптар

2.1. Механикалық әсерлерден қолды қорғауға арналған, нитрил-бутадиен жабыны бар мақтадан жасалған техникалық (нитрилді), май-бензинге төзімді, жылытылған қолғаптар (МБТ (май-бензинге төзімді) ПВХ қолғаптары, жылытылған, білек бөлігі, манжетасы – қатты крагада).

2.2. Тағайындалуы: қолғаптар мұнай-газ саласының өндірістік нысандарында төмендетілген температуралар жағдайында, механикалық әсерлерден, сондай-ақ майлармен, мұнай өнімдерімен, сумен және қышқылдар мен сілтілердің әлсіз ерітінділерімен жанасу кезінде жұмыскерлердің қолдарын қорғауға арналған.

Мұнай-бензинге төзімді (МБТ), синтетикалық материалмен арматураланған, түгі бар мақта-мата матасымен жылытылған қолғаптар. ПВХ қол терісін судың, майдың, мұнайдың, мұнай өнімдерінің, газ конденсатының және қышқылдардың әлсіз ерітінділерінің әсерінен өте жақсы қорғайды, жыртылуға беріктікке ие, қолғапқа тозуға төзімділік пен тесілуге, тілінуге және кесілуге төзімділік береді, бұл қолдың қорғаныс деңгейін арттырады және жарақаттануды азайтады. Жақсы ұстауды қамтамасыз етеді, төмен температурада (-50°С) иілгіш болып қалады. Құрылыста, мұнай, химия, газ және өнеркәсіптің басқа да салаларында ауыр механикалық жұмыстарды орындау кезінде қолданылады. Қолды жеңіл және орташа механикалық әсерлерден қорғау қажет болатын жұмыстарды орындауға арналған. Алақаны мен саусақтары қос латекспен жабылған.

Қасиеттері: ҚСӘТ (қышқылдар мен сілтілердің әлсіз ерітінділеріне төзімді), МБТ (май-бензинге төзімді); қолдың терлеуіне жол бермеу.

2.3. Негізгі техникалық сипаттамалары

· түрі – нитрилді немесе ПВХ жабыны бар жылытылған қолғаптар;

· негізі – мақта-мата трикотажы немесе ұқсас материал;

· ішкі жылытқыш қабаты – акрилді немесе ұқсас синтетикалық жылытқыш;

· жабыны – нитрилді немесе ПВХ, май-бензинге төзімді;

· конструкциясы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
· механикалық әсерлерден қорғауды;

· майлардан, мұнай өнімдерінен және ылғалдан қорғауды;

· қышқылдар мен сілтілердің әлсіз ерітінділерінің әсеріне төзімділікті;

· құрғақ және майланған беттерді сенімді ұстауды;

· теріс температураларда иілгіштікті сақтауды;

· манжетасы – қатты қорғаныс крагасы;

· қолғаптың ұзындығы – кемінде 300 мм.

2.4. Өлшем қатары

Өлшемдері: 10; 11. Саны Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. Партияны дайындаудағы өлшемдердің пайыздық қатынасын Тапсырыс беруші белгілейді.

2.5. Пайдалану қасиеттеріне қойылатын талаптар

Қолғаптар мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

· қажалудан, кесілуден, тесілуден және жыртылудан қорғауды;

· май-бензинге төзімділікті (МБТ);

· су өткізбеушілікті;

· –50 °С-қа дейін пайдалану кезінде қорғаныс қасиеттерін сақтауды;

· қолға жайлы отыруды және саусақтардың еркін қозғалуын.

2.6. Сапаға қойылатын талаптар

Қолғаптар:

· жаңа (2026 жылдан ерте шығарылмаған), бұрын пайдаланылмаған болуы;

· механикалық зақымданулары болмауы;

· өткізіп жіберілген жерлері жоқ тегіс, берік тігістері болуы;

· қолға жайлы отыруын қамтамасыз етуі;

· эргономика талаптарына сәйкес болуы;

· механикалық әсерлерден және төмендетілген температуралардан қорғауды қамтамасыз етуі;

· қолғаптың тігістері, материалдары және тігістердің беріктігі қолғаптың қасиеттеріне кері әсерін тигізбеуі;

· қол саусақтарымен оңай жұмыс істеуге мүмкіндік беруі тиіс. Саусақтардың қозғалғыштығы қозғалыс бостандығының деңгейімен сипатталады;

· Қазақстан Республикасының техникалық регламенті мен қолданыстағы стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Шикізатқа, материалдарға және сатып алынған өнімдерге қойылатын талаптар.

Физика-механикалық көрсеткіштер
	№

п/п
	Материалдардың атауы
	Материалдардың мақсаты

	1.
	Полимермен қапталған қолғаптар: табиғи резеңке, К 50% Щ 50%, ПВХ. Оқшаулағыш төсемдермен қолданылады-Материал: жүн - 75%, полиэфир талшығы-25 %. Тоқу тығыздығы: ілмектер/2,54 см . - 10 Ілмек Оқшаулау акрил — 100%
	Қолды механикалық әсерден қорғауға арналған қолғап жасау үшін нитрилмен бутадиен жабыны бар, майға және бензинге төзімді, оқшауланған мақтадан жасалған техникалық

	2.
	Абразияға төзімділік-4 (8000 цикл)
	

	3.
	Кесуге төзімділік-4 (көрсеткіш
	

	4.
	Бөлінуге төзімділік-3 (50 Ньютондар)
	

	5.
	Тесуге төзімділік-1(20 Ньютондар)
	

	6.
	Конвективті суыққа төзімділік – 1
	

	7.
	Төмен температураға төзімділік – 1
	

	8
	Қолғаптың Су Өткізгіштігі
должны быть водонепроницаемыми - 1
	

	9.
	Қышқыл және сілтілік өткізгіштік,

рН бірлігі, артық емес - 1,0
	

	10.
	Қышқыл және сілтілік өткізгіштігі, РН бірлігі, -1,0 аспайды
	

	11.
	Температуралық жұмыс режимі – - 50ºС.
	

	Ескерту:

Шикізат құрамы бойынша беттік тығыздық бойынша рұқсат етілген ауытқулар ±5%

Төсемнің, жіптердің, аксессуарлардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуі керек

Сыртқы түрі:

Ұзындығы, мөлшері және егжей-тегжейлері бойынша негізгі бөлшектер Тапсырыс берушімен келісіледі.


. 2.7. Қауіпсіздік талаптары

Дайындау материалдары: уытты (токсинді) заттар бөлмеуі; терінің тітіркенуін тудырмауы; нормативтік пайдалану мерзімі ішінде қорғаныс қасиеттерін нашарлатпауы тиіс.

2.8. Дайындауға қойылатын талаптар

Қолғаптар қолданыстағы нормативтік құжаттардың және дайындаушының техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. Металл бөлшектермен жұмыс істеу кезінде бұйымның жыртылуынан қорғауды қамтамасыз ету үшін дайындалу сапасы жоғары, тігістері қос болуы тиіс. Қолғаптар арнайы қорғаныс киімін өндірудің өнеркәсіптік технологиясының талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс. Қолғап бөлшектерінің біріктіруші тігістері отқа төзімді жіптермен тігілуі тиіс. Қолғаптар – суды және химиялық заттарды өткізбейтін ПВХ жабыны бар, мақта-мата трикотаж негізіндегі жылытылған, мұнай-майға төзімді. Акрилден (жасанды терінен) жасалған жылытылған астар. Алақан бөлігі екі жағынан да майланған беттермен өте жақсы ұстасуды (ілінісуді) қамтамасыз ететін ұсақ түйіршіктермен (крошкамен) қапталған. Қажалуға төзімділігі жоғары. Жылытылған қолғаптар суыққа, қажалуға өте жақсы төзімді, ылғал өткізбейді, химиялық заттарға төзімді. –50°С-қа дейінгі төмендетілген температуралардан қорғау.

2.9. Таңбалау

Әрбір бұйымда мыналар көрсетілген таңбалау болуы тиіс:

· дайындаушының атауы;

· өлшемі;

· дайындалған күні;

· қорғаныс қасиеттерінің белгіленуі;

· нормативтік құжат (болған жағдайда);

· қорғаныс қасиеттерінің пиктограммалары.

2.10. Қаптамасы

Әрбір жұптың жеке қаптамасы болуы тиіс. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.
2.11. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

1. ГОСТ EN 388-2019
2. МСТ 12.4.002 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қолды дірілден қорғау құралдары. Техникалық талаптар мен сынақ әдістері.

3. МСТ 12.4.141 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қолды жеке қорғау құралдары. Арнайы киім және оларды дайындауға арналған материалдар. Кесілуге төзімділікті анықтау әдістері.

	№ т/б
	Атауы
	Қысқаша сипаттамасы
	Саны
	Өлшем бірлігі

	1
	Қолды қорғауға арналған нитрилді, май-бензинге төзімді қолғаптар
	Қолды қорғауға арналған нитрилді, май-бензинге төзімді қолғаптар. Май-бензинге төзімді (МБТ) ПВХ қолғаптары, жылытылған, білек бөлігі – қатты крагада.
Өлшемдері:

10 – 400 жұп

11 – 431 жұп
	831
	Жұп


Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

	Тапсырыс беруші:

Өндіріс жөніндегі Директор

___________________   _________
	Жеткізуші:

___________________   _________
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