Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Перчатки для защиты рук, нитриловые, маслобензостойкие без тканевой основы, утепленные)
1. Общие положения

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.
Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

1.2. Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно настоящей технической спецификации.

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).  
1.4. Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.
1.5. Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

1.6. Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки. 
1.7. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

1.8. Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.
1.9. В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.  
2. Требования к средствам индивидуальной защиты рук.
2.1. Перчатки для защиты рук, от механических воздействий, технические из хлопка с нитрил бутадиеновым покрытием (нитриловые), маслобензостойкие, утепленные (Перчатки ПВХ МБС (маслобензостойкие), утепленные, запястье, манжет - на твердой краге).
2.2. Назначение: перчатки предназначены для защиты рук работников при выполнении работ в условиях пониженных температур, от механических воздействий, а также при контакте с маслами, нефтепродуктами, водой и слабыми растворами кислот и щелочей на производственных объектах нефтегазовой отрасли.
Перчатки МБС (маслобензостойкие), армированные синтетическим материалом, утепленные хлопчатобумажной тканью с начесом. ПВХ отлично защищает кожу рук от воздействия воды, масла, нефти, нефтепродуктов, газового конденсата и слабых растворов кислот, обладает прочностью на разрыв, придает перчаткам износостойкость и устойчивость к проколам, задирам и порезам, что повышает уровень защиты рук и снижает травматизм. Обеспечивают хороший захват, остаются эластичными при низкой температуре (-50°С). Применяются при выполнении тяжелых механических работ в строительстве, нефтяной, химической, газовой и других отраслях промышленности. Предназначены для работ, при выполнении которых необходимо защитить руки от легких и средних механических воздействий. С двойным латексным покрытием ладони и пальцев.
Свойства: КЩС, МБС; предотвращение потения рук. 
2.3. Основные технические характеристики

· тип – перчатки, утепленные с нитриловым либо ПВХ-покрытием; 

· основа – хлопчатобумажный трикотаж либо аналогичный материал; 

· внутренний утепляющий слой – акриловый или аналогичный синтетический утеплитель; 

· покрытие – нитриловые либо ПВХ, маслобензостойкое; 

· конструкция должна обеспечивать: 

- защиту от механических воздействий; 

- защиту от масел, нефтепродуктов и влаги; 

- устойчивость к воздействию слабых растворов кислот и щелочей; 

- надежный захват сухих и промасленных поверхностей; 

- сохранение эластичности при отрицательных температурах; 

· манжета – жесткая защитная крага; 

· длина перчатки – не менее 300 мм; 

2.4. Размерный ряд

Размеры: 10; 11. Количество согласно заявке Заказчика.
Процентное соотношение размеров к изготовлению партии устанавливает заказчик.
2.5. Требования к эксплуатационным свойствам

Перчатки должны обеспечивать:

· защиту от истирания, порезов, проколов и разрывов; 

· маслобензостойкость (МБС); 

· водонепроницаемость; 

· сохранение защитных свойств при эксплуатации до –50 °С; 

· комфортную посадку и свободу движений пальцев.

2.6. Требования к качеству

Перчатки должны:

· быть новыми (не ранее 2026 года выпуска), ранее не использовавшимися; 

· не иметь механических повреждений; 

· иметь ровные прочные швы без пропусков; 

· обеспечивать комфортную посадку на руке; 
· перчатки должны соответствовать требованиям эргономики;
· обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температур; 
· швы перчаток, материалы и прочность швов не должны отрицательно влиять на свойства перчаток;
· перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Подвижность пальцев характеризуется уровнем свободы движений.
· соответствовать требованиям технического регламента и действующих стандартов Республики Казахстан.
	№

п/п
	Наименование материалов
	Назначение материалов

	1.
	Перчатки с полимерным покрытием: натуральный каучук, К 50% Щ 50%, ПВХ. Используются с утепляющими вкладышами – Материал: шерсть - 75%, полиэфирное волокно – 25 %. Плотность вязки: петель/2,54см. - 10 петель Утеплитель акрил —100%
	Для
изготовления перчатки   для   защиты рук
от
механических воздействий технические из хлопка с нитрил бутадиеновым покрытием, маслобензостойкие, утепленные

	2.
	Устойчивость к истиранию – 4 (8000 циклов)
	

	3.
	Устойчивость к порезам – 4 (показатель 10)
	

	4.
	Устойчивость к раздиру –
3 (50 Ньютонов)
	

	5.
	Устойчивость к проколам
– 1 (20 Ньютонов)
	

	6.
	Устойчивость к конвективному холоду – 1
	

	7.
	Устойчивость к низким температурам – 1
	

	8
	Водопроницаемость Перчатки должны быть водонепроницаемыми - 1
	

	9.
	Кислото - и щелочепроницаемость, ед. рН, не более - 1,0
	

	10.
	Кислото- и щелочепроницаемость, ед. рН, не более -1,0
	

	11.
	Температурный режим эксплуатации: –50ºС.
	

	Примечание:
Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья ±5%
Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала
Внешний вид: Основные детали по длине, размерам и детализации согласовывать с заказчиком.


2.7. Требования безопасности

Материалы изготовления не должны: выделять токсичные вещества; вызывать раздражение кожи; ухудшать защитные свойства в течение нормативного срока эксплуатации.
2.8. Требования к изготовлению

Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технической документации изготовителя.
Высокое качество изготовления, двойные швы, для обеспечивания защиты от разрыва изделия при работе с металлическими деталями. Перчатки должны изготавливаться в соответствии с требованиями промышленной технологии изготовления специальной защитной одежды.

Соединительные швы деталей перчаток должны быть прошиты огнестойкими нитками. 

Перчатки утепленные нефтемаслостойкие на хлопчатобумажной трикотажной основе с ПВХ покрытием, не пропускающим воду и химические вещества. Утепленная подкладка из акрила (искусственного меха). Ладонная часть с обеих сторон покрыта мелкой крошкой, обеспечивающей отличное сцепление с промасленными поверхностями. Высокая стойкость к истиранию. Перчатки утеплённые, обладают отличной стойкостью к холоду, к истиранию, влагонепроницаемые, стойкие к химическим веществам. Защита от пониженных t до - 50С.

2.9. Маркировка

На каждом изделии должна быть нанесена маркировка с указанием:

· наименования изготовителя; 

· размера; 

· даты изготовления; 

· обозначения защитных свойств; 

· нормативного документа (при наличии); 

· пиктограмм защитных свойств.

2.10. Упаковка

Каждая пара должна иметь индивидуальную упаковку.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.

2.11. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
1) ГОСТ EN 388-2019.

2) ГОСТ 12.4.002 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний.

3) ГОСТ 12.4.141 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Одежда специальная и материалы для их изготовления. Методы определения сопротивления порезу.
	№ п/п
	Наименование
	Краткая характеристика 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Перчатки для защиты рук,

нитриловые, маслобензостойкие
	Перчатки для

защиты рук, нитриловые, маслобензостойкие. Перчатки ПВХ МБС

(маслобензостойкие), утепленные, запястье - на твердой краге.
Размеры:

10 – 400 пар
11 – 431 пар
	831
	пара


Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.
	Заказчик:

Директор по производству

___________________   _________
	Поставщик:

___________________   _________


