№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Қорғаныс каскасының астына киюге арналған шлем астылық (подшлемник), жылытылған)
1. Жалпы ережелер
1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.  

1.4. Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

1.5. Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады. 

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

1.8. Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2026 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

1.9. Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды. 
2. Бас қорғау құралдарына қойылатын талаптар
ҚОРҒАНЫС КАСКАСЫНЫҢ АСТЫНА КИЮГЕ АРНАЛҒАН ШЛЕМ АСТЫЛЫҚ (ПОДШЛЕМНИК), ЖЫЛЫТЫЛҒАН

2.1. Тағайындалуы

Жылытылған шлем астылық қорғаныс каскасымен бірге пайдалануға арналған және мұнай-газ саласының өндірістік нысандарында жұмыстарды орындау кезінде жұмыскердің басын, мойнын және бетінің бір бөлігін төмендетілген температуралардан, желден, шаңнан және жалпы өндірістік ластанулардан қорғауға қызмет етеді.

Бұйым бірінші қабаттағы жеке қорғаныс құралдарына жатады және қорғаныс каскасымен бірге жайлы пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.

2.2. Негізгі техникалық сипаттамалары

Шлем астылық келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:

· түрі – трикотажды, жасанды тері астарда, жылытылған;

· тағайындалуы – қорғаныс каскасының астына киюге арналған;

· үстіңгі материалы – мақтадан немесе құрамындағы мақта үлесі кемінде 90% құрайтын аралас матадан жасалған трикотаж матасы;

· жылытқышы – синтетикалық тоқыма емес материал немесе жасанды терінен жасалған ұқсас материал;

· конструкциясы көру мүмкіндігін шектемей, бас пен мойынға тығыз жанасуды қамтамасыз етуі тиіс;

· бет ойығы – көздер үшін;

· каска астында ұзақ пайдалану кезінде қажалуды болдырмайтын тегіс тігістер;

· жақсы ауа өткізгіштік және ылғалды сыртқа шығару;

· қысқы кезеңде пайдалану кезінде жылу оқшаулағыш қасиеттерін сақтау;

· өлшемі реттеледі – әмбебап (материалдың эластикалығын ескере отырып);

· түсі – Тапсырыс берушімен келісу бойынша.

Шлем астылықтың қорғаныстық қасиеттері бар:
· Жалпы өндірістік ластанулардан (Ж), оның ішінде санитарлық және жеңілдетілген (Жж) ластанулардан қорғауға арналған шлем астылық;

· Механизмдердің қозғалмалы бөліктерінің іліп кету ықтималдығы бар механикалық әсерлерден (Мд) қорғауға арналған шлем астылық;

· Қажалу сияқты механикалық әсерлерден (Ми) қорғауға арналған шлем астылық;

· Тесілу және кесілу сияқты механикалық әсерлерден (Мп) қорғауға арналған шлем астылық.

2.3. Сапаға қойылатын талаптар

Негізгі ережелер:
· Шлем астылық жаңа, 2026 жылдан ерте шығарылмаған, бұрын пайдаланылмаған болуы;

· механикалық зақымданулары мен өндірістік ақаулары болмауы;

· берік және тегіс тігістері болуы;

· көпмәрте пайдаланғаннан кейін пішінін сақтауы;

· қорғаныс каскасының астында жайлы отыруды қамтамасыз етуі;

· бастың қозғалысын бұғаттамауы және көруді шектемеуі;

· санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес болуы;

· шлем астылықты пайдаланудың қолайлығы;

· бөлшектер мен тораптардың функционалды орналасуы;

· метеорологиялық жағдайлар немесе физикалық белсенділік деңгейі өзгерген кезде қоршаған ортамен жылу алмасуды реттеу мүмкіндігі;

· құлақшынның (шапка-ушанканың) және оның бөліктерінің мөлшерлес (пропорционалды) болуы.

2.4. Дайындауға қойылатын талаптар

Шлем астылық дайындаушының техникалық құжаттамасына және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс.

Бас киімнің өлшемі адам басының айналымына сәйкес келетін ішкі шеңбердің сантиметрмен көрсетілген ұзындығымен анықталады.

Белгіленген сызықтық өлшемдерден ауытқулар мыналардан аспауы тиіс: ұзындығы бойынша - ±2,0 см; ені бойынша - ±1,0 см.

2.5. Жиынтықтылығы

Қорғаныс каскасының астына киюге арналған, жасанды тері астардағы трикотаждан жасалған шлем астылық.

2.6. Таңбалау

Әрбір шлем астылықтың тікелей бұйымға немесе қиын жойылатын этикеткаға түсірілетін таңбалауы болуы тиіс:

· дайындаушының атауы;

· өлшемі;

· дайындалған күні;

· материалдың құрамы;

· күтім жасау бойынша ұсынымдар;

· нормативтік құжаттың белгіленуі (болған жағдайда).

2.7. Қаптамасы

Әрбір шлем астылықтың тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін жеке қаптамасы болуы тиіс.

2.8. Қауіпсіздік талаптары

Бұйым материалдары:

· адам денсаулығы үшін қауіпсіз болуы;

· пайдалану кезінде зиянды заттар бөлмеуі;

· санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес болуы;

· белгіленген пайдалану мерзімі ішінде қорғаныс қасиеттерін сақтауы тиіс.

2.9. Кепілдік

Кепілдікті сақтау және пайдалану мерзімі — дайындаушының құжаттамасына сәйкес.

2.10. Нормативтік құжаттар

Бұйым мыналардың талаптарына сәйкес болуы тиіс:

· КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы»;

· МСТ 33378-2015 «Трикотаж бас киімдер. Жалпы техникалық шарттар» (немесе баламасы).

Шлем астылықты тігу және оның дизайны Тапсырыс берушімен келісіледі.
Ескертпе: Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тауардың әрбір бірлігіне паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.
	Тапсырыс беруші:

Өндіріс жөніндегі Директор
___________________   _________
	Жеткізуші:
___________________   _________
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