№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Мұнайдан, мұнай өнімдерінен қорғауға арналған етік, ерлер, былғары, оқшауланған, қатты композиттік науасы бар)
1. Жалпы ережелер
1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.  

1.4. Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

1.5. Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады. 

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

1.8. Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2026 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

1.9. Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды. 
2.
Механикалық әсерлерден, мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан және жалпы өндірістік ластанудан қорғауға арналған арнайы аяқ киімге қойылатын техникалық талаптар
2.1.
Қатты композиттік науасы бар оқшауланған былғары етік (ерлер)

2.1.1.
Мақсаты

Механикалық әсерлерден (технологиялық жабдықтармен және құралдармен операциялар), мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден және жалпы өндірістік ластанулардан, төмен температуралардың әсерінен қорғау үшін.

2.1.2.
Техникалық сипаттама

Былғары етік оқшауланған, қорғаныш композитті немесе поликарбонатты науасы бар.

Қорғаныс қасиеттері бойынша шартты белгілеу: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.

2.1.3.
Аяқ киімнің жоғарғы жағы

Қалыңдығы кемінде 2,0 мм хром иленген табиғи ыстыққа төзімді былғары.

Аяқ киім бөлшектерінің қосылыстары кем дегенде 120 Н/см созылу беріктігін қамтамасыз етуі тиіс (түбін үстіңгі жағымен қосудан басқа).

2.1.4.
Табан

Табан түрі: бір қабатты. Табаны: монолитті резеңке (- 40°C дейін)/

Екі қабатты табан, материал: PU/TPU (полиуретан/термополиуретан).

Жоғарғы қабат амортизациялық қасиеттері бар, соққы жүктемелерін сөндіретін ПУ (полиуретан) - дан жасалуы керек.

Төменгі қабат ыстыққа төзімді, аязға төзімді ТПУ материалынан (термополиуретан) жасалуы керек және деформация мен абразияға төзімді болуы керек.

Табан бетімен төмен температурада (минус 35 °С дейін), жоғары температурада (120 °С дейін) жанасқанда қорғаныш қасиеттерін сақтауы және химиялық факторлардың – мұнай, май, мұнай өнімдері, қышқылдар мен сілтілердің әсеріне 20% дейін (К 20, Щ 20) төзімді болуы тиіс.

Табан профилі (протектор үлгісі) бетке жақсы ұстауды қамтамасыз етуі керек. Өкше және шұлық тракторларының болуы.

Аяқ киім табанының материалы беріктігі кемінде 2 Н/мм2 және қаттылығы Шор бойынша 70 бірліктен аспауы тиіс.

Табан профилінің биіктігі (протектордың тереңдігі) кемінде 4,0 мм болуы керек.

Табанның жүріс бөлігі кем дегенде 180 Н/см созылу беріктігіне ие болуы керек және оны бүкіл қызмет ету мерзімінде 25% - дан артық төмендетпеуі керек.

Аяқ киімнің жоғарғы жағымен төменгі бөліктердің бекіту беріктігі кемінде 70 н/см болуы тиіс.

Табанды бекіту әдісі: құю.


Ерекшеліктері:

- Жұмсақ жиек

- Тамаша сырғанау қорғанысы

Қыста T-30 ° C температурада қолданған кезде пайдаланушыға жайлылық беруі керек.

2.1.5.
Науалар

Науалар: поликарбонат немесе композиттік (соққы беріктігі 200 Дж және қысудан қорғау 15кн дейін). Науа 200 Дж (Мун 200) соққы жүктемесіне төтеп беруі керек.

200 Дж (Мун 200) энергиямен соғылған кезде қорғаныс шұлығының ішкі қауіпсіздік саңылауы кемінде 20 мм болуы керек. 

Науада жұмсақ резеңкеленген тығыздағыш болуы керек.

2.1.6.
Оқшаулау

Оқшаулау: табиғи аң терісі.

2.1.7.
Табан 

Табан: табиғи жүн немесе заманауи тоқыма емес материалдардан жасалған. Кевлар табаны тесуден аяқ киімге сәйкес келетін мөлшерде болуы керек, аяқты бүкіл ұзындығы бойынша тесуден қорғайды және тесуге кемінде 1200 Н қарсылықты қамтамасыз етеді.

Жүннің мөлшері 70% - дан кем емес, тығыздығы 600 г-нан кем емес ішкі табан (салым)./ м2, тоқыма негізінде, қатты табанмен дубляждалған (желімделген және тігілген).

2.1.8.
Өлшемдерге қойылатын талап

Өлшемдер талаптарына сәйкес келуі керек.

Әрбір өлшемге тиісті саны бар талап етілетін Өлшем қатары осы техникалық ерекшелікке №1 кестеде көрсетілген.

2.1.9.
КО ТР 019/2011 талаптарына сәйкестігін міндетті растау.

2.1.10.
Міндетті сәйкестік

бойынша механикалық әсерден қорғау, бойынша мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғау.

2.1.11.
Қосымша сипаттама

- түсі: қара;

- Фон: термопластикалық материалдан жасалған қатты қалыпталған (қалыңдығы кемінде 2,0 мм);

- ылғалдан, кірден, қардан, сондай-ақ ені бір немесе екі белдікпен реттелетін ұсақ заттардан қорғауға арналған былғары соқыр клапан *. 

- қорғаныш су өткізбейтін сахна (манжеттер) биіктігі кемінде 5 см біліктің жоғарғы жағындағы шілтерге арналған пластикалық бекіткіші бар.

‐ киюге ыңғайлы болу үшін етіктің бүйірлерінде орналасқан "ілмектің" екі сыртқы бүйірлік белдігі.

- ішкі артқы өкше бөлігінде өкшенің ішкі сырғуынан аяқтың өкше аймағын бекіту және үйкелуден қорғау үшін бахтармян (дұрыс емес) жағы бар былғары қалта түріндегі бөлік көзделген;

‐ тігістер екі қатарлы тігіспен жоғары беріктігі бар нейлон немесе лавсан жіптерімен тігілген;

- өкше: 3 см артық емес.

Техникалық ерекшелікке № 1 кесте.
	№ п/п
	Арнайы аяқ киімнің атауы
	Аяқ киімнің өлшемі метрикалық (мм), L
	Аяқ киімнің мөлшері штихмасса
	Аяқ киімнің биіктігі кемінде (мм)*, h
	Аяқ киімнің рұқсат етілген ауытқулары: биіктігі бойынша (мм)
	Саны
	Барлығы:
	Бірлік.
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Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне Паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.
	Тапсырыс беруші:

Өндіріс жөніндегі Директор
___________________   _________
	Жеткізуші:
___________________   _________
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