Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Сапоги для защиты от нефти, нефтепродуктов, мужские, кожаные, утепленные, с жестким композитным подноском)

1. Общие положения

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.
Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

1.2. Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно технической спецификации и Таблицы, указанной в приложении №1 к настоящей технической спецификации.

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).  
1.4. Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.
1.5. Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

1.6. Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки. 
1.7. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

1.8. Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.
1.9. В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.  
2. Технические требования к специальной обуви для защиты от механических воздействий, защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли и общих производственных загрязнений

2.1. Сапоги кожаные утепленные, с жестким композитным подноском (мужские)
2.1.1. Назначение
Для защиты от механических воздействий (операции с технологическим оборудованием и инструментом), нефтепродуктов, кислот, щелочей и общих производственных загрязнений, в условиях воздействия пониженных температур.

2.1.2. Техническое описание

Кожаные сапоги утепленные, с защитным композитным или поликарбонатным подноском.

Условное обозначение по защитным свойствам: Мун 200, Тн 40, Нм, Нс, К 20, Щ 20, Мп.
2.1.3. Верх обуви

Натуральная термостойкая кожа хромового дубления толщиной не менее 2,0 мм.

Соединения деталей обуви должны обеспечивать прочность на разрыв не менее 120 Н/см (кроме соединения низа с верхом).

2.1.4. Подошва

Тип подошвы: однослойная. Подошва: монолитная резина (до-40°С)/

Двухслойная подошва, материал: ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан).

Верхний слой должен быть изготовлен из ПУ (полиуретан), обладающего амортизирующими свойствами, гасящего ударные нагрузки.

Нижний слой должен быть изготовлен из термостойкого, морозостойкого материла ТПУ (термополиуретан) и обладать стойкостью к деформации и истиранию.

Подошва должна сохранять защитные свойства при контакте с поверхностью при пониженных температурах (до минус 35 °С), повышенных температурах (до 120 °С) и быть устойчива к воздействию химических факторов – нефти, масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20% (К 20, Щ 20).

Профиль подошвы (рисунок протектора) должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью. Наличие пяточных и носочных грунтозацепов.

Материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору.

Высота профиля подошвы (глубина протектора) должна быть не менее 4,0 мм.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см и не должна снижать ее более чем на 25 % за весь срок службы.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 70 Н/см.

Метод крепления подошвы: литьевой.

Особенности:

- Мягкий кант

- Отличная защита от скольжения

Должны обеспечивать комфорт пользователю при использовании зимой при t-30 ° С.
2.1.5. Подносок

Подносок: поликарбонат или композитный (ударная прочность 200 Дж и защита от сдавливания до 15кН). Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200).

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж (Мун 200) должен быть не менее 20 мм. 
Подносок должен иметь мягкую прорезиненную прокладку.

2.1.6. Утеплитель

Утеплитель: натуральный мех.
2.1.7. Стелька 
Стелька: натуральный мех или из современных нетканых материалов. Кевларовая стелька от проколов должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Внутренняя стелька (вкладная) с высоким содержанием шерсти не менее 70%, плотностью не менее 600 гр./м2, на текстильной основе, дублированная жестким стелечным полотном (проклеена и прошита).

2.1.8. Требование к размерам
Размеры должны соответствовать установленным требованиям.
Требуемый размерный ряд с соответствующим количеством на каждый размер указан в Таблице №1 к настоящей технической спецификации.
2.1.9. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 019/2011.

2.1.10. Обязательное соответствие
Защита от механических воздействий, защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли.

2.1.11. Дополнительно описание
· цвет: черный;

· задник: жесткий формованный из термопластичного материала (толщиной не менее 2,0 мм);

· кожаный глухой клапан для защиты от попадания внутрь влаги, грязи, снега, а также мелких предметов регулируемый по ширине одним или двумя ремешками *. 

· защитная водонепроницаемая кулиса (манжет) c пластмассовым фиксатором для шнурков в верхней части голенища высотой не менее 5 см.

· два наружных боковых ремня «петли» расположенных с боковых сторон сапог для удобства надевания.

· во внутренней задней пяточной части предусмотрена деталь в виде кожаного кармана с бахтармянной (изнаночной) стороной, для фиксирования пяточной зоны стопы от внутреннего скольжения пятки и защиты от натирания;

· швы прошиты двухрядной строчкой высокопрочными капроновыми или лавсановыми нитями;

· каблук: не более 3 см.
Таблица №1 к Технической спецификации
	№ п/п
	Наименование специальной обуви
	Размер обуви метрический (мм), L
	Размер обуви штихмассовый
	Высота обуви не менее (мм)*, h
	Допустимые отклонения обуви: по высоте (мм)
	Кол-во
	Итого:
	Ед. изм.
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	Сапоги кожаные мужские (утепленные)
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Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.
	Заказчик:

Директор по производству

___________________   _________
	Поставщик:

___________________   _________


