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Тапсырыс берушінің техникалық талаптарына сәйкес мамандандырылған қондырғыларды/жүйелерді/технологиялық жабдықтарды дайындау жөніндегі жұмыстарды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік
(Стандартты емес жабдықтарды дайындау жөніндегі жұмыстар)

	№
	Мазмұны
	Жұмыс көлемі

	1
	Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің атауы
	Мамандандырылған қондырғыларды/жүйелерді/технологиялық жабдықтарды дайындау жөніндегі жұмыстар
(Стандартты емес жабдықтарды дайындау жөніндегі жұмыстар)

	2
	Орындалған жұмыстарды тапсыру орны
	«Өріктау» ЖШС-нің қоймасы Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан.

	3
	Жұмыстарды орындаудың талап етілетін мерзімдері (кестесі)
	Жұмыстарды орындау мерзімі – Тапсырыс берушіден жұмыстарды бастау туралы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн.

	4
	Орындалатын жұмыстардың көлемі
	Мердігер Тапсырыс берушінің сызбаларына сәйкес, осы Техникалық ерекшеліктің 1-қосымшасына сәйкес У-5 ұңғымасына арналған лубрикаторлық алаңды дайындау бойынша жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті.
Лубрикаторлық алаңды дайындау жұмыстары мыналарды қамтиды:
· Тапсырыс берушінің сызбаларына сәйкес металл конструкцияларды дайындау;
· конструкция элементтерін пішу, ию, бұрғылау, механикалық өңдеу және құрастыру;
· дәнекерлеу жұмыстарын орындау;
· дәнекерленген қосылыстар мен беттерді тазалау;
· дайындалған конструкцияның сапасын бақылауды жүргізу;
· металл беттерін дайындау;
· дайын бұйымды астарлау және бояу;
· бұйымды таңбалау;
· нақты өлшемдер мен конструктивтік орындалудың Тапсырыс берушінің сызбаларына сәйкестігін бақылау;
· дайын бұйымды Тапсырыс берушіге тапсыруға дайындау;
· тиеу-түсіру жұмыстарын орындау және дайын бұйымды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу;
· жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдар, жиынтықтаушы бұйымдар және шығыс материалдары Мердігер тарапынан жұмыстардың құнына енгізілуге тиіс.

	5
	Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар
	Мердігер Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынуға міндетті:
· дайындалған бұйымның паспорты;
· бұйымды дайындау кезінде қолданылған материалдардың сапасын растайтын құжаттар (сапа сертификаттары, материалдардың паспорттары және нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарында көзделген өзге де құжаттар).

	6
	Стандарттар және нормативтік-техникалық құжаттар
	– ГОСТ 12.2.088–2017 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Ұңғымаларды игеруге және жөндеуге арналған жерүсті жабдығы. Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар»;
– ГОСТ 12.2.003–91 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өндірістік жабдық. Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар».
– ГОСТ 23118–2019 «Құрылысқа арналған болат конструкциялар. Жалпы техникалық шарттар» – металл конструкциялық элементтерді дайындауға қатысты қолданылатын бөлігінде;
– ГОСТ 5264–80 «Қолмен доғалық дәнекерлеу. Дәнекерленген қосылыстар. Негізгі типтері, конструкциялық элементтері және өлшемдері» – қолмен доғалық дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде;
– ГОСТ 35094–2024 «Лак-бояу жабындары. Топтары, техникалық талаптары және белгіленуі».


	7
	
Жұмыстардың сапасына қойылатын талаптар

	- Мердігер осы Техникалық ерекшеліктің, Тапсырыс берушінің сызбаларының талаптарына және шарт талаптарына сәйкес жұмыстарды сапалы әрі уақтылы орындауға жауапты болады.
- Дайындалған лубрикаторлық алаң Тапсырыс берушінің сызбаларының талаптарына, оның ішінде конструктивтік орындалуына, негізгі геометриялық өлшемдеріне, элементтер мен бекіту тораптарының орналасуына сәйкес келуге тиіс.
- Лубрикаторлық алаңды дайындау кезінде қолданылатын материалдар мен жиынтықтаушы бұйымдар сызбалардың талаптарына сәйкес келуге және олардың сапасын растайтын құжаттарға ие болуға тиіс.
- Дәнекерленген қосылыстар жұмыс және технологиялық құжаттаманың талаптарына сәйкес орындалуға, сондай-ақ дәнекерленген қосылыстардың тиісті сапасы мен беріктігін қамтамасыз етуге тиіс.
- Дайын бұйымда лубрикаторлық алаңның беріктігіне, орнықтылығына, қауіпсіздігіне және пайдалану сипаттамаларына әсер ететін жарықшақтарға, күйіп кетулерге, толық балқытылмаған жерлерге, деформацияларға және өзге де ақауларға жол берілмейді.
- Дайындалған конструкцияның геометриялық өлшемдері мен элементтерінің өзара орналасуы Тапсырыс берушінің сызбаларының талаптарына сәйкес келуге тиіс.
- Металл беттерін дайындау, астарлау және бояу осы Техникалық ерекшеліктің, Тапсырыс берушінің сызбаларының талаптарына және қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес орындалуға тиіс.
- Дайын бұйым өндірістік ластанулардан, металл жоңқаларынан, қабыршақтан және өзге де бөгде материалдардан тазартылуға тиіс.
- Мердігер орындалған жұмыстардың сапасын бақылауды қамтамасыз етуге және қабылдау барысында анықталған сәйкессіздіктер мен ақауларды өз есебінен жоюға міндетті.
- Дайындалған бұйымның осы Техникалық ерекшеліктің немесе Тапсырыс берушінің сызбаларының талаптарына сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, Мердігер анықталған сәйкессіздіктерді Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде жоюға міндетті.
- Мердігер жұмыстарды Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау, өрт және экологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып орындауға міндетті.

	8
	Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар
	Әлеуетті өнім берушіде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалатын жұмыстар лицензияланатын қызмет түріне жатқызылған жағдайда, ғимараттар мен құрылыстардың көтергіш және (немесе) қоршау конструкцияларын, оның ішінде металл конструкцияларды монтаждауды орындауды көздейтін тиісті қосымшасы бар, II санаттан төмен емес құрылыс-монтаждау жұмыстарына қолданыстағы лицензиясы болуы тиіс.
Біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті өнім беруші лицензияланатын қызметтің тиісті кіші түрін қамтитын қолданыстағы лицензияның қосымшасымен бірге көшірмесін ұсынады.

	9 
	Әлеуетті өнім берушінің персоналына қойылатын талаптар
	1) Инженерлік желілер мен құрылыстар бойынша шебер – 1 адам.
Біліктілігін растау үшін қызметтің тиісті бағыты бойынша біліктілік аттестатының, куәліктің немесе сертификаттың көшірмесін ұсыну қажет. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасының және (немесе) еңбек шартының көшірмесін ұсыну қажет. Мамандық бойынша талап етілетін жұмыс тәжірибесі – кемінде 2 (екі) жыл.
2) Электр-газбен дәнекерлеуші – 1 адам.
Біліктілігін растау үшін жауапты металл конструкцияларды дайындау кезінде дәнекерлеу жұмыстарын орындауға арналған дәнекерлеушінің аттестаттау куәлігінің және аттестаттау (рұқсат беру) хаттамасының көшірмелерін ұсыну қажет. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасының және (немесе) еңбек шартының көшірмесін ұсыну қажет. Мамандық бойынша талап етілетін жұмыс тәжірибесі – кемінде 1 (бір) жыл.
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             № 2 - қосымша          2026 жылғы «___» __________                                      № ___ шартқа             Тапсырыс берушінің техникалық талаптарына сәйкес мамандандырылған  қондырғыларды/жүйелерді/технологиялық жабдықтарды дайындау жөніндегі  жұмыстарды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік   (Стандартты емес жабдықтарды дайындау жөніндегі жұмыстар)    

№  Мазмұны  Жұмыс көлемі  

1  Сатып алынатын  тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін  қызметтердің атауы  Мамандандырылған  қондырғыларды/жүйелерді/технологиялық  жабдықтарды дайындау жөніндегі  жұмыстар   (Стандартты емес жабдықтарды дайындау  жөніндегі жұмыстар)  

2  Орындалған жұмыстарды тапсыру орны  «Өріктау» ЖШС - нің қоймасы Қазақстан  Республикасының Ақтөбе облысы Мұғалжар  ауданының аумағында, Ақтөбе қаласынан  оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта  орналасқан.  

3  Жұмыстарды орындаудың талап  етілетін мерзімдері (кестесі)  Жұмыстарды орындау мерзімі  –   Тапсырыс  берушіден жұмыстарды бастау туралы  жазбаша хабарлама алынған күннен бастап  60 (алпыс) күнтізбелік күн.  

4  Орындалатын жұмыстардың көлемі  Мердігер Тапсырыс берушінің  сызбаларына сәйкес, осы Техникалық  ерекшеліктің 1 - қосымшасына сәйкес  У - 5 ұңғымасына арналған  лубрикаторлық алаңды дайындау  бойынша жұмыстардың толық  кешенін орындауға міндетті.   Лубрикаторлық алаңды дайындау  жұмыстары мыналарды қамтиды:   · Тапсырыс берушінің сызбаларына  сәйкес металл конструкцияларды  дайындау;   · конструкция элементтерін пішу, ию,  бұрғылау, механикалық өңдеу және  құрастыру;   · дәнекерлеу жұмыстарын орындау;  

