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Приложение №2 к договору  № ______ 
от «___» _________ 20____ г.                     

         

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры
(Сервисное обслуживание электрооборудования ПС-110/35/6 кВ "Урихтау", электрооборудования месторождения Урихтау, вахтового лагеря и промышленной базы
 ТОО "Урихтау Оперейтинг")

      Перечень объектов и оборудования подлежащих обслуживанию указан в Приложении №1 к данной технической спецификации.
Данная техническая спецификация предполагает оказание услуг технического обслуживания и текущего ремонта электрооборудования:
ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Область оказания Услуг.
Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе. В 2015 году открыто месторождение Восточный Урихтау и месторождение Южный Урихтау.
 В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее). 
Среднегодовые температуры разнятся между -40 и +40 С. 

1.1. Сервисного обслуживания электрооборудования ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации;
1.2. Сервисного обслуживания двух ВЛ110 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» до ОРУ-№3; и ОРУ-№4 ТОО «Жанажольская ГТЭС» протяженностью 8,3 км каждая;
1.3. Сервисного обслуживания электрооборудования на территории ОРУ-№3 и ОРУ-№4               ТОО «Жанажольская ГТЭС» принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг»;
1.4. Сервисного обслуживания электрооборудования ДНС (дожимной насосной станции);
1.5.Сервисного обслуживания электрооборудования нефтяных скважин месторождения Восточного Урихтау ВУ-1; ВУ-2; ВУ-3; ВУ-4; ВУ-5; ВУ-6; ВУ-7; ВУ-8; ВУ-9; ВУ-10; АГЗУ № 4, на скважине и воздушной линии электропередач напряжением 6 кВ с кабельными вставками и переходами из сшитого полиэтилена; 
1.6. Сервисное обслуживание солнечной электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт, включая инверторное оборудование, распределительные устройства, системы мониторинга и подключения к общей сети электроснабжения.  
1.7. Сервисное обслуживание электрооборудования ПУН (пункт учета нефти) с воздушной отпайкой ВЛ-6 кВ с проводом марки АС-95;
1.8. Сервисное обслуживание электрооборудования блока осушки газа, компрессорной, воздух КИП, азотной установки, АГРС на площадке ДНС; 
1.9. Сервисного обслуживания нефтепромысловых воздушных линии электропередач ВЛ- 6 кВ  «Урихтау»;
1.10. Сервисного обслуживания силового электрооборудования ЭХЗ (электрохимической защиты) нефте и газопроводов;
1.11. Сервисное обслуживание электрооборудования КУУГ (коммерческого узла учета газа) на месторождении «Кожасай» ТОО «Казахойл Актобе» с воздушными линиями электропередачи напряжением 6 кВ.
1.12. Сервисное обслуживание электрооборудования вахтового лагеря и промышленной базы «Урихтау».
1.13. Сервисное обслуживание электрооборудования операторной ДНС и пожарного депо «Урихтау».
Режим работы обслуживаемого оборудования — круглосуточный.
                   
2. Состав Услуг
Исполнитель  должен оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (услуги по обслуживанию электрооборудования   ПС 110/35/6 кВ, ДНС и объектов месторождения, вахтового лагеря и промышленной базы, согласно Графикам по планово-предупредительному ремонту, утвержденным Заказчиком по всем видам оборудования, которые указаны в Приложении №1 к технической спецификации (перечень оборудования и материалов передаваемые для обслуживания), а также обеспечить их бесперебойную и безаварийную работу.
Сервисное обслуживание электрооборудования включает в себя следующие виды работ:
   2.1. Визуальный осмотр;
   2.2. Регулировка отдельных составных частей оборудования;
   2.3. Проверка смазочных устройств, смена и наполнение смазки, смазка подшипников на электродвигатель;
    2.4. Очистку и обтирку оборудования;
    2.5. Планово-предупредительный ремонт (далее ППР) и сервисное обслуживание, работы по восстановлению работоспособности высоковольтных линий электропередач напряжением 110 кВ;   2.6. ППР и сервисное обслуживание электрооборудования вахтового лагеря и промышленной базы «Урихтау»;
    2.7. Оперативное диспетчерское управление вышеперечисленных существующих и планируемых объектов (круглосуточно);
Исполнитель обязан проводить уборки, очистки от травы и снега территории обслуживаемых объектов с привлечением снегоуборочной техники;
    2.8. Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций на объектах месторождений и вахтового лагеря и промышленной базы исполнитель обязуется исполнять ремонтные работы при аварийных ситуациях за свой счет и надлежащим образом ликвидировать аварийную ситуацию в срок не более 24 часов. Восстановление аварийного запаса дизельного топлива (по сезону) на резервной дизельной электростанции вахтового поселка в случаях отключения основного электроснабжения и перехода на резервное питание.
    2.9.Ежедневный контроль за работой силовых трансформаторов ПС-110/35/6 кВ «Урихтау», контроль за уровнем трансформаторного масла, равномерной нагрузкой и работой силовых трансформаторов с произведением замеров температуры, а также контроль за давлением элегаза в элегазовых выключателях 110кВ и трансформаторах тока 110кВ;
    2.10. ППР и техническое обслуживание наружного и аварийного освещения на ПС 110/35/6 кВ;
    2.11. Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей с частичной разборкой согласно графика ППР (график ППР составляет и представляет Заказчик);
     2.12. Исполнитель берет на себя затраты по поверке и организации поверки всех средств измерений, установленных на обслуживаемых объектах, не относящихся к техническому учету электрической энергии;
      2.13. Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу всех средств измерений, производить профилактические работы, техническое обслуживание и ремонт вышедших из строя средств измерений;
      2.14. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние всех средств измерений. 
      2.15. Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций;
 2.16. Исполнитель обязан в процессе оказания Услуг соблюдать требования безопасности в области промышленной безопасности, охраны труда и ООС;
В услуги также входит:
2.17. Иные работы по техническому обслуживанию электрооборудования ПС 110/35/6 кВ, ДНС и объектов месторождения, вахтового лагеря и промышленной базы, которые не указаны в настоящей технической спецификации, но должны быть оказаны в целях их нормальной работы.
2.18. Участие в пуско-наладочных работах при приемке в эксплуатацию вновь вводимого электрооборудования.
2.19. Выполнение планово-предупредительных ремонтов (ППР) магистральных линий ВЛ-6 кВ фидеров №109 и №212 с заменой существующей вязки проводов на двойное крепление (рессорную вязку).


                                3. Требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Обеспечивать медицинское обслуживание, а также транспортировку Персонала Исполнителя на место оказания Услуг и обратно;
3.2. Постоянно поддерживать строгую производственную и трудовую дисциплину и порядок среди Персонала Исполнителя, а также не допускать наличие и употребление алкогольных напитков, наркотических или иных подобных средств в местах оказания Услуг;
3.3. Производить в разумный, согласованный Сторонами срок отстранение от оказания Услуг, замену или доставку дополнительных сотрудников Персонала Исполнителя, согласно указанию Заказчика, при наличии любой обоснованной причины и/или по требованию любого компетентного государственного органа Республики Казахстан. Лицо, отстраненное от работ, не может быть допущено к работам без предварительного письменного разрешения Заказчика; 
3.4. Обеспечить свой персонал средствами коллективной и индивидуальной защиты;
3.5. Принять на себя всю ответственность и оградить Заказчика от ответственности по любым искам, требованиям или решениям суда любого характера за Персонал Исполнителя в отношении заработной платы, выплат пособий, возмещению убытков, ущерба, причиненного жизни и здоровью, компенсаций, пенсий, дополнительных льгот и налогов, расходов и любых иных выплат, возмещение, которые могут причитаться Персоналу Исполнителя;
3.6. Исполнитель несет полную ответственность за последствия несчастных случаев, так же в случае возникновения аварийных ситуаций и аварий при выполнении работ Исполнителем, допущенных персоналом Исполнителя;
3.7. Режим работы персонала, указанного в пункте 5 настоящего раздела - вахтовый по 15 дней с 12 часовыми рабочими сменами;
3.8. Перечень обслуживающего персонала в одной вахте должно быть не менее: 7 человек. 
[bookmark: _Hlk85613859]А) Инженер-электрик (бакалавр, магистр) или техник-электрик - 1 человек; 
Б) Электромонтеры оперативного обслуживания электроустановок - 2 человека.                                                                                                                                                                        
В) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 4 человека.

Квалификация (квалификационные требования к специалистам): 

А) Инженер-электрик (бакалавр, магистр) или техник-электрик, имеющий высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование и V группу по электробезопасности, стаж работы не менее 5 лет; 
Б) Электромонтеры оперативного обслуживания электроустановок — работники, имеющие высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование и группу по электробезопасности не ниже IV, стаж работы не менее 3 лет.                                                                                                                                                                        
В) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — работники, имеющие среднее специальное техническое образование и группу по электробезопасности не ниже III, стаж работы не менее 3 лет.                                                                                                                                                                                                

3.9. В случае необходимости оказания услуг, предусмотренных настоящей Технической спецификацией и устранения неисправности работы энергетического оборудования другими специалистами, не указанными в настоящей Технической спецификации, Исполнитель представляет таких специалистов без требования дополнительной оплаты;

                                  4.  Техническая оснащенность:

   Исполнитель должен иметь в наличии собственную или арендованную передвижную высоковольтную лабораторию для проведения испытаний и измерений в полевых условиях. 
1. Мегаомметр класс точности - 0,5 предел измерений 0-10 гОм (500В, 2500В)  - 2 шт.
1. Высоковольтная установка кл. точности-0,5; предел измерений 0-70 кВ        - 1 шт.
1. Установка для испытания жидких диэлектриков кл. точности -0,5 предел 
измерений от 0-90 кВ                                                                                             - 1 шт.
1. Мост постоянного тока кл. точности -0,5; предел измерений-999,99 Ом        - 1 шт.
1. Прибор для проверки ЭХЗ (электрохимической защиты) класс точности- 0,2;
Предел измерений – U=255В, I=25-100А                                                             - 1 шт.
1. Вольтамперфазометр цифровой класс точности – 0,5; предел измерений
0,01-750В, 0,04-40А                                                                                                - 1 шт.
1. Измеритель сопротивления заземления класс точности -0,5; предел измерений
От 0,12-20 кОм                                                                                                        - 1 шт.
1. Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль», класс точности -2,0; предел
Измерений -40 кА, 0-200 Ом                                                                                 - 1 шт.
1. Мультиметр класс точности – 0,5                                                                         - 2 шт.
1. Многофункциональный тестер класс точности -1,0; предел измерений
От 0-480 В, 50мОм                                                                                                 - 1 шт.
1. Прибор кабельный (трассоискатель), рабочая частота – 815 Гц, 8 кГц,82 кГц
50/60 Гц, непрерывная работа – 40 часов, периодическая работа- 82 часа
динамический диапазон – 126 дБ                                                                         - 1 шт.
1.  Аппарат испытания диэлектриков электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц 0.01Гц); (СНЧ, VLF) и повышенным постоянным напряжением до 36 кВ     -1шт.                                                                                                                                            
1.   Микромилликилоомметр диапазон измеряемых сопротивлений для перечисленного электрооборудования очень широкий и лежит в пределах от 10-5 до 105 Ом, а диапазон силы измерительных токов – от 10-3 до 600А и более-1 шт.
1. Тепловизор переносной – 1 шт.

Режим работы оборудования - круглосуточный. При этом, в случае необходимости проведения работ, предусмотренных настоящей Технической спецификацией, и устранения неисправности работы электрооборудования другими специалистами, не указанными в настоящей Технической спецификации, Исполнитель представляет таких специалистов без требования дополнительной оплаты.

5. Дополнительные требования

5.1. Исполнитель принимает от Заказчика по акту приёма-передачи объекты и оборудование, указанные в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации и расположенные на территории месторождения Урихтау. С момента подписания акта приёма-передачи Исполнитель несёт ответственность за сохранность принятого имущества и обеспечивает его надлежащее техническое состояние в пределах обязательств, предусмотренных Договором. По окончании срока действия Договора Исполнитель обязан возвратить Заказчику указанные объекты и оборудование по акту приёма-передачи в исправном (работоспособном) состоянии с учётом естественного износа.
5.2. Исполнитель обязан обеспечить наличие и исправное состояние оборудования, инструментов, приспособлений и средств защиты, необходимых для качественного и безопасного оказания услуг, в том числе электросварочного и газосварочного оборудования, слесарных и монтажных инструментов и ключей, лестниц, специальных приспособлений, указателей напряжения соответствующего класса, диэлектрических бот и перчаток, а также иных необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты.
5.3. Обеспечение связи персонала Исполнителя с объектами месторождения осуществляется Заказчиком в соответствии с нормами, принятыми в ТОО «Урихтау Оперейтинг». Обеспечение связи с центральным офисом Исполнителя и его структурными подразделениями осуществляется Исполнителем самостоятельно и за счёт собственных средств.
5.4. Исполнитель за счёт собственных средств обеспечивает снабжение запасными частями, расходными материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми для проведения планово-предупредительного ремонта, технического обслуживания и ремонта оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации. В том числе Исполнитель самостоятельно приобретает и обеспечивает наличие сварочных электродов, кислорода, пропана для газорезательного оборудования, а также электрозащитных средств и приспособлений, необходимых для выполнения работ, включая электрозащитные коврики, диэлектрические перчатки и боты, указатели высокого напряжения (УВН) на классы напряжения 6–110 кВ и переносные заземления для воздушных линий электропередачи напряжением 6–110 кВ. Все перечисленные средства, материалы, инструменты и приспособления предоставляются Исполнителем за свой счёт и без дополнительного возмещения расходов со стороны Заказчика.
5.5. Исполнитель самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает питание и проживание всего своего персонала на месторождении Урихтау.
5.6. В период оказания услуг персонал Исполнителя, предусмотренный настоящей Технической спецификацией, должен находиться на территории месторождения Урихтау. По согласованию с Заказчиком персонал Исполнителя может проживать в общежитии вахтового лагеря Заказчика при условии заключения отдельного договора аренды на возмездной основе.
5.7. В случае возникновения аварии либо реальной угрозы её возникновения Исполнитель обязан без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечить необходимое количество работников и специалистов для оперативного принятия мер по локализации и устранению аварии или угрозы её возникновения.
5.8. Исполнитель обязан за счёт собственных средств обеспечить наличие и готовность к использованию специальной техники, необходимой для выполнения всего объёма работ, предусмотренного настоящей Технической спецификацией, включая: автогидроподъёмник (АГП); ямобур; автокран; грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4, предназначенный для перевозки персонала, оборудования и грузов по дорогам с различными типами покрытия, а также по бездорожью; дизель-генератор для временного обеспечения электроэнергией собственных нужд оборудования подстанции ПС-110/35/6 кВ в случае аварийной ситуации.
Обеспечение и использование указанной спецтехники, включая её доставку, эксплуатацию и необходимое обслуживание, осуществляются за счёт Исполнителя. Дополнительное возмещение соответствующих расходов Заказчиком не производится.
5.9. После заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику структурную схему энергетической службы, включающую инженерно-технический и оперативный персонал, с указанием численности работников, их распределения по участкам и ответственных лиц по каждому участку.
5.10. Исполнитель принимает в собственность отходы, образующиеся в процессе оказания услуг, в том числе огарки сварочных электродов и отработанное трансформаторное масло. Передача отходов Исполнителю оформляется соответствующим актом. Исполнитель за счёт собственных средств обеспечивает сбор, вывоз и передачу указанных отходов для утилизации или обезвреживания в установленном порядке. Порядок передачи отходов и перехода права собственности на них определяется Договором.
5.11. Исполнитель обязан содержать в чистоте переданные ему на обслуживание территории, здания и сооружения, обеспечивать уборку прилегающих территорий в пределах установленной зоны ответственности, а также поддерживать переданные объекты в надлежащем санитарном и техническом состоянии.

6. Требования к ремонту оборудования
6.1. Диагностика оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации, с целью выявления неисправностей и определения необходимого объёма ремонтных работ выполняется специалистами Исполнителя.
6.2. Исполнитель за счёт собственных средств несёт расходы на перемотку электродвигателей, приобретение запасных частей и расходных материалов, проведение ежемесячного сервисного обслуживания, профилактических мероприятий и ремонта оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации. К расходным запасным частям относятся части и детали оборудования, замена которых предусмотрена техническим паспортом или иной документацией производителя на соответствующее оборудование. К расходным материалам относятся материалы, не являющиеся составными частями оборудования, но необходимые для проведения его технического обслуживания, профилактики и ремонта, а также для оказания услуг в соответствии с настоящей Технической спецификацией. Исполнитель также за свой счёт обеспечивает доставку оборудования, требующего ремонта, до сервисного центра и его обратную доставку на месторождение Урихтау.
6.3. После проведения ремонта Исполнитель обязан проверить работоспособность оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации, и провести его тестирование продолжительностью 3 (три) часа на территории Заказчика с участием представителей Заказчика. Результаты проверки и тестирования должны подтверждать работоспособность оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации по назначению.
6.4. Все поставляемые Исполнителем запасные части и расходные материалы должны соответствовать техническим характеристикам и требованиям производителя соответствующего оборудования.
                                                                                                                                                             
              
	Заказчик 
ТОО «Урихтау Оперейтинг»
Директор по производству                                  
_______Кулжанов Ж.М.          


	                         Исполнитель
                    

                     _________














                                                                                                                   Приложение №1 
к Технической спецификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
(является Актом приема-передачи)
	№
	Наименование оборудования / объекта
	Ед. изм.
	Количество

	Перечень электрооборудования ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» входит:

	1
	Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ ТМТН-6300/110-У1
	шт.
	2

	2
	Элегазовый выключатель колонкового типа 110 кВ ВГП-110-40/2500У
	шт.
	3

	2
	Открытое распределительное устройство ОРУ- 110 кВ
	к-т
	1

	3
	Открытое распределительное устройство ОРУ-35 кВ кВ
	к-т
	1

	4
	Закрытое распределительное устройство ЗРУ- 6 кВ
	к-т
	1

	5
	Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с двумя ножами заземления с двигательным приводом ПДС РГП-СЭЩ-э2-11-110/1250 УХЛ1
	шт.
	8

	6
	Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с одним ножом заземления с двигательным приводом ПДС РГП-СЭЩ-э1-11-110/1250 УХЛ1
	шт.
	2

	7
	Трансформатор напряжения ЗНГА-110-11-УХЛ1
	шт.
	6

	8
	Трансформатор тока 110 кВ ТГФМ-110-11-0,2/5Р/5Р/5Р-200-400-800/5 У1
	шт.
	12

	9
	Ограничитель перенапряжения полимерный110 кВ ОПНп11-110 кВ/77/10/650
	шт.
	6

	10
	Заземлитель однополюсный 110 кВ ЗОН-СЭЩ-11-110 УХЛ1 с приводом
	шт.
	2

	11
	Ограничитель пер. полимерный 110 кВ ОПНп11-110кВ/56/10/550-111-УХЛ1О
	шт.
	2

	12
	Ячейка КРУ-К07 КТЗ ХЛ1 (КВ/КВ) в блочном исполнении совмещенн с ОПУ
	к-т
	1

	13
	Сборное блочно модульное здание с системой отопления, освещения, вентиляции, Кондиционирования пожарно-охранной сигнализацией, с санузлом КРУ-БМ
	шт.
	13

	14
	КРУ-6кВ из 23 шкафов серии КМ-1КФи с вакуумными выключателями Siemens 2500 31.5кА на вводах и секционном выключателе, Siemens 1250А, 25 кА на отходящих линиях. Блоки защиты Mikom Agile. Трансформаторы напряжения марки 3х3НОЛП. Счетчики А1805. В комплекте шинный мост и два шинных ввода, согласно однолинейной схемы V-KO-04181-200-601-0S.R1 КМ1-КФ
	к-т
	1

	15
	Шкаф собственных нужд типа ШСН 0,4 кВ из пяти шкафов, двухсекционный с АВР, без UPS ШСНО- 0,4 кВ
	к-т
	1

	16
	Шкаф управления оперативным током ШУОТ-Б-80 У4, 80А:150А/ч: Uвх-380в; Uвых \=220В: напольное исполнение, IP32
	шт.
	1

	17
	Шкаф из панелей №8,9 РПН трансформатора Т1, Т2 без учета регулятора напряжения ЭРНТ-1М РПН трансформаторов Т1, и Т2
	шт.
	1

	18
	Шкаф №11 трансформатора напряжения 110 кВ TV1G (TV2G)
	шт.
	1

	19
	ТСН отдельностоящий с трансформатором ТМ 160/6-0,4 кВ ШТСН-308-630
	шт.
	2

	20
	ОПУ – 8 со шкафами релейной защиты
	к-т
	1

	21
	Шкаф центральной сигнализации (ЦС) из панелей №6,7 с устройством микропроцессорным типа БМЦС-01, заводской номер 365
	шт.
	1

	22
	Шкаф 1Р (2Р). Шкаф дифференциальной защиты и резервной защиты трансформатора Т1(Т2) с терминалами Mikom Agile, заводской номер 366, 367
	шт.
	2

	23
	Шкаф учета №10 заводской номер 368
	шт.
	1

	24
	Шкаф №12 линии 35 кВ (W2Н) с терминалом Mikom Agile
	шт.
	1

	25
	Шкаф №12 линии 35 кВ (БСК) с терминалом Mikom Agile
	шт.
	1

	26
	Выключатель элегазовый типа ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ 1 с приводом ПЭМ-2 с встроенными трансформаторами тока Ктт=50/100/150/200/300/600/5
	шт.
	5

	27
	Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-2-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом ПДС-СЭЩ с двумя заземляющими ножами с полимерными изоляторами
	шт.
	8

	28
	Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-1-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом ПДС-СЭЩ с одним заземляющим ножом с полимерными изоляторами
	шт.
	4

	29
	Ограничитель перенапряжения нелинейный полимерный ОПНп35/40,5/10 /550-111-УХЛ1
	шт.
	6

	30
	Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35 111 УХЛ 1
	шт.
	6

	31
	Аппарат управления оперативным током в комплекте с аккумулятором АСУТ М2/40/220-УХЛ 1
	шт.
	1

	32
	Шкаф защиты трансформатора 110/35/6 кВ
	шт.
	2

	33
	Многофункциональный счетчик электрической энергии 1805RL-P4G- DW-4 0,5S 4-х проводная
	шт.
	8

	34
	Измерительный преобразователь пер. тока без вторичного прибора У854/5ЭС
	шт.
	20

	35
	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный Альфа
	шт.
	20

	36
	Источник питания ЕХ3000 RT
	шт.
	2

	37
	Батарея 3000 ЕХВ
	шт.
	2

	38
	Телекоммуникационная стойка
	шт.
	2

	39
	Телефонный аппарат Раnasonic KX-TS2352 CABW
	шт.
	1

	40
	Панель телемеханики блочная 2 шкафа ПРК-2-01
	шт.
	11

	41
	Ящик соединительный ЯС-2
	шт.
	1

	42
	Шкаф УСПД RTU-327 заводской номер 009602
	
	

	43
	Оборудование SKADA
	к-т
	1

	44
	Шкаф контроллера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 281
	шт.
	1

	45
	Шкаф сервера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 282
	шт.
	1

	46
	Контроллер двухпроводной линии связи для подключения адресных устройств типа С2000-КД-2И
	шт.
	1

	47
	Преобразователь интерфейса RX-232/RS485 с гальванической развязкой
	шт.
	1

	48
	Блок сигнально-пусковой адресной, для управления исполнительными устройствами сигнализации оповещения и управления эвакуацией С2000-СП исп02
	шт.
	1

	49
	Блок развликательно изолирующий «Бриз»
	шт.
	1

	50
	Дымовой оптико электронный ИП-212-31А
	шт.
	10

	51
	Извещатель пожарно ручной ИПР 513 3АМ
	шт.
	2

	52
	Кнопка тревожно адресная С2000-КТ версия 1
	шт.
	1

	53
	Звуковой пожарный оповещатель ТОН-1С-24
	шт.
	3

	54
	Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП24
	шт.
	1

	55
	Аккумулятор свинцово-кислотный не обслуживаемый «DELTA»
	шт.
	2

	56
	Кабель Герда КИК 2х2х1 ОЛ
	м
	102

	57
	Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями
	к-т
	1

	58
	Блок ограничителей перенапряжения 110 кВ ЗЕР2 096-3РF41-3RE1 ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1
	шт.
	18

	1. Перечень объектов по ДНС (дожимной
насосной станции).

	Здание операторной ДНС.

	1
	Низковольтное комплектное устройство ввода электроэнергии с АВР напольного исполнения ШУ-К -8602Р-В-0-45740-31 У3
	к-т
	1

	2
	Щит распределительный напольного исполнения 230/400В ГРЩ
	к-т
	1

	3
	Шит распределительный навесного исполнения на 36 модулей ШРН-36-074 У2
	к-т
	1

	5
	Шит распределительный навесного исполнения на 24 модуля ШРН-24-074 У2
	к-т
	2

	6
	Шит распределительный навесного исполнения на 12 модулей ШРН-24-074 У2
	к-т
	1

	7
	Ящик с главной заземл. шиной из медной полосы 4х40 на 20 присоединен. ГЗЩ
	к-т
	1

	8
	Ящик с главной заземл. шиной из медной полосы 4х40 на 10 присоединен. ГЗЩ
	к-т
	2

	9
	Ящик с понижающим распределительным трансформатором ЯРТП-0,25-24У3
	к-т
	1

	10
	Выключатель однополюсный одноклавишн., наружной установки 10А, 250В IP44
	шт.
	3

	11
	Выключатель однополюсный одноклавишн., наружной установки 10А,250В IP20
	шт.
	19

	12
	Выключатель однополюсный двухклавишн., наружной установки 10А,250В IP20
	шт.
	5

	13
	Выключатель однополюсный трехклавишн., наружной установки 10А,250В IP20
	шт.
	1

	14
	Розетка штепсельная одноместная с заземл. к-ом 250ВIном-16А(цвет белый)
	шт.
	43

	15
	Розетка штепсель одноместная с заземл. к-ом 250ВIном-16А(цвет красный)
	шт.
	108

	15
	Светильник подвесной, для трубчатых люминисцентных ламп ЛПО46-2х18
	шт.
	2

	16
	Светильник подвесной, для трубчатых люминисцентных ламп ЛПО46-2х36
	шт.
	46

	17
	Светильник настенный, для ламп общего освещения ЛББ 58-40-001
	шт.
	6

	18
	Светильник настенный, для ламп общего освещ. бытовых помещ. НБО 18-60
	шт.
	5

	19
	Светильник настенный горизонталь для, открытой проводки НИКО-Н-11-100
	шт.
	3

	20
	Светильник подвесной пылезащищенный ЛСП-16-2х18-101 УХЛ4
	шт.
	4

	21
	Светильник эвакуационный время аварийной работы не менее 1часа U21
	шт.
	2

	22
	Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-18
	шт.
	13

	23
	Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-30
	шт.
	101

	24
	Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-40
	шт.
	7

	25
	Стартер для люминисцентных ламп 20С-127-2
	шт.
	13

	26
	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220-2
	шт.
	108

	27
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-3х2,5мм2 
	км.
	1, 530

	28
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-3х4мм2
	км.
	0,025

	29
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-4х2,5мм2
	км.
	0,050

	30
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х2,5мм2
	км.
	0,020

	31
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х4 мм2 
	км.
	0,007

	32
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х10 мм2
	км.
	0,014

	33
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х95 мм2
	км.
	0,005

	34
	Кабель контрольный с медн. жилами ПХВ изоляцией КВВГнг-4х2,5мм2 
	км.
	0,030

	35
	Провод с медн. многопроволочной жилой повыш. гибкости ПВ-3 1х6 мм2
	км.
	0,185

	36
	Провод с медной многопроволочн. жилой повыш. гибкости ПВ-3 1х16мм2
	км.
	0,185

	Площадка ДНС.

	1
	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кВ напольного исполнения 380 В с трехфазными автоматическими выключателями
	к-т
	1

	2
	Взрывозащищенное низковольтное комплектное устройство 0,4м кВ навесного исполнения 380В с трехфазными автоматическими выключателями
	к-т
	2

	3
	Шит распределительный навесного исполнения 380В, с трехфазными автоматическими выключателями ввода 63А и отходящими автоматами
	к-т
	1

	4
	Взрывозащищенный щит распределительный навесного исполнения 380В 50 Гц с трехфазными автоматическими выключателями ввода 32- 40А с отход авт.
	к-т
	2

	5
	. Шит распределительный навесного исполнения 380В с трехфазными автоматическими выключателями ввода 32А с отходящими автоматами
	к-т
	1

	6
	Устройство комплектное низковольтного управления и распределения энергии с рубильником навесной РУСМВ 103-40АОА УХЛ1
	шт.
	4

	7
	Устройство комплектное низковольтного управления и распределения энергии с автоматическим выключателем 100А РУСМВ 109-32АО УХЛ1
	шт.
	4

	8
	Лампа натриевая высокого давления мощностью 400 Вт, ДНаТ-400
	шт.
	16

	9
	Лампа натриевая высокого давления НАТ.Л-70
	шт.
	32

	10
	Светильник настенный горизонтальный для открытой проводки с лампой накаливания 75 Вт, НИКОН-11-75 УХЛ1
	шт.
	9

	11
	Светильник подвесной с люминисцентными лампами 36 Вт ЛПО46-2х36
	шт.
	31

	12
	Светильник потолочный с люминисцентными лампами 36 Вт ЛПО46-2х36
	шт.
	10

	13
	Светильник потолочный с лампой накаливания 60 Вт, НБО18-60-002
	шт.
	2

	14
	Светильник консольный для наружного освещения с лампой накаливания мощностью 200 Вт с защитным стеклом из поликарбоната НКУ01-200
	шт.
	22

	15
	Стартер для люминисцентной лампы 36 Вт, ЛБ36-2
	шт.
	6

	16
	Розетка штепсельная двухполюсная одноместная для скрытого монтажа
	шт.
	20

	17
	Выключатель однополюсный с клавишным приводом 6 А,250В брызгозащ.
	шт.
	24

	18
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ ВБбШнг-5х50 мм2 - 0,250 км
	
	

	19
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ ВБбШнг-5х70 мм2 - 0,320 км.
	
	

	20
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х25 мм2 - 0,300 км.
	
	

	21
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х16 мм2 - 0,250 км.
	
	

	22
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х10 мм2 - 0,440 км.
	
	

	23
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х6 мм2 - 0,516 км.
	
	

	24
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-5х4 мм2 - 0,946 км.
	
	

	25
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-5х2,5 мм2 - 0,135 км.
	
	

	26
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-4х10 мм2 - 0,285 км.
	
	

	27
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-4х4 мм2 - 0,671 км.
	
	

	28
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х70 мм2 - 0,161 км.
	
	

	29
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х10 мм2 - 0,240 км.
	
	

	30
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х6 мм2 - 0,062 км.
	
	

	31
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х4 мм2 - 1,171км.
	
	

	32
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х2,5 мм2 - 0,741км.
	
	

	33
	Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -5х70 мм2 - 0,08км.
	
	

	34
	Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -5х4 мм2 - 0,096км.
	
	

	35
	Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -5х2,5 мм2 - 0,007км.
	
	

	36
	Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -4х2,5 мм2 - 0,03км.
	
	

	37
	Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -3х2,5 мм2 - 0,22км.
	
	

	38
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией, в оболочке из ПХВ пластиката пониженной горючести, напряж. 1кВ, ВВГнг-5х2,5 мм2 - 0,215км.
	
	

	39
	Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией, в оболочке из ПХВ пластиката пониженной горючести, напряж. 1кВ, ВВГнг-3х2,5 мм2 - 0,114 км.
	
	

	40
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией пониженной горючести, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШнг-4х2,5 мм2 - 0,861км.
	
	

	41
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией, в оболочку из ПХВ композицией, пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, напряжением 1кВ, КВВГнг- LS сечением 4х2,5 мм2 - 0,020км.
	
	

	42
	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, в резинов. оболочке напряжен. 1 кВ, марки КГ-ХЛ- 3х4 мм2 - 0,056 км.
	
	

	43
	Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести, повышенной гибкости, марки ПуГВнг сечением 1х6 мм2 - 0,115 км.
	
	

	44
	Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, повышенной гибкости марки ПуГВнг- LS сечением 1х50 мм2 - 0,010 км.
	
	

	45
	Пост управления кнопочный, 2 кнопки (пуск, стоп) переключатель выбора режима (местный, дистанционный) общепромышленного исполнения
	шт.
	1

	46
	Пост управления кнопочный взрывозащищ. 2ЕхdIIAT2, марки ПВК-22
	шт.
	10

	47
	Переключатель пакетный на номинальный ток 25А, взрывозащищенный
	шт.
	8

	48
	Ящик однофидерный с рубильником на напряжение 220 В, 100А, ЯВЗ-22-1
	шт.
	2

	49
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, навесного исполнения на U- первичные обмотки 220В вторичной обмотки 42В, ЯТП-0,25 220/42
	шт.
	1

	50
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, навесного исполнения на U- первичные обмотки 220В вторичной обмотки 48В, ЯТП-0,25 220/48
	шт.
	1

	51
	Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей марки МГ сечением 1х6 мм2
	м
	95

	52
	Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей марки МГ сечением 1х10 мм2
	м
	5

	53
	Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей марки МГ сечением 1х16 мм2
	м
	5

	54
	Концевая муфта наружной установки, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 25, 35, 50мм2 без брони с болтовыми наконечниками напряжением 1 кВ, марки 5ПКТп-1-25/50(Б)
	шт.
	3

	55
	Концевая муфта наружной установки, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 70 мм2 без брони с болтовыми наконечниками напряжением 1 кВ, марки 5ПКТп-1-70/120(Б)
	шт.
	3

	56
	Взрывозащищенное устройство заземления автоцистерн, для наливных пунктов 2ЕхdIIАТ2 типа УЗА-2МК
	шт.
	4

	57
	Ящик управ-я освещением с фотореле IP54, I ном 40А, ЯУО9602-3674У3
	шт.
	1

	58
	Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, повышенной гибкости сечением 1х16 мм2, марки ПуГВнг-LS - 0,005 км.
	
	

	59
	Щиток осветительный взрывозащищенный на ном напряжение 380В, ном ток 25А, без вводного автоматического выключателя с 6-ю однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях типа ЩСВ-200БУ1
	шт.
	2

	Площадка ДНС (насосные станции и блок сепарации нефти.

	1
	Блок насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-245 с электродвигателями АВ-200М2, мощностью Р-37 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный)
	к-т
	2

	2
	Блок насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-175 с электродвигателями мощностью Р-30 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) и электродвигателя подпорного насоса мощностью 7,5 кВт с ПЗА согласно проекта расширения ДНС
	к-т
	2

	3
	Блок насосной станции внутренней перекачки с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-37 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) согласно проекта расширения ДНС
	к-т
	2

	4
	Электроосвещение, светильники взрывозащищенные - 10 шт. 
	
	

	Площадка ДНС (блок сепарации нефти)

	1
	Светильник с натриевой лампой типа ДНаТ, для освещения наружных установок с защитной решеткой в комплекте с ПРА и муфтой для установки на трубу d25мм, для диапазона от 60 до+ 50Сº ВАДВ 1- НАТ.Л.70Т-УХЛ1
	шт.
	17

	2
	Светильник для натриевого типа ДНаТ, для освещения наружных установок с защитной решеткой в комплекте с ПРА и элементом для крепления на стену для диапазона от 60 до+ 50Сº ВАДВ 1- НАТ.Л.70Н-УХЛ1
	шт.
	8

	3
	Лампа натриевая высокого давления НАТ.Л 70
	шт.
	20

	4
	Коробка взрывозащищенная в корпусе из алюминиевого сплава с защитным покрытием с 3-мя кабельными вводами на боковой поверхности коробки, для трубной проводки с условным проходом трубы 25мм в комплекте с уплотнителями кабельных вводов, для соединения проводников сечением до 4 мм2, для диапазона температур от – 60 до + 50Сº 1ЕхdIICT, IP65 типа КЗВ 245-25х3-В1,5
	шт.
	21

	5
	Коробка взрывозащищенная в корпусе из алюминиевого сплава с защитным покрытием с 4-мя кабельными вводами на боковой поверхности коробки, для трубной проводки с условным проходом трубы 25мм в комплекте с уплотнителями кабельных вводов, для соединения проводников сечением до 4 мм2, для диапазона температур от – 60 до + 50Сº 1ЕхdIICT, IP65 типа КЗВ 245-25х4-В1,5
	шт.
	3

	6
	Переключатель пакетный на номинальный ток 25А, с двумя кабельными вводами ВК-Л-ВЭЛЗ-М20-Ехе снизу с климатическим исполнениемХЛ1, IP65
	шт.
	3

	7
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 3х2,5 мм2 - 0,115 км.
	
	

	8
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 4х2,5 мм2 - 0,007 км.
	
	

	9
	Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 5х2,5 мм2 - 0,016 км.
	
	

	Площадка ДНС (блок реагентного хозяйства).

	1
	Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 4 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 19,03 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 14,25 мм
	шт.
	1

	2
	Провод для заземления медный гибкий, с ПХВ изоляцией ПВ3 -1х6 мм2 - 0,03 км.
	
	

	3
	Наконечник кабельный медный для кабелей с мед. жилами ПВ-4-М-УХЛ1 - 8 шт. 
	
	

	
	Площадка ДНС (площадка аварийного резервуара).
	
	

	1
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур -40 до + 40 1ЕхdIIВТВ
	шт.
	1

	2
	Стойка для напольной установки группы аппаратов
	шт.
	1

	3
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм - 0,006 км.
	
	

	4
	Наконечник кабельный медный, для кабелей с медными жилами 6 мм2
	шт.
	8

	5
	Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК03 - 1 шт. Площадка ДНС (площадка дренажных емкостей).
	
	

	1
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур от – 40 до + 40, 1ЕхdIIBTВ
	шт.
	1

	2
	Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 55 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения
	шт.
	1

	3
	Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 45 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения
	шт.
	1

	4
	Стойка для напольной установки группы аппаратов оцинкованная
	шт.
	1

	5
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм - 0,006 км.
	
	

	6
	Наконечние кабельный медный для кабелей с мед. жилами ПВ-4-М-УХЛ1
	шт.
	6

	7
	Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК03
	шт.
	1

	Площадка ДНС (факельное хозяйство).

	1
	Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 3 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 19,03 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 14,25 мм
	шт.
	2

	2
	Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 3 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 25,13 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диамет 14,25 мм, степень защиты IP66
	шт.
	2

	3
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур -40 до + 40 1ЕхdIIВТВ
	шт.
	4

	4
	Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 55 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения
	шт.
	4

	5
	Стойка для напольной установки группы аппаратов
	шт.
	3

	6
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм2 - 0,032 км.
	
	

	7
	Наконечник кабельный медный, для кабелей с медными жилами 6 мм2 - 84 шт. 
	
	

	Площадка ДНС (БКТП-6/0,4 кВ № 1).

	1
	Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании, с масляными трансформаторами мощностью по 630 кВА, на номинальное напряжение, сторона ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН типа БМ КТП-П-2х630/6/0,4 кВ
	к-т
	1

	2
	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ
	к-т
	1

	3
	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., АНКУ-0,4 кВ
	к-т
	1

	4
	Шкаф управления электрообогревом ШУ31
	к-т
	1

	5
	Шкаф управления электрообогревом ШУЭ2, ШУЭ3
	к-т
	2

	6
	Шкаф управления установки осушки газа
	к-т
	2

	7
	Резервная дизельная электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 1 компл. 
	
	

	Площадка ДНС (БКТП-6/0,4 кВ № 2)

	1
	Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании, с масляными трансформаторами мощностью по 630 кВА, на номинальное напряжение, сторона ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН - КТП-2х630/6/0,4 кВ
	к-т
	1

	2
	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ
	к-т
	1

	3
	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., АНКУ-0,4 кВ
	к-т
	1

	4
	Шкаф управления электрообогревом ШУЭ1 - 3 - 3 к-т. 
	
	

	Площадка ДНС (сооружения бытовой и дождевой канализации).

	1
	Провод с медной жилой и изоляцией из ПХВ пластиката повышенной гибкости на напряжение до 0,45 кВ в холодостойком исполнении ПВ-3- 6 мм2 - 0,003 км.
	
	

	2
	Наконечник кабельный медный, для кабелей с медн. жилами сеч 6 мм2
	шт.
	10

	3
	Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК06
	шт.
	5

	4
	Сталь полосовая 4х25 мм - 0,070 км. 
	
	

	Площадка ДНС (насосная станция пожаротушения).

	1
	Блок насосной станции пожаротушения с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-90 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный)
	к-т
	1

	2
	Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ
	к-т
	1

	3
	Шкаф управления электрообогревом ШУ31
	к-т
	1

	Пожарное депо.

	1
	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощность 400 кВА, на номинальное напряжение сторона ВН-6 кВ, сторона НН- 0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТПН-400/6/0,4 кВ УХЛ-1
	компл
	2

	2
	Щиток осветительный взрывозащищенный на номинальное напряжение 380В, ток 25А, без вводного автоматического выключателя с 6-ю однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях типа ЩСВ-200БУ1
	шт.
	8

	3. Низковольтное вводное комплектное устройство 0,4 кВ напольного исполнения 380 В
С трехфазными автоматическими выключателями                                                                          - 1 к-т.

	4
	Котел электрический отопительный с пуско-защитной аппаратурой *ЭВН-К-96* – 2 к-та
	
	

	5
	Электроводонагреватель с пуско-защитной аппаратурой ЭВАД-500/3,25
	к-т
	1

	6
	Установка очистки воды ДВУ-1-2 (общ.мощность 7 кВт) 
	к-т
	1

	7
	Насосная пожаротушения *Hydro MX 1/1 2CR 150-3-2 3x400V 50 Hz 98592551 с Q=90м3/час Н=50 м.в.с., Grundfos 
	к-т
	1

	8
	Щит распределительный ЩР и ЩВ (вентиляция)
	к-т
	7

	9
	Компактная насосная станция Grundfos, Р=0,85 кВт
	к-т
	1

	10
	Циркуляционный насос Grundfos, Р=0,34 кВт
	к-т
	1

	11
	Электрообогрев резервуара и трубы, Р=17 кВт
	к-т
	1

	12
	Наружное освещение опоры 1М-17М светильники ЖКУ-250
	шт.
	17

	13
	Прожекторы UMS-150с натриевыми лампами
	шт.
	2

	14
	Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236
	шт.
	76

	15
	Врезные нагреватели типа НФ (пожарные резервуары) мощностью 4кВт
	шт.
	4

	16
	Тепловая завеса с электродвигателем, Р = 22 кВт
	шт.
	6

	17
	Кабельные линии КЛ-0,4 кВ общей протяженностью – 1,2 км. 
	
	

	Обустройство месторождения (сети связи).

	1
	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощность 25 кВа, на номинальное напряжение сторона ВН-6 кВ, сторона НН- 0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТПН-25/6/0,4 кВ УХЛ-1– «Ретранслятор-1» и «Ретранслятор-2» - 2 к-та.
	
	

	2
	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнен, бронир. на1 кВ ВБбШвнг - 5х4 мм2 - 0,045 км.
	
	

	3
	Втулка для защиты изоляции кабелей от механических повреждении об острые кромки торцов труб В42 УХЛ1
	шт.
	4

	4
	Провод для заземления медный гиб, с ПХВ изоляцией ПВ-3-1х16 мм - 0,006 км.
	
	

	5
	Провод для медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей сечением – 1х6 мм2 марки МГ - 0,002 км.
	
	

	6
	Наконечник кабельный медн, для кабелей с медными жилами сеч 4 мм2
	шт.
	20

	7
	Сталь полосовая 4х40 мм Ст3псб, - 0,005 км.
	
	

	8
	Сталь полосовая 4х25 мм Ст3псб, - 0,03 км. 
	
	

	Площадка ДНС (инженерные сети).

	1
	Ящик управления освещением, IP54, I ном- 80А, ЯУО9602-3974У3
	шт.
	1

	2
	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения энергии с рубильником, навесной Iном= 100А, 660В,50Гц, РУСМВ103 УХЛ1-32ОА - 5 шт. Коробка зажимов, взрывозащищенная, для соединения и разветвления гибких и бронированных кабелей IP65, температура окружающего воздуха от – 60 до + 50Сº Iном= 71А, 2ЕхвIТ5, КЗП5-71/30П- (ВК-42) х2(А)-(ВК-30)
	шт.
	1

	3
	Коробка зажимов, взрывозащищенная, для соединения и разветвления гибких и бронированных кабелей IP65, температура окружающего воздуха от – 60 до + 50Сº Iном= 41А, 2ЕхвIТ5, КЗП2-41/15П- (ВК-30) х1 (А)-(ВК-30)
	шт.
	1

	4
	Прожектор для натриевых ламп ДНаТ, IP54, ЖО- 04-400-01-ХЛ1
	шт.
	21

	5
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный Iном=10А, IP65, ПВК-15
	шт.
	1

	6
	Лампа натриевая высокого давления 400 Вт, марки ДНаТ-400-6
	шт.
	21

	7
	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести, U- 0,66 кВ, марки КВВГнг-4х2,5 мм2 - 0,040 км.
	
	

	8
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х4 мм2 - 0,110 км.
	
	

	9
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х6 мм2 - 0,272 км.
	
	

	10
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х10 мм2 - 0,320 км.
	
	

	11
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х16 мм2 - 0,035 км.
	
	

	12
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ из поливинилхлоридных композиций, на U- 1 кВ, марки ВВГнг-5х16 мм2 - 0,010 км.
	
	

	13
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючест на напряжение U- 1 кВ, марки ВВГнг-5х2,5 мм2 - 0,025 км.
	
	

	14
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести на напряжение 1 кВ. марки ВВГнг – 2х1,5 мм2 - 0,020 км.
	
	

	15
	Кабель гибкий с медными жилами марки КГ сечением 3х2,5 мм2 - 0,044 км.
	
	

	16
	Провод медный неизолир. гибкий, для заземления брони МГ-1х6 мм2 - 0,010 км. 
	
	

	Обустройство месторождения (воздушные и кабельные линии электропередач 6-110 кВ).

	1
	Воздушные линии электропередач (2 линии) ВЛ110 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» до ОРУ-№3; и ОРУ-№4 ТОО «Жанажольская ГТЭС» протяженностью - 8,3 км каждая.
	
	

	2
	Воздушные нефтепромысловые линии электропередач напряжением 6 кВ общей протяженностью воздушных линии ВЛ- 6 кВ - 17,05 км.
	
	

	3
	Воздушные линии электропередач напряжением 6 кВ – ЭХЗ (нефтепровод и газопровод) общей протяженностью - 50,5 км.
	
	

	4
	Кабельные линии 6 кВ общей протяженностью - 1,4 км.
	
	

	5
	Кабельные линии 110 кВ общей протяженностью - 1,8 км.
	
	

	Перечень объектов нефтяной оторочки.  

	Перечень электрооборудования нефтяных скважин ВУ-1, ВУ-2,
АГЗУ-4, СОД
месторождения Восточный «Урихтау»

	1
	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 250 кВА (ВУ-1 и ВУ-2), на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТП-250/6/0.4 кВ УХЛ1 нефтяных скважин ВУ-1; ВУ-2
	к-т
	2

	2
	Щит распределительный БДР
	компл
	2

	3
	Шкаф ШАУР (электрообогрев)
	шт.
	2

	4
	Шкаф распределительный ШРН №1
	шт.
	2

	5
	Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом высотой Н= 24,3 метра
	шт.
	2

	6
	Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6
	шт.
	3

	7
	Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра
	шт.
	3

	8
	Дизельная электростанция
	шт.
	3

	9
	Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ
	шт.
	3

	10
	Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта
	шт.
	2

	11
	Устройство для заземления автоцистерн УЗА-2МКО06
	шт.
	3

	12
	Разъединитель РЛНД-1 -10Б/400 УХЛ1 с приводом ПР-2 УХЛ-1
	шт.
	3

	13
	ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2 - 6
	м
	040

	14
	Железобетонные опоры марки СНВС-110 согласно проекта
	
	

	15
	АГЗУ совмещенная с БДР
	к-т
	1

	16
	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 400 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТП-400/6/0.4 кВ УХЛ1 - АГЗУ-4 СОД
	к-т
	1

	17
	Устьевой подогреватель нефти (печь подогрева нефти) с пускозащитной аппаратурой
	шт.
	3

	18
	Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой – 3 компл. 
	
	

	Нефтяные скважины №№ ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5,ВУ-6, ВУ-7, ВУ-8, ВУ-9 и ВУ-10

	1
	Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВа согласно опросного листа
	компл
	5

	2
	Станция фонтанной арматуры (СУФА) эл. оборудование
	компл
	5

	3
	Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР
	компл
	5

	4
	Щит распределительный БДР
	компл
	5

	5
	Шкаф ШАУР (электрообогрев)
	шт.
	5

	6
	Шкаф распределительный ШРН №1
	шт.
	5

	7
	Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом высотой Н= 24,3 метра
	шт.
	5

	8
	Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6
	шт.
	12

	9
	Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра
	шт.
	5

	10
	Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ
	шт.
	5

	11
	Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта
	шт.
	5

	12
	Разъединитель трехполюсный РЛНД-400
	шт.
	5

	13
	ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2 - 6,8 км.
	
	

	14
	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки 
ВВГнг – 5х10 мм2 - 120 м. 
ВБбшвнг – 3х2,5мм2 - 800 м. 
ВБбшвнг - 3х4 мм2 - 1550 м. 
ВБбшвнг - 3х6 мм2 - 1200 м. 
ВБбшвнг - 5х6 мм2 - 350 м. 
ВБбшвнг - 5х10 мм2-105м.
	
	

	15
	Устьевой подогреватель нефти (печь подогрева нефти) с пускозащитной аппаратурой 
	шт.
	3

	Перечень электрооборудования ПУН (пункт учета
нефти) на месторождении «Алибекмола» ТОО «Казахойл Актобе».

	1
	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 63 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН КТП-63/6/0.4 кВ УХЛ1
	к-т
	1

	2
	Осветительное оборудование мачт освещения М1-М4 с молниеотводом
	шт.
	4

	3
	Резервная дизельная электростанция с пускозащитной аппаратурой и АВР
	шт.
	1

	4
	Заземление оборудования ПУН (пункта учета нефти» согласно проекта
	к-т
	1

	5
	Электродвигатель дренажного насоса с ПЗА 18,5 кВт
	шт.
	1

	6
	Электропривод МЭЗ-2 задвижки ЭЗ-2
	шт.
	1

	7
	Электропривод МЭЗ-3 задвижки ЭЗ-3
	шт.
	1

	8
	Электропривод МЭЗ-4 задвижки ЭЗ-4
	шт.
	1

	9
	Электропривод МК-Н1 отсеченного клапана К-Н1
	шт.
	1

	10
	Станция катодной защиты
	шт.
	1

	Перечень электрооборудования блока осушки газа на площадке ДНС

	1
	Электропривод МЭЗ-1 задвижка ЭЗ-1
	шт.
	1

	2
	Электропривод МЭЗ-Г1 задвижки ЭЗ-Г1
	шт.
	1

	3
	Электропривод МК-6.1 регулирующего клапана МК-6.1
	шт.
	1

	4
	Электропотребители системы технологических трубопроводов
	
	

	5
	Электрооборудование щита станций управления ЩСУ-УОГ установки осушки газа (включая потребителей собственных нужд блок-боксаУОГ)
	
	

	6
	Греющие кабели (электрообогрев) с терморегуляторами и распредкоробками – 0,15 км.
	
	

	7
	ШР-0,4кВ (с пускозащитной аппаратурой)
	
	

	8
	Кабели силовые 0,4 кВ (в т.ч. питающий)
	м
	180

	9
	Освещение (наружное и внутреннее)
	шт.
	6

	10
	Электрооборудование компрессора воздуха КИП ДНС:
	
	

	
	- электрооборудование шкафа силового ШС компрессорной установкой (включая нагрузки вспомогательного оборудования и шкафа управления компрессорами) - 2 к-та - электродвигатель компрессора 11 кВт с силовым шкафом пускозащитной аппаратурой - 2 шт. - автоматический выключатель от 2-125 А - 6 шт. - электрообогрев технологических трубопроводов греющим кабелем - 220 м. - освещение, взрывозащищенные светильники ВЭЛАН - 10 шт. - КЛ-0,4 кВ - 0,49 км.
	
	

	11
	Электрооборудование Площадки АГРС:
	
	

	
	- КТПН-6/0,4 кВ «АГРС», мощность трансформатора – 40 кВА - 1 к-т - линейный разъединитель РЛНД в комплекте с приводами - 1 к-т - шкафы 0,4 кВ СН, АСУ, СС и АПС - 4 к-та - резервная дизельная электростанция 16 кВА - 1 к-т. - освещение наружное, прожекторная мачта с прожектором СП400Л - 1 к-т.
	
	

	12
	Электрооборудование азотной установки:
	
	

	
	- кабельная линия КЛ-6 кВ эл. двигателя 500 кВт &#x20; - 0,4 км. - высоковольтный электродвигатель азотной установки Р=500 кВт, 6 кВ - 1 к-т - шкаф управления электродвигателем 500 кВт, 6кВ (с пускозащитной аппаратурой) – 1 шт. - освещение наружное азотной установки, светильники взрывозащищенные - 6 шт. - электродвигатели вентиляторов охлаждения 0,75 кВт - 6 шт. - 0,1 км.
	
	

	Крановые узлы газопровода ДНС-КУУГ

	- КТПН-6/0,4 кВ в комплекте с трансформаторами  до 40 кВА                                                 шт.           7

	Перечень электрооборудования
на ОРУ-3 ТОО «Жанажольская ГТЭС» принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг».

	1
	Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1
	шт.
	2

	2
	Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5
	шт.
	3

	3
	Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 300-600-1200/5
	шт.
	3

	4
	Трансформатор напряжения элегазовый
	шт.
	2

	5
	Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1
	шт.
	1

	6
	Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1
	шт.
	3

	7
	Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2
	шт.
	2

	8
	Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120
	шт.
	2

	9
	Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015
	шт.
	2

	10
	Шкаф зажимов ЯЗ-60
	шт.
	4

	11.       Прибор учета СЭТ – 4М. 03М                                                                                            шт.         1 

	Перечень электрооборудования на ОРУ-4 ТОО «Жанажольская ГТЭС»
принадлежности ТОО  «Урихтау Оперейтинг».

	1
	Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1
	шт.
	1

	2
	Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5
	шт.
	3

	3
	Трансформатор напряжения элегазовый
	шт.
	1

	4
	Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-1II-110/1250 УХЛ 1
	шт.
	1

	5
	Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом
	
	

	6
	ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1
	шт.
	1

	7
	Блок ограничителей перенапряжения 110 ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1
	шт.
	3

	8
	Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2
	шт.
	1

	9
	Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120
	шт.
	2

	10
	Шкаф зажимов ЯЗ-60
	шт.
	2

	11
	Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015
	шт.
	2

	12
	Прибор для измерения параметров качества и учета электроэнергии типа РМ-296-U-5 ACDC-2AP-A1300-NS
	шт.
	2

	13
	Прибор учета СЭТ – 4М. 03М
	шт.
	1

	Перечень объектов и оборудования вахтового поселка и промышленной базы:

	1 Внеплощадочные сети:

	1
	Комплектная трансформаторная подстанция. 2КТПН-400-6/04 кВ
	компл.
	1

	2
	Трансформатор серии ТМГ, силовой 3-х фазный понижающий с естественным масляным охлаждением ТМГ-400/6/0,4-У1
	шт.
	2

	3
	Выключатель нагрузки переменного тока типа ВНР ВНА-10-630-12.5-Зу2
	шт.
	6

	4
	Разъединитель серии PE-19, 3-х полюсный внутренней установки, с вырубными контактами ЗУ-19-41-31140-УХЛ3
	шт.
	2

	5
	Высоковольтный токоограничивающий предохранитель ПКТ 103-10-50-20-У1
	шт.
	6

	6
	Трансформатор тока Т-0.66-0.5 1000/5
	шт.
	6

	7
	Счетчик активной электрической энергии Евро-Альфа А1800
	шт.
	2

	8
	Вольтметр ЭВ0702
	шт.
	2

	9
	Выключатель автоматический типа ВА57-39
	шт.
	4

	10
	Выключатель автоматический типа ВА 57Ф35
	шт.
	7

	11
	Резервная дизельная электростанция 275 кВА
	шт.
	1

	2 Перечень оборудования и материалов общежития №1:

	1
	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-23-55 УХЛ4
	компл
	1

	2
	Щиток освещения распределительный на 24 автомата ЩРВС-2х12УХЛ4
	компл
	2

	3
	Выключатель автоматический на 16А АП50-ЗмТ
	шт.
	1

	4
	Светильник с люминесцентными лампами ARS/S236
	шт.
	76

	5
	Светильник с лампами 15Вт NBL60-60
	шт.
	3

	6
	Светильник с лампами 12Вт RKL160-1
	шт.
	86

	7
	Светильник с лампами 12Вт RKL160-2
	шт.
	2

	8
	Светильник с лампами 15Вт НБО06
	шт.
	4

	9
	Светильник с лампами 15 Вт НСП11-1
	шт.
	2

	10
	Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236
	шт.
	77

	11
	Лампа люминесцентная 36 Вт
	шт.
	164

	12
	Лампа люминесцентная 18 Вт
	шт.
	29

	13
	Стартер
	шт.
	154

	14
	Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220
	шт.
	41

	15
	Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220
	шт.
	1

	16
	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220
	шт.
	8

	17
	Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 6А РШ-Ц-20-01-10/220
	шт.
	121

	18
	Коробка У197УХЛ3 - 35 шт. Электроснабжение кондиционеров.
	
	

	19
	Щиток распределительный на 6 групп (1-но полюсных), 63А ЯРН 8501-380УХЛ4
	шт.
	2

	20
	Провод с медными жилами сечением 10 мм2 марки ПВ
	м
	50

	21
	Кабель с медными жилами сечением 3х6мм2 марки ВВГ -066
	м
	170

	22
	Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта
	компл
	1

	2. Перечень оборудования общежития №2:

	1
	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-23-55 УХЛ4
	компл
	1

	2
	Щиток освещения распределительный на 24 автомата ЩРВС-2х12УХЛ4
	компл
	2

	3
	Автоматический выключатель АП-50 на 16 А
	шт.
	1

	4
	Светильник с 15Вт NBL60
	шт.
	3

	5
	Светильник с 12Вт RKL160-1
	шт.
	14

	6
	Светильник с 15Вт НБО06
	шт.
	4

	7
	Светильник с 100 Вт НСП11-1*100
	шт.
	2

	8
	Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236
	шт.
	76

	9
	Лампа люминесцентная 36 Вт
	шт.
	177

	10
	Стартер
	шт.
	177

	11
	Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220
	шт.
	41

	12
	Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220
	шт.
	1

	13
	Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220
	шт.
	27

	14
	Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 6А РШ-Ц-20-01-10/220
	шт.
	121

	15
	Коробка У197УХЛ3 - 35 шт. Электроснабжение кондиционеров
	
	

	16
	Щиток распределительный на 6 групп (1-полюсных), 63А ЯРН 8501-380УХЛ4
	шт.
	2

	17
	Провод с медными жилами сечением 10 мм2 марки ПВ
	м
	50

	18
	Кабель с медными жилами сечением 3х6мм2 марки ВВГ -066
	м
	170

	19
	Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта
	
	

	3. Перечень оборудования КПП №1:

	1
	Щиток освещения ЯРН8501-4015УХЛ4 -1 ш
	
	

	2
	Кондиционер бытовой сплит-система Samsung N= 0,77 kW
	шт.
	1

	3
	Светильник с люминесцентными лампами ARS/S- 2*36Вт
	шт.
	2

	4
	Светильник с лампами светодиодная 15 Вт NBL61 E60
	шт.
	2

	5
	Светильник с лампами светодиодная 15 Вт RKL160
	шт.
	2

	6
	Лампа светодиодная 12 Вт Б220-230
	шт.
	4

	7
	Лампа люминесцентная 36 Вт
	шт.
	4

	8
	Стартер
	шт.
	4

	9
	Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом РШ-ц-20—01-10/220
	шт.
	4

	10
	Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220
	шт.
	5

	11
	Провод ППВ сечением 3х2,5 мм2
	м
	18

	12
	Провод ППВ сечением 2х2,5 мм2
	м
	40

	4.Перечень оборудования КПП №2:

	1
	Щиток освещения ЯРН8501-4015УХЛ4
	шт.
	1

	2
	Кондиционер бытовой сплит-система Samsung N= 0,77 kW
	шт.
	1

	3
	Светильник с люминесцентными лампами 2*36Вт
	шт.
	2

	4
	Светильник с лампами 15 Вт NBL61 E60
	шт.
	2

	5
	Светильник с лампами 15 Вт RKL160
	шт.
	2

	6
	Лампа светодиодная 15 Вт Б220-230
	шт.
	4

	7
	Лампа люминесцентная 36 Вт
	шт.
	4

	8
	Стартер
	шт.
	4

	9
	Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом РШ-ц-20—01-10/220
	шт.
	4

	10
	Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220
	шт.
	5

	11
	Провод ППВ сечением 3х2,5 мм2
	м
	18

	12
	Провод ППВ сечением 2х2,5 мм2
	м
	40

	5. Перечень  оборудования Административно-бытового корпуса:

	1
	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66 УЧЛ4
	компл
	1

	2
	Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В с выключателем на отходящих линиях ВА51-31-63А,16А; ВА51-31-1-6*63А, с вводным выключателем ВА51-35 на 200А
	компл
	1

	3
	Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В с выключателем на отходящих линиях ВА51-31-63А,16А; ВА51-31-1-6*63А, с вводным выключателем ВА51-35 на 200А
	компл
	1

	4
	Щиток освещения на 12 автоматов - 1 компл. В том числе в 1 комплекте: ящик для автоматов ЩРНС-1*12УЧЛ4 – 1шт.; автомат на 10А ВА47-29; автомат на 16А ВА47-29
	шт.
	12

	5
	Светильник с лампами 15Вт NBL60
	шт.
	3

	6
	Светильник с лампами 12 Вт RKL160-1
	шт.
	14

	7
	Светильник с лампами 12Вт НБО06
	шт.
	4

	8
	Светильник с лампами 15 Вт НСП11-1
	шт.
	2

	9
	Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236
	шт.
	77

	10
	Лампа люминесцентная 36 Вт
	шт.
	154

	11
	Лампа светодиодная 12 Вт Б220-230
	шт.
	23

	12
	Стартер
	шт.
	154

	13
	Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220
	шт.
	41

	14
	Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220
	шт.
	1

	15
	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220
	шт.
	88

	16
	Коробка У197УХЛ3
	шт.
	35

	17
	Провод с медными жилами сеч. 3*2,5-0,45 ППВ
	м
	550

	18
	Провод с медными жилами сеч. 2*2,5-0,45 ППВ
	м
	500

	19
	Провод с медными жилами сеч. 1*16-0,45 ПВ-3
	м
	12

	20
	Кабель с медными жилами сеч. 3*10-0,66 ВВГ
	м
	175

	21
	Кабель с медными жилами сеч. 4*16-0,66 ВВГ
	м
	3

	22
	Кабель с медными жилами сеч. 5*6-0,66 ВВГ
	м
	13

	23
	Кабель с медными жилами сеч. 4*25-0,66 ВВГ -12 м. Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта
	
	

	6. Перечень оборудования котельной:

	1
	Кондиционер сплит-система «Samsung», N=0.77Kw
	шт.
	1

	2
	Щиток осветительный, на 4 группы ЯРН 8501-3802УЗБ
	шт.
	1

	3
	Ящик с понижающим трансформатором 250ВА ЯТП-0,25
	шт.
	2

	4
	Светильник с лампами защищенном исполнении до 500Вт НСП-11-500
	шт.
	7

	5
	Светильник с лампами в защищенном исполнении до 200Вт НСП-11-100
	шт.
	6

	6
	Светильник переносной РВО-42
	шт.
	1

	7
	Лампа светодиодная, мощностью 15Вт Г220-230
	шт.
	7

	8
	Лампа светодиодная, мощностью 15Вт Г220-230
	шт.
	6

	9
	Лампа светодиодная МО12-60
	шт.
	1

	10
	Выключатель однополосный 220В, 6А РШ-ц-20-С-56-10/220
	шт.
	6

	11
	Розетка двухполюсная с 3-м заземляющим контактом 220В, 10А РШ-ц-20-С-56-10/220
	шт.
	1

	12
	Розетка двухполюсная 42В, 10А РШ-ц-20-С-56-10/42
	шт.
	4

	13
	Муфта натяжная К804 У3
	шт.
	4

	14
	Стойка К987 У3
	шт.
	4

	15
	Анкер К676 У3
	шт.
	2

	16
	Коробка ответвительная У 409
	шт.
	7

	17
	Кронштейн У116 У3
	шт.
	14

	18
	Проволока стальная оцинкованная d=6mm
	м
	30

	19
	Коробка ответвительная
	шт.
	10

	20
	Коробка монтажная
	шт.
	4

	21
	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5мм2 АВВГ-066
	м
	55

	22
	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5мм2 АВВГ-066
	м
	80

	23
	Шкаф распределительный ПР 8501-073 с выключателем на вводе ВА51-35 на ном. ток до 250А; на отходящих линиях- 3-х полюсные выключатели ВА51-33 (10шт).
	компл
	1

	24
	Корпус БУР-1Н14 (металл. под 3ф счетчик)
	шт.
	1

	25
	Счетчик САЧу-И678МК СА4У
	шт.
	1

	26
	Шкаф управления сетевого насоса №1, 63А Я5131-3874УХЛ4 (раб)
	шт.
	1

	27
	Шкаф управления сетевого насоса №2, 63А Я5131-3874УХЛ4 (резервный)
	шт.
	1

	28
	Шкаф управления подпиточного насоса №1, 12.5А Я5129-3274УХЛ4 (раб)
	шт.
	1

	29
	Шкаф управления подпиточного насоса №2, 12.5А Я5129-3274УХЛ4 (резервный)
	шт.
	1

	30
	Шкаф управления циркуляционного насоса №1 и №2 , 32А Я5131-3674УХЛ (раб)
	шт.
	1

	31
	Шкаф управления циркуляционного насоса №2 , 32А Я5131-3674УХЛ (резервный)
	шт.
	1

	32
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3х16+1х10мм2 АВВГ-066
	м
	20

	33
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х10мм2 АВВГ-066
	м
	20

	34
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х6мм2 АВВГ-066
	м
	20

	35
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х4мм2 АВВГ-066
	м
	10

	36
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5мм2 АВВГ-066
	м
	10

	37
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5мм2 АВВГ-066
	м
	20

	38
	Кабель контрольный, сеч. 7х1,5мм2 АКВВГ
	м
	20

	39
	Провод с алюминиевой жилой сеч. 16мм2 АПВ
	м
	140

	40
	Провод с алюминиевой жилой сеч. 10мм2 АПВ
	м
	135

	41
	Провод с алюминиевой жилой сеч. 6мм2 АПВ
	м
	140

	42
	Электродвигатель асинхронный SАН16092Н1У2 Р- 15 кВт 2920 об/мин циркуляционного насоса №1 и № 2
	шт.
	2

	43
	Электродвигатель асинхронный АДМ 100L2НIY2 5,5 кВт 2850 об/мин подпиточного насоса №1 и № 2
	шт.
	2

	44
	Электродвигатель топливного насоса АИМ 7/А4-IY 2,5H-0,55 кВт 3800 об/мин
	шт.
	1

	45
	Электродвигатель асинхронный А1С71А2У3 Р-0,37 кВт 2730 об/мин сетевого насоса №1 и № 2
	шт.
	2

	46
	Электродвигатель асинхронный GYROS P-0,37 кВт 2840 об/мин
	шт.
	2

	7. Перечень оборудования насосной станции.

	1
	Щиток освещения на 4 группы ЯРН8501-54У1
	шт.
	1

	2
	Светильник с лампой светодиодная НСП
	шт.
	6

	3
	Лампа накаливания мощностью до 100 Вт ГБ220-230-100
	шт.
	7

	4
	Светильник с лампой светодиодная 15вт
	шт.
	1

	5
	Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220
	шт.
	1

	6
	Розетка штепсельная 42В
	шт.
	2

	7
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25-13У3
	шт.
	1

	8
	Кабель силовой сеч. 3х2,5-0,66 АВВГ
	м
	50

	9
	Кабель силовой сеч. 3х4мм2 АВВГ
	м
	35

	10
	Электрический радиатор, мощностью 1кВт ПЭТ-4
	шт.
	4

	11
	Светильник с встроенным аккумулятором «LUNA»
	шт.
	1

	12
	Ящик силовой 380В, 63 А IP54 ЯРП11-54У1
	шт.
	1

	13
	Ящик управления 380В, 32А IP43 «Каскад» Р516 IP43
	шт.
	2

	14
	Ящик управления I=10 A Я5111-3074-УХЛ4
	шт.
	2

	15
	Кабель силовой, сеч.4х10-0,66 АВВГ
	м
	30

	16
	Кабель силовой, сеч.4х4-0,66 АВВГ
	м
	20

	17
	Кабель контрольный сеч.4х1,5мм2 АКВВГ
	м
	50

	18
	Коробка ответвительная РЗЦ-Ч-25 У3
	шт.
	8

	19
	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6
	компл
	2

	20
	Кабель силовой сеч. 4х4-0,66 АВВГ
	м
	15

	21
	Кабель контрольный сеч.4х1,5мм2 АКВВГ
	м
	60

	22
	Коробка ответвительная У409У1
	шт.
	3

	23
	Электродвигатели насоса подачи питьевой воды 4 кВт
	шт.
	2

	24
	Электродвигатели противопожарных насосов 15 кВт 2900 об/мин
	шт.
	2

	8. Перечень оборудования по столовой на 50 мест.
Силовое электрооборудование

	1
	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66 УХЛ4
	компл
	1

	2
	Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В ПР8501-072-54У3 - 1 компл. С выключателями на отходящих линиях ВА51-31-2*63А; 3*16А; 3*31,5А ВА51-31-1-3*16А; 4*63А с вводным выключателем ВА51-35 на 200А.
	
	

	3
	Магнитный пускатель ПМЛ122002
	шт.
	1

	4
	Электроплиты (мармит)
	шт.
	8

	5
	Пост управления ПКЕ722-2У2
	шт.
	1

	6
	Выключатель скрытой установки С-1-16-10/220
	шт.
	2

	7
	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220
	шт.
	1

	8
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 25А 380В РШ30-О-В-25/380УХЛ
	шт.
	6

	9
	Кабель с медными жилами ВВГ- 3х1,5 мм2 - 0,66
	м
	13

	10
	ВВГ- 3х2,5 мм2 - 0,66
	м
	35

	11
	ВВГ- 3х4 мм2 - 0,66
	м
	35

	12
	ВВГ- 3х10 мм2 - 0,66
	м
	76

	13
	ВВГ- 5х2,5 мм2 - 0,66
	м
	36

	14
	ВВГ- 5х4 мм2 - 0,66
	м
	165

	15
	ВВГ- 5х6 мм2 - 0,66
	м
	67

	16
	ВВГ- 5х10 мм2 - 0,66
	м
	40

	17
	ВВГ- 5х35 мм2 – 1,0
	м
	9

	Электроосвещение.

	18
	Щиток освещения ЩО на 24 автомата - 1 компл. в том числе в 1 комплекте: ящик для автоматов ЩРНС-1*12УХЛ4 - 1 шт. автомат на 10А ВА47-29 - 6 шт. автомат на 16А ВА47-29
	шт.
	6

	19
	Светильник с лампами светодиодная 15 Вт -1*15
	шт.
	9

	20
	Светильник с лампами светодиодная 15 Вт НБО
	шт.
	3

	21
	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт АRS /S236
	шт.
	35

	22
	Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт LZ 236
	шт.
	18

	23
	Лампа люминесцентная 36 Вт
	шт.
	121

	24
	Лампа светодиодная 15 Вт Б220
	шт.
	15

	25
	Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220
	шт.
	25

	26
	Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220
	шт.
	11

	27
	Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220
	шт.
	21

	28
	Провод с медными жилами ППВ – 3х2,5 мм2
	м
	285

	29
	Провод с медными жилами ППВ – 2х2,5 мм2
	м
	480

	30
	Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта
	
	

	9. Перечень электрооборудования
химико-аналитической лаборатории.

	1
	ВРУ ОЩВ ЩРН-36 с автоматическими выключателями
	шт.
	1

	2
	Шкаф автоматического включения резерва типа ЩАП-63
	шт.
	1

	3
	Кабель силовой с медными токопроводящими жилами 2ВбБШв 3х50+1х35мм
	м
	500

	4
	Наружное и внутреннее освещение - Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт АRS /S236
	шт.
	35



Солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт, включая инверторное оборудование, распределительные устройства, системы мониторинга и подключения к общей сети электроснабжения.  

	Наименование электрооборудования
	Единица измерения
	Количество

	Солнечные панели LONGi LR7-72HVH-645M
	Шт.
	155

	Инвертор Deye SUN-100K-G03
	комплект
	1

	ШР-0,4кВ
	комплект
	1

	ШР -220В
	комплект
	1
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    Приложение №2 к договору  № ______    от «___» _________ 20 ____   г.                                         ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ   на услуги   по техническому обслуживанию электрического,  электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры   (Сервисное обслуживание электрооборудования ПС - 110/35/6 кВ "Урихтау",  электрооборудования месторождения Урихтау, вахтового лагеря и промышленной базы     ТОО " Урихтау Оперейтинг ")            Перечень объектов и оборудования подлежащих обслуживанию указан в  П риложении  № 1 к  данной технической спецификации.   Данная техническая спецификация предполагает оказание услуг технического обслуживания и  текущего  ремонта электрооборудования :   ОБЩИЕ ДАННЫЕ     1.   Область оказания Услуг.   Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на  территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу  от города Актобе. В 2015 году открыто месторождение Восточный Урихтау и месторождение  Южный Урихтау.     В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения  нефти и газа Жанажол (10 - 12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо - восточнее) и Кожасай (7 - 8 км юго - западнее).    Среднегодовые температуры разнятся между  - 40 и +40 С.      1. 1.   Сервисного  обслуживания электрооборудования   ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» контрольно - измерительных п риборов и средств автоматизации;   1. 2.   Сервисного обслуживания   двух  ВЛ110 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» до ОРУ - №3; и ОРУ - №4 ТОО «Жан ажольская ГТЭС» протяженностью  8,3   км каждая;   1. 3. Сервисного обслуживания электрооборудования   на территории ОРУ - №3 и ОРУ - №4                 ТОО «Жанажольская ГТЭС»  принадле жности ТОО «Урихтау Оперейтинг»;   1. 4. Сервисного обслуживания   электрооборудования  ДНС (д ожимной насосной станции ) ;   1. 5 . Сервисного   об сл уживания электрооборудования   нефтяных скважин  месторождения  Восточного  Урихтау ВУ - 1; ВУ - 2 ;  ВУ - 3; ВУ - 4 ;  ВУ - 5;   ВУ - 6 ;  ВУ - 7; ВУ - 8;   ВУ - 9; ВУ - 10 ;  АГЗУ  №  4 ,   на скважин е   и воздушной линии электропередач напряжением 6 кВ с кабельными вставками и  переходами из сш итого полиэтилена ;     1.6. Сервисное обслуживание  с олнечн ой   электростанци я   (СЭС) мощностью 100 кВт, включая  инверторное оборудование, распределительные устройства, системы мониторинга и  подключения к общей сети электроснабжения.      1. 7. Сервисное   обслуживание электрооборудования ПУН (пункт учета нефти) с воздушной  отпайкой ВЛ - 6 кВ  с проводом   марки АС - 95 ;   1. 8. Сервисное   обслуживание электрооборудования бл ока осушки газа ,  компрессорной, воздух  КИП, азотной установки, АГРС   на площадке ДНС;     1. 9. Сервисного   обслуживания нефтепромысловых воздушных линии электропередач ВЛ -   6 кВ    «Урихтау» ;   1. 10. Сервисного   обслуживания  силового  электрооборудования  ЭХЗ ( электрохимической  защ иты)   нефте и газопроводов ;  

