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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования
(Сервисное обслуживание электрооборудования месторождения "Центральный Урихтау")

Перечень объектов и оборудования, подлежащих обслуживанию, указан в Приложении №1 к настоящей Технической спецификации.
Настоящая Техническая спецификация предусматривает оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования объектов месторождения «Центральный Урихтау».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Область оказания услуг
Месторождения «Центральный Урихтау» расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 250 км к югу от города Актобе. 
 В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (15км восточнее), Кенкияк (52км севернее), Алибекмола (23 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее). 
Среднегодовые температуры разнятся между -40 и +40 С. 
1.1.1. Сервисное обслуживание электрооборудования ЦППНГ (цех первичной подготовки нефти и газа);
1.1.2. Сервисное обслуживание электрооборудования объектов нефтяной оторочки месторождения «Урихтау горизонт КТ-1»: скважины № 50, 51, 52, 54, 55; АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3; 18Ц; №58Г, 59Г, 60Г, 61Г, 62Г, 63Г, У-3, У-4 (устья скважин, технологические площадки), а также ГСП, БКТПН-6/0,4кВ 2х1000кВА №3, объекты СИК-ГК, СИРГ,  ретрансляторы и блок-боксы связи; воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ с кабельными вставками и переходами из сшитого полиэтилена;
1.1.3. Сервисное обслуживание силового электрооборудования систем электрохимической защиты (ЭХЗ) нефтепроводов и газопроводов;
1.1.4. Сервисного обслуживания нефтепромысловых воздушных линии электропередач ВЛ- 6 кВ  «Северо Запад», «Ретранслятор, У-З»;
1.1.5. Сервисное обслуживание электрооборудования операторной ЦППНГ, и операторной ДКС-ВАКС.
Режим работы обслуживаемого оборудования — круглосуточный.

2. СОСТАВ УСЛУГ
Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования, включая обслуживание ПС 110/35/6 кВ, ЦППНГ и объектов месторождения «Центральный Урихтау», в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов (ППР), утвержденными Заказчиком, по всем видам оборудования, которые указаны в Приложении №1 к технической спецификации (перечень оборудования и материалов передаваемые для обслуживания).
Исполнитель обязан обеспечивать бесперебойную и безаварийную работу обслуживаемого оборудования.
2.1. В состав услуг входит:
2.1.1. Визуальный осмотр оборудования;
2.1.2. Регулировка отдельных узлов и составных частей оборудования;
2.1.3. Проверка смазочных устройств, замена и пополнение смазки, смазка подшипников электродвигателей;
2.1.4. Очистка и протирка оборудования;
2.1.5. Проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР);
2.1.6. Работы по восстановлению работоспособности высоковольтных линий электропередачи напряжением 0,4–6 кВ;
2.1.7. Круглосуточное оперативно-диспетчерское управление обслуживаемыми объектами;
2.1.8. Уборка территории обслуживаемых объектов, очистка от травы и снега с привлечением снегоуборочной техники;
2.1.9. Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций на объектах месторождения, вахтового лагеря и промышленной базы.
Ликвидация аварийной ситуации осуществляется в срок не более 24 часов с момента выявления. Работы выполняются за счет Исполнителя.
2.1.10. Ежедневный контроль работы силовых трансформаторов на скважинах, включая: контроль уровня трансформаторного масла; контроль равномерности нагрузки; замеры температуры;
2.1.11. Техническое обслуживание и ППР наружного и аварийного освещения;
2.1.12. Текущий ремонт оборудования — замена и/или восстановление отдельных частей с частичной разборкой согласно графику ППР;
2.1.13. Организация и проведение поверки средств измерений (кроме средств коммерческого учета электроэнергии);
2.1.14. Обеспечение бесперебойной работы средств измерений, выполнение их технического обслуживания и ремонта;
2.1.15. Ответственность за техническое состояние средств измерений;
2.1.16. Соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды (ООС);
2.1.17. Выполнение иных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации электрооборудования;
2.1.18. Участие в пуско-наладочных работах при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования;
2.1.19. Корректировка и перерасчет уставок релейной защиты и автоматики (РЗиА) перед вводом новых объектов, запитанных от ячеек 6 кВ ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Урихтау»;
2.1.20. Ежедневный контроль работы микропроцессорных устройств РЗиА на ячейках 6 кВ;
2.1.21. Ежедневный контроль работы силового трансформатора КТПН-25-400 кВА;
2.1.22. Ежегодные профилактические испытания электрооборудования;
2.1.23. Испытания и замеры контуров заземления на всех объектах с предоставлением протоколов (в 2 экземплярах);
2.1.24. Испытания высоковольтных кабельных линий 6 кВ из сшитого полиэтилена;
2.1.25. Испытания подвесных изоляторов ПСД-70Е, ШФ-20, ШС-10;
2.1.26. Обслуживание электрооборудования систем ЭХЗ с проведением сезонных (весенних и осенних) замеров;
2.1.27. Обслуживание, проверка, настройка и восстановление работоспособности устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов электродвигателей.
График ППР предоставляется Заказчиком после заключения договора.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Обеспечение медицинского обслуживания и транспортировки персонала к месту оказания услуг и обратно;
3.2. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины; запрет употребления алкоголя, наркотических и иных психоактивных веществ;
3.3. Замена персонала по обоснованному требованию Заказчика или государственных органов;
3.4. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
3.5. Полная ответственность за трудовые, налоговые и социальные обязательства перед персоналом;   
3.6. Полная ответственность за последствия несчастных случаев и аварий по вине персонала Исполнителя;
3.7. Режим работы — вахтовый, 15/15, с 12-часовыми сменами;
3.8. Минимальный состав персонала одной вахты — не менее 4 человек:
1) Инженер- электрик или техник-электрик — 1 чел.;
2) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 2 чел.;
3) Инженер по релейной защите и автоматике (РЗ и А) — 1 чел.;

Квалификация (квалификационные требования к специалистам): 

1) Инженер-электрик (бакалавр, магистр) или техник-электрик, имеющий высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование и V группу по электробезопасности, стаж работы не менее 5 лет;
2) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования - со среднеспециальным или среднетехническим образованием, стаж работы не менее 3 лет, группа допуска по электробезопасности – не ниже III. 
3) Инженер релейной защиты и автоматики (РЗА), имеющий высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование и группу по электробезопасности не ниже V, стаж работы не менее 5 лет;
3.9. В случае необходимости привлечения дополнительных специалистов, не указанных в настоящей спецификации, Исполнитель предоставляет их без дополнительной оплаты.

4.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ:

   Исполнитель должен иметь в наличии собственную или арендованную лабораторию для проведения испытаний и измерений в полевых условиях. 

	№
	Наименование прибора
	Основные технические характеристики
	Количество

	1
	Мегаомметр
	Класс точности — 0,5; предел измерений — 0–10 ГОм; испытательное напряжение — 500 В, 2500 В
	1 шт.

	2
	Мост постоянного тока
	Класс точности — 0,5; предел измерений — 999,99 Ом
	1 шт.

	3
	Прибор для проверки электрохимической защиты (ЭХЗ)
	Класс точности — 0,2; пределы измерений: напряжение U = 255 В, ток I = 25–100 А
	1 шт.

	4
	Вольтамперфазометр цифровой
	Класс точности — 0,5; пределы измерений: напряжение — 0,01–750 В; ток — 0,04–40 А
	1 шт.

	5
	Измеритель сопротивления заземления
	Класс точности — 0,5; предел измерений — 0,12–20 кОм
	1 шт.

	6
	Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль»
	Класс точности — 2,0; пределы измерений: ток — до 40 кА; сопротивление — 0–200 Ом
	1 шт.

	7
	Многофункциональный тестер
	Класс точности — 1,0; предел измерения напряжения — 0–480 В; значение 50 мОм 
	1 шт.

	8
	Кабельный прибор (трассоискатель)
	Рабочие частоты — 815 Гц, 8 кГц, 82 кГц, 50/60 Гц; непрерывная работа — 40 часов; периодическая работа — 82 часа; динамический диапазон — 126 дБ
	1 шт.

	9
	Микроомметр / миллиомметр / килоомметр (микромилликилоомметр)
	Диапазон измеряемых сопротивлений — от 10⁻⁵ до 10⁵ Ом; диапазон измерительных токов — от 10⁻³ до 600 А и более
	1 шт.



Режим работы оборудования - круглосуточный. При этом, в случае необходимости проведения работ, предусмотренных настоящей Технической спецификацией, и устранения неисправности работы электрооборудования другими специалистами, не указанными в настоящей Технической спецификации, Исполнитель представляет таких специалистов без требования дополнительной оплаты.
          
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Исполнитель принимает от Заказчика по акту приёма-передачи объекты и оборудование, указанные в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации и расположенные на территории месторождения «Центральный Урихтау». С момента подписания акта приёма-передачи Исполнитель несёт ответственность за сохранность принятого имущества и обеспечивает его надлежащее техническое состояние в пределах обязательств, предусмотренных Договором. По окончании срока действия Договора Исполнитель обязан возвратить Заказчику указанные объекты и оборудование по акту приёма-передачи в исправном (работоспособном) состоянии с учётом естественного износа.
5.2. Исполнитель обязан обеспечить наличие и исправное состояние оборудования, инструментов, приспособлений и средств защиты, необходимых для качественного и безопасного оказания услуг, в том числе электросварочного и газосварочного оборудования, слесарных и монтажных инструментов и ключей, лестниц, специальных приспособлений, указателей напряжения соответствующего класса, диэлектрических бот и перчаток, а также иных необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты.
5.3. Обеспечение связи персонала Исполнителя с объектами месторождения осуществляется Заказчиком в соответствии с нормами, принятыми в ТОО «Урихтау Оперейтинг». Обеспечение связи с центральным офисом Исполнителя и его структурными подразделениями осуществляется Исполнителем самостоятельно и за счёт собственных средств.
5.4. Исполнитель за счёт собственных средств обеспечивает снабжение запасными частями, расходными материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми для проведения планово-предупредительного ремонта, технического обслуживания и ремонта оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации. В том числе Исполнитель самостоятельно приобретает и обеспечивает наличие сварочных электродов, кислорода, пропана для газорезательного оборудования, а также электрозащитных средств и приспособлений, необходимых для выполнения работ, включая электрозащитные коврики, диэлектрические перчатки и боты, указатели высокого напряжения (УВН) на классы напряжения 6 кВ и переносные заземления для воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ. Все перечисленные средства, материалы, инструменты и приспособления предоставляются Исполнителем за свой счёт и без дополнительного возмещения расходов со стороны Заказчика.
5.5. Исполнитель самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает питание и проживание всего своего персонала на месторождении Урихтау.
5.6. В период оказания услуг персонал Исполнителя, предусмотренный настоящей Технической спецификацией, должен находиться на территории месторождения Урихтау. По согласованию с Заказчиком персонал Исполнителя может проживать в общежитии вахтового лагеря Заказчика при условии заключения отдельного договора аренды на возмездной основе.
5.7. В случае возникновения аварии либо реальной угрозы её возникновения Исполнитель обязан без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечить необходимое количество работников и специалистов для оперативного принятия мер по локализации и устранению аварии или угрозы её возникновения.
5.8. Исполнитель обязан за счёт собственных средств обеспечить наличие и готовность к использованию специальной техники, необходимой для выполнения всего объёма работ, предусмотренного настоящей Технической спецификацией, включая: автогидроподъёмник (АГП); автокран; грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4, предназначенный для перевозки персонала, оборудования и грузов по дорогам с различными типами покрытия, а также по бездорожью.
Обеспечение и использование указанной спецтехники, включая её доставку, эксплуатацию и необходимое обслуживание, осуществляются за счёт Исполнителя. Дополнительное возмещение соответствующих расходов Заказчиком не производится.
5.9. После заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику структурную схему энергетической службы, включающую инженерно-технический и оперативный персонал, с указанием численности работников, их распределения по участкам и ответственных лиц по каждому участку.
5.10. Исполнитель принимает в собственность отходы, образующиеся в процессе оказания услуг, в том числе огарки сварочных электродов и отработанное трансформаторное масло. Передача отходов Исполнителю оформляется соответствующим актом. Исполнитель за счёт собственных средств обеспечивает сбор, вывоз и передачу указанных отходов для утилизации или обезвреживания в установленном порядке. Порядок передачи отходов и перехода права собственности на них определяется Договором.
5.11. Исполнитель обязан содержать в чистоте переданные ему на обслуживание территории, здания и сооружения, обеспечивать уборку прилегающих территорий в пределах установленной зоны ответственности, а также поддерживать переданные объекты в надлежащем санитарном и техническом состоянии.

6. Требования к ремонту оборудования

6.1. Диагностика оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации, с целью выявления неисправностей и определения необходимого объёма ремонтных работ выполняется специалистами Исполнителя.
6.2. Исполнитель за счёт собственных средств несёт расходы на перемотку электродвигателей, приобретение запасных частей и расходных материалов, проведение ежемесячного сервисного обслуживания, профилактических мероприятий и ремонта оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации. К расходным запасным частям относятся части и детали оборудования, замена которых предусмотрена техническим паспортом или иной документацией производителя на соответствующее оборудование. К расходным материалам относятся материалы, не являющиеся составными частями оборудования, но необходимые для проведения его технического обслуживания, профилактики и ремонта, а также для оказания услуг в соответствии с настоящей Технической спецификацией. Исполнитель также за свой счёт обеспечивает доставку оборудования, требующего ремонта, до сервисного центра и его обратную доставку на месторождение Урихтау.
6.3. После проведения ремонта Исполнитель обязан проверить работоспособность оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации, и провести его тестирование продолжительностью 3 (три) часа на территории Заказчика с участием представителей Заказчика. Результаты проверки и тестирования должны подтверждать работоспособность оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации по назначению.
6.4. Все поставляемые Исполнителем запасные части и расходные материалы должны соответствовать техническим характеристикам и требованиям производителя соответствующего оборудования.

Заказчик:                                                                                        Исполнитель:                                                                                           
ТОО «Урихтау Оперейтинг»                                                                                                                                                                                                                                 
Директор 
по производству

___________________ Кулжанов Ж. М.                                    ______________ 




                                                                                                                   Приложение №1 
к Технической спецификации.


                  
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
(является Актом приема-передачи)
	Наименование электрооборудование
	Единица измерения
	Количество

	Блочно модульная комплектная двухтрансформаторная подстанция с двумя трансформаторами, мощностью 1000кВА каждый, 2БКТП-1000/6/0,4кВ №3, ШСУ-0,4кВ, с отходящими ячейками 0,4кВ.  
	к-т
	1

	ЗРУ-6кВ ячейки  Nº105 6кВ, выключатель 6кВ, Трансформаторы тока ТТ 200/5, Прибор учета, Микропроцессорный терминал Micom146  
	к-т
	1

	ЗРУ-6кВ ячейки  Nº206 6кВ, выключатель 6кВ, Трансформаторы тока ТТ 200/5, Прибор учета, Микропроцессорный терминал Micom146  
	к-т
	1

	Щит с монтажной панелью типа ЩМП 4-0 У2 IP54
	шт.
	6

	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, ввод: ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, 
	шт.
	1

	Прожектор Philips BVP432 LED269/CW 200W AMB, 200 Вт, IP 66
	шт.
	24

	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. 
	шт.
	60

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х95 (мк)-1
	м
	325

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х50 (мк)-1
	м
	510

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1
	м
	960

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х16 (ок)-1
	м
	450

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШв 5х10 (ок)-1
	м
	685

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1
	м
	370

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1
	м
	465

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки ВБбШвнг 4х35 (мк)-0,66
	м
	305

	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ, марки ВБбШв 4х25 (мк)-1
	м
	485

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВБбШвнг 3х6 (ок)-0,66
	м
	290

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1
	м
	40

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1
	м
	15

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1
	м
	90

	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7, марки КВБбШвнг 7х2,5
	м
	790

	Воздушная линия -6кВ, провод АС 50/8 мм2
	км
	0,577

	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 6 кВ, марки ПвБВ 3х70/35 (мк)-10
	м
	260

	Разрядник полимерный типа РВО-6кВ (п)/прим. для ограничителя ОПН-10/
	шт.
	12

	Разъединитель линейный для наружной установки типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 
	комплект
	4

	Системы электрообогрева трубопроводов
	
	

	Заземлитель вертикальный из стали круглой, диаметр 16 мм
	шт.
	14

	Кабель саморегулирующегося (нагревательного) греющего линейно по стальной трубе, диаметр трубы свыше 50 мм до 100 мм
	м
	5 370

	Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м 
	м
	55

	Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м 
	м
	615

	Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 8BTV2-CT, 230 В, 25 Вт/м 
	м
	3 895

	Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 15QTVR2-CT, 230 В, 51 Вт/м
	м
	805

	Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 20QTVR2-CT, 230 В, 64 Вт/м
	м
	538

	Заделка концевая для кабелей BTV/QTVR, термоусаживаемая, ATEX, модели E-20, типа Raychem
	шт.
	14

	Коробка соединительная типа Raychem модели JBU-100-EP, для модульной системы, 4xM25 с пластиной заземления, ATEX
	шт.
	28

	ЩУ-ПТ, Щит управления
	шт.
	2

	ШУ-БНС, шкаф управления
	шт.
	2

	ШУЭО-1, шкаф эл.обогрева трубопроводов
	шт.
	6

	Дренажные насосы
	К-т
	5

	ЩСУ-0,4 кВ Nº3
	шт.
	1

	Шкаф ЩКУ
	шт.
	2

	ШУ-УР2, шкаф управления устройства размыва УР2
	шт.
	2

	ШУ-УР1, шкаф управления устройства размыва УР1
	шт.
	2

	ЩР-БДР 1,2,3 щит распределительный
	шт.
	3

	Шкаф РСУ
	шт.
	2

	17ЩСН, щит собственных нужд операторной
	шт.
	1

	Шкаф управления блочной насосной станции Н1-1,2 
	шт.
	1

	Щит станций управления Nº3
	шт.
	1

	Трансформатор масляный ТМЗ-1000/6/0,4 УЗ (Д/Yн-11)
	К-т.
	2

	Щит управления компрессора К-5, К-6 
	шт.
	2



Скважина №63Г
	Наименование электрооборудование
	Единица измерения
	Количество

	Шкаф распределительный ШР-2
	к-т
	1

	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм
	шт.
	1

	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте, мощность лампы 500 Вт
	шт.
	3

	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65
	шт.
	3

	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм
	шт.
	4

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1
	м
	380

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1
	м
	380

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ -2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	565

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ -2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1
	м
	125

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ -2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1
	м
	215

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м 
	м
	450

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м 
	м
	385



Скважина №62Г
	Наименование электрооборудование
	Единица измерения
	Количество

	Шкаф распределительный ШР-2 
	к-т
	1

	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм
	шт.
	1

	Прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте, мощность лампы 500 Вт
	шт.
	3

	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
	шт.
	3

	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	18

	Заземлитель вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм
	шт.
	4

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1
	м
	480

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1
	м
	340

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	755

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1
	м
	135

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1
	м
	225

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м 
	м
	590

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м
	м
	435



Скважина №60Г
	Наименование электрооборудование
	Единица измерения
	Количество

	Воздушный линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2
	м
	1 286

	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 
	комплект
	1

	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, 
	шт.
	1

	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, напряжение 6 кВ типа ТМ-160/6(10)/0,4 
	шт.
	1

	Блок управления шкафного исполнения или распределительного пункта 
	шт.
	2

	Шкаф распределительный ШР 
	к-т
	1

	Шкаф распределительный ШУЭ, 
	к-т
	1

	Прожекторная мачта с крепежным элементом, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2012 типа ПМЖ 16,6КК (с квадратной площадкой)
	шт.
	3

	Прожектор Philips BVP432 LED269/CW 200W AMB, мощность 200 Вт, 
	шт.
	4

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1
	м
	320

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	155

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1
	м
	697

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1
	м
	786

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1
	м
	430

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1
	м
	195

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1
	м
	120

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-1
	м
	340

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120 (мк)-1
	м
	60

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 10BTV2-CR, 230 В, 29 Вт/
	м
	553,2

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м 
	м
	175,1



КСУ
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х10 (ок)-1
	м
	210

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х2,5 (ок)-1
	м
	320

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х10+1х6 (ок)-1
	м
	680

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	20

	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 7х2,5
	м
	420



Скважина У-4
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2
	км линии
	0,58

	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ
	комплект
	1

	Заземлитель вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм
	шт.
	10

	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА 
	комплект
	1

	Шкаф распределительный ШР1, в комлекте с коммутационным оборудованием 
	к-т
	1

	Шкаф упрвления электрообогревом ШУЭО, в комлекте с коммутационным оборудованием 
	к-т
	1

	Прожектор Philips BVP150 LED170/CW 200W SWB, мощность 200 Вт
	шт.
	8

	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	36

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	1 890

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66
	м
	3 750

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66
	м
	370

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66
	м
	260

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (ок)-0,66
	м
	130

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	60

	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1
	м
	90

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м
	м
	1 310

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м 
	м
	702

	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. 
	шт.
	70



Скважина №58Г
	Дизельный генератор в кожухе мощность 66кВА/52,8кВт, двигатель Perkins, модель TJ66PE, типа Teksan
	шт.
	1

	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт
	К-т.
	1

	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 91А; IP23
	комплект
	1

	Шкаф распределительный ШР
	к-т
	1

	Шкаф распределительный ШУЭ
	к-т
	1

	Прожектор Philips BVP150 LED170/CW 200W SWB, мощность 200 Вт
	шт.
	8

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	985

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66
	м
	1 895

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66
	м
	185

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66
	м
	130

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (ок)-0,66
	м
	65

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	30

	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1
	м
	45

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м
	м
	726

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м 
	м
	383

	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи 6кВ  из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2
	км линии
	0,252

	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 
	комплект
	1



Скважина У-3
	Дизельный генератор в кожухе мощность 66кВА/52,8кВт, двигатель Perkins, модель TJ66PE, типа Teksan
	шт.
	1

	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автомат.выкл. ВА47 1п 6А - 2шт,
	комплект
	1

	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 91А; 
	комплект
	1

	Шкаф распределительный ШР
	к-т
	1

	Шкаф распределительный ШУЭ 
	к-т
	1

	Прожектор Philips BVP150 LED170/CW 200W SWB, мощность 200 Вт
	шт.
	8

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	945

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66
	м
	1 875

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66
	м
	185

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66
	м
	130

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (ок)-0,66
	м
	65

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	30

	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1
	м
	45

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м
	м
	655

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м 
	м
	351



Скважина 59Г
	Дизельный генератор в кожухе мощность 66кВА/52,8кВт, двигатель Perkins, модель TJ66PE, типа Teksan
	шт.
	1

	Шкаф автоматического включения резерва ШАУР 
	к-т
	1

	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный
	шт.
	1

	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА
	шт.
	1

	Шкаф распределительный ШР1, в комлекте с коммутационным оборудованием 
	к-т
	1

	Шкаф упрвления электрообогревом ШУЭО, в комлекте с коммутационным оборудованием 
	к-т
	1

	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на полу
	шт.
	1

	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54
	шт.
	1

	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - "C" 3Р 40А 10 кА "C"
	шт.
	1

	Выключатель автоматический типа ВА47-100 -"C" 3Р 10А 10 кА "C"
	шт.
	12

	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
	шт.
	6

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	24

	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. 
	шт.
	30

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1
	м
	60

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1
	м
	100

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1
	м
	1 640

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	330

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1
	м
	550

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1
	м
	150

	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х1,5
	м
	40

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м
	м
	721

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м 
	м
	130

	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи 6кВ из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2
	км линии
	0,255

	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 
	комплект
	1

	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. 
	шт.
	6



Скважина №61Г
	Катодной сетевой станция, мощность до 1200 кВт/ч 
	комплект станции
	2

	Протектор магниевый ПМ-10У,соединительный кабель L=15м
	шт
	48

	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66
	м
	545

	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х25 (мк)-0,66
	м
	460

	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6кВ, НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, 
	шт.
	1

	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 
	шт.
	1

	Шкаф распределительный ШР1, в комлекте с коммутационным оборудованием 
	к-т
	1

	Шкаф упрвления электрообогревом ШУЭО, в комлекте с коммутационным оборудованием 
	к-т
	1

	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
	шт.
	6

	Прожектор Philips BVP150 LED85/NW 100W SWB, мощность 100 Вт
	шт.
	4

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	12

	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	18

	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	30

	Кабель силовой 6 кВ , масса 1 м до 1 кг
	м
	20

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1
	м
	60

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1
	м
	230

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1
	м
	1 030

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	240

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1
	м
	645

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1
	м
	170

	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х1,5
	м
	40

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м
	м
	533

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м
	м
	133

	Дизель-генератор модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, 
	к-т
	1

	Шкаф автоматического включения резерва ШАВР (согласно 1014192/2024/1-02-01-ТХД.ОЛ)
	к-т
	1

	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи 6кВ из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2
	км линии
	7,88

	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х95/16 (мк)-10
	м
	110

	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п)/прим.для ограничителя ОПН-10/
	шт.
	3

	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 
	комплект
	3



Электрощитовая в точке врезки Ду400
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи 6кВ из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2
	км линии
	0,2246667

	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 
	комплект
	1



Замерная установка ЗУ-1
	Подстанция комплектная трансформаторная в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23
	комплект
	1

	Шкаф распределительный ШР1 
	шт.
	1

	Шкаф управления электрообогревом ШУЭО 
	к-т
	1

	Прожектор LEADER LED 200, мощность 205 Вт, степень защиты IP66
	шт.
	8

	Кабель силовой число жил 3, напр. 0,66 кВ марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	36

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	1 240

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66
	м
	1 415

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66
	м
	265

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х25 (мк)-0,66
	м
	135

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-0,66
	м
	335

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х95 (мк)-1
	м
	35

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мс)-1
	м
	15

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	30

	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1
	м
	35

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 10QTVR2-CT, 230 В, 38 Вт/м
	м
	170

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 8BTV2-CT, 230 В, 25 Вт/м
	м
	25

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м
	м
	626

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м
	м
	205

	Дизель-генератор модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер
	шт.
	1

	АВР-3-250-2, 3-фазный 250А на 2 ввода без учёта, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт,светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, 
	к-т.
	1




Замерная установка ЗУ-2
	Подстанция комплектная трансформаторная в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23
	комплект
	1

	Шкаф распределительный ШР1 
	шт.
	1

	Шкаф управления электрообогревом ШУЭО 
	к-т
	1

	Прожектор LEADER LED 200, мощность 205 Вт, степень защиты IP66
	шт.
	8

	Кабель силовой число жил 3, напр. 0,66 кВ марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	36

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66
	м
	1 240

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66
	м
	1 415

	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66
	м
	265

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х25 (мк)-0,66
	м
	135

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-0,66
	м
	335

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х95 (мк)-1
	м
	35

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мс)-1
	м
	15

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66
	м
	30

	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1
	м
	35

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 10QTVR2-CT, 230 В, 38 Вт/м
	м
	170

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 8BTV2-CT, 230 В, 25 Вт/м
	м
	25

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м
	м
	626

	Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м
	м
	205

	Дизель-генератор модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер
	шт.
	1

	АВР-3-250-2, 3-фазный 250А на 2 ввода без учёта, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт,светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, 
	к-т.
	1


        

Перечень объектов нефтяной оторочки.

     Нефтяные скважины №№50, 51, 52, 54, 55.

	Наименование электрооборудования
	Единица измерения
	Количество

	Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ, УХЛ-1, наружной установки (тупиковая), с масляным трансформатором мощностью 25 кВА согласно опросному листу
	комплект
	5

	Станция управления фонтанной арматурой (СУФА), электрооборудование
	комплект
	5

	Резервная дизельная электростанция с пускозащитной аппаратурой и АВР
	комплект
	5

	Щит распределительный БДР
	комплект
	5

	Шкаф ШАУР (электрообогрев)
	шт.
	5

	Шкаф распределительный ШРН № 1
	шт.
	5

	Прожекторная мачта наружного освещения с молниеотводом высотой H = 24,3 м
	шт.
	5

	Прожектор марки ЖО-04-400-001 с лампой ДНаТ-400-6
	шт.
	15

	Отдельно стоящий молниеотвод высотой H = 24,3 м
	шт.
	5

	Дизельная электростанция
	шт.
	5

	Низковольтное комплектное устройство (НКУ) 0,4 кВ
	шт.
	5

	Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекту
	шт.
	5

	Разъединитель трёхполюсный РЛНД-400
	шт.
	5

	Воздушная линия электропередачи ВЛ-6 кВ со сталеалюминиевым проводом марки АС-95 мм²
	м
	294

	Кабель силовой ВВГнг 5×10 мм²
	м
	125

	Кабель силовой ВБбШвнг 3×2,5 мм²
	м
	875

	Кабель силовой ВБбШвнг 3×4 мм²
	м
	1 950

	Кабель силовой ВБбШвнг 3×6 мм²
	м
	1 400

	Кабель силовой ВБбШвнг 5×6 мм²
	м
	550

	Кабель силовой ВБбШвнг 5×10 мм²
	м
	125




Перечень электрооборудования АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3.

	Наименование электрооборудования
	Единица измерения
	Количество

	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 40 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН.
	компл.
	3

	Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР
	компл.
	3

	Трансформатор-40/6/0,4 кВ УХЛ-1
	к-т
	3

	Шкаф распределительный ШРН-1
	к-т
	3

	Шкаф распределительный ШРН-2
	к-т
	3

	Шкаф распределительный ШРН-3
	к-т
	3

	Ящик с рубильником без предохран на ток до 100А, IP-54, 380В, ЯВЗ-31-1
	шт.
	9

	Прожектор для ламп ДНАТ мощностью 400 Вт, IP-54, ЖО-04-400-001
	шт.
	18

	Лампа натриевая высокого давления 500 Вт, ДНАТ 400-6
	шт.
	24

	Коробка клеммная, IP-54 У615А
	шт.
	9

	Кабель гибкий с медными жилами в рез. изоляции КГ-3х2,5 мм2 - 
	км.
	0,045 

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-3х2,5мм2
	км.
	0,135

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-4х1,5мм2 - 
	км.
	2,88 

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-5х1,5мм2 - 
	км.
	0,54

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-5х2,5мм2 - 
	км.
	0,129

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-5х16мм2 - 
	км.
	0,24

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -3х2,5 мм2 
	км.
	3,0 

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х2,5 мм2 - 
	км.
	3,5

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х16 мм2 - 
	км.
	0,9

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ Пониженной горючести на напряжение 1 кВ, марки ВВГнг- 5х35 мм2 - 
	км.
	0,24

	Провод, для заземления медный, гибкий, с ПХВ изоляцией желто-зеленного цвета марки ПВ-3 сечением 1х16 мм2 - 
	км.
	0,1



Перечень электрооборудования водяной скважины 18Ц.

	Наименование электрооборудования
	Единица измерения
	Количество

	Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВА согласно опросного листа  
	компл.
	1

	Шкаф ШАУР (электрообогрев)
	шт.
	1

	Шкаф управления насосным агрегатом (насос ЭЦВ)
	шт.
	1

	Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом высотой Н= 24,3 метра
	шт.
	1

	Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра
	шт.
	6

	Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ
	шт.
	6

	Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта
	шт.
	6

	Разъединитель трехполюсный РЛНД-400
	шт.
	6

	ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2 - 6,8 км.
	
	

	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки ВВГнг – 5х10 мм2 
	м.
	120







Камера приема очистного устроиства, газовый сепаратор и контрольный узел учета природного газа.
	Наименование электрооборудования
	Единица измерения
	Количество

	Контрольный  узел учета газа

	Система управления (Control System)
	шт.
	1

	Электрообогрев (Heat tracing)
	шт.
	1

	Запорно-регулирующая арматура (клапан) с электрическим приводом Ду200
	шт.
	3

	Запорно-регулирующая арматура (клапан) с электрическим приводом Ду400
	шт.
	2

	Дренажная емкость

	Электродвигатель насоса ЕП-16
	шт.
	2

	Операторная
	Комп.
	1




Дожимная компрессорная станция и воздушно-азотная компрессорная станция
	Наименование электрооборудования
	Единица измерения
	Количество

	Компрессорная установка
	
	

	Система управления (Control System)
	шт
	3

	Электрообогрев (Heat tracing)
	шт
	3

	Подогреватель смазочного масла (Compressor lube oil heater)
	шт
	3

	Электродвигатель насоса предварительной смазки компрессора (Compressor Pre-lube Pump Driven Motor)
	шт
	3

	Подогреватель смазочного масла и охлаждающей жидкости двигателя (Engine lube oil & coolant heater)
	шт
	3

	Электродвигатель вентилятора газового охладителя (Gas Cooler fan motor)
	шт
	3

	Электродвигатель вентилятора охладителя охлаждающей жидкости двигателя (Engine coolant cooler fan motor)
	шт
	3

	Воздушно-азотная компрессорная станция
	 
	 

	Винтовой компрессор ВЭК 75/13 П (линия азота)
	шт
	2

	Винтовой компрессор ВЭК 37/10 П (линия воздуха)
	шт
	2

	Вспомогательное оборудование
	шт
	1

	Дренажная емкость
	 
	 

	Электродвигатель насоса ЕП-25
	шт
	1

	Блок дозирования реагента (ингибитор коррозии)
	 
	 

	Насос закачки реагента
	шт
	1

	Миксер-мешалка
	шт
	1

	Обогрев емкости
	шт
	1

	Блочно-модульный контейнер для емкости воды и насосов
	Копм.
	1

	Электроустановки Операторная
	Копм.
	1

	
	
	

	Трубопровод стабильного газового конденсата

	Задвижка с электроприводом MOV-001
	шт
	1

	Электропривод дренажной емкости ЕП-03
	шт
	1

	Прожекторная мачта М1
	шт
	1

	Прожекторная мачта М2
	шт
	1

	Обогрев трубопровода TJB1	
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB2
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB3
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB4
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB5
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB6
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB7
	компл.
	1

	Шкаф автоматики ША-2
	компл.
	1

	Нестабильный конденсатопровод 

	Площадки СИК-ГК
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода 
	компл.
	1

	Электропривод дренажной емкости
	компл.
	1

	Задвижка с электроприводом
	компл.
	1

	Задвижка с электроприводом
	компл.
	1

	Прожекторная мачта М5
	шт
	1

	Прожекторная мачта М6
	шт
	1

	Дренажная емкость промысловой газовой воды

	Погружной насос дренажной  емкости Н-03 
	шт
	1

	Электрообогрев трубопровода 
	комп.
	1

	Освещение 
	комп.
	1

	Плащадка ЦППНГ/ДНС

	Блочно-модульный (контейнерного исполнения) стабильного газового конденсата
	комп.
	1

	Задвижка с электроприводом ХV-001
	шт
	1

	Задвижка с электроприводом ESDV-01/02
	шт
	1

	Электрообогрев трубопровода
	комп.
	1

	Освещение
	комп.
	1

	
	
	

	Задвижка с электроприводом MOV-002
	шт
	1

	Прожекторная мачта М1
	шт
	1

	Прожекторная мачта М2
	шт
	1

	Обогрев трубопровода TJB1	
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB2
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB3
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB4
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB5
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB6
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB7
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB8
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB9
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB10
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB11
	компл.
	1

	Обогрев трубопровода TJB12
	компл.
	1

	Шкаф автоматики ША-1
	компл.
	1

	Блок программного управления (БПУ-05.01)
	компл.
	2




Газопровод попутного нефтяного газа
	Наименование электрооборудования
	Единица измерения
	Количество

	Крановый узел
	
	

	Система управления (Control System)
	шт
	1

	Электрообогрев (Heat tracing)
	шт
	1

	Запорно-регулирующая арматура (клапан) с электрическим приводом Ду200
	шт
	3

	ПКУ
	Комп.
	1




Система измерения расхода газа, фильтр-сепаратор, факельная установка

	Наименование электрооборудования
	Единица измерения
	Количество

	СИРГ
	
	

	Ультразвуковой расходомер с поточным хроматографом
	установка
	1

	Аппаратная
	шт
	1

	Электрообогрев (Heat tracing)
	шт
	1

	Запорно-регулирующая арматура (клапан) с электрическим приводом Ду200
	шт
	1

	КТП-6/0,4кВ 160кВА
	комплект
	1

	Факельная установка
	 
	 

	Расходомер 
	шт
	2

	Блок розжига
	шт
	1



Мультифазная насосная станция

	Наименование электрооборудования
	Единица измерения
	Количество

	Электродвигатель XFER 1670M3 150кВт
	шт
	1

	Электродвигатель XFER 1060X 93кВт
	шт
	1

	Кабель  ВБШВнг-LS 4х150
	км.
	0,4

	ШР-1 0,4кВ
	комплект
	1
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Приложение №2 к договору  № ______    от «___» _________ 20____ г.                            ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ   на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического,  электрораспределительного и регулирующего оборудования   (Сервисное обслуживание электрооборудования месторождения  "Центральный Урихтау" )     Перечень объектов и оборудования, подлежащих обслуживанию, указан в  Приложении №1   к  настоящей Технической спецификации.   Настоящая Техническая спецификация предусматривает оказание услуг по техническому  обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования объектов месторождения  « Центральный Урихтау » .     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   1.1. Область оказания услуг   М есторождения « Центральный Урихтау »   расположено на территории Мугалжарского района  Актюбинской области Республики Казахстан в 2 50   км к югу от города Актобе.      В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения  нефти и газа Жанажол (1 5 км восточнее), Кенкияк (5 2 км севернее), Алибекмола (2 3   км северо - восточнее) и Кожасай (7 - 8 км юго - западнее).    Среднегодовые температуры разнятся между  - 40 и +40 С.    1.1.1. Сервисное обслуживание электрооборудования ЦППНГ (цех первичной подготовки  нефти и газа);   1.1.2. Сервисное обслуживание электрооборудования объектов нефтяной оторочки  месторождения  « Урихтау горизонт КТ - 1 » : скважины № 50, 51, 52, 54, 55; АГЗУ - 1, АГЗУ - 2,  АГЗУ - 3;   18Ц;   №58 Г , 59 Г , 60 Г , 61 Г , 62 Г , 63 Г , У - 3, У - 4 (устья скважин, технологические  площадки ) , а также ГСП, БКТПН - 6/0,4кВ 2х1000кВА   №3 , объекты СИК - ГК, СИРГ,    ретрансляторы и блок - боксы связи; воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ с  кабельными вставками и переходами из сшитого полиэтилена;   1.1.3. Сервисное обслуживание силового электрооборудования систем электрохимической  защиты (ЭХЗ) нефтепроводов и газопроводов ;   1.1.4.  Сервисного обслуживания нефтепромысловых воздушных линии электропередач ВЛ -   6  кВ  « Северо Запад » , « Р етранслятор , У - З» ;   1.1.5.  Сервисное обслуживание электрооборудования операторной  ЦППНГ, и  операторной  ДКС - ВАКС .   Режим работы обслуживаемого оборудования  —   круглосуточный.     2. СОСТАВ УСЛУГ   Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту  электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования, включая  обслуживание ПС 110/35/6 кВ, ЦППНГ и объектов месторождения  « Центральный Урихтау » , в  соответствии с графиками планово - предупредительных ремонтов (ППР), утвержденными  Заказчиком ,  по всем вид ам оборудования, которые указан ы в Приложении №1 к технической  спецификации (перечень оборудования и материалов передаваемые для обслуживания) .   Исполнитель обязан обеспечивать бесперебойную и безаварийную работу обслуживаемого  оборудования.   2.1. В состав услуг входит:   2.1.1. Визуальный осмотр оборудования;   2.1.2. Регулировка отдельных узлов и составных частей оборудования;   2.1.3. Проверка смазочных устройств, замена и пополнение смазки, смазка подшипников  электродвигателей;  

