ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
Қабылдау бөлмесіне, күту аймағына және дәлізге арналған жиһаз жиынтығы (Жиһаз гарнитуры)
(Тендерлік құжаттамаға Техникалық спецификация)

1. Жалпы ережелер
1.1. Сатып алу нысанасы: қабылдау бөлмесіне, күту аймағына және дәлізге арналған жиһазды (жиһаз гарнитуры, ЕНС ТРУ коды 310913.900.000003) кіріктірілген тұрмыстық техникаға арналған ойықтарымен (ниша) жеткізу, құрастыру және монтаждау.
1.2. Жеткізу орны: Ақтөбе қ., Тәуелсіздік даңғ. 7, 4 қабат.
1.3. Жеткізу және монтаждау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн, өлшеуді және жұмыс сызбаларын келісуді қоса алғанда.
1.4. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, зауыттық немесе өнеркәсіптік қаптамада болуы тиіс.
1.5. Жиһаз үй-жайлардың жеке өлшемдері бойынша өнеркәсіптік жабдықта дайындалады. Қолөнер бұйымдарына жол берілмейді.
1.6. Барлық бұйымдар ҚР қауіпсіздік талаптарына және ЕАЭО техникалық регламенттеріне (оның ішінде ТР ТС 025/2012), сондай-ақ ГОСТ 16371-2014 сәйкес болуы тиіс.
1.7. Конструкцияны, материалдарды, фурнитураны және декорды өзгертуге тек Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жол беріледі.
1.8. Өлшемдер өлшеу нәтижелері бойынша нақтыланады және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпай түзетілуі мүмкін.
1.9. Барлық бұйымдар кеңсе үй-жайларында қарқынды пайдалануға өнеркәсіптік беріктікті және төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс.
1.10. Тендерлік құжаттамаға қоса берілген суреттер мен визуализациялар тек жалпы стильді көрсетеді. Өлшемдер, шкафтардың тереңдігі және ішкі толтырылуы жұмыс сызбаларында бекітіледі.
1.11. Кіріктірілген тұрмыстық техника (тоңазытқыш және микротолқынды пеш) сатып алу нысанасына кірмейді және Тапсырыс беруші оны бөлек сатып алады.

2. Жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптары
Жеткізуші мыналарды растауы тиіс:
2.1. Қазақстан Республикасының аумағында төменде аталғандардың барлығын қамтитын меншікті жиһаз өндірісінің болуы:
1. пішімді-пішу орталығы
1. жиектеу жабдығы
1. құрастыру және сапаны бақылау учаскесі
Жабдықтар тізбесімен, фотосуреттермен және өндірістің мекенжайымен, жабдықтар мен үй-жайларға меншік құқығын немесе жалдауды растайтын құжаттардың көшірмелерімен расталады (жалдау — шартты орындау мерзімінен кем емес мерзімге). Тапсырыс беруші шарт жасасқанға дейін өндіріске барып тексеруге құқылы; қолжетімділіктен бас тарту немесе мәлімделгенге сәйкес келмеу өтінімді қабылдамау негізі болып табылады.
2.2. Ұқсас жиһаз жеткізу тәжірибесі:
1. соңғы 5 жыл ішінде жеке өлшемдер бойынша корпусты кеңсе жиһазын жеткізуге арналған кемінде 3 аяқталған шарт
1. шарттардың және қабылдау актілерінің көшірмелерімен, фотофиксациямен және тапсырыс берушілердің байланыс деректерімен растау; Тапсырыс беруші осы шарттар бойынша тапсырыс берушілерден олардың орындалуын растауды сұратуға құқылы
2.3. Сапаны бақылау жүйесінің болуы (ішкі QC немесе оның баламасы), ішкі регламенттің көшірмесімен расталады.
2.4. Әлеуетті жеткізушінің сенімділігі:
1. салықтар мен міндетті төлемдер бойынша берешектің болмауы (өтінімдерді ашу күніне дейін 30 күнтізбелік күннен ерте емес берілген анықтама)
1. банкроттық, таратылу, қызметті тоқтата тұру рәсімінің болмауы
1. сатып алудың жосықсыз қатысушылары тізілімінде болмауы
1. соңғы 3 жыл ішінде Тапсырыс берушімен шарттың жеткізушінің кінәсінен бұзылмауы
2.5. Үлгілер. Ең төмен баға ұсынған әлеуетті жеткізуші Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша 3 жұмыс күні ішінде мыналардың үлгілерін ұсынады: ұсынылатын декордағы ЛДСП, жиек, сондай-ақ фурнитура (топса, тартпа бағыттауышы, басу арқылы ашу тетігі) және мәлімделген ресурсты растайтын құжаттар. Үлгілердің ТТ-ға сәйкес келмеуі немесе мерзімінде ұсынылмауы өтінімді қабылдамау негізі болып табылады.

3. Жиынтықтың құрамы
1. Витриналы шкаф (жарықтандырылған ашық нишалар) — 3000 × 2600 мм, 1 дана
1. Киім мен құжаттарға арналған шкаф — 2400 × 2600 мм, 1 дана
1. Алдыңғы экраны және тумбасы бар жұмыс үстелі — 1800 × 750 мм (ұзындығы × биіктігі), 1 дана
1. Терезе жанындағы тумба — өлшеу бойынша, 1 дана
1. Сыртқы киімге арналған шкаф (күту аймағы) — 2400 × 2600 мм, 1 дана
1. Дәлізге арналған корпоративтік витрина — 1800 × 2600 мм, тереңдігі 400 мм, 1 дана

4. Жиһазға қойылатын жалпы техникалық талаптар
Бөлімнің талаптары жиынтықтың барлық бұйымдарына (5–10-бөлімдер) қолданылады.
4.1. Материалдар және әрлеу
1. корпустар, қасбеттер, цоколь, үстел, тумбалар: қалыңдығы 16 мм ламинатталған ағаш-жоңқалы плита (ЛДСП), формальдегид эмиссиясының сыныбы E1-ден төмен емес
1. декор: ағаш құрылымы айқын тік бағытты қою қоңыр «емен»; түсі мен құрылымы Тапсырыс берушінің конференц-залындағы жиһаз үлгісіне сәйкес
1. жұмыс үстелінің беті: сол декордағы ЛДСП, түпкілікті қалыңдығы 32 мм (16 мм-ден екі қабат)
1. ашық нишалар (артқы қабырғалар, сөрелер, бүйір жақтары): қалыңдығы 16 мм ЛДСП, бір түсті қара, күңгірт құрылым
1. жиек: қасбеттер мен көрінетін ұштарда декор түсіндегі қалыңдығы 2 мм ПВХ немесе ABS; жиексіз ұштарға тек көрінбейтін беттерде жол беріледі
1. жабық секциялардың артқы қабырғалары: қалыңдығы 3 мм ламинатталған ХДФ (ЛХДФ)
1. цоколь: биіктігі 100 мм, қасбеттерге қатысты ішке батырылған
1. барлық бұйымдар бір декорда орындалады; 5 және 6-бөлімдердегі шкафтардың 800 мм белгісіндегі тартпа сызығы сәйкес келеді
4.2. Фурнитура
1. есіктер мен тартпаларды басу жүйесімен (сыртқы тұтқасыз) ашу, тұрақты жұмыс істеуі, өздігінен ашылмауы
1. топсалар металл, үш жазықтықта реттелетін; биіктігі 1700 мм-ден бастап есікке кемінде 4 топса
1. толық шығарылатын тартпалар металл бағыттауыштарда, қасбет түсіндегі жиекпен, жүрісі шектелген
1. сөре ұстағыштар мен бекіткіштер металл
1. өнеркәсіптік сынып, ресурсы: ашу/жабудың кемінде 80 000 циклі
1. пайдалану кезінде люфттер мен қисаюлардың болмауы
4.3. Нишаларды жарықдиодты жарықтандыру
1. жарықдиодты (LED), түстік температурасы 3000 К, түсті бейнелеу индексі кемінде 80
1. шашыратқышы бар алюминий профильде монтаждау, диодтар шашыратқыш арқылы көрінбейді
1. жарық көздерінің қызмет ету мерзімі: кемінде 30 000 сағат
1. қуат көзі төмен вольтты, қуат блогының қуат қоры кемінде 20%
1. қуат блоктары жасырын, желдетумен және корпусты бөлшектемей қызмет көрсету үшін қолжетімділікпен орналастырылады
1. қуат блоктары мен профильдер жеткізілім құрамына кіреді
4.4. Пайдалану жүктемелері
1. шкаф сөрелері: сөреге кемінде 20 кг, қалдық деформациясыз
1. толық шығарылатын тартпалар: тартпаға кемінде 25 кг
1. киім ілгіштер (штангалар): 1 жолдық метрге кемінде 20 кг
1. жұмыс үстелінің беті: таралған жүктеме кемінде 80 кг, нүктелік жүктеме кемінде 50 кг, қалдық деформациясыз
1. 24 сағат жүктемеден кейін майысудың болмауы
4.5. Материалдарды құжаттамалық растау
1. ЛДСП және ХДФ бойынша: сәйкестік сертификаты немесе декларациясы, E1 эмиссия сыныбы көрсетілген плита өндірушісінің паспорты
1. фурнитура бойынша: мәлімделген жүктемені және ресурсты (кемінде 80 000 цикл) растайтын паспорт немесе сынақ хаттамасы
1. жарықдиодты жабдық бойынша: қызмет ету мерзімі мен түстік температурасы көрсетілген паспорт
1. құжаттар жұмыс сызбаларын келісу кезінде және жөнелтуге дейін ұсынылады
1. сапаға күмән туындаған жағдайда Тапсырыс беруші үлгілерді іріктеп алуға және тәуелсіз сараптама тағайындауға құқылы; сәйкессіздік расталса, шығындарды Жеткізуші көтереді

5. Витриналы шкаф
5.1. Габариттер
3000 × 2600 мм
5.2. Конструкция
1. құрамы: ені 500 мм 2 пенал және ені 500 мм 4 модуль (барлығы 500 мм 6 секция)
1. пенал: сөрелер, 1700 мм белгісіне дейінгі есіктер, биіктігі 900 мм антресольдер
1. модульдер: төменгі аймақта 2 тартпадан, сөресі мен жарықтандыруы бар ашық ниша, жоғарғы жабық шкаф
1. барлығы: 8 тартпа, 8 есік, жарықтандырылған 4 ашық ниша
1. биіктік бойынша аймақтау: 0–800 мм — тартпалар; 800–1700 мм — жарықтандырылған ашық нишалар; 1700–2600 мм — жабық жоғарғы шкафтар

6. Киім мен құжаттарға арналған шкаф
6.1. Габариттер
2400 × 2600 мм, тереңдігі өлшеу бойынша анықталады
6.2. Конструкция
1. құрамы: ені 600 мм 4 секция
1. әр секцияда 800 мм белгісіне дейін 2 төменгі тартпа және олардың үстінде биіктігі 1800 мм есік
1. барлығы: 8 тартпа және 4 есік
1. ішкі толтыру (құжаттарға арналған сөрелер немесе киімге арналған штангалар) жұмыс сызбаларында нақтыланады

7. Алдыңғы экраны бар жұмыс үстелі
7.1. Габариттер
1800 × 750 мм (ұзындығы × биіктігі), үстел бетінің қалыңдығы 32 мм
7.2. Конструкция
1. 3 тартпалы тумба және бүйір тірек
1. үстел бетінің астындағы кеңістікті келуші жағынан жабатын, еденге дерлік дейін жететін тұтас алдыңғы экран
1. үстел бетінің астында сымдарға арналған науа
1. декор шкафтардағыдай

8. Терезе жанындағы тумба
1. 2 енді тартпа, басу арқылы ашылады
1. биіктігі терезе саңылауын жаппауы тиіс; өлшемдер өлшеу кезінде нақтыланады
1. декор шкафтардағыдай

9. Сыртқы киімге арналған шкаф (күту аймағы)
9.1. Габариттер
2400 × 2600 мм, тереңдігі өлшеу бойынша анықталады
9.2. Конструкция
1. құрамы: ені 600 мм 4 секция, 4 ашылмалы есік
1. ішінде: киімге арналған штангалар және жоғарғы сөрелер
1. қасбеттерде сыртқы тұтқалар жоқ
1. шкаф бұрыннан барының орнына қойылады; бұрыннан бар шкафты бөлшектеу жұмыс көлеміне кіреді

10. Дәлізге арналған корпоративтік витрина
10.1. Габариттер
1800 × 2600 мм, тереңдігі 400 мм
10.2. Конструкция
1. ені бойынша құрамы: сөрелері бар ені 450 мм екі бүйір жабық шкаф және ені 900 мм орталық витрина
1. орталық витрина: жарықтандырылған 3 ашық сөре (нишалар 4-бөлімге сәйкес қара түсті)
1. жабық сақтауға арналған төменгі шкафтар
1. барлығы 6 есік, басу арқылы ашылады

11. Кіріктірілген техникаға арналған ойықтар (ниша)
11.1. Қарастыру керек:
1. кіріктірілген тоңазытқышқа арналған бір ойық
1. кіріктірілген микротолқынды пешке арналған бір ойық
11.2. Талаптар:
1. ойықтардың өлшемдері — жұмыс сызбаларын келіскенге дейін Тапсырыс беруші Жеткізушіге беретін техниканың паспорттық деректері бойынша
1. ойықтарға арналған технологиялық аймақтардың болуы
1. ойықтар аймағының ішкі күшейтулері
1. техника паспорттары бойынша желдету саңылаулары мен тесіктері
1. қосу орнына кабельдер тартуға қолжетімділік
1. ойықтардың ұштарын 4-бөлімге сәйкес жиектеу
11.3. Ойықтарды орындау:
1. паспорттық деректер алынғаннан және техниканың өлшемдері Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін орындалады
1. дәлдігі: ±1 мм
1. бұйымның геометриясы мен сыртқы түрін сақтау

12. Жұмыстар көлемі және орындау тәртібі
12.1. Құнға мыналар кіреді:
1. келісілген жұмыс сызбалары бойынша барлық жиһазды дайындау
1. жиһазды объектіде жеткізу, құрастыру және монтаждау
1. нишалардың жарықтандыруын орнату
1. кіріктірілген техникаға арналған ойықтарды (ниша) 11-бөлімге сәйкес орындау
12.2. Электр желісіне қосу және электр монтаждау жұмыстары, сондай-ақ кіріктірілген техниканың өзі құнға кірмейді. Жеткізуші жұмыс сызбаларында жарықтандыруды қосу орындарын, техникаға арналған ойықтарды және жарықтандырудың электрлік қуатын көрсетеді.
12.3. Орындау тәртібі:
1. өлшеу: қабырғаларды, шкафтардың тереңдігін және терезе жанындағы тумбаның өлшемдерін тексеру, Тапсырыс берушінің объектісінде Жеткізуші шарт жасалған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде орындайды
1. жұмыс сызбалары: Жеткізуші сызбаларды әзірлейді және Тапсырыс берушімен габариттерді, толтыруды, материалдарды және техникаға арналған нишаларды келіседі; сызбалар өлшеуден кейін 3 жұмыс күні ішінде ұсынылады, Тапсырыс беруші оларды 2 жұмыс күні ішінде келіседі
1. дайындау: Жеткізушінің өндірісінде пішу, жиектеу және құрастыру
1. жеткізу және монтаждау: жиһаз бен нишалардың жарықтандыруын орнату, монтаждаудан кейін құрылыс қоқысы мен қаптаманы жинау
12.4. Объектідегі жұмыстар:
1. жұмысшыларды Тапсырыс берушіге алдын ала ұсынылған тізім бойынша жіберу; өткізу режимін, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтау
1. Жеткізуші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына жауап береді және монтаждау кезінде келтірілген залалды өтейді
1. монтаждау кеңсенің жұмысын бұзбай, Тапсырыс берушімен келісілген уақытта орындалады

13. Сапаны бақылау
Жеткізуші мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
1. өндірісте алдын ала құрастыру (dry fit)
1. дайындау кезеңдерін фото/бейнеге түсіру: пішу, жиектеу, құрастыру
1. жөнелтуге дейін бақылау құрастыруы және жиынтықтылығын тексеру
1. бұрыштары мен ұштары қорғалған өнеркәсіптік қаптама
1. монтаждауға арналған барлық элементтерді таңбалау
Тапсырыс беруші Жеткізушінің өндірісінде дайындау барысын тексеруге құқылы.
Жеткізуші бұйымдардың дайындығы туралы Тапсырыс берушіге жөнелтуге дейін кемінде 2 жұмыс күні бұрын хабарлайды. Тапсырыс беруші өндірісте қабылдауды (бақылау құрастыруын) жүргізуге құқылы; жөнелту бақылау құрастыру актісіне қол қойылғаннан кейін немесе Тапсырыс берушінің барудан жазбаша бас тартуынан кейін ғана рұқсат етіледі.

14. Геометрияға және орнату қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
1. бұйымдар өлшемдерінің келісілген жұмыс сызбаларынан ауытқуы: ±2 мм-ден аспайды
1. қасбеттер арасындағы саңылаулар бүкіл ұзындығы бойынша бірдей, айырмашылығы 1 мм-ден аспайды
1. көршілес қасбеттер жазықтықтарының айырмасы: 1 мм-ден аспайды
1. шкафтардың тігінен ауытқуы: бүкіл биіктікте 3 мм-ден аспайды
1. диагональдардың ауытқуы: 3 м-ге 2 мм-ден аспайды
1. жиекте саңылаулардың, сынықтардың, күйіктердің, желім ағындарының, қисаюлар мен қабаттанудың болмауы
1. биіктігі 1,5 м-ден асатын шкафтар қабырғаға немесе басқа қоршау конструкцияларына бекітіледі, аударылу мүмкіндігі жоқ
1. өткір бұрыштар мен жиектерге жол берілмейді

15. Қабылдау
Қабылдау Тапсырыс берушінің объектісінде Жеткізуші өкілінің қатысуымен комиссиямен жүргізіледі: жиынтықтылығы, өлшемдері, орындалу сапасы, жарықтандыру, тартпалар мен есіктердің жұмысы тексеріледі. Нәтиже қабылдау-тапсыру актісімен ресімделеді.
Бас тарту негіздері:
1. ТТ-ға және келісілген жұмыс сызбаларына сәйкес келмеуі
1. материалдарды, фурнитураны немесе декорды келісімсіз ауыстыру
1. беттің ақаулары (сынықтар, ісіну, қабаттану, терең сызаттар)
1. 14-бөлімде көрсетілген геометрия мен рұқсат етілетін ауытқулардың бұзылуы
1. жарықтандырудың немесе ашу тетіктерінің ақаулығы
1. ойықтар (ниша) өлшемдерінің Тапсырыс беруші берген техниканың паспорттық деректеріне сәйкес келмеуі
1. растайтын құжаттардың болмауы (сәйкестік сертификаттары немесе декларациялары, сызбалар)

16. Кепілдік
1. конструкцияға кемінде 24 ай
1. материалдар мен фурнитураға кемінде 24 ай
1. кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап есептеледі
1. кепілдік мерзімінде анықталған кемшіліктерді Жеткізуші өз есебінен хабарлама алған сәттен бастап 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жояды
1. бір ақау қайталанған жағдайда Жеткізуші бұйымды ауыстырады
1. кепілдік мерзімі кемшіліктерді жою уақытына ұзартылады

17. Өндірісті іске қосқанға дейінгі құжаттама
Міндетті түрде ұсыну:
1. өлшемдері, конструктивтік тораптары, жарықтандыруды қосу орындары және техникаға арналған ойықтары (ниша) көрсетілген жұмыс сызбалары
1. бұйымдардың 3D-визуализациясы
1. техникалық сипаттамалары бар материалдар мен фурнитура спецификациясы
1. әрлеу үлгілері: корпустардың декоры, нишалардың декоры, жиек
Өндіріске тек Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінен кейін ғана рұқсат етіледі.

18. Баламалылық және ескертпелер
1. техникалық сипаттамалар тауар белгілерін, маркаларды, модельдерді және өндірушілердің атауларын көрсетпей келтірілген; сипаттамалары көрсетілгеннен нашар емес кез келген өндірушілердің тауарларын жеткізуге рұқсат етіледі
1. «кемінде» және «артық емес» мәндері шекті болып табылады; Жеткізуші өтінімде ұсынылатын тауарлардың нақты сипаттамаларын көрсетеді
1. жиһаздың декоры Тапсырыс берушінің конференц-залындағы үлгімен анықталады; объектіде көзбен салыстыру кезінде байқалмайтын реңк ауытқуына жол беріледі

19. Жеткізушінің жауапкершілігі
1. мерзімдер мен сапаны бұзғаны үшін Жеткізуші шартта көзделген жауапкершілікті (тұрақсыздық айыбы, залалдарды өтеу) көтереді
1. Тапсырыс беруші 10 күнтізбелік күннен астам кешіктірілген, ескертулер белгіленген мерзімде орындалмаған немесе материалдар мен фурнитура келісімсіз ауыстырылған жағдайда қабылдаудан бас тартуға және шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы
1. төлем талаптары мен шартты орындауды қамтамасыз ету шартпен айқындалады

