ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Комплект мебели для приёмной, зоны ожидания и коридора (Гарнитур мебельный)
(Техническая спецификация к Тендерной документации)

1. Общие положения
1.1. Предмет закупки: поставка, сборка и монтаж мебели для приёмной, зоны ожидания и коридора (гарнитур мебельный, код ЕНС ТРУ 310913.900.000003) с нишами (вырезами) под встраиваемую бытовую технику.
1.2. Место поставки: г. Актобе, пр. Тәуелсіздік 7, 4 этаж.
1.3. Срок поставки и монтажа: 20 календарных дней с даты заключения договора, включая замер и согласование рабочих чертежей.
1.4. Продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, в заводской или промышленной упаковке.
1.5. Мебель изготавливается на промышленном оборудовании по индивидуальным размерам помещений. Кустарные изделия не допускаются.
1.6. Все изделия должны соответствовать требованиям безопасности РК и техническим регламентам ЕАЭС (включая ТР ТС 025/2012), а также ГОСТ 16371-2014.
1.7. Изменения конструкции, материалов, фурнитуры и декора допускаются только по письменному согласованию Заказчика.
1.8. Размеры уточняются по результатам замера и могут корректироваться без ухудшения эксплуатационных характеристик.
1.9. Все изделия должны обеспечивать промышленную долговечность и устойчивость к интенсивной эксплуатации в офисных помещениях.
1.10. Изображения и визуализации, приложенные к тендерной документации, передают только общий стиль. Размеры, глубина шкафов и внутреннее наполнение фиксируются в рабочих чертежах.
1.11. Встраиваемая бытовая техника (холодильник и микроволновая печь) в предмет закупки не входит и приобретается Заказчиком отдельно.

2. Квалификационные требования к поставщику
Поставщик обязан подтвердить:
2.1. Наличие собственного мебельного производства на территории Республики Казахстан, включающего все из перечисленного:
1. форматно-раскроечный центр
1. кромкооблицовочное оборудование
1. участок сборки и контроля качества
Подтверждается перечнем оборудования с фотографиями и адресом производства, копиями документов о праве собственности или аренды оборудования и помещений (аренда — на срок не менее срока исполнения договора). Заказчик вправе до заключения договора выехать на производство; отказ в доступе или несоответствие заявленному является основанием для отклонения заявки.
2.2. Опыт поставки аналогичной мебели:
1. не менее 3 завершённых договоров за последние 5 лет на поставку корпусной офисной мебели по индивидуальным размерам
1. подтверждение копиями договоров и актов приёмки, фотофиксацией и контактами заказчиков; Заказчик вправе запросить у заказчиков по этим договорам подтверждение их исполнения
2.3. Наличие системы контроля качества (внутренний QC или аналог), подтверждается копией внутреннего регламента.
2.4. Благонадёжность потенциального поставщика:
1. отсутствие задолженности по налогам и обязательным платежам (справка не ранее чем за 30 календарных дней до даты вскрытия заявок)
1. отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, приостановления деятельности
1. отсутствие в реестрах недобросовестных участников закупок
1. отсутствие расторжения договоров с Заказчиком по вине поставщика за последние 3 года
2.5. Образцы. Потенциальный поставщик, предложивший наименьшую цену, по запросу Заказчика в течение 3 рабочих дней представляет образцы: ЛДСП предлагаемого декора, кромки, а также фурнитуры (петля, направляющая ящика, механизм открывания нажатием) с документами, подтверждающими заявленный ресурс. Несоответствие образцов ТЗ или непредставление в срок является основанием для отклонения заявки.

3. Состав комплекта
1. Шкаф с витриной (открытые ниши с подсветкой) — 3000 × 2600 мм, 1 шт.
1. Шкаф для одежды и документов — 2400 × 2600 мм, 1 шт.
1. Рабочий стол с передним экраном и тумбой — 1800 × 750 мм (длина × высота), 1 шт.
1. Тумба у окна — по замеру, 1 шт.
1. Шкаф для верхней одежды (зона ожидания) — 2400 × 2600 мм, 1 шт.
1. Корпоративная витрина для коридора — 1800 × 2600 мм, глубина 400 мм, 1 шт.

4. Общие технические требования к мебели
Требования раздела распространяются на все изделия комплекта (разделы 5–10).
4.1. Материалы и отделка
1. корпуса, фасады, цоколь, стол, тумбы: ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной 16 мм, класс эмиссии формальдегида не ниже E1
1. декор: тёмно-коричневый «дуб» с выраженной вертикальной древесной текстурой; оттенок и фактура соответствуют образцу мебели в конференц-зале Заказчика
1. столешница рабочего стола: ЛДСП того же декора, итоговая толщина 32 мм (два слоя по 16 мм)
1. открытые ниши (задние стенки, полки, боковины): ЛДСП толщиной 16 мм, однотонная чёрная, матовая фактура
1. кромка: ПВХ или ABS толщиной 2 мм в тон декора на фасадах и видимых торцах; торцы без кромки допускаются только на невидимых поверхностях
1. задние стенки закрытых секций: ламинированная ХДФ (ЛХДФ) толщиной 3 мм
1. цоколь: высота 100 мм, утоплен относительно фасадов
1. все изделия выполняются в одном декоре; линия ящиков на отметке 800 мм у шкафов в разделах 5 и 6 совпадает
4.2. Фурнитура
1. открывание дверей и ящиков системой нажатия (без наружных ручек), срабатывание устойчивое, без самопроизвольного открывания
1. петли металлические, регулируемые в трёх плоскостях; не менее 4 петель на дверь высотой от 1700 мм
1. ящики полного выдвижения на металлических направляющих, с кромкой в тон фасада, с ограничением хода
1. полкодержатели и крепёж металлические
1. промышленный класс, ресурс: не менее 80 000 циклов открывания/закрывания
1. исключение люфтов и перекосов при эксплуатации
4.3. Светодиодная подсветка ниш
1. светодиодная (LED), цветовая температура 3000 К, индекс цветопередачи не менее 80
1. монтаж в алюминиевом профиле с рассеивателем, диоды через рассеиватель не просматриваются
1. срок службы источников света: не менее 30 000 часов
1. питание низковольтное, запас мощности блока питания не менее 20%
1. блоки питания размещаются скрыто, с вентиляцией и доступом для обслуживания без разборки корпуса
1. блоки питания и профили входят в поставку
4.4. Эксплуатационные нагрузки
1. полки шкафов: не менее 20 кг на полку без остаточной деформации
1. ящики полного выдвижения: не менее 25 кг на ящик
1. штанги для одежды: не менее 20 кг на 1 погонный метр
1. столешница рабочего стола: равномерная нагрузка не менее 80 кг, точечная не менее 50 кг без остаточной деформации
1. отсутствие прогиба после 24 часов нагрузки
4.5. Документальное подтверждение материалов
1. на ЛДСП и ХДФ: сертификат или декларация соответствия, паспорт производителя плиты с указанием класса эмиссии E1
1. на фурнитуру: паспорт или протокол испытаний, подтверждающий заявленные нагрузку и ресурс (не менее 80 000 циклов)
1. на светодиодное оборудование: паспорт с указанием срока службы и цветовой температуры
1. документы предоставляются при согласовании рабочих чертежей и перед отгрузкой
1. при сомнении в качестве Заказчик вправе отобрать образцы и назначить независимую экспертизу; если несоответствие подтвердится, расходы несёт Поставщик

5. Шкаф с витриной
5.1. Габариты
3000 × 2600 мм
5.2. Конструкция
1. состав: 2 пенала шириной по 500 мм и 4 модуля шириной по 500 мм (всего 6 секций по 500 мм)
1. пеналы: полки, двери до отметки 1700 мм, антресоли высотой 900 мм
1. модули: по 2 ящика в нижней зоне, открытая ниша с полкой и подсветкой, верхний закрытый шкаф
1. итого: 8 ящиков, 8 дверей, 4 открытые ниши с подсветкой
1. зонирование по высоте: 0–800 мм — ящики; 800–1700 мм — открытые ниши с подсветкой; 1700–2600 мм — закрытые верхние шкафы

6. Шкаф для одежды и документов
6.1. Габариты
2400 × 2600 мм, глубина определяется по замеру
6.2. Конструкция
1. состав: 4 секции шириной по 600 мм
1. в каждой секции 2 нижних ящика до отметки 800 мм и дверь высотой 1800 мм над ними
1. итого: 8 ящиков и 4 двери
1. внутреннее наполнение (полки для документов или штанги для одежды) уточняется в рабочих чертежах

7. Рабочий стол с передним экраном
7.1. Габариты
1800 × 750 мм (длина × высота), толщина столешницы 32 мм
7.2. Конструкция
1. тумба на 3 ящика и боковая опора
1. сплошной передний экран, закрывающий пространство под столешницей со стороны посетителя, почти до пола
1. лоток для проводов под столешницей
1. декор тот же, что у шкафов

8. Тумба у окна
1. 2 широких ящика, открывание нажатием
1. высота не должна перекрывать оконный проём; размеры уточняются на замере
1. декор тот же, что у шкафов

9. Шкаф для верхней одежды (зона ожидания)
9.1. Габариты
2400 × 2600 мм, глубина определяется по замеру
9.2. Конструкция
1. состав: 4 секции шириной по 600 мм, 4 распашные двери
1. внутри: штанги для одежды и верхние полки
1. фасады без наружных ручек
1. шкаф заменяет существующий; демонтаж существующего шкафа: входит в объём работ

10. Корпоративная витрина для коридора
10.1. Габариты
1800 × 2600 мм, глубина 400 мм
10.2. Конструкция
1. состав по ширине: два боковых закрытых шкафа по 450 мм с полками и центральная витрина 900 мм
1. центральная витрина: 3 открытые полки с подсветкой (ниши чёрного цвета по разделу 4)
1. нижние шкафы для закрытого хранения
1. итого 6 дверей, открывание нажатием

11. Ниши (вырезы) под встраиваемую технику
11.1. Предусмотреть:
1. одну нишу под встраиваемый холодильник
1. одну нишу под встраиваемую микроволновую печь
11.2. Требования:
1. размеры ниш — по паспортным данным техники, которые Заказчик передаёт Поставщику до согласования рабочих чертежей
1. наличие технологических зон под вырезы
1. внутренние усиления зон вырезов
1. вентиляционные зазоры и отверстия по паспортам техники
1. доступ для прокладки кабелей к месту подключения
1. кромление торцов вырезов в соответствии с разделом 4
11.3. Выполнение вырезов:
1. выполняются после получения паспортных данных и согласования размеров техники с Заказчиком
1. точность: ±1 мм
1. сохранение геометрии и внешнего вида изделия

12. Объём работ и порядок выполнения
12.1. В стоимость входят:
1. изготовление всей мебели по согласованным рабочим чертежам
1. доставка, сборка и монтаж мебели на объекте
1. установка подсветки ниш
1. выполнение ниш (вырезов) под встраиваемую технику по разделу 11
12.2. В стоимость не входят подключение к электросети и электромонтажные работы, а также сама встраиваемая техника. Поставщик указывает в рабочих чертежах места подключения подсветки, ниши под технику и электрическую мощность подсветки.
12.3. Порядок выполнения:
1. замер: проверка стен, глубины шкафов и размеров тумбы у окна, выполняется Поставщиком на объекте Заказчика в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора
1. рабочие чертежи: Поставщик разрабатывает чертежи и согласует с Заказчиком габариты, наполнение, материалы и ниши под технику; чертежи представляются в течение 3 рабочих дней после замера, Заказчик согласовывает их в течение 2 рабочих дней
1. изготовление: раскрой, кромление и сборка на производстве Поставщика
1. доставка и монтаж: установка мебели и подсветки ниш, уборка строительного мусора и упаковки после монтажа
12.4. Работы на объекте:
1. допуск работников по списку, представленному Заказчику заранее; соблюдение пропускного режима, требований охраны труда и промышленной безопасности
1. Поставщик несёт ответственность за сохранность имущества Заказчика и возмещает ущерб, причинённый при монтаже
1. монтаж выполняется в согласованное с Заказчиком время, без нарушения работы офиса

13. Контроль качества
Поставщик обязан обеспечить:
1. предварительную сборку (dry fit) на производстве
1. фото/видео фиксацию этапов изготовления: раскрой, кромление, сборка
1. контрольную сборку и проверку комплектности перед отгрузкой
1. промышленную упаковку с защитой углов и торцов
1. маркировку всех элементов для монтажа
Заказчик вправе проверять ход изготовления на производстве Поставщика.
Поставщик уведомляет Заказчика о готовности изделий не менее чем за 2 рабочих дня до отгрузки. Заказчик вправе провести приёмку (контрольную сборку) на производстве; отгрузка допускается только после подписания акта контрольной сборки либо письменного отказа Заказчика от выезда.

14. Требования к геометрии и безопасности установки
1. отклонение размеров изделий от согласованных рабочих чертежей: не более ±2 мм
1. зазоры между фасадами одинаковые по всей длине, разброс не более 1 мм
1. перепад плоскостей смежных фасадов: не более 1 мм
1. отклонение шкафов от вертикали: не более 3 мм на всю высоту
1. отклонение диагоналей: не более 2 мм на 3 м
1. отсутствие зазоров в кромке, сколов, подпалов, подтёков клея, перекосов и расслоений
1. шкафы высотой более 1,5 м закрепляются к стене или другим ограждающим конструкциям, возможность опрокидывания исключена
1. острые углы и кромки не допускаются

15. Приёмка
Приёмка выполняется на объекте Заказчика комиссией с участием представителя Поставщика: проверяются комплектность, размеры, качество исполнения, работа подсветки, ящиков и дверей. Результат оформляется актом приёмки-передачи.
Основания для отказа:
1. несоответствие ТЗ и согласованным рабочим чертежам
1. замена материалов, фурнитуры или декора без согласования
1. дефекты поверхности (сколы, вздутия, расслоения, глубокие царапины)
1. нарушение геометрии и допусков, указанных в разделе 14
1. неисправность подсветки или механизмов открывания
1. несоответствие размеров ниш (вырезов) паспортным данным техники, переданным Заказчиком
1. отсутствие подтверждающих документов (сертификаты или декларации соответствия, чертежи)

16. Гарантия
1. не менее 24 месяцев на конструкцию
1. не менее 24 месяцев на материалы и фурнитуру
1. гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приёмки-передачи
1. выявленные в гарантийный срок недостатки Поставщик устраняет за свой счёт в срок не более 10 рабочих дней с момента уведомления
1. при повторном проявлении одного и того же дефекта Поставщик заменяет изделие
1. гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков

17. Документация до запуска производства
Обязательное предоставление:
1. рабочие чертежи с размерами, конструктивными узлами, местами подключения подсветки и нишами (вырезами) под технику
1. 3D-визуализация изделий
1. спецификация материалов и фурнитуры с техническими характеристиками
1. образцы отделки: декор корпусов, декор ниш, кромка
Производство допускается только после письменного согласования Заказчика.

18. Эквивалентность и примечания
1. технические характеристики приведены без указания товарных знаков, марок, моделей и наименований производителей; допускается поставка товаров любых производителей, характеристики которых не хуже указанных
1. значения «не менее» и «не более» являются предельными; Поставщик указывает в заявке конкретные характеристики предлагаемых товаров
1. декор мебели определяется образцом в конференц-зале Заказчика; допускается отклонение оттенка, не заметное при визуальном сравнении на объекте

19. Ответственность Поставщика
1. за нарушение сроков и качества Поставщик несёт ответственность, предусмотренную договором (неустойка, возмещение убытков)
1. Заказчик вправе отказаться от приёмки и расторгнуть договор в одностороннем порядке при задержке более 10 календарных дней, невыполнении замечаний в установленный срок или замене материалов и фурнитуры без согласования
1. условия оплаты и обеспечение исполнения договора определяются договором

