Приложение №2 
  к Договору № 
  	             от «___» _______________2026 г.

.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
 на «Услуги по техническому обслуживанию добывающего оборудования» 
(Обслуживание нефтепромыслового оборудования) месторождения «Восточный Урихтау»

	№
	Основные данные и требования
	Содержание основных данных и требований

	1
	Краткие сведения о предприятии

	ТОО «Урихтау Оперейтинг» — товарищество с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность по разведке и добыче углеводородного сырья на территории Актюбинской области. ТОО «Урихтау Оперейтинг» является стопроцентной дочерней компанией АО «КазМунайГаз».

	2
	Место оказания услуг
	Место оказания услуг	Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалджарский район, месторождения Урихтау. Областной центр — г. Актобе, расположенный на расстоянии 250 км. Маршрут автомобильного движения на объекты пролегает через пос. Кенкияк

	3
	Цель закупки
	Основная цель организации сервисного обслуживания и ремонта — обеспечение эффективной, безопасной и бесперебойной эксплуатации наземного нефтепромыслового оборудования и насосов, расположенных на промышленной базе и объектах ТОО «Урихтау Оперейтинг». 

	4
	Общие понятия
	1. Сервисное обслуживание (СО) оборудования — это комплекс мероприятий по техническому обслуживанию (ТО), среднему ремонту (СР), текущему ремонту (ТР) и плановому ремонту (ПР).
2. Техническое обслуживание - Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожиданию, хранению и транспортировании. 
3. Ремонт - Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей. 
4. Метод технического обслуживания (ремонта) - Совокупность технологических и организационных правил выполнения операций технического обслуживания (ремонта). 
5. Периодичность технического обслуживания (ремонта) - Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности. 
6. Ремонтный цикл - Наименьший повторяющийся интервал времени или наработка изделия, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической или эксплуатационной документации все установленные виды ремонта. 
7. Запасная часть - Составная часть изделия, предназначенная для замены, находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности, или работоспособности изделия. 
8. Комплект ЗИП - Запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования.
9. Средства технического обслуживания (ремонта) - Средства технологического оснащения и сооружения, предназначенные для выполнения технического обслуживания (ремонта). 
10. Периодическое техническое обслуживание - Техническое обслуживание, выполняемое через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени. 
11. Средний ремонт (СР) - Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемом в объеме, установленном в нормативно-технической документации.
Примечание. Значение частично восстанавливаемого ресурса устанавливается в нормативно-технической документации.
12. Текущий ремонт (ТР) - Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. 
13. Плановый ремонт (ПР) - Ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 
14. Внеплановый ремонт - Ремонт, постановка изделий на который осуществляется без предварительного назначения. 
15. НПО - нефтепромысловое оборудование.
16. ППР – планово-предупредительный ремонт
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	1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по сервисному обслуживанию и ремонту нефтегазопромыслового оборудования Заказчика в полевых условиях и (или) ремонтных мастерских в отношении оборудования, указанного в графике планово-предупредительных ремонтов (ППР) и перечне нефтегазопромыслового оборудования (НПО), в соответствии с руководствами по эксплуатации оборудования (Приложение № 1) и объёмом работ (Приложение № 2) к Технической спецификации, а также выполнять следующие работы:
•регулировку режимов работы оборудования;
•демонтаж и монтаж механизмов, оборудования и агрегатов, их настройку и калибровку по месту установки, в том числе с заменой узлов и деталей;
•техническое обслуживание грузоподъемных механизмов в соответствии с утвержденным графиком;
•выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций;
•проведение ревизии и ремонта запорно-регулирующей арматуры, установленной на объектах Заказчика, в соответствии с наряд-заданиями, предоставляемыми Заказчиком (Приложение № 3 к Техническому заданию);
•техническое обслуживание сосудов, работающих под давлением и установленных на объектах Заказчика, в соответствии с утвержденным графиком;
•выполнение слесарных и сварочных работ;
•участие в проведении пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию новых объектов капитального строительства.
2. При необходимости выполнения плановых услуг на 2027 год в соответствии с графиком ППР, а также при оказании услуг повышенной трудоемкости непосредственно по месту установки оборудования Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе привлекать дополнительных специалистов за счет собственных средств. Привлечение дополнительных специалистов не должно приводить к увеличению стоимости Договора, если иное не предусмотрено его условиями.
3. Исполнитель обеспечивает за счет собственных средств поставку расходных материалов, необходимых для выполнения работ по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования в соответствии с графиком ППР и условиями Договора.
4. Исполнитель выполняет работы по заявкам Заказчика, все виды технического обслуживания (ТО) в соответствии с утвержденными графиками, а также иные предусмотренные Договором работы с использованием собственного автотранспорта, включая одну единицу оперативного автотранспорта.
Исполнитель также обеспечивает доставку собственных работников и, при необходимости, работников Заказчика в количестве не более двух человек от вахтового лагеря до места выполнения работ и обратно.
5. Исполнитель осуществляет уборку снега и очистку территории вокруг обслуживаемого нефтегазопромыслового оборудования для обеспечения безопасного доступа к оборудованию и возможности проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.
6. Исполнитель осуществляет удаление травянистой растительности в непосредственной близости от нефтегазопромыслового оборудования, блоков насосных установок и иных обслуживаемых объектов Заказчика.
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	Требования к оказанию услуг

	1. Требования к оказанию услуг определяются законодательством Республики Казахстан, в том числе следующими нормативными правовыми актами и документами, включая, но не ограничиваясь:
•Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите»;
•Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утверждёнными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358;
•Инструкцией по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утверждённой приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 359;
•Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, утверждёнными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355;
•нормативными правовыми актами Республики Казахстан, устанавливающими требования промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов;
•Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК;
•Правилами пожарной безопасности, утверждёнными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;
•Настоящим техническим заданием;
•Иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, применимыми к оказываемым услугам.
Персонал Исполнителя должен соответствовать установленным квалификационным требованиям. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику протоколы проверки знаний, удостоверения и иные документы, подтверждающие квалификацию, прохождение обязательного обучения и наличие необходимых допусков персонала в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, а также требований Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, предусмотренных Договором.
3. Исполнитель обязан обеспечивать обслуживающий персонал необходимыми исправными инструментами и техническими средствами, включая средства измерений, диагностические приборы, средства контроля и проверки, специализированный инструмент и иное оборудование, необходимое для качественного и безопасного оказания услуг. Средства измерений, подлежащие обязательной поверке, должны иметь действующую поверку в установленном порядке.
4. В случае повреждения или выхода из строя обслуживаемого оборудования по вине Исполнителя Исполнитель обязан за свой счёт устранить неисправность и восстановить работоспособность оборудования в полном объёме.
При установлении вины Исполнителя в причинении ущерба Заказчику Исполнитель обязан возместить документально подтверждённый прямой ущерб в порядке, предусмотренном Договором и законодательством Республики Казахстан. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются на основании соответствующих актов расследования, технических заключений и иных подтверждающих документов.
К основаниям для рассмотрения вопроса об ответственности Исполнителя относятся, в частности, ненадлежащее качество выполненных ремонтных работ, недостаточная квалификация персонала, необоснованное увеличение сроков ремонта и возникновение аварийных ситуаций вследствие ненадлежащего технического обслуживания или ремонта оборудования.
5. Акты оказанных услуг должны оформляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и условиями Договора. Оперативная, исполнительная и отчётная документация, а также документация по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан, условиям Договора и установленным требованиям Заказчика — ТОО «Урихтау Оперейтинг».
6. Режим работы персонала Исполнителя — вахтовый, продолжительность вахты составляет -14 календарных дней. Продолжительность рабочей смены – 11 часов, с соблюдением требований трудового законодательства Республики Казахстан в части продолжительности рабочего времени, времени отдыха и порядка учёта рабочего времени.
7. Режим работы обслуживаемого оборудования — круглосуточный. Исполнитель обязан организовать оказание услуг с учётом необходимости обеспечения непрерывной и безопасной эксплуатации оборудования. При производственной необходимости персонал Исполнителя может привлекаться к работе в ночное время с соблюдением требований трудового законодательства Республики Казахстан.
8. Исполнитель обязан осуществлять сервисное и техническое обслуживание, текущий и плановый ремонт оборудования в объёме и сроки, предусмотренные эксплуатационной, ремонтной и иной технической документацией заводов-изготовителей, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и условий Договора.
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	Требования к Исполнителю
	1. Обеспечение проживания и бытовых условий персонала
Исполнитель самостоятельно и за свой счёт обеспечивает проживание и питание своих работников, а также организацию необходимых бытовых условий на период оказания услуг.
Исполнитель обязан при необходимости организовать вахтовый городок за пределами территории Заказчика в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Вахтовый городок должен быть оборудован необходимыми бытовыми и санитарно-бытовыми помещениями и площадками, включая гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приёма пищи, отдыха и обогрева, туалеты, площадки для сбора и временного хранения твёрдых бытовых отходов, площадки для хранения материалов и стоянки автомобильной техники.
Исполнитель самостоятельно обеспечивает получение необходимых согласований и разрешений на размещение временного жилого городка в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2. Проживание персонала на территории Заказчика
На период оказания услуг персоналу Исполнителя может быть предоставлено право проживания в общежитии вахтового городка Заказчика при наличии свободных мест и на условиях, согласованных сторонами.
Условия предоставления жилья, стоимость проживания и уборки помещений, порядок оплаты и иные сопутствующие условия определяются отдельным договором между Исполнителем и Заказчиком.
3. Численность и квалификация персонала
Численность персонала Исполнитель определяет самостоятельно исходя из объёма, характера и условий оказываемых услуг, при обязательном соблюдении минимальной численности и квалификационных требований, установленных настоящим техническим заданием.
Минимальная численность персонала для обеспечения работы двух вахт составляет 14 человек, из расчёта не менее 7 человек на одну вахту, в том числе:
•инженерно-технические работники (ИТР) — 2 штатные единицы;
•слесарь-ремонтник 5-го квалификационного разряда — 4 штатные единицы;
•машинист насосной установки 5-го квалификационного разряда — 2 штатные единицы;
•газоэлектросварщик 6-го квалификационного разряда — 2 штатные единицы;
•трубомонтажник 5-го квалификационного разряда — 2 штатные единицы;
•водитель-слесарь — 2 штатные единицы.
При производственной необходимости Заказчик вправе потребовать привлечения дополнительных специалистов для обеспечения надлежащего и своевременного оказания услуг. Порядок привлечения дополнительных специалистов и условия оплаты определяются Договором.
Персонал Исполнителя должен иметь необходимые документы, подтверждающие квалификацию и прохождение обязательного обучения, в том числе:
•документы о прохождении обучения и проверке знаний по вопросам промышленной безопасности — для работников, на которых распространяются соответствующие требования;
•документы о прохождении обучения и проверке знаний по охране труда и технике безопасности;
•документы о прохождении обучения по пожарной безопасности в объёме, установленном законодательством Республики Казахстан;
•документы о прохождении обучения по безопасности работ в условиях воздействия сероводорода — для работников, привлекаемых к соответствующим работам.
Указанные документы предоставляются Заказчику до начала оказания услуг в случаях и объёме, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.
4. Наличие работников со смежной профессией стропальщика
В каждой вахте не менее двух работников должны иметь квалификацию стропальщика для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Указанные работники должны иметь документы, подтверждающие квалификацию и право выполнения соответствующих работ, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
5. Допуск работников к выполнению работ стропальщика
Работники Исполнителя, привлекаемые к погрузочно-разгрузочным работам в качестве стропальщиков, должны иметь необходимую квалификацию, пройти обязательное обучение и проверку знаний, а также иметь соответствующие документы и допуски в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
6. Обеспечение круглосуточного выполнения работ
При длительной остановке нефтепромыслового оборудования продолжительностью более трёх суток Исполнитель обязан обеспечить возможность выполнения необходимых работ в круглосуточном режиме путём привлечения дополнительного персонала.
Расходы на дополнительный персонал несёт Исполнитель, если иное не предусмотрено Договором.
7. Обеспечение автотранспортом
Для оказания услуг и перевозки персонала Исполнителя и персонала Заказчика в пределах месторождения Исполнитель обязан иметь не менее одного автомобиля повышенной проходимости, предназначенного для повседневного обслуживания объектов Заказчика.
Автомобиль должен находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые регистрационные и технические документы и быть не ранее 2013 года выпуска.
Автотранспорт и специальная техника, используемые при оказании услуг, должны быть закреплены за ответственными лицами Исполнителя, назначенными за их техническое состояние и безопасную эксплуатацию.
Транспортные средства и специальная техника должны быть зарегистрированы в соответствующих органах в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
8. Содержание и эксплуатация автотранспорта
Все расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией автотранспорта, используемого Исполнителем при оказании услуг, несёт Исполнитель.
Допускается использование арендованного автотранспорта при условии предоставления Заказчику копий действующих договоров аренды по его требованию.
Автотранспорт, работающий в зонах, где это предусмотрено требованиями промышленной и пожарной безопасности, должен быть оборудован искрогасителями и иными необходимыми средствами безопасности.
9. Право Заказчика на отстранение транспорта и механизмов
Заказчик вправе не допускать к работе или отстранить от выполнения работ автотранспорт, специальную технику, машины и механизмы Исполнителя при выявлении технических неисправностей, отсутствия необходимых документов или иных несоответствий установленным требованиям безопасности.
Допуск к дальнейшей эксплуатации осуществляется после устранения выявленных нарушений и подтверждения соответствия установленным требованиям.
10. Соблюдение внутренних требований Заказчика
Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, пропускного режима, требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и иных применимых внутренних нормативных документов Заказчика.
Исполнитель обязан принимать необходимые меры для предотвращения действий своего персонала, способных привести к нарушению требований безопасности, повреждению оборудования или нарушению нормального режима эксплуатации объектов Заказчика.
11. Проведение инструктажа персонала
До начала оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить прохождение своим персоналом, привлекаемым к выполнению работ по настоящему техническому заданию, предусмотренных инструктажей и ознакомление с требованиями Заказчика на соответствующем месторождении.
Допуск персонала к выполнению работ осуществляется после прохождения необходимых инструктажей, оформления соответствующих документов и выполнения иных установленных процедур допуска.
12. Назначение ответственных лиц
До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику список работников, назначенных ответственными за безопасную организацию и выполнение работ, включая лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ и членов бригад.
Список должен содержать сведения о назначенных лицах, их должностях, распределении обязанностей и полномочиях. Копии распорядительных документов о назначении ответственных лиц предоставляются Заказчику по его требованию.
13. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой
Исполнитель обязан за свой счёт обеспечить персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и специальной обувью с учётом характера выполняемых работ, условий труда и установленных требований законодательства Республики Казахстан.
Исполнитель также обязан обеспечить персонал необходимыми инструментами, приспособлениями и средствами безопасности, требуемыми для качественного и безопасного оказания услуг.
14. Сохранность имущества Заказчика
Исполнитель обязан обеспечивать сохранность материалов, оборудования и иного имущества Заказчика, находящегося в рабочей зоне и переданного Исполнителю либо используемого им при оказании услуг, с момента начала соответствующих работ до их завершения и приёмки Заказчиком.
При повреждении или утрате имущества по вине Исполнителя ответственность определяется в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан.
15. Оснащение прокатно-ремонтного цеха (мастерской)
Исполнитель обязан обеспечить наличие и исправное состояние оборудования и инструмента, необходимых для выполнения предусмотренных техническим заданием ремонтных работ, включая:
•токарный станок;
•сверлильный станок;
•точильно-шлифовальный станок;
•слесарные тиски.
При необходимости перечень оборудования и инструмента уточняется исходя из номенклатуры обслуживаемого оборудования и объёма ремонтных работ.
16. Инструменты, приспособления и расходные материалы
Исполнитель самостоятельно и за свой счёт обеспечивает наличие необходимых инструментов, приспособлений и расходных материалов для выполнения работ своим персоналом на объектах Заказчика, если иное прямо не предусмотрено Договором.
Используемые инструменты и приспособления должны быть исправными и соответствовать требованиям безопасности.
17. Неснижаемый запас материалов и комплектующих
Исполнитель обязан обеспечить наличие на объектах Заказчика неснижаемого запаса расходных материалов, запасных частей и комплектующих, необходимых для качественного и своевременного оказания сервисных услуг в полном объёме.
Номенклатура и количество материалов должны соответствовать перечню, приведённому в пункте 7 настоящего технического задания, с учётом фактической потребности и условий эксплуатации обслуживаемого оборудования.
Приобретаемые и используемые материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие установленным требованиям, включая сертификаты соответствия, технические паспорта и документы о качестве — в случаях, предусмотренных законодательством и технической документацией.
Копии подтверждающих документов предоставляются Заказчику по его требованию до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов.
Исполнитель несёт ответственность за качество и соответствие применяемых материалов установленным требованиям, условиям Договора и технической документации на обслуживаемое оборудование.
18. Привлечение субподрядных организаций
Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлечёнными субподрядными организациями в пределах, установленных Договором и законодательством Республики Казахстан.
Привлечение субподрядных организаций допускается только при предварительном письменном согласовании с Заказчиком, если иное не предусмотрено Договором.
19. Поддержание чистоты и обращение с отходами
Исполнитель обязан поддерживать чистоту и порядок в местах оказания услуг и проживания своего персонала, своевременно осуществлять уборку рабочих и бытовых помещений, а также сбор, временное хранение и вывоз промышленных и бытовых отходов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и установленными правилами Заказчика.
20. Демонтаж и монтаж теплоизоляции
При проведении технического обслуживания и ремонта оборудования Заказчика Исполнитель выполняет необходимые работы по демонтажу и последующему монтажу теплоизоляции с использованием материалов, предоставляемых Заказчиком.
Работы должны выполняться с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и технической документации на обслуживаемое оборудование.
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	Требования по оснащенности Исполнителя

	1. Исполнитель для оказания услуг должен иметь в наличии как минимум следующие инструменты и оборудование в указанных количествах:
1.1. Инструменты:
· Прибор для технической диагностики насосных агрегатов (балансировка, центровка и т. Д.) — 1 комплект;
· Ключи универсальные динамометрические — 2 комплекта;
· Наборы слесарных инструментов — 2 комплекта;
· Наборы накидных и рожковых ключей в искробезопасном исполнении — 4 комплекта;
· Кувалды в неискрообразующем исполнении — 4 шт.;
· Молотки в неискрообразующем исполнении — 10 шт.;
· Взрывозащищённые переносные фонари с зарядными устройствами — 4 шт.;
· Комплекты токарных резцов (отрезные, проходные) — 2 комплекта;
· Комплекты плашек (лерок) для нарезания метрической резьбы диаметром от 8 до 30 мм — 2 комплекта;
· Комплекты плашек (лерок) для нарезания дюймовой резьбы от ¼ до 1 дюйма — 2 комплекта;
· Комплекты метчиков для нарезания метрической резьбы диаметром от 8 до 30 мм — 2 комплекта;
· Комплекты метчиков для нарезания дюймовой резьбы от ¼ до 1 дюйма — 2 комплекта;
· Комплекты сверл диаметром от 8 до 30 мм — 4 комплекта;
· Комплект измерительного инструмента для выполнения токарных работ — 1 комплект;
· Трубные ключи для труб диаметром 73 мм — 2 шт.;
· Трубные ключи для труб диаметром 89 мм — 2 шт.
1.2. Оборудование и технические средства:
· Устройство для сверления трубопроводов под давлением — 1 комплект, со следующими техническими характеристиками: условный диаметр трубопровода DN 40–200; рабочее давление — до 10,0 МПа; рабочая среда — нефть, газ;
· Тахометры для измерения частоты вращения вала — 2 комплекта;
· Сварочные аппараты на 220 В — 2 шт.;
· Передвижной сварочный аппарат — 1 шт.;
· Аппарат аргонодуговой сварки — 1 шт.;
· Бензиновый электрогенератор на 380 В — 1 шт.;
· Комплект оборудования для газовой резки — 1 комплект;
· Угловая шлифовальная машина — 1 шт.;
· Электрическая дрель с набором сверл — 1 шт.;
· Перфоратор — 1 шт.;
· Цепная таль грузоподъёмностью 1 т — 1 шт.;
· Рычажная лебёдка грузоподъёмностью 1 т — 1 шт.;
· Комплект оборудования для сварки полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм — 1 комплект;
· Домкрат грузоподъёмностью 5 т — 1 шт.;
· Трубогиб для труб диаметром до 50 мм — 1 шт.;
· Нагнетатели смазки высокого давления для фонтанной арматуры — 2 шт.;
· Нагнетатели смазки низкого давления для запорной арматуры — 2 шт.;
· Приспособления для центровки валов насосных агрегатов, предпочтительно лазерного типа, — 2 комплекта;
· Разгонщик фланцев — 1 шт.;
· Приспособление или стенд для опрессовки запорной арматуры с испытательным давлением до 10 МПа — 1 шт.;
· Индукционный нагреватель подшипников — 1 шт.;
· Виброметр — 1 шт.;
· Гидравлические съёмники для демонтажа полумуфт насосов — 2 комплекта;
· Прибор для измерения температуры подшипников (пирометр TMTL-500 или аналогичный) — 1 комплект;
· Воздушный компрессор — 1 шт.;
· Краскопульт — 1 комплект.
2. Исполнитель не должен ограничиваться приведённым выше перечнем инструментов и оборудования. При необходимости Исполнитель обязан дополнительно обеспечивать свой персонал инструментами, приспособлениями, стендами, приборами и оборудованием, необходимыми для качественного, своевременного и безопасного выполнения всего предусмотренного объёма услуг.
Весь инструмент и оборудование должны находиться в исправном и работоспособном состоянии. На оборудование должны иметься паспорта и иная эксплуатационная документация, предусмотренная изготовителем и законодательством Республики Казахстан. Средства измерений, подлежащие обязательной поверке, должны иметь действующую поверку в установленном порядке.
3. Заказчик вправе проводить проверку наличия, комплектности, технического состояния и работоспособности инструментов, оборудования, приспособлений, стендов и станков Исполнителя, а также проверять их соответствие паспортным данным и установленным требованиям безопасности.
При выявлении неисправностей или несоответствий Заказчик вправе не допускать соответствующее оборудование к использованию до устранения выявленных нарушений.
4. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику все полученные от Заказчика материалы, оборудование, документацию и иное имущество, а также исполнительную, техническую и отчётную документацию, составленную Исполнителем в процессе оказания услуг. Передача осуществляется в порядке, предусмотренном Договором.


	9
	Требования к Исполнителю по охране труда и технике безопасности
	Требования к квалификации и допуску персонала Исполнителя
1. Исполнитель обязан обеспечить укомплектование штата работниками, привлекаемыми к оказанию услуг на нефтегазовых объектах, прошедшими необходимое обучение, подготовку и проверку знаний в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, безопасности и охраны труда, а также пожарной безопасности.
Исполнитель обязан обеспечить наличие действующих документов, подтверждающих прохождение соответствующего обучения и подготовки, и предоставлять их Заказчику по его требованию.
2. До начала оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить прохождение работниками, привлекаемыми к оказанию услуг, обязательных предварительных медицинских осмотров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров и допуск работников к выполнению соответствующих работ по состоянию здоровья, предоставляются Заказчику до начала оказания услуг.
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	Сроки оказания услуг
	Срок оказания услуг: с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года включительно.
Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком письменной заявки.
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	Предоставляемая документация при оказании услуг
	1. Исполнитель обязан ежедневно, не позднее 21:00 часов, предоставлять инженеру-механику Заказчика, находящемуся на объекте, информацию об оказанных за истекшие сутки услугах для последующей передачи ведущему инженеру-механику Заказчика в офисе.
2. Ежемесячно, одновременно с документами, предоставляемыми для оплаты, Исполнитель обязан представлять ведущему инженеру-механику Заказчика в офисе отчет о выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту нефтегазопромыслового оборудования за отчетный месяц.
3. Исполнитель обязан ежедневно вести и заполнять журналы технического обслуживания нефтегазопромыслового оборудования с указанием выполненных работ, выявленных неисправностей и иных сведений, предусмотренных установленной формой журнала.
4. В случае выявления в ходе технического обслуживания оборудования неисправностей, требующих проведения внепланового ремонта, Исполнитель обязан составить дефектный акт с указанием выявленных дефектов, их характера и предполагаемых причин, а также полного перечня необходимых запасных частей, материалов и комплектующих с указанием требуемого количества. Дефектный акт оформляется по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Техническому заданию и предоставляется Заказчику для рассмотрения и согласования.
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	Требования по субподряду
	Исполнитель вправе привлекать субподрядные организации для оказания услуг только по предварительному согласованию с Заказчиком. При этом совокупный объем услуг, передаваемых Исполнителем на субподряд, не должен превышать одной четверти (25%) от общего объема услуг по Договору, если иное не предусмотрено применимыми правилами закупок и условиями Договора. Исполнитель несет ответственность за действия и результаты работы привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями Договора.
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	Квалификационные требования, предусматривающие у потенциального поставщика опыта работы в течение последних 5 (пяти) лет
	[bookmark: _Hlk181634590]Исполнитель должен иметь опыт работы не менее 5 лет на рынке закупаемых однородных работ, услуг, подтвержденный электронными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге без учета НДС.





14. Требования к потенциальным поставщикам (документы, прилагаемые потенциальными поставщиками в составе заявки на участие.
	№
	Специалист 
	Квалификация 
	Форма подтверждения квалификации   
	Количество 
	Опыт работы

	1
	ИТР: 
Инженер – механик 
	Инженер или бакалавр Нефтегазовое дело.
	1.Для подтверждения квалификации приложить: 
-копию диплома о высшем образовании по специальности Нефтегазовое дело.  
2.Для подтверждения опыта работы приложить:
- копию трудовой книжки или трудового договора 
-выписку с единого накопительного пенсионного фонда.
	2 ед.
	3 года

	2
	Слесарь
по ремонту нефтепромыслового (технологического) оборудования
	Слесарь –ремонтник -5-го разряда
	1. Для подтверждения квалификации приложить:
- копию удостоверения или свидетельства с указанием разряда. 
-действующий протокол проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности;
-удостоверения о допуске к выполнению специальных видов работ (при необходимости):
-по работам на высоте;
-по газоопасным и огневым работам;
2.Для подтверждения опыта работы приложить копию трудовой книжки или трудового договора и приложить выписку с единого накопительного пенсионного фонда.
	4ед.
	3 года

	3
	Машинист насосной установки
	Машинист насосной установки 5-го разряда
	1. Для подтверждения квалификации приложить:
- копию удостоверения или свидетельства с указанием разряда.
-действующий протокол проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности;
-удостоверения о допуске к выполнению специальных видов работ (при необходимости):
-по работам на высоте;
-по газоопасным и огневым работам;
2. Для подтверждения опыта работы приложить:
- копию трудовой книжки или трудового договора 
- выписку с единого накопительного пенсионного фонда.
	2ед.
	2 года

	4
	Электрогазосварщик 
	Электрогазосварщик 6 разряда
	1. Для подтверждения квалификации приложить:
-Квалификационное удостоверение (или свидетельство), подтверждающее профессию «Электрогазосварщик» с указанием присвоенного разряда (не ниже 6-го).
-действующий протокол проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности;
-удостоверения о допуске к выполнению специальных видов работ (при необходимости):
-по работам на высоте;
-по газоопасным и огневым работам;
2. Для подтверждения опыта работы приложить:
- копию трудовой книжки или трудового договора 
-выписку с единого накопительного пенсионного фонда.
	2ед.
	5 лет

	
	Монтажник технологических трубопроводов
	Монтажник технологических трубопроводов -5 разряда
	1. Для подтверждения квалификации приложить:
-квалификационное удостоверение (или свидетельство), подтверждающее профессию «Монтажник технологических трубопроводов»;
- протокола аттестации подтверждающее присвоение      5-го разряда по профессии «Монтажник технологических трубопроводов» ;
-действующий протокол проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности;
-удостоверения о допуске к выполнению специальных видов работ (при необходимости):
-по работам на высоте;
-по газоопасным и огневым работам;
2.Для подтверждения опыта работы приложить:
- копию трудовой книжки или трудового договора  
-выписку с единого накопительного пенсионного фонда.
	2ед
	3 года

	6
	Водитель 
	Водитель с категорией «В»
	Для подтверждения квалификации приложить копию водительского удостоверения категории «В». 
Для подтверждения опыта работы приложить копию трудовой книжки или трудового договора и приложить выписку с единого накопительного пенсионного фонда.
	2ед.
	1 год




Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оборудования месторождения «Восточный Урихтау»
Перечень оборудование на устьевой площадке
нефтяных скважин ВУ-1; ВУ-2; ВУ-3; ВУ-4; ВУ-5; ВУ-6; ВУ-7; ВУ-8; ВУ-9; ВУ-10:
1. ОКК2-70- 178х245х339К2 - 10 компл. 
2. АФК6Д-65/80х70 К2 - 10 компл. 
3. Блок манифольда для технологических операций МАФ -65/80-70К2 – 10 компл.
4. Блок дозирования БДР- 10 компл.
5. АГЗУ-4, совмещенный с БДР – 10 компл.
6. Клапан-отсекатель с электроприводом Ду 80, Ру 4,0 30нж915нж1 – 10 шт.
7. Клапан запорный Ду 10, Ру 37,0 МПа - 10 шт.
8. Клапан обратный Ду 10, Ру 30,0 МПа – 10 шт.
9. Быстроразьемное соединение DN10мм, PN30,0МПа – 10 шт.
10. Дыхательный клапан СМДК-100-У1 – 30 шт.
11. Пробоотборное устройство – 10 шт.
12. [bookmark: _Hlk114561036]Емкость подземная дренажная ЕП-3,5; 5 м³; 8 м³ - 30 компл.
13. ДЭС-19,2 кВт - в шумоизолирующем кожухе с АВР – 10 компл. Обслуживание и профилактика, проведение ТО, обеспечение дизельным топливом, расходных материалов из расчета работы 720 часов в год.
14. Насосные агрегаты дозировочные НДР - 20 компл.
15. Насосные агрегаты шестеренчатые - 10 компл.
16. Путевой нагреватель - 10 шт.
17. Запорная арматура скважин ВУ-1;2;3;4;6;7;8;9;10).
18. [bookmark: _Hlk178665963]Штуцерная камера КШД 65/210–10 компл.


       Промысловые трубопроводы ВУ-1,  ВУ-2, ВУ-3, ВУ-4 и ВУ-6;ВУ-7;ВУ-8;Ву-9;ВУ-10
1. Гибкая термопластичная композитная труба F-SL-DS1-D80-103|69-1,69bar ОD 107х14мм.
2. Труба стальная бесшовная 89х12мм горячедефорF-мированная из сталиповышенной эксплуатационной надежности марки скв.13ХФА. 
3. [bookmark: _Hlk178347919]Труба стальная бесшовная 89Х7 горячедеформированная из стали повышенной эксплуатационной надежности марки 13ХФА с заводским наружным антикоррозионным покрытием усиленного типа (3У) по ТУ 1390-004-32256008-03
4. Труба стальная бесшовная сероводородастойкая 219Х8 Cталь 20, группа прочности 1 по ТУ-14-3Р-77-2004.
5. Труба стальная бесшовная 89Х14 горячедеформированная из стали повышенной эксплуатационной надежности марки 13ХФА с заводским наружным антикоррозионным покрытием усиленного типа (3У) по ТУ 1390-004-32256008-03.
6. Труба стальная бесшовная 89Х8 горячедеформированная из стали повышенной эксплуатационной надежности марки 13ХФА с заводским наружным антикоррозионным покрытием усиленного типа (3У) по ТУ 1390-004-32256008-03.
7. Труба стальная бесшовная 108х9 горячедеформированная из стали повышенной эксплуатационной надежности марки 13ХФА с заводским наружным антикоррозионным покрытием усиленного типа (3У) по ТУ 1390-004-32256008-03.
8. Труба стальная бесшовная 114Х12 горячедеформированная из стали повышенной эксплуатационной надежности марки 13ХФА с заводским наружным антикоррозионным покрытием усиленного типа (3У) по ТУ 1390-004-32256008-03.
9. Камера запуска СОД200-4.0-П Ду200 Ру4.0 МПа- 1 к-т.
10. Камера приема СОД200-4.0-П Ду200 Ру4.0 МПа- 1 к-т.
11. Задвижка клиновая с ручным приводом DN50мм, PN1,6 Мпа.
12. Задвижка клиновая с ручным приводом DN50мм, PN2,5 Мпа.
13. Задвижка клиновая с ручным приводом DN50мм, PN4,0 Мпа.
14. Задвижка клиновая с ручным приводом DN80мм, PN1,6 Мпа.
15. Задвижка клиновая с ручным приводом DN80мм, PN2,5 Мпа.
16. Задвижка клиновая с ручным приводом DN80мм, PN4,0 Мпа.
17. Задвижка клиновая с ручным приводом DN100мм, PN1,6 Мпа.
18. Задвижка клиновая с ручным приводом DN100мм, PN2,5 Мпа.
19. Задвижка клиновая с ручным приводом DN100мм, PN4,0 Мпа.
20. Задвижка клиновая с ручным приводом DN150мм, PN1,6 Мпа.
21. Задвижка клиновая с ручным приводом DN150мм, PN2,5 Мпа.
22. Задвижка клиновая с ручным приводом DN150мм, PN4,0 Мпа.
23. Задвижка клиновая с электроприводом DN 200, РN 4,0 Мпа.
24. Задвижка клиновая с электроприводом DN 100, РN 4,0 Мпа.

Перечень оборудования АГЗУ-4 / АГЗУ-5 совмещённого с БДР:
1. Блочная замерная установка АГЗУ – 2 к-т.
2. Емкость подземная дренажная V-5 м³- 2 к-т.
3. Емкость подземная дренажная V-63 м³- 1 к-т.
4. Затворы эл.приводная  Ду80Ру4,0МПа – 36 компл.
5. Клапан обратный Ду80Ру4,0МПа -32 к-та.
6. Насосные агрегаты дозировочные НДР - 4 компл.
7. Насосные агрегаты шестеренчатые - 2 компл.
8. ДЭС -22,4 кВт - в шумоизолирующем кожухе с АВР – 2 к-т. Обслуживание и профилактика, проведение ТО, обеспечение диз/топливом, расходных материалов из расчета работы 720 часов в год.
9. Путевой нагреватель ПП-4В с обвязкой – 1 компл.
10. СМДК -6 компл.

Перечень оборудования (ДНС)
1. Сепаратор 1 ступени типа НГС –С1 – 25 м³,  ,  С2/1 и С2/2 - V-6,3 м³, Р-2.5 МПа- 2 к-т.
2. Газосепаратор типа ГС1, ГС-2/1 и ГС2/2 -2.5-800-1-И- 2 к-т.
3. Факельный сепаратор ФС-1000-1-Т-И – 2 к-та.	
4. КСУ сепаратор концевой типа НГС, V-6,3 м³, Р-0,6 МПа-1 к-т.
5. Резервуар нефти РВС, V- 1000 м³, V- 2000 м³,    - 2 к-т.
6. Резервуар пожаротушения РВС-700 -2 компл
7. Емкость дренажная подземная, V- 40м³, Р-0,07 МПа – 1 к-т.
8. Емкость дренажная подземная	V- 12,5м³, Р-0,07 МПа	- 2 к-та.
9. Емкость дренажная подземная	V- 5,0м³, Р-0,07 МПа	- 1 к-т.
10. Насос полупогружной ВНГц-Е-12,5-250 эл.дв.ВА160 М2	- 5 к-т.
11. [bookmark: _Hlk178581907]Насосная внешнего транспортировки ЦНСНт13-245 эл.дв.АИНР  – 1 к-т.
12. Насосная внешнего транспортировки ЦНСНт13-175 эл.дв.АИНР  – 1 к-т.
13. Блок дозирования реагента-демульгатора Q-10м³/час. Р-2,5 МПа – 1 к-т.	
14. Уст-ка факельная совмещеная, Н-35 – 1 к-т.	
15. Фильтр жидкостной типа СДЖ Ду250 -2 к-та.
16. Фильтр жидкостной типа СДЖ Ду150 -2 к-та.
17. Клапан предохранительный СППК4-25–40  с ПУ25-40 и ПУ50-16 – 2 к-та.	
18. Клапан предохранительный СППК4-50–40  с ПУ50-40 и ПУ80-16 – 2 к-та.
19. Клапан предохранительный СППК4-80–16  с ПУ80-16 и ПУ100-6 – 2 к-та.
20. Узел предварительного отбора газа УПОГ 273х40 – 1 к-т.
21. Задвижка эл.приводная Ду250Ру40,0МПа – 4 к-та.
22. Задвижка эл.приводная Ду150Ру40,0МПа – 5 к-та.
23. Задвижка эл.приводная Ду25Ру40,0МПа – 5 к-та.
24. Задвижка клиновая Ду150 Ру 40,0МПа – 5 шт.
25. Задвижка клиновая Ду150 Ру 1.6МПа – 1 шт.
26. Задвижка клиновая Ду100 Ру 40,0МПа – 2 шт.
27. Задвижка клиновая Ду50 Ру 40,0МПа – 2 шт.
28. Задвижка клиновая Ду50 Ру 1.6МПа – 3 шт.
29. Задвижка клиновая Ду200 Ру 40,0МПа – 4 шт.
30. Задвижка клиновая Ду300 Ру 40,0МПа – 1 шт.
31. Задвижка клиновая Ду25 Ру 1.6МПа – 2 шт.
32. Задвижка клиновая Ду25 Ру 40,0МПа – 3 шт.
33. Клапан обратный Ду150 Ру40- 1 шт.
34. Клапан обратный Ду250 Ру40- 1 шт.
35. Клапан обратный Ду25 Ру40- 6 шт.
36. ДЭС -60 кВт в шумоизолирующем кожухе с АВР, - Обслуживание и профилактика, проведение ТО, обеспечение диз./топливом, расходных материалов из расчета работы 720 часов в год.
37. Резервуар вертикальный стальной объемом 2000м3
38. Задвижка клиновая стальная Ду150мм, Ру1,6 МПА-8 к-т
39. Задвижка клиновая стальная Ду100мм, Ру1,6 МПА-2 к-т
40. Смотровое окно для визуального контроля дренирования пластовой воды Ду100мм, Ру1,6 МПА -2 к-т
41. Устройство для размыва донных отложений типа "Тайфун - 20" во взрывозащищенном исполнении - 2 шт
42. Емкость подземная дренажная V=63 м3 в комплекте с полупогружным насосом Нп-2 типа НЦСГ-Е-25-200-П-5 к-т
43. Задвижка клиновая стальная Ду100мм, Ру2,5 МПА-10 к-т
44. Задвижка клиновая стальная Ду100мм, Ру1,6 МПА-15 к-т
45. Клапан обратный поворотный Ду100мм, Ру2,5 МПА-20 к-т
46. Задвижка клиновая стальная Ду50мм, Ру1,6 МПА-15 к-т
47. Задвижка клиновая стальная Ду20мм, Ру1,6 МПА- 20 к-т
48. Преградитель огневой ОП-100АА Ду100мм-10 к-т
49. Устройство переключающее Ду100мм, Ру1,6Мпа 8 к-т
50. Дыхательный клапан совмещенный механический Ду100мм -4 к-т
51. Блок насосной станции внешнего транспорта 2 к-т	
52. Фильтр сетчатый дренажный жидкостныйСДЖ-80-2,5-4 к-т
53. Насосная внутренней перекачки нефти насосами Н-2/1,2 (1-рабочий, 1-резервный) марки XMe 35/25 R55A T58U - 2 компл.                                                                                                    
54. Сепаратор нефтегазовый С-1а (V=25,0 м3, Р=2,5 МПа) НГС-11-2,5-2000-1-Т-И -1 к-т                                                         
55. Газовый сепаратор (V=4,0M3, Р=2,5 МПа)	ГС-2-2,5-1200-1-Т-И-1 к-т
56. Задвижка клиновая стальная Ду150мм, Ру2,5 МПА	30нж99нж1-10 к-т	
57. Клапан обратный поворотный Ду150мм, Ру2,5 МПА19нж18нж 1-19 к-т
58. Задвижка клиновая стальная Ду80мм, Ру2,5 МПА	30нж41 нж 1-18 к-т
59. Клеточно-плунжерный клапан серии КМРО-Э Ду80мм, Ру2,5МПА, с корпусом из стали 10Х17Н13М2Т с Куу 22м3/ч.КМРО-Э 201М 80 22 РР А НО-2 к-т
60. Задвижка клиновая стальная Ду50мм, Ру2,5 МПА 30нж99нж1-78 к-т
61. Задвижка клиновая стальная Ду50мм, Ру2,5 МПА с электроприводом К-2а 30нж999нж1-1 к-т
62. Задвижка клиновая стальная Ду25мм, Ру2,5 МПА 30нж99нж1-18 к-т
63. Задвижка клиновая стальная Ду20мм, Ру2,5 МПА 30нж99нж1-22 к-т
64. Задвижка клиновая стальная Ду15мм, Ру2,5 МПА 30нж99нж1-56 к-т
65. Клапан игольчатый Ду15мм, Ру4,0 МПА 15нж54бк ингибитор коррозии-11 к-т
66. Задвижка клиновая стальная с электроприводом Ду150мм, Ру1,6 МПА 30нж941нж- 19 к-т	                                                                                                                           
67. Задвижка клиновая стальная Ду150мм, Ру2,5 МПА	30нж99нж1- 29 к-т
68. Задвижка клиновая стальная Ду100мм, Ру2,5 МПА	30нж99нж1- 22- к-т
69. Клапан обратный поворотный Ду100мм, Ру2,5 МПА 19нж18нж1-18 к-т
70. Задвижка клиновая стальная Ду50мм, Ру 2,5 МПА 30нж99нж1-1 к-т
71. Клеточно-плунжерный клапан серии КМРО-Э Ду80мм, Ру2,5МПА, с корпусом из стали 10Х17Н13М2Т с KVY 1,23м3/ч. КМРО-Э 201М 50 1,23 РР А НО УХЛ(1) АМ1-2к-т
72. Клапан игольчатый Ду15мм, Ру4,0 МПА15нж54бк ингибитор коррозии -1 к-т
73. Устройство переключающее Ду100мм, Ру1,6МПа 23нж16нж-10 к-т
74. Огнепреградитель Ду100мм из иарки стали 12Х18Н10Т ОП-100- 15 к-т		

[bookmark: _Hlk87262043]Оборудование нефтепроводов по маршруту «ДНС — ЦПНГ Алибекмола»
1. Нефтепроводы
· Нефтепровод Ø159×7 мм от ДНС до ЦПНГ Алибекмола — общая протяженность 26,4 км.
· Нефтепровод Ø219×5 мм от ДНС до ЦПНГ Алибекмола — общая протяженность 26,4 км.
2. Камеры запуска и приема очистных устройств
· Камера запуска очистного устройства УЗС-150-4,0-Л.
· Камера запуска очистного устройства УЗС-200-4,0-Л.
· Камера приема очистного устройства УПС-150-4,0-П.
3. Запорная и обратная арматура
· Задвижка клиновая Ду 150, Ру 2,5 МПа — 2 шт.
· Задвижка клиновая Ду 100, Ру 2,5 МПа — 1 шт.
· Задвижка клиновая Ду 200, Ру 2,5 МПа — 4 шт.
· Задвижка клиновая Ду 150, Ру 2,5 МПа — 9 шт.
· Задвижка клиновая с электроприводом Ду 150, Ру 2,5 МПа — 3 шт.
· Задвижка клиновая Ду 50, Ру 1,6 МПа — 10 шт.
· Клапан обратный Ду 250, Ру 2,5 МПа — 2 шт.
4. Емкостное и технологическое оборудование
· Емкости дренажные ЕП-2/1 и ЕП-2/2 блочного исполнения, объемом 5 м³ и 63 м³, рабочее давление 0,07 МПа — 2 комплекта.
· Фильтр жидкостный типа СДЖ, Ду 150 — 2 комплекта.
· Насосный агрегат НВЕ 50/50 на емкости ЕП-63 — 1 комплект.
5. Дизельная электростанция
· Дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 60 кВт, в шумоизолирующем кожухе, с автоматическим вводом резерва (АВР).
 В отношении ДЭС Исполнитель обязан выполнять техническое обслуживание, профилактические работы и регламентные мероприятия, обеспечивать дизельным топливом и расходными материалами из расчета 720 часов работы в год.

Перечень оборудования и материалов передаваемые на техническое обслуживание.
1.  Клапаны предохранительные Ду40Ру16 – 2 шт
2. Станция умягчения воды Q=2,0 м3/час	СХОВ	комп.	1
3. Сетевые насосы Q=45м3/час. Н=54м	ЗКМ-6	комп.	2
4. Циркуляционные насосы горячего водоснабжения 2КМ 20/30 комп.	2
5. Подпиточные насосы 2,5ЦВ-0,8 комп. 2
6. Расширительный бак мембранный V=200 л -шт 1	
7. Краны предохранительные Dy=40. Ру=16кгс/см2 17ч3бр шт 4	
8. Клапан взрывной Dy=250 шт-2	
9. Узел учета расхода воды (счетчик воды типа УВТ для холодной воды) шт 1.	
10. Задвижка Dy=100. Ру=1,0МПа	 шт-4	
11. Вентили напорные фланц. Dy=20. Ру=0,6МПа.-30ч906бр-шт2	
12. Задвижки Dy=125. Ру=1,0МПа	15Кч19бр шт	2
13. Манометры технические 0-10 кгс/см2	30ч906бр шт 7
14. Краны 3х ходовые dy=15. Ру=0,1 Мпа 16ч3бр шт 7
15. Задвижка Dy=50. Ру=1,6МПа	30ч90бр шт	2
16. Клапан обратный Dy=50. Ру=1,0 Мпа	16ч3бр шт 2
17. Задвижка Dy=50. Ру=1,6МПа	15кч19бр шт	2
18. Клапан обратный Dy=50. Ру=1,0 Мпа	Квант. Ква-0,8 шт 2
19. Шланги резиновые бензомаслостойкие dy=1/2" (15 мм) м	8
20. Вентиль dy=40 15КУ-18К шт 1
21. Вентиль dy=15 15КУ-18К шт	2
22. Вентиль запорный фланц. Dy=40. Ру=1,0 Мпа 15Кч19бр шт 2
23. Задвижка Dy=80. Ру=1,0 Мпа	30ч906бр  шт	1
24. Задвижка Dy=50. Ру=1,0МПа	30ч906бр шт	1
25. Фильтр Dy=50 шт 1
26. Задвижка Dy=50. Ру=1,0МПа	30ч906бр шт	1
27. Клапан обратный Dy=50. Ру=1,0 Мпа	16ч3бр шт 1
28. Вентиль муфтовый Dy=15. Ру=0,6Мпа 15Кч19бр шт 1
29. Задвижка Dy=50. Ру=0,6Мпа 30ч906бр шт 3
30. Задвижка Dy=80. Ру=0,6Мпа 30ч906бр шт 2
31. Задвижка Dy=50. Ру=0,6Мпа 30ч906бр шт 2
32. Клапан обратный Dy=50. Ру=1,0 Мпа	16ч3бр шт 2
33. Клапан дыхательный Dy=40 НКДМ-40 шт 1
34. Задвижка dy=50	30с6бр шт 1
 
Перечень запорной арматуры узлов трубопроводов в тепловых камерах  (УТ№1, УТ№2, УТ№3, УТ№4, УТ№5, УТ№6) и УТ№7 (химико-аналитической лаборатории).
1. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ø150х16 – 2 шт.
2. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ø100х16 – 6 шт.
3. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ø80х16 – 11 шт.
4. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ø50х16 – 9 шт.
5. Вентиль стальной 15С22нж Ø40 – 3 шт.
6. Вентиль стальной 15С22нж Ø32 – 4 шт.
7. Вентиль стальной 15С22нж Ø25 – 10 шт.
8. Вентиль стальной 15С22нж Ø20 – 3 шт.

Перечень оборудования насосной промышленной базы:
 1.  Насос центробежный	Grundfos CR 90-2 комп. 2
 2.  Насос центробежный	Grundfos CR 15-3 комп. 2
 3.  Установка для обезжиривания воды	ОДВ-5	комп. 2
 4.  Расходометр-счетчик электромагнитный Взлет ЭР комп. 1
 5.  Задвижка Ø100 30ч66р шт 13
 6.  Задвижка Ø80 30ч66р шт 4
 7.  Манометр до 10 атм ОБМ1-100 комп.	8
 8.  Обратный клапан Ø100 16ч3р шт 2
 9.  Обратный клапан Ø80 16ч3р	шт 2
10. Настенный консольно - поворотный кран грузоподъемностью -0,5 тн – 1 шт.                                         
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проведение ТО, обеспечение диз/топливом, расходных материалов из расчета работы 720 часов в год.                           
КУГГ
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Примечание: Перечень указанного оборудования может быть дополнен новым оборудованием в случае ввода в эксплуатацию дополнительных объектов в течение срока действия Договора. Объем и условия технического обслуживания вновь введенного оборудования подлежат согласованию с Заказчиком в установленном порядке.




Техническое обслуживанию пневматического/компрессорного оборудования
(Азотная станция   АСМ-1500/90)

Основное и вспомогательные оборудования
	№
	Наименование 
	Характеристика 
	Количество 

	1
	Компрессорная установка
ДЭН-500ШМ ВВ
	Производительность 40 ст. м3/мин
Рабочее давление, макс.2,5 Мпа Напряжение питания 6 кВ
	1 шт

	2
	Сепаратор циклонный CKL –HF 0150
	Пропускная способность 43,3 ст. м3/мин (при
Р=2,5 МПа)
Рабочее давление, макс.5,0 МПа
	1 шт

	3
	Фильтр воздушный магистральный HF-0240
	Пропускная способность 115 ст. м3/мин (при Р=2,5 МПа)                                      Рабочее давление, макс.5,0 МПа

	8 шт

	4
	Осушитель рефрижераторного типа
MK HP 2700
	Пропускная способность 45 ст. м3/мин
Рабочее давление, макс. 4,0 МПа
	1 шт

	5
	
Азотная мембранная установка АМУ-1500/90
	
Производительность  25 ст. м3/мин

Рабочее давление, макс. 2,5 МПа
	
1 шт.

	6
	
Компрессорная установка
ДЭН-11Ш
	
Производительность 1,4 ст. м3/мин

Рабочее давление, макс.1,0 Мпа
Напряжение питания 0,4 кВ
	
2 шт.
1 раб+ 1 рез.

	7
	
Фильтр воздушный магистральный
ФВ-0100Р
	
Пропускная способность 1,6 ст. м3/мин
Рабочее давление, макс.1,6 МПа
	
3 шт.

	8
	Осушитель адсорбционный типа ОВА-0230 ТС
	Пропускная способность 1,4 ст. м3/мин
Рабочее давление, макс 1,6 МПа 
	1 шт

	10
	Блок охлаждения компрессорной установки 
	ДЭН-11Ш
	2 шт

	11
	Сепаратор -влагоотделитель
	СЦ-0100Р
	1 шт

	12
	Маслоотделитель 
	56420.07.000
	1 шт

	13
	Клапан впускной 
	RB-200E 230V 620.560.0580 V03
	1 шт

	14
	Клапан обратный 
	Ду 100 Ру40 CVS40 нерж
	1 шт

	15
	Клапан обратный 
	VCHC40-06G
	1 шт

	16
	Вентиль игольчатый
	
	1 шт

	17
	Кран шаровой 
	ЗАРД 015.040.10-03Р
	1 шт

	18
	Кран шаровой 
	ЗАРГ 015.040.10-03Р
	2 шт

	19
	Клапан термостатический 
	LGTC 200-85
	1 шт

	20
	Клапан предохранительный 
	28,75 атм. 63618А2131
	1 шт

	21
	Указатель уровня визуал. 
	3/4" 75 атм 308 мм
	2 шт

	22
	Клапан минимального давления 
	LMPV 100 F 7 бар
	1 шт

	23
	Клапан минимального давления
	419000026  7 бар
	1 шт

	24
	Клапан редукционный 
	VCHR30-06G.
	4 шт

	25
	Регулятор давления 
	М008-R21 Camozzi
	1 шт

	26
	Аппарат теплообменный масляный 
	RU 50062- 2 шт. RU 50063-2шт
	1 шт

	27
	Аппарат теплообменный воздушный односекционный 
	RAC 35995
	1 шт

	28
	Конденсатоотводчик 
	Т050М 230 VAC
	1 шт

	29
	Мембрана 
	Sepuran N2Sys 150*1310 P2.0N 6 25 AE
	4 шт

	30
	Кран шаровой 
	ЗАРДП 025.025.10-03Р Ду25, Ру25
	8 шт

	31
	Кран шаровой 
	BV16.04.008.63.P/P 015.040.10-03Р DN8,PN64
	6 шт

	32
	Затвор дисковый с пневмоприводом 
	АМ6.709.1433-УК
	3 шт

	33
	Распределитель 358-015-02
	358-015-02 Camozzi
	2 шт

	34
	Глушитель пневматический 
	2901 Camozzi
	4 шт

	35
	Газоанализатор кислорода 
	Газконтроль -04
	1шт

	36
	Ротаметр 
	ЭМ211-Р-008-А-Г
	1шт

	37
	Манометр 
	ТМ-521Р.00  (0-4,0 МПа) М20*1,5
	1шт

	38
	Манометр 
	М043-Р10
	4 шт

	39
	Манометр
	ТМ-510Р.00 (0-4,0 МПа) М20*1,5
	3 шт

	40
	Манометр 
	М043-Р2,5
	1 шт

	41
	Вентиль игольчатый 
	VYC147-01-050 (0-4,0 МПа)
	2 шт

	42
	Преобразователь давления 
	(М20*1,5) Метран -55-ДИ-516-МП-10-050-4 МПа
	5 шт

	43
	Преобразователь температуры  
	(М20*1,5) Метран -276-02-60-Н10
	4 шт

	44
	Преобразователь температуры  
	(М20*1,5) 
	1 шт

	45
	Термометр биметаллический осевой 
	БТ-51.220 (0-120)G1/2.64/1.5
	2шт

	46
	Кран шаровой фланцевый 
	Ду50,09Г2С1
	1 шт

	47
	Вентил игольчатый 
	
	1 шт

	48
	Вентил игольчатый 
	S004/16050 (М20*1,5)
	5 шт



Инженерные системы 
	№
	Наименование 
	Характеристика 
	Количество 

	1
	Грузоподъемный механизм
	Таль ручная червячная ТРШБ-1 грузоподъёмностью
1000 кг, передвижная на монорельсе.
	
1 шт.

	2
	Система автоматического пожаротушения
	ОСП-2 или «Буран» – автоматические порошковые огнетушители. Температура срабатывания: +200 ºС.
	
Комплект

	3
	Система внутреннего основного и аварийного освещения
	
Светодиодное освещение
	
Комплект

	4
	Система наружного освещения
	Галогеновые прожекторы с симметричным отражателем, 500 Вт.
	
Комплект

	5
	Приточно-вытяжная система вентиляции
	Автоматические воздушные клапаны (жалюзи) с электроприводом на впускных и выпускных окнах с автоматическим управлением по температуре.
	
Комплект

	6
	Система отопления
	Настенные электрические конвекторы, тепловентиля- торы или воздушные завесы.
	
Комплект

	7
	Трубопроводная арматура
	Полная обвязка компрессорного оборудования
	
Комплект






	№
п/п
	Основные
данные и требования
	Содержание
основных данных и требований

	1
	Основание для проведения обслуживания и ремонта 
	
Руководство по эксплуатации 


	2
	Объемы работ по техническому обслуживанию
	2.1. Компрессорная установка ДЭН-500ШМ ВВ:
ТО (2000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона воздушного фильтра.
ТО (4000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена маслоочиститель;
- замена масла;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона маслоочистителя тонкой очистки;
- замена патрона воздушного фильтра;
- проверка предохранительного клапана /функциональная проверка;
- проверка затяжка соединительных клемм в распределительном шкафу и проверка настройки «регулировочного трансформатора»;
- проверка/затяжка винтовых соединений;
- очистка/замена впускного фильтра охлаждающего воздуха;
- замена плоского фильтра охлаждающего воздуха в шкафу управления;
- чистка/замена плоского фильтра, осушителя охлаждающего воздуха;
ТО (6000 моточасов)>
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона воздушного фильтра;
ТО (8000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена маслоочиститель;
- замена быстро изнашивающих деталей;
- замена масла;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона маслоочистителя тонкой очистки;
- замена патрона воздушного фильтра;
- проверка предохранительного клапана /функциональная проверка;
- проверка затяжка соединительных клемм в распределительном шкафу и проверка настройки «регулировочного трансформатора»;
- проверка/затяжка винтовых соединений;
- очистка/замена впускного фильтра охлаждающего воздуха;
- замена плоского фильтра охлаждающего воздуха в шкафу управления;
- чистка/замена плоского фильтра, осушителя охлаждающего воздуха;
ТО (10000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона маслоочистителя тонкой очистки;
- замена патрона воздушного фильтра;
ТО (12000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена маслоочиститель;
- замена масла;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона маслоочистителя тонкой очистки;
- замена патрона воздушного фильтра;
- проверка предохранительного клапана /функциональная проверка;
- проверка затяжка соединительных клемм в распределительном шкафу и проверка настройки «регулировочного трансформатора»;
- проверка/затяжка винтовых соединений;
- очистка/замена впускного фильтра охлаждающего воздуха;
- замена плоского фильтра охлаждающего воздуха в шкафу управления;
- чистка/замена плоского фильтра, осушителя охлаждающего воздуха;
2.2. Компрессорная установка ДЭН-11Ш (2 шт):
ТО (2000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона воздушного фильтра;
- очистка/замена впускного фильтра охлаждающего воздуха;
- чистка/замена плоского фильтра, осушителя охлаждающего воздуха;
ТО (4000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена маслоочиститель;
- замена масла;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона маслоочистителя тонкой очистки;
- замена патрона воздушного фильтра;
- проверка предохранительного клапана /функциональная проверка;
- проверка затяжка соединительных клемм в распределительном шкафу и проверка настройки «регулировочного трансформатора»;
- проверка/затяжка винтовых соединений;
- очистка/замена впускного фильтра охлаждающего воздуха;
- замена плоского фильтра охлаждающего воздуха в шкафу управления;
- чистка/замена плоского фильтра, осушителя охлаждающего воздуха.
ТО (6000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона воздушного фильтра;
- очистка/замена впускного фильтра охлаждающего воздуха;
- чистка/замена плоского фильтра, осушителя охлаждающего воздуха.
ТО (8000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена маслоочиститель;
- замена быстро изнашивающих деталей;
- замена масла;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона маслоочистителя тонкой очистки;
- замена патрона воздушного фильтра;
- проверка предохранительного клапана /функциональная проверка;
- проверка затяжка соединительных клемм в распределительном шкафу и проверка настройки «регулировочного трансформатора»;
- проверка/затяжка винтовых соединений;
- очистка/замена впускного фильтра охлаждающего воздуха;
- замена плоского фильтра охлаждающего воздуха в шкафу управления;
- чистка/замена плоского фильтра, осушителя охлаждающего воздуха.
ТО (10000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона воздушного фильтра;
- очистка/замена впускного фильтра охлаждающего воздуха;
- чистка/замена плоского фильтра, осушителя охлаждающего воздуха.
ТО (12000 моточасов)
Описание работы:
- замена патрона масляного фильтра, патрона воздушного фильтра;
- замена маслоочиститель;
- замена масла;
- замена патрона масляного фильтра;
- замена патрона маслоочистителя тонкой очистки;
- замена патрона воздушного фильтра;
- проверка предохранительного клапана /функциональная проверка;
- проверка затяжка соединительных клемм в распределительном шкафу и проверка настройки «регулировочного трансформатора»;
- проверка/затяжка винтовых соединений;
- очистка/замена впускного фильтра охлаждающего воздуха;
- замена плоского фильтра охлаждающего воздуха в шкафу управления;
- чистка/замена плоского фильтра, осушителя охлаждающего воздуха.
2.3. Осушитель адсорбционный типа ОВА-0230 ТС
Описание работы:
- ежедневная проверка конденсат выводящую функцию;
- еженедельная проверка и в случае необходимости очистка конденсат выводящую систему.
2.4. Азотная мембранная установка АМУ-1500/90
ТО (1000 моточасов)
Описание работы:
- замена воздушного фильтра.
ТО (8000 моточасов)
Описание работы:
1) ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ 
- чистка через регулярные интервалы времени;
- очистка компонентов от отложений и проверяться от чрезмерного износа;
- очистка вентилей; 
- замена уплотнений. 
2) СОЛЕНОИДНЫЕ ВЕНТИЛИ
- регулярная очистка;
- очистка компонентов от отложений и проверяться от чрезмерного износа;
- очистка вентилей; 
- замена вентили. 
- замена фильтров RC.


	3
	Требования к запасным частям и материалам
	3.1. Материалы и инструменты необходимые для проведения сервисного обслуживания и ремонта предоставляются Исполнителем.
3.2. Все фильтрующие элементы предоставляются Исполнителем.
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ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРИ ТО И ТР ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

1. Арматура устья скважин

1.1. Типовой объем работ при ТО:
· проверка состояния крепежных деталей; 
· проверка герметичности фланцевых соединений, запорных устройств; при необходимости замена уплотнительных колец; 
· чистка наружных поверхностей, обслуживаемых площадок; 
· замена неисправных игольчатых вентилей и манометров.

1.2. Типовой объем работ при ТР: 
· состав работ ТО; 
· частичная разборка арматуры; 
· замена изношенных элементов уплотнений; 
· замена изношенных запорных устройств, смазка штоков; 
· проверка состояния, замена поврежденных крепёжных деталей; 
· сборка; 
· окраска по мере необходимости; 
· испытание в сборе под давлением; 
· замена колец клина, шибера и штурвала;
· шабровка уплотняющей поверхности по клину;
· замена и притирка плашек;
· испытание задвижек и арматуры в сборе под давлением.

2. Центробежные насосы

2.1. Типовой объем работ при ТО:
· проверка состояния фундаментных болтов, муфты соединения насоса с электродвигателем; 
· проверка уровня масла в картерах, герметичности маслопроводов и вспомогательных трубопроводов; 
· набивка или замена сальников насосов, смазка подшипников; 
· проверка герметичности торцовых уплотнений насоса; запорной арматуры, трубопроводов, плавность открытия и закрытия задвижек и вентилей; 
· подтяжка фланцевых соединений насоса.

2.2. Типовой объем работ при ТР:
· состав работ ТО, а также: 
· частичная разборка насоса; 
· замена уплотнительных колец; 
· проверка состояния и дефектация подшипников качения (скольжения); 
· проверка состояния лопаток и дисков рабочего колеса, проточка и шлифовка уплотнительных колец; 
· осмотр и восстановление шеек, шпоночных канавок и резьба вала; 
· ремонт нажимных втулок сальниковых уплотнений, замена маслоотбойных и маслосъемных колец, грундбукс, фонарных колец установочных шпилек, центровочных штифтов; 
· контрольные испытания насосов со снятием напорных, энергетических и вибрационных характеристик; 
· ремонт или замена деталей торцовых уплотнений; 
· разборка, ревизия и при необходимости замена соединительной муфты; 
· очистка и промывка масленых емкостей подшипников; 
· осмотр и восстановление резьбовых соединений насоса; 
· замена сальниковых уплотнений, маслоотбойных и маслосъемных колец, грундбукс, фонарных колец установочных шпилек, центровочных штифтов; 
· центровка валов насоса и электродвигателя; 
· обкатка и опробование насоса в работе.
· 

3. Насосы поршневые и плунжерные


3.1. Объем работ при ТО:
· проверка состояния кожухов, крепежных и стопорных деталей; 
· проверка масленого насоса, фильтра, герметичность маслопроводов; 
· проверка крепления шкива, соединительной полумуфты; 
· проверка герметичности запорной арматуры, фланцевых соединений; 
· проверка состояния предохранительного клапана, подшипников, грундбукс; 
· набивка или замена сальников насоса.


3.2. Объем работ при ТР:
· состав работ ТО; 
· частичная разборка насоса; 
· осмотр и ремонт клапанов, проточка или притирка седел, притирка пластин, замена неисправных пружин; 
· проверка состояния крейцкопфных направляющих и резьбовых соединений; 
· проверка стопорных устройств узла крепления плунжера или штока к крейцкопфу и пальца крейцкопфа, шатунных болтов; 
· осмотр грундбукс и нажимных втулок; 
· очистка трубок маслосистемы, осмотр и промывка фильтров  (фильтрационных) элементов маслосистемы; 
· проверка плотности посадки поршня на штоке, проверка состояния стопорных устройств; 
· замена поршневых колец гидравлической части; 
· определение величин износа колец и зазора в замках; 
· определение износа и состояния канавок под поршневые кольца; 
· визуальная проверка состояния поверхности поршня на отсутствие наличия трещин, а при необходимости одним из методов дефектоскопии; 
· замена гильзы цилиндра гидравлической части; 
· определение износа и визуальный осмотр рабочей поверхности и резьбы штоков. Проверка (на усталостные трещины) плунжеров и штоков методом магнитной, цветной или люминесцентной дефектоскопии; 
· притирка зеркала плоского золотника и коробки, шлифовка цилиндрического золотника и гильзы; 
· визуальная проверка с помощью лупы опасных мест вала, главным образом галтелей, на усталостные трещины. Ревизия и ремонт подшипников вала и шатуна. Ревизия коленчатого вала; 
· определение величины остаточного удлинения шатунных болтов путем замера их длины в свободном незатянутом состоянии, проверка болтов насоса на усталостные трещины с помощью цветной, магнитной или люминесцентной дефектоскопии; проверка прилегания опорных поверхностей болтов, по краске; 
· определение износов башмаков крейцкопфа, его пальца и направляющих, проверка сальника крейцкопфа; 
· промывка трубопроводов и емкостей масла.






4. Резервуары

	№
	Наименование
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  (ТО)
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  ( ТР)

	
	
	Пер-сть
	перечень выполняемых работ
	Пер-сть
	перечень выполняемых работ

	
	
	
	
	
	

	1
	Резервуар в целом
	ежедневно
	Проверять визуально внешнее состояние. Обращать внимание на сварные вертикальные и горизонтальные швы нижних поясов, окрайки днища. Обратить внимание на целостность внешнего антикоррозионного покрытия.
	ТР производится по мере необходимости с выводом резервуара из эксплуатации
	Согласно результатам диагностики.

	2
	Дыхательные клапана – КДС-1500
	Не реже:1 раза в месяц в весенне-летний период; 2-х раз в месяц в осенне – зимний период
	Не допускать разрыва фторопластового покрытия, фланцы смотрового люка клапана должны быть герметичны. Не допускать значительного обледенения кассет огневого предохранителя и внутренней поверхности клапана, зарастания импульсной трубки инеем, льдом, засорения пылью, обрыва цепочки. При обнаружении необходимо их удалить.
	1 раз в год
	Снять кассету огневого предохра - нителя очистить, промыть и просушить. В случае необходимости заменить фторопластовые покрытия мембран, цепочку. И производить все работы предусмотренные при ТО клапана

	
	
	
	
	
	

	3
	Предохранительный клапан - КДС-1500
	Не реже: 2 раз в месяц в весенне-летний период. 1 раза в 10 дней в осенне-зимний период.
	Проверять качество и проектный  уровень масла, поддерживать горизонтальность колпака, содержать в чистоте сетчатую перегородку, при обнаружении снега, льда и инея на внутренней поверхности колпака и на кассетах  огневого предохранителя удалить. При снижении уровня жидкости в гидрозатворе необходимо долить жидкость той же марки.
	1 раз в год
	Снять кассету огневого предохра - нителя очистить, промыть и просушить. В случае необходимости заменить фторопластовые покрытия мембран, цепочку. И производить все работы предусмотренные при ТО клапана

	4
	Огнепреградители.
	Не реже: 1 раза в месяц в весенне-летний период; 2-х раз в месяц в осенне – зимний период
	Плотность прилегания кассеты к прокладке в корпусе, плотность и непроницаемость крышки огневого предохранителя и фланцевых соединений, проверять целостность огневого предохранителя.
	1 раз в год
	Снять кассету огневого предохра - нителя очистить, промыть и просушить. В случае необходимости заменить фторопластовые покрытия мембран, цепочку. И производить все работы предусмотренные при ТО клапана

	5
	Опорные стойки
	не реже 1 раза в 2 года
	Проверять вертикальность и герметичность фланцевых соединений
	ТР производится по мере необходимости с выводом резервуара из эксплуатации
	Согласно результатов ТО.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Люки: световой люк, нижний люк-лаз
	не реже одного раза в месяц
	Проверить визуально наличие прокладок и затяжку болтов фланцевых соединений.
	По мере необходимости
	Смена прокладок на фланцевых соединениях.

	7
	Замерной люк
	При каждом пользовании, но не реже 1 раза в месяц.
	Следить за исправным состоянием замерного люка, его шарнира и прокладочных колец, исправностью резьбы барашка, плотностью прилегания крышки.
	По мере необходимости
	Смена прокладок на фланцевых соединениях.

	8
	Хлопушка
	не реже 1 раза в год
	 Проверить плавность открытия крышки хлопушки к корпусу, исправность троса.
	 
	 

	9
	Боковой механизм управления хлопушкой
	При каждом пользовании, но не реже 2 раз в месяц.
	Проверять: состояние сальниковой набивки, уплотнительной манжеты, шарнирных соединений. Состояние наружной части электропривода. Наличие необходимого уровня масла в ванне путевых выключателей ВП-701 и ванных редукторов. Работу сигнализации путевых выключателей и работу ручного привода. Состояние кабеля силовой сети и проводников сети управления, а также заземления. Надежность затяжек гаек, крепящих привод к жесткой связи и к опорам.
	2 раза в год
	ТР редуктора, электродвигателя согласно паспорта завода изготовителя

	10
	Приемо-раздаточные патрубки
	 
	Проверять герметич-ность сварных стыков, приварки укрепляющего кольца и фланца, патрубков, плотность фланцевых соединений.
	По мере необходимости
	Смена прокладок на фланцевых соединениях

	11
	Сифонный кран
	не реже 2 раз в месяц
	Проверить отсутствие течи в сальниках крана, поворот  крана должны быть плавным, без заеданий. В нерабочем состоянии приемный отвод должен находиться в горизонтальном положении, а спускной кран должен быть закрыт кожухом на запоре.
	1 раз в полгода
	Производить проверку в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

	12
	Запорная арматура
	не реже 2 раз в месяц
	Проверить плавность открытия-закрытия, герметичность фланцевых соединений, работоспособность редукторов и электродвигателей.
	1 раз в полгода
	Производить проверку в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

	13
	Газоуравнительная система
	2 раза в месяц в весенне-летний период, 1 раз в неделю в осенне-зимний период.
	Проверять герметичность элементов системы, состояние наземных газопроводов, их опор и оборудования, исправность заземляющих устройств, отсутствия конденсата в дренажных устройствах, ход задвижек и их ТО.   ТО огневых предохранителей.
	1 раз в год
	ТР запорных арматур, огневых предохранителей. 
ТР газопроводов по результатам диагностики.

	
	
	
	
	
	

	14
	Лестница шахтная
	Перед пользованием, но не реже 1 раза в месяц
	Проводить проверку состояния сварных соединений.
	По результатам ТО
	Согласно результата ТО.



Примечание: При остановке резервуаров на зачистку от донного отложения проводится внеочередное ТР всей вышеперечисленной запорной арматуры и механизмов управлении.


5. Подземные емкости

5.1. Типовой объем работ при ТО:
· проверка герметичности наружных фланцев; 
· проверка герметичности корпуса аппаратов; 
· проверка исправности действия предохранительных клапанов; 
· проверка работы регулирующих механизмов.

5.2. Типовой объем работ при ТР:
· проверка состояния запорно-регулирующей арматуры; дыхательных предохранительных клапанов, задвижек, трубопроводов при наличии износа, трещин, отколов, заеданий и т.д.; 
· ремонт кожуха, ограждений, лестниц, рам; 
· проверка состояния, замена изношенных деталей насосов; 
· замена изношенных крепежных и стопорных деталей.

6. Сепарационные установки

6.1. Типовой объем работ при ТР:
· частичная разборка наружного оборудования установки; 
· проверка состояния запорно-регулирующей арматуры; 
· ремонт регулирующих обратных, предохранительных клапанов, задвижки с электроприводом, задвижек, трубопроводов при наличии износа, трещин, отколов, заеданий и т.д.; 
· проверка исправности штуцера с задвижкой для подключения свечи аварийного сброса газа; 
· ремонт кожухов, ограждений, лестниц, рам; 
· замена изношенных крепежных и стопорных деталей; 

7. Блоки реагентные

7.1. Типовой объем работ при ТР:
· проверка состояния, замена изношенных деталей дозировочного насоса, обратного клапана, трубок и форсунки; 
· ремонт рамы, емкости под реагент, ограждений, кожухов; 
· замена изношенных крепежных деталей; 
· замена смазки насоса в соответствии с картой смазки; 
· замена, или ремонт дозировочного насоса; 
· замена или ремонт емкостей; 
· замена или ремонт трубопроводной обвязки, запорно-регулирующей арматуры; 
· окраска по мере необходимости.

8. Печи трубчатые блочные, блоки нагрева

8.1. Типовой объем работ при ТР:
· проверка состояния теплообменных камер, поверхностей нагрева змеевика, футеровки, арматуры, взрывных клапанов, вентиляторов; 
· очистка змеевика от кокса; 
· заварка свищей, трещин; 
· ремонт или замена горелок, запорной и регулирующей арматуры; 
· ремонт укрытия, дымоходов, изоляционных покрытий; 
· гидравлическое испытание.

9. Теплообменники

9.1. Типовой объем работ при ТР:
· очистка внутренней и наружной поверхностей трубок;  
· подвальцовка трубок, частичное глушение трубок при наличии трещин; 
· замена изношенных прокладок плавающей головки, колпака и распределительной коробки; 
· изношенных крепежных деталей; 
· ремонт рамы, ограждения; 
· замена труб, двойников и калачей, коллекторов; 
· испытание на прочность и герметичность.

10. Насосы шестеренчатые

10.1. Типовой объем работ при ТР:
· частичная разборка насоса; 
· проверка состояния, замена фланца, прокладок, подпятника, пяты, упорного кольца, уплотняющего кольца, пружины сальника при наличии износа, трещин, отколов, погнутости; 
· проверка состояния, ремонт, регулировка перепускного клапанов; 
· замена изношенных манжет, уплотнительных колец, прокладок; 
· проверка состояния, замена изношенных крепежных и стопорных деталей; 
· замена смазки согласно карте смазки; 
· сборка, центровка насоса, опробование.

11. Насосы погружные центробежные

11.1. Типовой объем работ при КР:
· разборка насоса; 
· проверка состояния, замена обрезиненных и защитных втулок при наличии износа, надрывов; 
· замена рабочих колес, направляющих аппаратов, нижних и верхних шайб колес, шайб сальников и колец сальниковой набивки при наличии износа, промывов, трещин, вмятин. погнутости; 
· замена изношенных шпонок, несущей шайбы; 
· сборка, центровка и опробование насоса.

12. Периодичность ревизии и проверки предохранительных клапанов.

12.1. На сосудах, аппаратах и трубопроводах нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ревизию и проверку предохранительных клапанов производить на специальном стенде со снятием клапана. При этом периодичность проверки и ревизии устанавливается исходя из условий работы, коррозионности среды, опыта эксплуатации и должна быть не реже чем через: 
а) для непрерывно действующих технологических производств: 
· - 24 месяца - на сосудах, работающих со средами, не вызывающими коррозию деталей затвора, при отсутствии возможности примерзания, прикипания и полимеризации (закупоривания) клапанов в рабочем состоянии; 
· - 12 месяцев - на сосудах и аппаратах, работающих со средами, вызывающими скорость коррозии материала деталей затвора до 0,2 мм/год, при отсутствии возможности примерзания, прикипания и полимеризации (закупоривания) клапанов в рабочем состоянии; 
· - 6 месяцев - на сосудах и аппаратах, работающих со средами, вызывающими скорость коррозии материала деталей затвора более 0,2 мм/год; 
· - 4 месяца - на сосудах и аппаратах, работающих в условиях возможного коксования среды, образования твердого осадка внутри клапана, примерзания или прикипания затвора; 
б) 4 месяца - для промежуточных и товарных емкостей хранения сжиженных нефтяных газов, а также ЛВЖ с температурой кипения до 45 ° С; 
в) для периодически действующих производств: 
· - 6 месяцев - при условии исключения возможности примерзания, прикипания или забивания клапана рабочей средой; 
· - 4 месяца - на сосудах и аппаратах со средами, при которых возможно коксование среды, образование твердого осадка внутри клапана, примерзания или прикипания затвора. 
12.2. Необходимость и сроки проверки клапанов в рабочем состоянии определяются главным  инженером предприятия. 
12.3. Величина скорости коррозии деталей затвора определяется исходя из опыта эксплуатации клапанов, результатов обследования их технического состояния во время ревизии или испытания образцов из аналогичной стали в условиях эксплуатации. 
12.4. Проверка и ревизия предохранительных клапанов производится по графику, который составляется в соответствии с п. 2.3.1. ежегодно по каждому цеху (установке), согласовывается со службой технического надзора, главным механиком и утверждается главным инженером. 
12.5. Клапаны, поступившие с завода-изготовителя или из резервного хранения, непосредственно перед установкой на сосудах и аппаратах должны быть отрегулированы на стенде на установочное давление. По истечении срока консервации, указанного в паспорте, клапан должен быть подвергнут ревизии с полной разборкой. 

13. Регламент технического обслуживания и ремонта грузоподъемных механизмов.

13.1. Техническое обслуживание (Т01) включает в себя работы, выполняемые без разборки узлов крана и проводимые с периодичностью 60 дней. В состав работ Т01 входят:
· проверка состояния ручной тали, мест крепления составных частей крана (примыкание опор крана к пролетному строению производится с помощью вышек для подъема людей);  
· проверка состояния тупиковых упоров; противоугонных устройств; буферов и концевых выключателей; 
· подтянуть гайки болтов крепления механизмов передвижения крана; 
· осмотр и проверка состояния тормозов, проверка отсутствия зазоров, вмятин; 
· проверка внешним осмотром состояния металлоконструкций крана; 
· проверка состояния ездового пути (состояние сварки стыков и износ полки двутавра); 
· проверка состояния зубчатой пары приводных колес; 
· проверка и осмотр электрооборудования крана, а именно: 
13.2. Техническое обслуживание (Т02) включает в себя работы, выполняемые с частичной разборкой отдельных узлов и заменой деталей типа (прокладок, гаек, шайб, элементов электрических контактов и т.д.). Техническое обслуживание Т02 производится через 240 дней. В состав Т02 входят следующие работы:
· работы, предусмотренные программой Т01;
· проверка состояния металлоконструкций крана, сварных швов, болтовых соединений концевой балки с пролетным строением и механизмами передвижения; 
· замена крепежных деталей, прокладок и т.д.; 
· проверить состояние грузового каната по нормам. 

14. Регламент технического обслуживания и ремонта запорных арматур

14.1. В объеме технического обслуживания проводятся следующие работы:
· мелкий ремонт арматуры, не требующий специальной остановки магистральных насосов (чистка наружных поверхностей, обслуживание площадок, устранение подтеков масла и т.д.); 
· визуальная проверка состояния всех частей запорной арматуры, включая смазки в подшипниках и редукторе, ее пополнение; 
· проверка герметичности сальникового уплотнения и фланцевых соединений.
14.1.1. Операция по ремонту сальниковых уплотнений выполняется согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. 
14.1.2. Для обеспечения герметичности фланцевых соединений запорной арматуры необходимо два раза в год (весной и осенью) производить обтягивание фланцевых соединений, при обнаружении течи во фланцевом соединении производится равномерная обтяжка болтов и гаек, если умеренная обтяжка фланцев не дает положительных результатов и утечка продолжается, производится замена прокладки согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. 
14.1.3. Перед обтяжкой фланцевого соединения (корпуса и крышки) клиновых задвижек необходимо приоткрывать клин во избежание повреждения резьбовой втулки. 
14.1.4. Обтяжка фланцевых соединений запорной арматуры должна проводиться при давлении, сниженном до безопасного уровня в нефтепроводе или на отключенном участке нефтепровода. 
14.1.5. В объеме технического обслуживания обратного клапана производятся следующие работы:
· проверка герметичности уплотнений, устранение обнаруженных утечек;
· проверка работоспособности демпфирующих устройств (амортизаторов) и их восстановление.

14.2. Текущий ремонт запорной арматуры.

14.2.1. При текущем ремонте производятся все операции технического обслуживания, а также:
для клиновых или шиберных задвижек - удаление воздуха из задвижки: подготовка необходимых ремонтных приспособлений, транспортных и подъемных механизмов; снятие редуктора с электроприводом, разборка редуктора и электропривода, очистка и промывка деталей, дефектация, замена изношенных деталей, смазка редуктора и механической части электропривода, их сборка;  проверка состояния уплотнителей взрывозащиты шарикоподшипников электродвигателя, правильность посадки крыльчатки вентилятора электродвигателя, замена дефектных деталей электродвигателя; проверка состояния подшипникового узла штока задвижки после его фиксации, определение степени износа резьбовой втулки штока (в случае чрезмерного износа ее замена): устранение следов коррозии штока, задиров; замена сальников, нажимной втулки, при необходимости; прогонка шпинделя по гайке на всю рабочую длину; подтяжка шпилек разъема корпуса, полная сборка и установка электропривода на задвижку; регулировка конечных выключателей на открытие и закрытие, муфты ограничение крутящего момента на отключение по допустимым значениям.
14.2.2. Текущий ремонт запорной арматуры осуществляется без ее демонтажа. 
14.2.3. Данные о проведенном техническом обслуживании и текущем ремонте заносятся в журнал профилактических осмотров и ремонтов лицом, ответственным за исправное состояние объекта. Журнал хранится у лица, ответственного за исправное состояние объекта. 

Примечание: При ТО оборудовании Заказчика Исполнитель проводить демонтажные и монтажные работы теплоизоляции за свой счет.   






      Приложение   №2       к   Договору №                        от «___» _______________202 6   г.     .   ТЕХНИЧЕСК АЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ     на  «Услуги по техническому обслуживанию добывающего оборудования»    (Обслуживание нефтепромыслового оборудования)   месторождения «Восточный Урихтау»    

№  Основные данные  и требования  Содержание основных данных и требований  

1  Кратк и е сведени я   о  предприятии    ТОО «Урихтау Оперейтинг»  —   товарищество с ограниченной  ответственностью, осуществляющее деятельность по разведке и  добыче углеводородного сырья на территории Актюбинской  области. ТОО «Урихтау Оперейтинг» является стопроцентной  дочерней компанией АО «КазМун айГаз».  

2  Место оказания  услуг  Место оказания услуг   Республика Казахстан, Актюбинская  область, Мугалджарский   район, месторождения Урихтау. Областной  центр  —   г. Актобе, расположенный на расстоянии 250 км. Маршрут  автомобильного движения на объекты пролегает через пос. Кенкияк  

3  Цель закупки  Основная цель организации сервисного обслуживания и ремонта  —   обеспечение эффективной, безопасной и бесперебойной  эксплуатации наземного нефтепромыслового оборудования и  насосов, расположенных на промышленной базе и объектах ТОО  «Урихтау Оперейтинг».   

4  Общие понятия  1.  Сервисное обслуживание (СО) оборудования   —   это   комплекс  мероприятий по техническому обслуживанию (ТО), среднему  ремонту (СР), текущему ремонту (ТР) и плановому ремонту (ПР).   2.  Техническое обслуживание   -   Комплекс операций или операция  по поддержанию работоспособности или исправности изделия при  использовании по назначению, ожиданию, хранению и  транспортировании.    3.  Ремонт   -   Комплекс операций по восстановлению исправности или  работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или  их составных частей.    4.   Метод технического обслуживания (ремонта)   -   Совокупность  технологических и организационных правил выполнения операций  технического обслуживания (ремонта).    5.  Периодичность технического обслуживания (ремонта)   -   Интервал времени или наработка между данным видом технического  обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или  другим большей сложности.    6.  Ремонтный цикл   -   Наименьший повторяющийся интервал  времени или наработка изделия, в течение которых выполняются в  определенной последовательности в соответствии с требованиями  нормативно - технической или  эксплуатационной   документации   все  установленные виды ремонта.    7.  Запасная часть   -   Составная часть изделия, предназначенная для  замены, находившейся в эксплуатации такой же части с целью  поддержания или  восстановления исправности,   или  работоспособности изделия.   

