|  |  |
| --- | --- |
|  | **№2 Қосымша** **шартқа № \_\_\_****бастап "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ қ.** |
|  |  |
| **ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК** |
|  |  |
| **Тапсырыс беруші** | **"Өріктау Оперейтинг" ЖШС** |
| **Саны** | *15* |
| **Орын жеткізілімдер** | *150000000, Ақтөбе облыс, Өріктау кен орны* |
| **Коды ТЖҚ БНА** | 282512.300.000012 |
|  |  |
| **1. Қысқаша сипаттамасы ТЖҚ** |  |
|  |  |
| **Атауы және қысқаша мінездеме** | Кондиционер (бөліну-жүйе 9), қабырғалық |
| **Қосымша мінездеме** | алаң салқындату дейін 50 м2 |
| **Бірлік өлшемдер** | жинақ |
|  |  |
| **2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары** |
|  |  |
| **Сипаттамасы тауардың** | Қабырғаға орнатылатын кондиционер (сплит жүйе) қашықтан басқару пульті (с) бар ауаны баптау жүйесі болып табылады инсталляциялық жиынтықпен) |
| **Тағайындау** | үй-жайларда оңтайлы климаттық жағдайларды сақтау үшін |
| **Техникалық сипаттамалары (негізгі параметрлері)** |  |
| **Түрі**  | Электрлік. Сыныбы А.  |
| **Түрі кондиционердің** | бөліну-жүйе |
| **Түрі ішкі блоктың** | қабырғалық |
| **Режим жұмыстар кондиционердің**  | салқындату/жылыту |
| **Қуат** | 2,1-2,9 кВТ  |
| **Ұсынылатын алаң үй-жайлар** | 21-30 м2 |
| **Салқындатқыш агент**  | R 410A |
| **Кернеу желілер**  | 220-240 жылы  |
| **Қашықтықтан басқарма** | қашықтан басқару пульті б. |
|  |  |
| **Техникалық сипаттамалары (қосымша параметрлері)\*** |
| **Компрессор бастап инверторлық мотормен** | Иә |
|  |  |
| **Жинақтылық ЗИП (міндетті жинақтау)** |  |
| **Монтаждау жинағы: кронштейні бар мыс құбырлары, кабельдері, дренаждық құбырлары бар кемінде 5 м (жерге тұйықталуы 220В аша)** | Иә |
| **Шарттар кезінде жеткізуге тауарларды** |  |
| **Шарттар жеткізілімдер** | Тауарды шарттармен жеткізу DDP. Тауар жаңа немесе қоймада шығарылған күннен бастап 12 айдан аспайтын мерзімде болуы керек. Кепілдік кезең: 12 айлар.  |
|  |  |
| **3. Техникалық стандарттар** |  |
|  |  |
| **Тіркелген ҚР-да** |   |
| **Белгіленуі** | МЕМСТ 26963-86 |
| **Нөмірі құжаттың** | 26963-86 |
| **Санат** | Мемлекетаралық стандарт |
| **Атауы** | Автономды тұрмыстық кондиционерлер. Жалпы техникалық шарттар |
| **Облыс қолдану аясы** | Бұл стандарт бу компрессорлық тоңазытқыш қондырғысы және конденсатордың ауамен салқындатқышы бар тұрмыстық жабық автономды кондиционерлерге қолданылады, адамдардың тұратын жері болып табылатын тұрғын және қызметтік үй-жайларда қолайлы температура мен ылғалдылық жағдайларын жасауға арналған және халық шаруашылығы мен экспорттың қажеттіліктері үшін жасалған. |
| **Әзірлеуші** | КСРО |
| **Беттер** | 36 |
| **МСМ** | (23.120) Желдеткіштер. Фендер. Кондиционерлер |
| **Мәртебе** | Әрекет етеді |
| **Бұйрық** | КСРО Мемлекеттік стандарттар комитетінің 1986 жылғы 28 тамыздағы қаулысымен. N 2252 |
| **Күні кіріспе бастап** | 01.01.1988 |
| **Күні бойынша** |   |
|  |  |