**№2 Қосымша**

 **шартқа № \_\_\_**

**бастап "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ қ.**

**Техникалық ерекшелік**

1. **Жалпы талаптар**

Жеткізуші өндіруі керек жеткізуге жабдықтарды.

1. **Әлеуетті Өнім берушіге қойылатын негізгі талаптар**

Әлеуетті Өнім беруші өзінің баға ұсынысында жабдықтың өзіндік құнынан басқа, тасымалдау, сақтандыру, кедендік баждарды, салықтарды төлеу шығындарының құнын, осы техникалық сипаттаманың талаптарын және басқа да міндетті төлемдерді қамтуы тиіс жабдықтың бағасын көрсетуі керек. .

1. **Техникалық сипаттамалар:**

|  |  |
| --- | --- |
| **СТАНДАРТТЫ ЖҰМЫС ОРНЫ****Моноблок (№ ҮЛГІ1)** | **Саны** |
| **Орталық Есептеуіш Бөлім:**  | Intel® Core™ i7 12 ұрпақтан ерте емес, процессорға кіріктірілген графикалық жүйе | **20** |
| **ЖЖҚ жады:**  | кемінде 16 ГБ, кемінде DDR4;Слоттар саны: кемінде 2. Бос слоттар: кемінде 1 |
| **Қатты күйдегіSSD жетегі:** | Кемінде 1 теледидар, Интерфейс және деректерді беру протоколы: Емес төменде nVME PCie Gen 3 |
| **СК-дисплей:** | кең форматты (16:9), диагоналі кемінде 68,5 см(27 дюйм), ажыратымдылығы кемінде 2560x1440,IPS немесе WVA матрицасы, жарықдиодты жарықтандыру,шағылуға қарсы жабын, биіктігі реттелетін тұғыр |
| **Веб-камера (кіріктірілгенмоноблоктың корпусы):**  | Кемінде 1080p, екі бағытты микрофон |
| **Қосқыштар кемінде:**  | CTIA гарнитурасын қолдайтын бір әмбебап аудио ұясы |
| **Порттар (кіріктірілгенмоноблоктың корпусы):** | 5x USB3.1 Gen1 (қолдауымен кемінде бірэлектрмен жабдықтау технологиялары);1x RJ45,1x DP-in немесе 1x DP-out;1x HDMI;1x USB 3.1 Type-C Gen1;1x біріктірілген микрофон/құлаққап порты (3,5 мм) жиынтықта порттар (Hub) үшін бөлек модульді ұсынуға рұқсат етіледі. |
| **Кіріктірілген:** | динамиктер, гигабиттік желі контроллері және дыбыс картасы, WIfi және Bluetooth сымсыз модульдері,корпустың физикалық қауіпсіздік жүйесі, арналған слотқауіпсіздік құлпы |
| **Операциялық жүйе:**  | Лицензияланған операциялық жүйе кемінде Windows11 Pro64 Russian |
| **Жиынтықта:** | USB стандартты пернетақта (қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) ағылшын тілінде) және USB тінтуірі. USB пернетақтасы және USB тінтуірі моноблок өндірушісінен болуы керек |

1. **Жеткізу орны мен шарттары:**

DDP жеткізу шарттары Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғ., 10.