**ЛОТ №2**

**Краткое описание ТРУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Значение** |
| Номер строки | 94 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Муфта |
| Дополнительная характеристика | Муфта ремонтная Ǿ159 мм с зажимными стяжками из нержавеющей стали (158х172х150 мм) |
| Рабочее давление | 10-16 кгс/см² |
| Рабочая среда | Нефть с содержанием сероводорода до 4% или сырой газ |
| Количество | 5 шт |
| Место поставки | Актюбинская область, Мугалджарский район, месторождение Урихтау |
| Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 70 календарных дней |
| Условия оплаты | Окончательный платеж - 100% , Промежуточный платеж - 0% , Предоплата - 0% |
| Прочие условия | 1. Хомут ремонтный стяжной односторонний состоит из бандажа, двух осей, вкладыша, уплотнения, двух шпилек с гайками.  2. Уплотнение из материала NBR (бутадин-нитрильный каучук)  3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года выпуска. |

**ЛОТ-2**

**ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы** | **Мағынасы** |
| Сызық нөмірі | 94 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Муфта |
| Қосымша сипаттамасы | Тот баспайтын болаттан жасалған қысқыш байланыстары бар Ǿ219 мм жөндеу муфтасы (158х172х150 мм) |
| Жұмыс қысымы | 10-16 кгс/см² |
| Жұмыс ортасы | Құрамында 4% дейін күкіртсутегі бар мұнай немесе шикі газ |
| Саны | 5 дана |
| Жеткізу орны | Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Өріктау кен орны |
| Жеткізу шарттары ИНКОТЕРМС 2010 | DDP |
| Жеткізу уақыты | Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 70 күнтізбелік күн ішінде |
| Төлем шартары | Соңғы төлем -100%, Аралық төлем - 0%, Алдын ала төлем - 0% |
| Басқа шарттар | 1. Бір жақты жөндеу қысқышы тіреуіштен, екі осьтен, лайнерден, тығыздағыштан, гайкалары бар екі шпилькадан тұрады.  2. NBR материалының тығыздағышы (бутадин-нитрилді резеңке)  3. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте емес болуы керек. |