|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На водочувствительную пасту для замера уровня**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование услуг** | Водочувствительная паста для замера уровня  |
| **4** | **Техническая характеристика**  | Внешний вид – вязко-текучая паста красно-коричневого цветаСостав – смесь индткатора, загустителя и связующегоПроба на воду- переход окраски в ярко-малиновый цветРабочая температура, С – 5 + 50:ГОСТ-12.1.007-75Количество: 5 шт. |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Деңгейді өлшеу үшін суға сезімтал пастаға**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | Деңгейді өлшеу үшін суға сезімтал паста |
| **4** | **Техникалық сипаттама**  | Сыртқы түрі-қызыл-қоңыр түсті тұтқыр сұйық пастаҚұрамы-индикатор, қоюландырғыш және байланыстырғыш қоспасы Су сынағы - түстің ашық қызыл түске ауысуыЖұмыс температурасы, С-5 + 50: ГОСТ-12.1.007.-75Саны: 5 дана. |