|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На краску синюю**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование товара** | Краска синяя |
| **4** | **Техническая характеристика** | Для металла, для окраски оконных рам, для дерева, для бетона, батарей, дверей, для поверхностей из цемента и асбеста и т.д.  Расход 1кг на 7–13 м2;  Толщина наносимого слоя 18–23 мкм, для внутренних и наружных работ.  ГОСТ 6465-76  Количество: 50 кг |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Көк бояуға**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | Көк бояу |
| **4** | **Техникалық сипаттама** | Металл үшін, терезе жақтауларын бояу үшін, ағаш үшін, бетон, батареялар, есіктер үшін, цемент пен асбест беттері үшін және т. б.  7-13 м2 үшін 1 кг шығын;  Қолданылатын қабаттың қалыңдығы 18-23 мкм, ішкі және сыртқы жұмыстар үшін.  ГОСТ 6465-76  Саны: 50 кг |