|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На лопату снегоуборочную**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование услуг** | Лопата снегоуборочная |
| **4** | **Техническая характеристика** | Диаметр черенка: не менее – 32 мм;  Ширина рабочей части: не менее – 510 мм  Высота рабочей части: не менее 410 мм  Общая длина: не менее 1500 мм  Количество: 30шт |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Қар тазалайтын күрекке**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | Қар тазалайтын күрек |
| **4** | **Техникалық сипаттама** | Кесу диаметрі: кем дегенде-32 мм;  Жұмыс бөлігінің ені: кемінде-510 мм  Жұмыс бөлігінің биіктігі: кемінде 410 мм  Жалпы ұзындығы: кем дегенде 1500 мм  Саны: 30 дана |