|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 **Тачка строительная**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование услуг** | Тачка строительная |
| **4** | **Техническая характеристика**  | Объём кузова: 80 лТолщина стенки кузова: 0.8 ммТип колеса: пневматическийТип установки колёс: на подшипникеМакс. нагрузка: 75 кгДиаметр колёс: 360 ммКоличество: 2 шт. |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Құрылыс арбасы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | Тұтқасы бар ұсақтағыш |
| **4** | **Техникалық сипаттама**  | Дене көлемі: 80 лДене қабырғасының қалыңдығы: 0.8 ммДоңғалақ түрі: пневматикалықДоңғалақты Орнату түрі: мойынтіректеМакс. жүктеме: 75 кгДоңғалақ диаметрі: 360 ммСаны: 2 дана. |