|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На метршток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование услуг** | Метршток |
| **4** | **Техническая характеристика** | Габаритные размеры, не более – 5,0  Общая длина – 5200  Общая длина удлиненного исполнения – 6050  Ширина таврового сечения – 30,5  Высота таврового сечения – 30,5  Диаметр полукруглого сечения – 31,0  Высота полукруглого сечения – 24,0  Длина шкалы, мм – 5000  Цена деления шкалы, мм – 1,0  ГОСТ 8.247-2004  Количество: 2 шт |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Метрштокқа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | Метршток |
| **4** | **Техникалық сипаттама** | Габариттік өлшемдері, артық емес-5,0  Жалпы ұзындығы-5200  Ұзартылған орындаудың жалпы ұзындығы-6050  Тавр қимасының ені-30,5  Тавр қимасының биіктігі-30,5  Жартылай дөңгелек қиманың диаметрі-31,0  Жартылай дөңгелек қиманың биіктігі-24,0  Шкаланың ұзындығы, мм – 5000  Шкаланы бөлу бағасы, мм – 1,0  ГОСТ 8.247-2004  Саны: 2 дана |