**Техникалық ерекшелік**

Тапсырыс беруші: "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: "Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. **ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы** | **Мәні** |
| Жолдың нөмірі |   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Желілік шыны талшықты құбыр (Н-М) Ду 200мм, Рн 5,5 мПа L-9100мм |
| Қосымша сипаттамалар | шыны талшықты, диаметрі 200 мм |
| Саны  | 26 750 |
| Өлшем бірлігі | п.м. (қума метр) |
| Қазақстандық қамту (КТ-KZ) | 80% |
| Герметикалығы бойынша беріктік қорының ең аз коэффициенті, кем емес | 2,3 |
| Гидравликалық сынақтардың нәтижелері бойынша құбырлардың қысымын төмендету қысымы, кем емес, мПа | 12,65 |
| Жіптерді дайындау әдісі | Құбырдың корпусы бойымен тегістеу (кесу) (құбыр мен жіптің материалы - бір бөлік) + тегістеу үстінен қалыптау |
| Қосылым түрі | АСТ тегістелген-қалыпталған бұранда, дәлме-дәл, дюймге 8 жіп қадамымен конустық |
| Шыны/эпоксидті байланыстырғыштың құрамы, % | 80/20 |
| Қатаю дәрежесі, %, кем емес | 95 |
| Құбырлардың ішкі бетінің абсолюттік кедір-бұдырлығы, мм, артық емес | 0,0012 |
| Жеткізу орны | Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Өріктау кен орны |
| ИНКОТЕРМС 2010 бойынша жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күн ішінде күнтізбелік күндер |
| Төлем шарттары | Түпкілікті төлем - 70%, Аралық төлем - 0%, Алдын ала төлем - 30% |

1. **Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Бтастаушыға конкурстық өтінімнің бір бөлігі ретінде растайтын құжаттарды ұсыну қажет.

Тауар сапалы және сертификатталған болуы тиіс, ол сәйкестік сертификатымен расталуы тиіс (конкурстық өтінім құрамында бұрын өндірілген тауарға сәйкестік сертификатын не сәйкестік сертификатын ұсыну).;

Конкурстық өтінімнің бөлігі ретінде Тауардың төлқұжатын немесе бұрын өндірілген тауардың Тауар паспортын ұсыну;

Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы 2025 жылдан ерте болмауы керек.

Тауарға кепілдік мыналарды құрауы тиіс 24 (жиырма төрт) айа күннен бастап тауарды қабылдау туралы актіге қол қою.

Тапсырыс берушінің жазбаша өтініші бойынша техникалық сүйемелдеу үшін маман ұсыну мердігердің/тапсырыс берушінің персоналын монтаждау және оқыту құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде. (Бас монтаж).

Дайындаушы зауыттан (дайындаушы зауыттың дистрибьюторынан, дайындаушы зауыттың ресми өкілінен) мыналарды қамтитын хат:

* жеткізуге ұсынылатын тауардың техникалық сипаттамаларының сипаттамасы (техникалық сипаттама);
* әлеуетті өнім берушіге тауарды конкурстық құжаттамада белгіленген көлемде және сапада жеткізу жөніндегі ашық конкурс шартының орындалғаны туралы растау;
* тапсырыс берушіге тауарды уақтылы жеткізуді жүзеге асыру үшін жеткілікті мерзімде әлеуетті өнім берушіге тауарды жеткізу туралы растау.

***Әлеуетті өнім беруші дистрибьютор немесе ресми өкіл берген хатты ұсынған кезде конкурстық өтінімге дайындаушы зауыт берген, осы тұлғалардың өкілеттігін растайтын құжаттар қоса беріледі.***

**Сәйкестік сертификаты ҚР СТ ISO 9001-2016.**

**Сәйкестік сертификаты ҚР СТ ISO 45001-2019.**

**Сәйкестік сертификаты ҚР СТ ISO 14001-2016.**

1. **Жеткізуші тауарды жеткізген кезде растайтын құжаттарды ұсынуы қажет.**

СТ-КЗ сертификаты.

Коэффициенті 2,3 гидравликалық сынақ актілері МЕМСТ Р 53201-2023 сәйкес.