Приложение №2 к Договору № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Противогаз фильтрующий (противогаз промышленный, СИЗОД фильтрующие (ППФ-5М) с панорамной маской (ППМ-88) и фильтрующей коробкой))

1. **Общие положения**
	1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

* 1. Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно технической спецификации и Таблицы, указанной в приложении №1 к настоящей технической спецификации.
	2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).
	3. Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.
	4. Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.
	5. Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки.
	6. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.
	7. Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2025 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.
	8. В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.
1. **Противогаз фильтрующий**
	1. Противогазы предназначены для защиты органов дыхания от аэрозолей, газов; применяют при объемной доле свободного кислорода в воздухе не менее 18%.
	2. Противогазы изготовляются в соответствии с ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166.
	3. Противогаз с панорамной маской предназначен для использования в качестве лицевой части в фильтрующих и изолирующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания.
	4. В комплекте СИЗОД маска обеспечивает одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ. Комбинированный фильтр очищает загрязненный воздух от вредных и опасных веществ. Фильтры изготавливаются в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011.

**Таблица №1 к технической спецификации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Краткая характеристика | Кол-во |
| Противогаз (фильтрующий) | Противогаз промышленный, СИЗОД фильтрующие (ППФ-5М) с панорамной маской (ППМ-88) и фильтрующей коробкой марки А2В2Е2Р3 RD, сумка для противогаза.Противогаз ППФ-5М с маской ППМ-88 ГОСТ 12.4.166 | 54 шт. |

**Примечание:** при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Директор по производству****Исмагулов М.Б.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Поставщик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |