№ \_\_\_\_\_ Шартқа №2 қосымша"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**(Өртке қарсы қалқан)**

**1. Жалпы ережелер**

1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, «Урихтау Оперейтинг» ЖШС өндірістік базасы Жаңажол вахталық кентінде орналасқан (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі - жеткізу орны) Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

**Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:**

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес сатып алушының талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

1.4. Өнім беруші жеткізілген Тауарға берілімдерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына және Тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Өнім беруші кепілдік мерзімі шеңберінде өз есебінен және қатер шегінде ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды жүзеге асыруға (не көрсетілген ауыстыру Тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы Тауардың барлық партиясын ауыстыруды жүргізуге) немесе шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде Тауардың мөлшері бойынша сәйкес келмеуге міндеттенеді.

1.5. Өнім беруші тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде Тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін Тауардың орамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Ыдыстың, қаптаманың және таңбалаудың құны Тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар не ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкессіздігі анықталса, Тауардың сапасыз немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы акт жасалады, онда барлық байқалған кемшіліктер көрсетіледі.

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін Тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көліктік және басқа да шығыстарды Өнім беруші төлейді.

1.8. Өнім беруші өткізілген тауар жаңа (2025 жылдан ерте емес шығарылған) және оған меншік құқығында тиесілі екендігіне, кепілге салынбағанына, тыйым салынбағанына, үшінші тұлғалардың дау нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді. Тауар бойынша берілетін құжаттар жарамды.

1.9. Жеткізілген Тауардың саны немесе ассортименті бойынша Тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе Шартқа Қосымшаларға қарсы айырмашылықтар анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін Тауардың жетіспейтін санын қосымша жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте Өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

**2. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

**Өртке қарсы қалқан, ПЩ-А өрт қалқанының түрі**

**ПЩ-А техникалық сипаттамасы**

1. Өрт сөндіргіштер: ауа-көбікті (ӘПО), көлемі 10 л.: **ОВП-10 - 2 бірлік**.

2. Ұнтақ (ОП) көлемі, л (өрт сөндіру құрамының массасы, кг):

**ОП-10 (9) - 1 бірлік;**

**ОП-5 (4) - 2 бірлік**.

3. **Сүймен - 1 бірлік**.

4. **Жиналмалы багор - 1 бірлік**.

5. **Шелек - 2 бірлік**.

6. **Штык күрек - 1 бірлік**.

7. **Қалақ күрек - 1 бірлік**

8. **Көлемі 0,2 м3 - 1 бірлік су сақтауға арналған ыдыс**

****

ЩПЗ өрт қалқаны

ЩПЗ жабық өрт қалқаны алғашқы өрт сөндіру құралдарын сақтауға арналған.

Өрт қалқаны жиналған күйде, орамада жеткізіледі.

ЩПЗ өрт сөндіру қалқанын жәшікке бекіту үшін ЩПЗ қалқанының төменгі бөлігінде төрт монтаждау саңылауы көзделген.

Габариттік өлшемдері 1300 \* 1000 \* 300 мм

Қалыңдығы 1-1,2 мм жұқа жапырақты болаттан жасалған, металл торы бар 2 есігі бар металл дәнекерленген конструкция.



ЩПЗ жабық өрт қалқаны өрт стендін қалыптастыру үшін ЯПРС-0,5 құмға арналған жәшікпен жинақталады.

Жәшіктің габариттік өлшемдері 1300 \* 700 \* 655 мм.

Өнім беруші өткізілген тауардың жаңа екеніне кепілдік береді (2025 жылдан ерте емес).

Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспортты және сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

**Өртке қарсы қалқан, ПЩ-В өрт қалқанының түрі**

**ПЩ-В техникалық сипаттамасы**

1. Өрт сөндіргіштер: ауа-көбікті (ӘПО), көлемі 10 л.: **ОВП-10 - 2 бірлік**.

2. Ұнтақ (ОП) көлемі, л (өрт сөндіру құрамының массасы, кг):

**ОП-10 (9) - 1 бірлік;**

**ОП-5 (4) - 2 бірлік**.

3. **Сүймен - 1 бірлік**.

4. **Шелек - 1 бірлік.**

5. **Көлемі 2х1,5 м өртке қарсы жайма, қылшық жүнді мата немесе киіз (киіз, жанбайтын материалдан жасалған жамылғы) - 1 бірлік.**

6. **Штык күрек - 1 бірлік.**

7. **Қалақ күрек - 1 бірлік**

8. **Көлемі 0,5 м3 құм салынған жәшік - 1 бірлік**

****

ЩПЗ өрт қалқаны

ЩПЗ жабық өрт қалқаны алғашқы өрт сөндіру құралдарын сақтауға арналған.

Өрт қалқаны жиналған күйде, орамада жеткізіледі.

ЩПЗ өрт сөндіру қалқанын жәшікке бекіту үшін ЩПЗ қалқанының төменгі бөлігінде төрт монтаждау саңылауы көзделген.

Габариттік өлшемдері 1300 \* 1000 \* 300 мм

Қалыңдығы 1-1,2 мм жұқа жапырақты болаттан жасалған, металл торы бар 2 есігі бар металл дәнекерленген конструкция.

****

ЩПЗ жабық өрт қалқаны өрт стендін қалыптастыру үшін ЯПРС-0,5 құмға арналған жәшікпен жинақталады.

Жәшіктің габариттік өлшемдері 1300 \* 700 \* 655 мм.

Өнім беруші өткізілген тауардың жаңа екеніне кепілдік береді (2025 жылдан ерте емес).

Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспортты және сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

**Өртке қарсы қалқан, ПЩ-Е өрт қалқанының түрі**

**ПЩ-Е техникалық сипаттамасы**

1. Өрт сөндіргіштер: Көмірқышқылды (ОУ) көлемі, л (өрт сөндіру құрамының массасы, кг):

**ОУ-5 (3) - 2 бірлік.**

2. Ұнтақ (ОП) көлемі, л (өрт сөндіру құрамының массасы, кг):

**ОП-10 (9) - 1 бірлік;**

**ОП-5 (4) - 2 бірлік.**

3. **Көлемі 2х1,5 м өртке қарсы жайма, қылшық жүнді мата немесе киіз (киіз, жанбайтын материалдан жасалған жамылғы) - 1 бірлік.**

4. **Қалақ күрек - 1 бірлік**

5. **Көлемі 0,5 м3 құм салынған жәшік - 1 бірлік**

****

ЩПЗ өрт қалқаны

ЩПЗ жабық өрт қалқаны алғашқы өрт сөндіру құралдарын сақтауға арналған.

Өрт қалқаны жиналған күйде, орамада жеткізіледі.

ЩПЗ өрт сөндіру қалқанын жәшікке бекіту үшін ЩПЗ қалқанының төменгі бөлігінде төрт монтаждау саңылауы көзделген.

Габариттік өлшемдері 1300 \* 1000 \* 300 мм

Қалыңдығы 1-1,2 мм жұқа жапырақты болаттан жасалған, металл торы бар 2 есігі бар металл дәнекерленген конструкция.

****

ЩПЗ жабық өрт қалқаны өрт стендін қалыптастыру үшін ЯПРС-0,5 құмға арналған жәшікпен жинақталады.

Жәшіктің габариттік өлшемдері 1300 \* 700 \* 655 мм.

Өнім беруші өткізілген тауардың жаңа екеніне кепілдік береді (2025 жылдан ерте емес).

Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспортты және сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

**Бұйымды сәйкестікке сертификаттау:** «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы, № 3 қосымшаның 4-кестесі.

|  |  |
| --- | --- |
| **"Тапсырыс беруші"** | **"Жеткізуші"** |
| **Бас директор****"Урихтау Оперейтинг" ЖШС****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Умиров А. С.** |  |