**Техникалық сипаттамалар**

**энергияны үнемдейтін жарықтандыруды қамтамасыз ету бойынша жұмыстар үшін (вахталық қалашықтағы сыртқы жарықтандыру құрылғыларын жөндеу және ауыстыру және өнеркәсіптік база).**

**1. Жұмыс көлемі.**

Осы техникалық ерекшелік «Өріктау Оперейтинг» ЖШС (Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, «Өріктау» вахталық қалашығы) вахталық қалашығы мен өндірістік базасындағы сыртқы жарықтандыру құрылғыларын жөндеу және ауыстыру жұмыстарын жүргізуді көздейді.

**2. Жұмыстың мазмұны:**

- Жұмыс қоса берілген ақаулар туралы есептерге сәйкес орындалады (көшірмелер қоса беріледі);

Жұмыс көлемі:

- персоналды, машиналарды (арнайы машиналарды), жабдықтар мен құрылғыларды жұмылдыру;

- шамдарды бөлшектеу бойынша қауіпсіз жұмыстарды ұйымдастыру және орындау;

- қолданыстағы 0,4 кВ көшелерді жарықтандыру электр желісін ажырату;

- Көлік гидравликалық көтергішінің көмегімен сыртқы жарықтандыру бағандарынан шыны бар 38 РКУ шамдарын бөлшектеу;

- Көлік гидравликалық көтергішті пайдалана отырып, сыртқы жарықтандыру бағаналарына шыны бар 38 ДКУ шамын орнату;

- 25 «Шар» сыртқы саябақ пен саябақ жарықтандыру құрылғыларын бөлшектеу;

- 25 «Шар» сыртқы бақ пен саябақ жарықтандыру құрылғыларын орнату;

- орындалған жұмыстарды тексеру үшін 0,4 кВ көшені жарықтандыру электр желісін қосу;

- Аяқталған жұмысты Тапсырыс берушіге жеткізу;

- персоналды, машиналарды (арнайы машиналарды), жабдықтар мен құрылғыларды демобилизациялау;

**3. Жұмысты орындау тәртібі.**

Мердігер жұмысты өз жұмыс күшімен, техникамен (арнайы техникамен), жабдықтармен және құрылғылармен орындайды. Мердігер жұмысшыларды тамақпен, жатын орынмен және алаңға күнделікті тасымалдаумен қамтамасыз етеді. Қоқыс шығаруды мердігер жүргізеді. Жоғары сапалы және қауіпсіз жұмыс әдістерін қамтамасыз етеді. Жұмыс жүргізілетін аумақта өрт қауіпсіздігі ережелерінің, электр қауіпсіздігінің, санитарлық-гигиеналық жағдайдың сақталуына жауапкершілік Мердігерге жүктеледі. Қоқыстарды шығару аумақты қоқыссыз, мерзімді түрде жүргізілуі керек.

**4. Жұмыс сапасына қойылатын талаптар.**

Мердігер орындаған жұмыстың сапасы Техникалық тапсырмаға сәйкес болуы керек. Тапсырыс берушінің талабы бойынша, егер тапсырысты орындау барысында шарт талаптарынан жұмыстың сапасын нашарлататын ауытқу орын алса, келісілген мерзімде өнім беруші барлық ақауларды және анықталған кемшіліктерді өтеусіз жөндеуге міндетті.

**5. Өнім сапасына кепілдік беру көлеміне қойылатын талаптар.**

Егер кепілдік мерзімі ішінде орындалған жұмыста қандай да бір кемшіліктер немесе ақаулар анықталса, Мердігер оларды Тараптармен келісілген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

анықталған кемшіліктер тізбесі және оларды жою мерзімдері көрсетілген Есепке жазылады. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі ақауларды жою мерзіміне ұзартылады.

**6. Жұмыс нәтижелеріне сапаға кепілдік беру мерзіміне қойылатын талаптар.** Жұмыстарды орындау мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн. Мердігер көрсетілетін қызметтердің тиісті сапасына кепілдік береді. Осы техникалық тапсырмада көрсетілген жұмыстарға кепілдік мерзімі Тараптар орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) ай болып белгіленеді.

**7. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі.**

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама береді. Мердігер Тапсырыс берушіге аяқталған жұмыстарға қабылдау-тапсыру актісін береді.

Ескертулер:

Мердігер ұсынатын жұмыстарды орындау үшін қажетті материалдар (ақаулы акт бойынша):

1. DKU шамдары, 150 Вт жарықдиодты шамдары бар – 38 дана.

2. Бақша және саябақ шамдары «Шар», 15 Вт жарықдиодты шамдарымен – 25 дана.

3. DKU шамдарын қосуға арналған АВВГ-2x2,5 кабелі - 80 м.

4. «Шар» бақшасы мен саябақ шамдарын қосу үшін 2,5 мм2 мыс орнату сымы - 200 м.

Қосымша: ақауы бар актілердің көшірмелері.

**Жетекші энергетик**

**«Урихтау Оперейтинг» ТОО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бахатов К.Д.**