**№ Шартқа №2 Қосымша**

 **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 ж.**

**Техникалық сипаттама**

**Тапсырыс берушінің техникалық шарттары бойынша мамандандырылған қондырғыларды/жүйелерді/технологиялық жабдықтарды дайындау жөніндегі жұмысты сатып алуға арналған техникалық тапсырма (Стандартты емес жабдықты жасау бойынша жұмыс)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мазмұны** | **Жұмыс көлемі** |
| 1 | Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/қызметтердің атауы | *Арнайы қондырғыларды/ жүйелерді/ технологиялық жабдықтарды дайындау жұмыстары(стандартты емес жабдықтарды дайындау)* |
| 2 | Орындалған жұмыстарды тапсыру орны | *Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС қоймасы немесе ДНС.* |
| 3 | Жұмысты аяқтаудың талап етілетін мерзімдері (кесте). | *Мерзім жұмыстарды орындау Тапсырыс берушіден жұмыстарды орындаудың басталғаны туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 60 күнтізбелік күн.* |
| 4 | Орындалатын жұмыс көлемі | ***ДАЙЫНДАУ***1. *ВУ-7; ВУ-8 ұңғымаларына арналған майлағыш алаңдар – 2 дана (Тапсырыс беруші – «Урихтау Оперейтинг» ЖШС қоймасына тапсыру);*
2. *Ескертпе:*

*- Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің сызбалары бойынша, техникалық сипаттаманың 1-қосымшасына сәйкес орындалады.**- Дайындау аяқталғаннан кейін алаңдарды Тапсырыс берушінің талаптарына және қолданыстағы нормаларға сәйкес бояу қажет.* |
| 5 | Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар. | *Мердігер Тапсырыс берушіге беруі керек:**-өнімнің паспорты, дайындау үшін пайдаланылған материалға сертификаттар.* |
| 6 | Стандарттар мен нормативтік-техникалық құжаттар | *— ГОСТ 12.2.088-2017 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚҚҚ). Ұңғымаларды өңдеуге және жөндеуге арналған жер үсті жабдықтары. Жалпы қауіпсіздік талаптары» (өзгертулермен)**- ГОСТ 12.2.003-91 " Өндірістік жабдық. Жалпы қауіпсіздік талаптары"* |
| 7 | Жұмыс сапасына қойылатын талаптар  | *-Мердігер жұмыстардың сапалы және уақтылы орындалуына жауап береді;**-Мердігер жұмысты орындау кезінде технологияны қатаң сақтауы керек.* |
| 8 | Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар | *2-санаттан төмен емес лицензиясы болуы тиіс: "объектілерді күрделі жөндеуді және реконструкциялауды қамтитын ғимараттар мен құрылыстардың (оның ішінде көпірлер, көлік эстакадалары, тоннельдер мен жол өтпелері, өзге де жасанды құрылыстар) тіреу және (немесе) қоршау конструкцияларын салу, оның ішінде: металл конструкцияларын монтаждау"* |
| 9 | Әлеуетті өнім берушінің персоналына қойылатын талаптар | *- Инженерлік желілер мен құрылыстар бойынша шебер - 1 адам. Біліктілікті растау бойынша біліктілік аттестатының немесе куәліктің немесе сертификаттың көшірмесін ұсыну. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек шартын немесе еңбек кітапшасын ұсыныңыз. Тәжірибе-2 жыл.**- Электр газбен дәнекерлеуші-1 адам. Біліктілікті растау бойынша аттестаттау куәлігін және жауапты металл-конструкцияларға рұқсат беру жөніндегі хаттаманы ұсыну. Жұмыс тәжірибесін растау бойынша еңбек шартын еңбек кітапшасын ұсыну. Тәжірибе-1 жыл* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс берушіТОО «Урихтау Оперейтинг»Өндіріс директоры****\_\_\_\_\_\_\_Күлжанов Ж.М.** |  **Орындаушы « » Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

 **Приложение №2**

 **к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

**Техническая спецификация на закупку работы по изготовлению специализированных установок/систем/технологического оборудования по техническим условиям заказчика**

**(Работа по изготовлению нестандартного оборудования)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Содержимое**  | **Объем работы** |
| 1 | Наименование закупаемых товаров/работ/услуг | *Работы по изготовлению специализированных установок/систем/технологического оборудования* *(изготовлению нестандартного оборудования )* |
| 2 | Место сдачи выполненных работ | *Склад и ДНС ТОО «Урихтау Оперейтинг» расположеные на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе.* |
| 3 | Требуемые сроки (график) выполнения работ | *Срок выполнение работ 60 календарных дней после получения письменного уведомления от заказчика о начале выполнение работ.* |
| 4 | Объемы выполняемых работ | ***ИЗГОТОВЛЕНИЕ*** 1. *Лубрикаторных площадок для скважин ВУ-7;ВУ-8- 2 штуки (сдать на склад ТОО Урихтау Оперейтинг);*
2. *Примечание:*

*-Все работы выполняются по чертежам Заказчика согласно приложение 1 к технической спецификации.* ***-*** *По окончании изготовления необходимо произвести окрашивание площадок согласно требованиям Заказчика и действующим нормам.* |
| 5 | Требования к технической документации.  | *Подрядчик должен предоставить Заказчику:** *паспорт изделия, сертификаты на материал, использованные для изготовления.*
 |
| 6 | Стандарты и нормативно-технические документы | *- ГОСТ 12.2.088-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование наземное для освоения и ремонта скважин. Общие требования безопасности» (с поправкой) - ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»* |
| 7 | Требования к качеству работ | * *Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнения работ;*
* *Подрядчик должен строго соблюдать технологии при выполнении работ.*
 |
| 8 | Требования к потенциальному поставщику | *Иметь лицензию не ниже 2 категории: «Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: Монтаж металлических конструкций»* |
| 9  | Требования к персоналу потенциального поставщика  | *- Мастер по инженерным сетям и сооружениям – 1 человек. По подтверждению квалификации предоставить копию квалификационного аттестата или свидетельства или сертификат. По подтверждению опыта работы предоставить трудовой договор или трудовую книжку. Опыт – 2 года.**- Электрогазосварщик – 1 человек. По подтверждению квалификации предоставить аттестационное удостоверение и протокол по допуску ответственных металлоконструкций. По подтверждению опыта работы предоставить трудовой договор трудовую книжку. Опыт – 1 год.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Заказчик**  **ТОО «Урихтау Оперейтинг»** **Директор по производству**  **\_\_\_\_\_\_\_Кулжанов Ж.М.**  |  **Исполнитель** **" "** **Директор** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |