№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Алақан мен саусақтарды күшейтетін жүннен жасалған қолғаптар, шпилькадан жасалған жапсырмалар)
1. Жалпы ережелер
1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.  

1.4. Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

1.5. Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады. 

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

1.8. Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2026 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

1.9. Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды. 
2.
Қолды жеке қорғау құралдарына қойылатын талаптар

2.1. Тағайындалуы

Қолғаптар ашық ауада және мұнай-газ саласының өндірістік нысандарында жұмыстарды орындау кезінде жұмыскерлердің қолдарын төмендетілген температуралардың, желдің, жалпы өндірістік ластанулардың және орташа механикалық әсерлердің ықпалынан қорғауға арналған.

Қолғаптар қызмет ету мерзімін ұзарту және бетті ұстауды күшейту үшін спилок жапсырмаларымен қосымша күшейтілген.

Қолғаптар жүннің жылу оқшаулағыш қасиеттері мен қосымша материалдардың беріктігін үйлестіреді.

2.2. Негізгі техникалық сипаттамалары

Қолғаптар келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:

· түрі – жылытылған жүн қолғаптар;

· маусымдылығы – қысқы;

· үстіңгі жағы – жүннен немесе жартылай жүннен жасалған трикотаж;

· материалдың құрамы – беріктік пен тозуға төзімділікті арттыру үшін синтетикалық талшықтар қосылған кемінде 50% жүн;

· жылытқыш қабаты – синтетикалық жылытқыш немесе баламалы материал;

· астары – флис немесе баламалы жылу оқшаулағыш материал;

· алақан бөлігі мен саусақтар қалыңдығы кемінде 0,6–0,8 мм табиғи былғары спилогынан жасалған жапсырмалармен күшейтілген;

· білекке тығыз жанасуды қамтамасыз ететін эластикалық манжета;

· қолғаптың ұзындығы – кемінде 270 мм;

· өлшемдері – 9 (XL), 10 (XXL), 11 (XXXL), партияны дайындаудағы өлшемдердің пайыздық қатынасын Тапсырыс беруші белгілейді.

2.3. Қорғаныстық қасиеттеріне қойылатын талаптар

Қолғаптар мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

· ауаның төмендетілген температурасынан қорғауды;

· желден қорғауды;

· жалпы өндірістік ластанулардан қорғауды;

· орташа механикалық әсерлерден (қажалудан) қорғауды;

· жұмыс кезінде құрал мен материалдарды сенімді ұстауды.

Суықтан және желден қорғау. Жоғары сапалы жартылай жүннің (50% жүн, 50% акрил), 60 г/м² жылытқыштың және флис астардың арқасында қолғаптар жылуды тиімді сақтайды, суық мезгілде ашық ауада жұмыс істеу кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді.

Механикалық беріктік. Ірі қара мал (ІҚМ) терісінен жасалған алақандық (қалыңдығы 0,6–0,8 мм) қолғаптың тозуға төзімділігін арттырады және қажалудан қорғауды қамтамасыз етеді, бұл орташа механикалық әсерлерге байланысты жұмыстарды орындау кезінде өте маңызды.

Жалпы өндірістік ластанулардан қорғау. Қолғапта пайдаланылған материалдар қолды ластанудан қорғауды қамтамасыз етеді, бұл оларды әртүрлі өндірістік жағдайларға қолайлы етеді.

Ылғалды сыртқа шығару — жүн ылғалды сипап сезгенде құрғақ болып қала отырып сіңіре алады (өз салмағының 30%-ына дейін). Бұл қолды құрғақ және жылы ұстауға көмектеседі.

Ауа өткізгіштік — жүн талшықтары ауаның айналуына мүмкіндік беріп, қызып кетудің және терлеудің алдын алады.

Жұмсақтық пен жайлылық — жүн табиғи серпімділікке және жұмсақтыққа ие, бұл ұзақ уақыт киген кезде жайлы отыруды және қолайлылықты қамтамасыз етеді.

Антистатикалық қасиеттер — табиғи жүннің статикалық электр тогын жинақтауға бейімділігі төмен.

Ластануға және иістерге табиғи төзімділік — талшықтардың құрылымына байланысты жүн синтетикалық материалдармен салыстырғанда иістер мен ластануларды аз сіңіреді.

Анатомиялық пішін: қолға жайлы отыруды қамтамасыз етеді.

Эластикалық манжета-резеңке: қолғапты бекітіп және салқын ауаның кіруіне жол бермей, білекті қымтайды.

Ерекше сипаттамалары:

· Қолғаптар спилоктан жасалған жапсырма арқылы алақаны мен саусақтары күшейтілген қысқы қолғаптар, алақандықтар спилок жапсырмаларымен күшейтілген, табиғи былғары спилогы.

· Спилок қажалудан, тесілуден және кесілуден қорғайды, қызмет ету мерзімін ұзартады.

· Төмен температура жағдайында механикалық әсерлерден қорғау.

· Төмендетілген температура жағдайында жоғары жайлылық.

· Материалы: табиғи шотланд жүні, түпнұсқа Тинсулейт 40C жылытқышы, астары: флис.

Материалдың сипаттамасы: үстіңгі қабаты: акрил 100%, ішкі қабаты: жүн 50%, акрил 50%, алақандығы табиғи ІҚМ спилогы 0,6–0,8 мм (жартылай жабылған).

Ұзындығы: кемінде 27 см.
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2.4. Сапаға қойылатын талаптар

Қолғаптар:

· жаңа, 2026 жылдан ерте шығарылмаған, бұрын пайдаланылмаған болуы;

· механикалық зақымданулары мен өндірістік ақаулары болмауы;

· өткізіп жіберілген жерлері жоқ берік тігістері болуы;

· қолға жайлы отыруын қамтамасыз етуі;

· нормативтік пайдалану мерзімі ішінде жылу оқшаулағыш қасиеттерін сақтауы;

· зиянды заттар бөлмеуі және терінің тітіркенуін тудырмауы тиіс.

2.5. Дайындауға қойылатын талаптар

Қолғаптар дайындаушының техникалық құжаттамасына және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс.

2.6. Жиынтықтылығы

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді: бір жұп қолғап (сол және оң жақ).

2.7. Таңбалау

Әрбір бұйымда мыналар көрсетілген таңбалау болуы тиіс:

· дайындаушының атауы;

· өлшемі;

· дайындалған күні;

· қорғаныс қасиеттерінің белгіленуі (болған жағдайда);

· күтім жасау бойынша ұсынымдар;

· нормативтік құжат (болған жағдайда).

2.8. Қаптамасы

Әрбір жұптың тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін жеке қаптамасы болуы тиіс.

2.9. Қауіпсіздік талаптары

Бұйым материалдары:

· санитарлық-гигиеналық қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы;

· пайдалану кезінде зиянды заттар бөлмеуі;

· белгіленген пайдалану мерзімі ішінде қорғаныс қасиеттерін сақтауы тиіс.

2.10. Кепілдік

Кепілдікті сақтау және пайдалану мерзімі — дайындаушының құжаттамасына сәйкес.

2.11. Нормативтік құжаттар

Өнім мыналардың талаптарына сәйкес болуы тиіс:

· КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы».

Ескертпе: Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тауардың әрбір бірлігіне паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.
	Тапсырыс беруші:

Өндіріс жөніндегі Директор

___________________   _________
	Жеткізуші:

___________________   _________
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