Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Перчатки шерстяные с усилением ладони и пальцев, накладки из спилка)

1. Общие положения

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.
Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

1.2. Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно настоящей технической спецификации.

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).  
1.4. Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.
1.5. Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

1.6. Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки. 
1.7. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

1.8. Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.
1.9. В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.  
2. Требования к средствам индивидуальной защиты рук

Наименование модели: Перчатки шерстяные утепленные с усилением ладонной части. 
2.1. Назначение

Перчатки предназначены для защиты рук работников от воздействия пониженных температур, ветра, общих производственных загрязнений и умеренных механических воздействий при выполнении работ на открытом воздухе и производственных объектах нефтегазовой отрасли.

Перчатки дополнительно усилены спиковыми наладками для увеличения срока службы перчаток и усиления захвата поверхности.
Перчатки сочетают в себе теплоизоляционные свойства шерсти и прочность дополнительных материалов.

2.2. Основные технические характеристики

Перчатки должны соответствовать следующим требованиям:

· тип – перчатки шерстяные утепленные; 

· сезонность – зимние; 

· верх – шерстяной или полушерстяной трикотаж; 

· состав материала – шерсть не менее 50 % с добавлением синтетических волокон для повышения прочности и износостойкости; 

· утепляющий слой – синтетический утеплитель либо аналогичный материал; 

· подкладка – флисовая либо аналогичный теплоизоляционный материал; 

· ладонная часть и пальцы усилены накладками из натурального кожевенного спилка толщиной не менее 0,6–0,8 мм; 

· эластичная манжета для плотного прилегания к запястью; 

· длина перчатки – не менее 270 мм; 

· размеры – 9 (XL), 10 (XXL), 11 (XXXL), процентное соотношение размеров к изготовлению партии устанавливает Заказчик. 

2.3. Требования к защитным свойствам

Перчатки должны обеспечивать:

· защиту от пониженных температур воздуха; 

· защиту от ветра; 

· защиту от общих производственных загрязнений; 

· защиту от умеренных механических воздействий (истирание); 

· надежный захват инструмента и материалов при работе. 

Защита от холода и ветра.

Благодаря использованию высококачественной полушерсти (50% шерсть, 50% акрил), утеплителя 60 г/м² и флисовой подкладки, перчатки эффективно сохраняют тепло, обеспечивая комфорт при работе на открытом воздухе в холодное время года. 
Механическая прочность.

Наладонник из кожи крупного рогатого скота (толщина 0,6–0,8 мм) повышает износостойкость перчаток и обеспечивает защиту от истирания, что особенно важно при выполнении работ, связанных с умеренными механическими воздействиями. 

Защита от общепроизводственных загрязнений.

Материалы, использованные в перчатках, обеспечивают защиту рук от загрязнений, что делает их подходящими для различных производственных условий. 
Влагоотведение — шерсть может впитывать влагу (до 30% от собственного веса), оставаясь при этом сухой на ощупь. Это помогает сохранять руки сухими и теплыми.

Воздухопроницаемость — шерстяные волокна позволяют воздуху циркулировать, предотвращая перегрев и потоотделение.

Мягкость и комфорт — шерсть обладает естественной упругостью и мягкостью, обеспечивая удобную посадку и комфорт при длительном ношении.

Антистатические свойства — натуральная шерсть имеет низкую склонность к накоплению статического электричества.

Естественная устойчивость к загрязнению и запахам — благодаря структуре волокон шерсть меньше впитывает запахи и загрязнения по сравнению с синтетическими материалами.

Анатомическая форма: обеспечивает удобную посадку на руке.

Эластичная манжета-резинка: облегает запястье, фиксируя перчатку и предотвращая проникновение холодного воздуха. 

Отличительные характеристики: 

- Перчатки зимние с усилением ладони и пальцев за счет накладки из спилка, наладонники усилены спилковыми накладками, кожевенный спилок натуральный.
- Спилок защищает от истирания, проколов и порезов, увеличивает срок службы.
- Защита от механических воздействий в условиях низких тмператур.

- Превосходный комфорт в условиях пониженных температур.
- Материал: натуральная шотландская шерсть, утеплитель оригинальный Тинсулейт 40C, подкладка: флис.

Описание материала: верхний слой: акрил100%, внутренний слой: шерсть 50%, акрил 50%, наладонник натуральный спилковый КРС 0,6-0,8 мм (покрытие частичное).
Длина: не менее 27 см.
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2.4. Требования к качеству

Перчатки должны:

· быть новыми, не ранее 2026 года выпуска, ранее не использовавшимися; 

· не иметь механических повреждений и производственных дефектов; 

· иметь прочные швы без пропусков; 

· обеспечивать удобную посадку на руке; 

· сохранять теплоизоляционные свойства в течение нормативного срока эксплуатации; 

· не выделять вредных веществ и не вызывать раздражения кожи. 

2.5. Требования к изготовлению

Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с технической документацией изготовителя и требованиями действующих нормативных документов.

2.6. Комплектность

В комплект поставки входит: одна пара перчаток (левая и правая). 

2.7. Маркировка

На каждом изделии должна быть нанесена маркировка с указанием:

· наименования изготовителя; 

· размера; 

· даты изготовления; 

· обозначения защитных свойств (при наличии); 

· рекомендаций по уходу; 

· нормативного документа (при наличии). 

2.8. Упаковка

Каждая пара должна иметь индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировании и хранении.

2.9. Требования безопасности

Материалы изделия должны:

· соответствовать требованиям санитарно-гигиенической безопасности; 

· не выделять вредных веществ при эксплуатации; 

· сохранять защитные свойства в течение установленного срока эксплуатации. 

2.10. Гарантия

Гарантийный срок хранения и эксплуатации — согласно документации изготовителя.

2.11. Нормативные документы

Продукция должна соответствовать требованиям:

· ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; 

Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.
	Заказчик:

Директор по производству

___________________   _________
	Поставщик:
___________________   _________


