Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Перчатки для защиты рук, кожаные, утепленные)

1. Общие положения

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.
Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

1.2. Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно настоящей технической спецификации.

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).  
1.4. Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.
1.5. Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

1.6. Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки. 
1.7. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

1.8. Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.
1.9. В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.  
2. Требования к средствам индивидуальной защиты рук

2.1. Наименование модели: перчатки для защиты рук, кожаные, утепленные.

2.2. Назначение: перчатки предназначены для защиты рук работников при выполнении работ в условиях пониженных температур и механических воздействий (истирание, порезы, проколы, разрывы) на производственных объектах нефтегазовой отрасли.
2.3. Основные технические характеристики

· тип – перчатки кожаные утепленные; 

· сезонность – зимние; 

· материал ладонной части – натуральная воловья кожа толщиной не менее 1,0–1,2 мм; 

· тыльная часть – натуральная кожа (по согласованию с Заказчиком, комбинированные (натуральная кожа и плотная хлопчатобумажная ткань либо материал с аналогичными характеристиками); 

· утеплитель – искусственный мех либо современный синтетический утеплитель, обеспечивающий эксплуатацию при отрицательных температурах; 

· наличие эластичной вставки в области запястья; 

· усиленная защитная манжета (крага); 

· двойные усиленные швы; 

· нитки повышенной прочности; 

· конструкция должна обеспечивать надежный сухой захват инструмента и свободу движений пальцев; 
· эластичная обратная сторона, манжеты, утолщения защищают швы на ладони и большем пальце, защита артерии, внутренняя прокладка с утеплителем;
· перчатки должны сохранять гибкость при эксплуатации в зимний период.

2.4. Размерный ряд

Размеры: 10; 11. Количество согласно заявке Заказчика.
Процентное соотношение размеров к изготовлению партии устанавливает заказчик.
2.5. Требования к качеству

Перчатки должны:

· быть новыми (не ранее 2026 года выпуска), ранее не использовавшимися; 

· не иметь механических повреждений; 

· иметь ровные прочные швы без пропусков; 

· обеспечивать комфортную посадку на руке; 
· перчатки должны соответствовать требованиям эргономики;
· обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температур; 
· швы перчаток, материалы и прочность швов не должны отрицательно влиять на свойства перчаток;
· перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Подвижность пальцев характеризуется уровнем свободы движений.
· соответствовать требованиям технического регламента и действующих стандартов Республики Казахстан.
2.6. Требования безопасности

Материалы изготовления не должны: выделять токсичные вещества; вызывать раздражение кожи; ухудшать защитные свойства в течение нормативного срока эксплуатации.
2.7. Требования к изготовлению

Перчатки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технической документации изготовителя.
Высокое качество изготовления, двойные швы, для обеспечивания защиты от разрыва изделия при работе с металлическими деталями. Перчатки должны изготавливаться в соответствии с требованиями промышленной технологии изготовления специальной защитной одежды.

Соединительные швы деталей перчаток должны быть прошиты огнестойкими нитками. 

2.8. Маркировка

На каждом изделии должна быть нанесена маркировка с указанием:

· наименования изготовителя; 

· размера; 

· даты изготовления; 

· обозначения защитных свойств; 

· нормативного документа (при наличии); 

· пиктограмм защитных свойств.

2.9. Упаковка

Каждая пара должна иметь индивидуальную упаковку.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.
2.10. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

1) ГОСТ EN 388-2019.
2) ГОСТ 12.4.002 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний.

3) ГОСТ 12.4.141 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Одежда специальная и материалы для их изготовления. Методы определения сопротивления порезу.
4) ГОСТ 12.4.103-2020 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
	№ п/п
	Наименование
	Краткая характеристика 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Перчатки для защиты от пониженных температур, из натуральной мягкой прочной кожи
	Перчатки для защиты рук, кожанные, с крагами, зимние, утепленные меховой подкладкой. 

Размеры:

10 – 300 пар

11 – 306 пар
	606
	пара


Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.
	Заказчик:

Директор по производству

___________________   _________
	Поставщик:

___________________   _________


