Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Подшлемник для ношения под защитной каской, утепленный)

1. Общие положения

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.
Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

1.2. Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно технической спецификации и Таблицы, указанной в приложении №1 к настоящей технической спецификации.

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).  
1.4. Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.
1.5. Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

1.6. Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки. 
1.7. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

1.8. Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.
1.9. В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.  
2. Требования к средствам защиты головы
ПОДШЛЕМНИК ДЛЯ НОШЕНИЯ ПОД ЗАЩИТНОЙ КАСКОЙ, УТЕПЛЕННЫЙ
2.1. Назначение

Подшлемник утепленный предназначен для использования совместно с защитной каской и служит для защиты головы, шеи и частично лица работника от пониженных температур, ветра, пыли и общих производственных загрязнений при выполнении работ на производственных объектах нефтегазовой отрасли.

Изделие относится к средствам индивидуальной защиты первого слоя и должно обеспечивать комфортное использование совместно с защитной каской.

2.2. Основные технические характеристики

Подшлемник должен соответствовать следующим требованиям:

· тип – трикотажный, на подкладке из искусственного меха, утепленный; 

· назначение – для ношения под защитной каской; 

· материал верха – трикотажное полотно из хлопка или смесовой ткани с содержанием хлопка не менее 90%; 

· утеплитель – синтетический нетканый материал либо аналогичный материал из искусственного меха; 

· конструкция должна обеспечивать плотное прилегание к голове и шее без ограничения обзора;  
· лицевой вырез – для глаз; 

· плоские швы, исключающие натирание при длительном использовании под каской; 

· хорошая воздухопроницаемость и отведение влаги; 

· сохранение теплоизоляционных свойств при эксплуатации в зимний период; 

· размер регулируется – универсальный (с учетом эластичности материала); 

· цвет – по согласованию с Заказчиком. 

Подшлемник имеет защитные свойства:

- Подшлемник для защиты от общих производственных загрязнений (З), включая санитарную и облегченную (Зо);

- Подшлемник для защиты от механических воздействий возможного захвата движущимися частями механизмов (Мд);

- Подшлемник для защиты от механических воздействий истирания (Ми);

- Подшлемник для защиты от механических воздействий прокола и пореза (Мп).
2.3. Требования к качеству

Основные положения:

· Подшлемник должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска, ранее не использовавшимся; 

· не иметь механических повреждений и производственных дефектов; 

· иметь прочные и ровные швы; 

· сохранять форму после многократного использования; 

· обеспечивать комфортную посадку под защитной каской; 

· не стеснять движения головы и не ограничивать обзор; 

· соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям;
· удобство пользования подшлемника;

· функциональное расположение деталей и узлов;

· возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности;

· соразмерность шапки ушанки и ее частей.

2.4. Требования к изготовлению

Подшлемник должен быть изготовлен в соответствии с технической документацией изготовителя и требованиями действующих нормативных документов.
Размер головного убора определяют выраженной в сантиметрах длиной внутренней окружности, соответствующей обхвату головы человека.

Допустимые отклонения от установленных линейных размеров не должны превышать: по длине - ±2,0 см; по ширине - ±1,0 см.

2.5. Комплектность

Подшлемник для ношения под защитной каской, из трикотажа на подкладке из искусственного меха.
2.6. Маркировка

Каждый подшлемник должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку:

· наименование изготовителя; 

· размер; 

· дату изготовления; 

· состав материала; 

· рекомендации по уходу; 

· обозначение нормативного документа (при наличии). 

2.7. Упаковка

Каждый подшлемник должен иметь индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировании и хранении.

2.8. Требования безопасности

Материалы изделия должны:

· быть безопасными для здоровья человека; 

· не выделять вредных веществ при эксплуатации; 

· соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям; 

· сохранять защитные свойства в течение установленного срока эксплуатации. 

2.9. Гарантия

Гарантийный срок хранения и эксплуатации — согласно документации изготовителя.
2.10. Нормативные документы

Изделие должно соответствовать требованиям:

· ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; 

· ГОСТ 33378-2015 «Головные уборы трикотажные. Общие технические условия» (или эквивалент).

Пошив и дизайн Подшлемника согласовывается с Заказчиком.
Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.
	Заказчик:

Директор по производству

___________________   _________
	Поставщик:

___________________   _________


