№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Қолды қорғауға арналған былғары, жылытылмаған қолғаптар)
1. Жалпы ережелер
1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.  

1.4. Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

1.5. Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады. 

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

1.8. Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2026 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

1.9. Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды. 
2. Қолды жеке қорғау құралдарына қойылатын талаптар
2.1. Тағайындалуы

Қолғаптар мұнай-газ саласының өндірістік нысандарында құрылыс-монтаждау, жөндеу, тиеу-жүктеу және пайдалану жұмыстарын орындау кезінде жұмыскерлердің қолдарын механикалық әсерлерден (қажалудан, кесілуден, тесілуден, жыртылудан), жалпы өндірістік ластанулардан қорғауға арналған.

2.2. Негізгі техникалық сипаттамалары

Қолғаптар келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:

· түрі – былғары, жылытылмаған;

· маусымдылығы – жазғы (маусымаралық);

· алақан бөлігі – қалыңдығы кемінде 1,0–1,2 мм табиғи сиыр терісі (сиыр былғарысы);

· сыртқы (арқа) бөлігі – тығыз мақта-мата матасы немесе табиғи былғары;

· башпай (бас бармақ) аймағында және алақанның ең көп жүктеме түсетін бөліктерінде күшейткіштердің болуы;

· білек аймағындағы эластикалық қыстырма;

· қорғаныс манжетасы (крага);

· қос күшейтілген тігістер;

· конструкциясы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
· құрғақ және майланған бөлшектерді сенімді ұстауды;

· қол құралымен жұмыс істеу кезіндегі қолайлылықты;

· саусақтардың еркін қозғалуын;

· қажалуға және механикалық жүктемелерге төзімділікті;

· өлшемдері: 10, 11, партияны дайындаудағы өлшемдердің пайыздық қатынасын Тапсырыс беруші белгілейді.

2.3. Қорғаныстық қасиеттеріне қойылатын талаптар

Қолғаптар мыналардан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс:

· механикалық қажалудан;

· кесілуден;

· тесілуден;

· жыртылудан;

· жалпы өндірістік ластанулардан.

2.4. Сапаға қойылатын талаптар

Қолғаптар:

· жаңа, 2026 жылдан ерте шығарылмаған, бұрын пайдаланылмаған болуы;

· механикалық зақымданулары мен өндірістік ақаулары болмауы;

· өткізіп жіберілген жерлері жоқ берік және тегіс тігістері болуы;

· қолға жайлы отыруын қамтамасыз етуі;

· нормативтік пайдалану мерзімі ішінде пішінін сақтауы;

· зиянды заттар бөлмеуі және терінің тітіркенуін тудырмауы тиіс.

2.5. Дайындауға қойылатын талаптар

Қолғаптар дайындаушының техникалық құжаттамасына және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс.

Металл бөлшектермен жұмыс істеу кезінде бұйымның жыртылуынан қорғауды қамтамасыз ету үшін дайындалу сапасы жоғары, тігістері қос болуы тиіс. Қолғаптар арнайы қорғаныс киімін өндірудің өнеркәсіптік технологиясының талаптарына сәйкес дайындалуы тиіс.

Қолғап бөлшектерінің біріктіруші тігістері отқа төзімді жіптермен тігілуі тиіс.

Техникалық эскиз. Қолды қорғауға арналған былғары, жылытылмаған қолғаптар:
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2.6. Жиынтықтылығы

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді:

· бір жұп қолғап (сол және оң жақ).

2.7. Таңбалау

Әрбір бұйымда мыналар көрсетілген таңбалау болуы тиіс:

· дайындаушының атауы;

· өлшемі;

· дайындалған күні;

· қорғаныс қасиеттерінің белгіленуі (пиктограмма);

· нормативтік құжат (болған жағдайда).

2.8. Қаптамасы

Әрбір жұптың тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс жеке қаптамасы болуы тиіс.

2.9. Қауіпсіздік талаптары

Бұйым материалдары:

· санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес болуы;

· уытты (токсинді) заттар бөлмеуі;

· белгіленген пайдалану мерзімі ішінде қорғаныс қасиеттерін сақтауы тиіс.

2.10. Кепілдік

Кепілдікті сақтау және пайдалану мерзімі — дайындаушының құжаттамасына сәйкес.

2.11. Нормативтік құжаттар

Өнім мыналардың талаптарына сәйкес болуы тиіс:

· КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы»;

· МСТ EN 388-2019 «Механикалық әсерлерден қорғауға арналған қолғаптар»;

· МСТ 12.4.103-2020 «ЕҚҚС. Қолды жеке қорғау құралдары. Жіктелуі».

Техникалық ерекшелікке № 1 кесте
	№ п/п
	Атауы
	Қысқаша сипаттама
	Саны
	Бірлік

	1
	Қолды қорғауға арналған қолғаптар, кездейсоқ, былғары
	Қолғаптар жазғы, былғары. 

Өлшемдері:

10 – 1810

11 – 100


	1910
	жұп


Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне Паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.
	Тапсырыс беруші:

Өндіріс жөніндегі Директор

___________________   _________
	Жеткізуші:

___________________   _________
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