ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение независимого аудита запасов и ресурсов углеводородов по системе 
SPE-PRMS
Услуги по подготовке отчета SPE-PRMS оказываются в отношении месторождения Урихтау (горизонт КТ-I). Все объемы запасов и экономические показатели оцениваются по состоянию на 30 сентября 2026 года.
1. Активы
КОНСУЛЬТАНТ выполняет независимую оценку запасов углеводородов активов ЗАКАЗЧИКА. В ходе оценки КОНСУЛЬТАНТ должен:
· представить прогноз добычи углеводородов месторождения для категории доказанные разрабатываемые (PD) применив обоснованные методы SPE-PRMS с учетом технических и экономических параметров;
· своевременно анализировать достаточность геолого-промысловой информации, результаты изучения геологического строения и геологического моделирования, историю разработки и производительность активов на перспективу;
· оценить результаты бурения, ГТМ, методов повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи и их вклад в прогнозные объемы углеводородов;
· представленнве запасы PD разделить на разрабатываемые добываемые и разрабатываемые недобываемые (PDP, PDNP);
для целей бухгалтерского учета отдельно оценить запасы PD по каждому месторождению, контракту (лицензии) и виду углеводородов, с учетом доли прав ЗАКАЗЧИКА; 
· по запросу ЗАКАЗЧИКА представить в рабочем формате результаты по продуктивным горизонтам, количество бурения и ГТМ, принятых в расчетах, динамику коэффициента естественного падения и обоснование темпов падения, дебитов, обводненности и дней работы;
· применить предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ макроэкономические допущения: цены на нефть и газ, инфляцию, курс тенге к доллару США, CAPEX, OPEX, налоги и ликвидационные расходы;
· учесть запасы независимо от их принятия на государственный баланс Республики Казахстан; при существенных расхождениях по запросу ЗАКАЗЧИКА представить анализ причин;
Единицы измерения должны соответствовать международным стандартам и стандартам Республики Казахстан: нефть, конденсат и ШФЛУ – тонны и баррели; газ – кубические метры и кубические футы с указанием базовых условий пересчета.
2. Подготовка, сбор данных и сдача Отчета
Исходные данные предоставляются КОНСУЛЬТАНТУ ЗАКАЗЧИКОМ на период оказания услуг и возвращаются по требованию ЗАКАЗЧИКА после завершения работ. ЗАКАЗЧИК организует подготовку информации по каждому месторождению.
КОНСУЛЬТАНТ обеспечивает участие сотрудников в сборе данных и обсуждении порядка работ, согласовании предварительных результатов, представлении и защите окончательного Отчета при необходимости, а также еженедельно предоставляет отчет о ходе работ, выявленных вопросах и рисках.
Порядок выполнения работ: проверка комплектности и качества исходных данных; формирование и согласование перечня допущений; геологическая, инженерная и экономическая оценка; сопоставление результатов с государственным балансом и материалами ЗАКАЗЧИКА; обсуждение предварительных выводов; выпуск и защита окончательного Отчета.
· КОНСУЛЬТАНТ ведет реестр полученных данных, допущений, выявленных ограничений и запросов на дополнительную информацию; существенные пробелы и их возможное влияние на результаты оценки отражаются в Отчете;
· расчеты выполняются детерминистическими и/или вероятностными методами, уместными для имеющейся стадии изученности, с документированием методики, исходных параметров и диапазонов неопределенности;
· прогнозные профили добычи формируются с учетом фактической истории, планов бурения и ГТМ, ограничений инфраструктуры, сроков действия прав и согласованных технических сценариев;
Требования к КОНСУЛЬТАНТУ: независимость и отсутствие конфликта интересов; международное признание в качестве компетентного оценщика (Competent Person/Qualified Reserves Evaluator); подтвержденный опыт сопоставимых работ по SPE-PRMS; наличие квалифицированных геологов, петрофизиков, инженеров-разработчиков и экономистов.
3. Отчетность
· промежуточный отчет: предварительные оценки запасов PD, прогнозы добычи, основные допущения и вопросы для согласования;
· окончательный Отчет по состоянию на 30.09.2026 г. – не позднее 25.10.2026 г., на русском и английском языках;
· формат: по два печатных экземпляра каждого языкового варианта, электронные версии PDF, презентация и защита – при необходимости.
· в Отчете раскрываются примененная редакция SPE-PRMS, эффективная дата, объем и ограничения проверки, источники данных, ключевые допущения, методы оценки и основания категоризации;
· для целей бухгалтерского учета предоставляется отдельная таблица в Excel по каждому месторождению, контракту (лицензии) и виду углеводородов: остаток PDP, PDNP, сумма PDP + PDNP, доля прав ЗАКАЗЧИКА, первоначальный и действующий сроки контракта, объемы в пределах первоначального лицензионного периода, единицы и коэффициенты пересчета;
•	предоставляется сверка с предыдущей оценкой запасов; 
При необходимости изменения Объема услуг Стороны оформляют дополнительное соглашение с указанием дополнительного или скорректированного объема работ.
Перечень исходных данных для оценки запасов
Общие и организационные данные
· перечень оцениваемых активов, объектов разработки, залежей и скважин; схема ответственных подразделений и контактных специалистов ЗАКАЗЧИКА;
· предыдущие отчеты по SPE-PRMS и иным классификациям, материалы независимых аудитов, перечень существенных изменений после последней оценки;
· согласованные системы координат, высотные отметки, базовые условия и коэффициенты пересчета единиц, а также правила именования объектов в передаваемых базах;
· реестр предоставляемых файлов с датами актуальности, источниками и статусом качества; сведения об обновлениях данных после эффективной даты оценки.
Геофизические и петрофизические данные
· материалы сейсморазведки при наличии; данные каротажа при бурении и заканчивания скважин, файлы ГИС по основным скважинам и сводная петрофизическая интерпретация;
· результаты стандартных и специальных исследований керна, анализы пластовой воды и обоснование подсчетных параметров.
· отчеты по обработке и интерпретации сейсмических материалов, временные и глубинные карты, скоростная модель и оценка качества привязки скважин к сейсмике;
· исходные и интерпретированные кривые ГИС, результаты контроля качества, петрофизические модели и принятые граничные значения коллекторских свойств.
Геологические данные
· структурные карты, карты изопахит и эффективных нефтегазонасыщенных толщин, координаты, инклинометрия и траектории скважин;
· геологические модели, гриды, сведения о залежах, контактах, разломах и геологических неопределенностях.
· стратиграфические разбивки, корреляционные схемы, литолого-фациальные материалы, данные по ФЕС и насыщению, обоснование ВНК/ГНК/ГВК;
· балансы геологических запасов по объектам и категориям, отчеты по подсчету и пересчету запасов, протоколы и экспертные заключения.
Инженерные и промысловые данные
· PVT, данные о пластовых флюидах, проницаемости, заканчиваниях, интервалах перфорации и конструкциях скважин;
· ежемесячная добыча нефти, газа, конденсата и воды и закачка по каждой скважине и объекту за весь период разработки;
· замеры пластового, забойного и устьевого давления, результаты испытаний пластов, опробований и гидродинамических исследований;
· история фонда, простоев, бурения, ГТМ, ПНП и интенсификации с результатами по скважинам.
· история режимов эксплуатации, дебитов, обводненности, газового фактора и приемистости; сведения об ограничениях сбора, подготовки, транспорта и закачки;
· актуальные гидродинамические модели и материалы их адаптации при наличии, результаты DCA, оценки КИН/КИГ и обоснование технологических коэффициентов;
· утвержденные и перспективные программы бурения, ремонтов и ГТМ с календарными сроками, ожидаемыми эффектами, вероятностью выполнения и затратами.
Экономические и правовые данные
· OPEX, CAPEX, стоимость бурения, заканчивания и обустройства, цены и условия реализации продукции, налоги и платежи, инфляция, курс валют, ставка дисконтирования и ликвидационные расходы;
· действующие контракты, лицензии и соглашения, сведения о границах и сроках прав, материалы подсчета запасов и государственный баланс, проекты и планы разработки месторождений.
· финансово-экономические модели, прогнозы реализации по видам продукции, коммерческие и инфраструктурные ограничения, условия доступа к мощностям;
· согласованные макроэкономические сценарии и дата денежных потоков, правила эскалации затрат, применимые фискальные условия и подтверждение прав на разработку.
· учетная политика ЗАКАЗЧИКА в части амортизации производственным методом, долгосрочные плановые цены, фактическая добыча с даты предыдущей оценки и сведения, необходимые для сверки движения запасов.

Примечание
Ключевые скважины определяются специалистами КОНСУЛЬТАНТА и ЗАКАЗЧИКА. Перечень не является исчерпывающим и может уточняться по результатам предварительного анализа исходных данных.

4. Срок выполнения Работ.
Общий срок выполнения Работ: с даты подписания Договора обеими Сторонами по 25 октября 2026 г.

	
	Заказчик:
ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Главный геолог
	
_________________ Рахымберди Р.
	Исполнитель:




______________



