SPE-PRMS жүйесі бойынша көмірсутектер қорлары мен ресурстарына тәуелсіз аудит жүргізуге арналған 
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА 

SPE-PRMS есебін дайындау бойынша қызметтер Өріктау кен орнына (KT-I қабаты) қатысты көрсетіледі. Қорлардың барлық көлемі мен экономикалық көрсеткіштері 2026 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша бағаланады.
1. Активтер
КОНСУЛЬТАНТ Тапсырыс берушінің активтерінің көмірсутек қорларын тәуелсіз бағалауды орындайды. Бағалау барысында КОНСУЛЬТАНТ:
· техникалық және экономикалық параметрлерді ескере отырып, SPE-PRMS негізделген әдістерін қолдана отырып, дәлелденген игерілетін (PD) санаты үшін кен орындарының көмірсутектерін өндіру болжамын ұсыну;
· геологиялық-кәсіпшілік ақпараттың жеткіліктілігін, геологиялық құрылымды және геологиялық модельдеуді зерделеу нәтижелерін, даму тарихы мен активтердің перспективаға өнімділігін уақтылы талдау;
· бұрғылау, ГТІШ, мұнай беруді арттыру және өндіруді қарқындату әдістерінің нәтижелерін және олардың көмірсутектердің болжамды көлеміне қосқан үлесін бағалау;
ұсынылған PD қорлары әзірленетін өндірілетін және әзірленетін өндірілмейтін (PDP, PDNP) болып бөлінеді; 
бухгалтерлік есеп мақсатында Тапсырыс берушінің құқықтарының үлесін ескере отырып, әрбір кен орны, келісімшарт (лицензия) және көмірсутектердің түрі бойынша PD қорларын жеке бағалау; 
Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша өнімді горизонттар бойынша нәтижелерді, есептеулерде қабылданған бұрғылау және ГТІШ санын, табиғи құлау коэффициентінің динамикасын және құлау қарқынының, дебиттердің, суланудың және жұмыс күндерінің негіздемесін жұмыс форматында ұсыну; 
Тапсырыс беруші ұсынған макроэкономикалық жорамалдарды қолдану: мұнай мен газдың бағасы, инфляция, теңге бағамы АҚШ долларына, CAPEX, OPEX, салықтар және тарату шығыстары; 
қорлар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік балансына қабылданғанына қарамастан ескерілсін; Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша елеулі сәйкессіздіктер кезінде себептерге талдау ұсынылсын; 
Өлшем бірліктері Қазақстан Республикасының халықаралық стандарттары мен стандарттарына сәйкес келуі тиіс: мұнай, конденсат және ШФЛУ-тонна және баррель; газ-қайта есептеудің базалық шарттарын көрсете отырып, текше метр және текше фут.
2. Есепті дайындау, жинау және тапсыру
Бастапқы деректерді КОНСУЛЬТАНТҚа ТАПСЫРЫС БЕРУШІ қызмет көрсету кезеңінде ұсынады және жұмыс аяқталғаннан кейін ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ талабы бойынша қайтарылады. ТАПСЫРЫС БЕРУШІ әрбір кен орны бойынша ақпарат дайындауды ұйымдастырады.
КОНСУЛЬТАНТ қызметкерлердің деректерді жинауға және жұмыс тәртібін талқылауға, алдын ала нәтижелерді келісуге, қажет болған жағдайда түпкілікті есепті ұсынуға және қорғауға қатысуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ апта сайын жұмыс барысы, анықталған мәселелер мен тәуекелдер туралы есеп береді.
Жұмыстарды орындау тәртібі: бастапқы деректердің толықтығы мен сапасын тексеру; жорамалдар тізбесін қалыптастыру және келісу; геологиялық, инженерлік және экономикалық бағалау; нәтижелерді ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ мемлекеттік балансымен және материалдарымен салыстыру; алдын ала қорытындыларды талқылау; түпкілікті есепті шығару және қорғау. 
КОНСУЛЬТАНТ алынған деректердің, жорамалдардың, анықталған шектеулердің және қосымша ақпаратқа сұрау салулардың тізілімін жүргізеді; елеулі олқылықтар және олардың бағалау нәтижелеріне ықтимал әсері есепте көрсетіледі;
есептеулер әдістемені, Бастапқы параметрлерді және белгісіздік диапазондарын құжаттай отырып, бар зерттеу кезеңіне сәйкес келетін детерминистік және / немесе ықтималдық әдістерімен орындалады;
болжамды өндіру профильдері нақты тарихты, бұрғылау жоспарлары мен ГТІШ, Инфрақұрылым шектеулерін, құқықтардың қолданылу мерзімдерін және келісілген техникалық сценарийлерді ескере отырып қалыптастырылады;
КОНСУЛЬТАНТҚА қойылатын талаптар: тәуелсіздік және мүдделер қақтығысының болмауы; Құзыретті бағалаушы ретінде халықаралық тану (Competent Person/Qualified Reserves Evaluator); SPE-PRMS бойынша салыстырмалы жұмыстардың расталған тәжірибесі; білікті геологтардың, петрофизиктердің, инженер-әзірлеушілердің және экономистердің болуы.
3. Есеп беру
аралық есеп: PD қорларын алдын ала бағалау, өндіру болжамдары, негізгі болжамдар және келісу сұрақтары;
30.09.2026 ж. жағдай бойынша қорытынды есеп-25.10.2026 ж. кешіктірмей, орыс және ағылшын тілдерінде;
формат: әр тілдік нұсқаның екі баспа данасы, PDF электронды нұсқалары, презентация және қорғаныс – қажет болған жағдайда.
есепте SPE-PRMS қолданылған редакциясы, тексерудің тиімді күні, көлемі мен шектеулері, деректер көздері, негізгі болжамдар, бағалау әдістері және санаттау негіздері ашылады;
Бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін әрбір кен орны, келісімшарт (лицензия) және көмірсутектердің түрі бойынша Excel-де жеке кесте ұсынылады: PDP қалдығы, PDNP, PDP + pdnp сомасы, тапсырыс берушінің құқықтарының үлесі, келісімшарттың бастапқы және қолданыстағы мерзімдері, бастапқы лицензиялық кезең шегіндегі көлемдер, бірліктер және қайта есептеу коэффициенттері;
•	қорларды алдыңғы бағалаумен салыстыру ұсынылады; 
Қызметтер көлемін өзгерту қажет болған кезде Тараптар қосымша немесе түзетілген жұмыс көлемін көрсете отырып қосымша келісім ресімдейді.

Қорларды бағалау үшін бастапқы деректер тізімі 
Жалпы және ұйымдастырушылық мәліметтер 
бағаланатын активтердің, игеру объектілерінің, кен орындары мен ұңғымалардың тізбесі; Тапсырыс берушінің жауапты бөлімшелері мен байланыс мамандарының схемасы;
SPE-PRMS және өзге де жіктемелер бойынша алдыңғы есептер, тәуелсіз аудит материалдары, соңғы бағалаудан кейінгі елеулі өзгерістер тізбесі;
Үйлестірілген координаттар жүйелері, биіктік белгілері, бірліктерді қайта есептеудің базалық шарттары мен коэффициенттері, сондай-ақ берілетін базалардағы объектілерді атау ережелері;
өзектілік күндері, дереккөздері және сапа мәртебесі бар ұсынылатын файлдар тізілімі; тиімді бағалау күнінен кейінгі деректер жаңартулары туралы мәліметтер.
Геофизикалық және петрофизикалық деректер 
болған жағдайда сейсмикалық барлау материалдары; Ұңғымаларды бұрғылау және аяқтау кезіндегі каротаж деректері, негізгі ұңғымалар бойынша ҰГЗ файлдары және жиынтық петрофизикалық интерпретация;
стандартты және арнайы негізгі зерттеулердің нәтижелері, қабат суын талдау және есептеу параметрлерін негіздеу.
сейсмикалық Материалдарды өңдеу және түсіндіру есептері, уақыт және тереңдік карталары, жылдамдық моделі және ұңғымаларды сейсмикаға байланыстыру сапасын бағалау;
бастапқы және интерпретацияланған ҰГЗ қисықтары, сапаны бақылау нәтижелері, петрофизикалық модельдер және коллекторлық қасиеттердің қабылданған шекаралық мәндері.
Геологиялық деректер 
құрылымдық карталар, изопахит карталары және тиімді мұнай-газ қаныққан қалыңдықтар, координаттар, инклинометрия және ұңғымалардың траекториялары;
геологиялық модельдер, торлар, кен орындары, контактілер, ақаулар және геологиялық белгісіздіктер туралы мәліметтер.
стратиграфиялық бөлінулер, корреляциялық схемалар, литологиялық-фациалдық материалдар, ФЕС және қанықтылық бойынша деректер, МСК/ГМЖ/ГСЖ негіздемесі;
объектілер мен санаттар бойынша геологиялық қорлардың баланстары, қорларды есептеу және қайта есептеу жөніндегі есептер, хаттамалар және сараптамалық қорытындылар.
Инженерлік және кәсіптік деректер 
PVT, қабат сұйықтықтары, өткізгіштігі, аяқталуы, тесу аралықтары және ұңғымалардың конструкциялары туралы мәліметтер;
ай сайын мұнай, газ, конденсат және су өндіру және игерудің барлық кезеңінде әрбір ұңғыма мен объект бойынша айдау;
қабаттық, кенжарлық және сағалық қысымды өлшеу, қабаттарды сынау, сынау және гидродинамикалық зерттеулер нәтижелері;
ұңғымалар бойынша нәтижелермен Қордың, тоқтап қалудың, бұрғылаудың, ГТІШ, ЖОЖ және қарқындылықтың тарихы.
пайдалану режимдерінің, дебиттердің, суланудың, газ факторының және қабылдаудың тарихы; жинау, дайындау, тасымалдау және айдау шектеулері туралы мәліметтер;
өзекті гидродинамикалық модельдер және Бар болған жағдайда оларды бейімдеу материалдары, DCA нәтижелері, МБМ/ГБМ бағалауы және технологиялық коэффициенттердің негіздемесі;
күнтізбелік мерзімдері, күтілетін әсерлері, орындалу ықтималдығы және шығындары бар бекітілген және перспективалы бұрғылау, жөндеу және ГТІШ бағдарламалары.
Экономикалық және құқықтық деректер 
OPEX, CAPEX, бұрғылау құны, аяқтау және орналастыру, өнімнің бағасы мен шарттары, салықтар мен төлемдер, инфляция, валюта бағамы, дисконттау мөлшерлемесі және жою шығындары;
қолданыстағы келісімшарттар, лицензиялар мен келісімдер, құқықтардың шекаралары мен мерзімдері туралы мәліметтер, қорларды есептеу материалдары және мемлекеттік баланс, кен орындарын игеру жобалары мен жоспарлары.
қаржылық-экономикалық модельдер, өнім түрлері бойынша сату болжамдары, коммерциялық және инфрақұрылымдық шектеулер, қуаттарға қол жеткізу шарттары;
келісілген макроэкономикалық сценарийлер мен ақша ағындарының күні, шығындарды күшейту ережелері, қолданылатын фискалдық шарттар және даму құқықтарын растау.
өндірістік әдіспен амортизация бөлігінде Тапсырыс берушінің есеп саясаты, ұзақ мерзімді жоспарлы бағалар, алдыңғы бағалау күнінен бастап нақты өндіру және қорлардың қозғалысын салыстыру үшін қажетті мәліметтер.

Ескерту
Негізгі Ұңғымаларды КОНСУЛЬТАНТ пен ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ мамандары анықтайды. Тізбе толық болып табылмайды және бастапқы деректерді алдын ала талдау нәтижелері бойынша нақтылануы мүмкін.

4. Жұмыстарды орындау мерзімі.
Жұмыстың жалпы мерзімі: екі тарап шартқа қол қойған күннен бастап 2026 жылғы 25 қазанға дейін.
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