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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Электр, энергия тарату/реттеу жабдықтарына және соған ұқсас жабдыққа
техникалық қызмет көрсету бойынша техникалық шарттар 
(110/35/6 кВ Өріктау ҚС-ның электр жабдықтарына, Өріктау кен орнының электр
жабдықтарына, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС вахталық қалашығы мен өндірістік
базасына сервистік қызмет көрсету)

              Техникалық қызмет көрсетуге жататын объектілер мен жабдықтардың тізбесі осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген.
Бұл техникалық ерекшелік техникалық қызмет көрсетуді және электр жабдықтарын ағымдағы жөндеуді қамтиды:

ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР
1. Қызметтерді көрсету көлемі.

1983 жылы ашылған Өріктау мұнай, газ және конденсат кен орны Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан. 2015 жылы Шығыс Өріктау және Оңтүстік Өріктау кен орындары ашылды.
Мұнайлы-газды өлкенің бұл бөлігінде Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ (солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (7 км) мұнай-газ кен орындары бар. оңтүстік-батысқа қарай -8 км) бұрын ашылған және қазірдің өзінде әзірленуде.
Жылдық орташа температура -40 пен +40 С аралығында ауытқиды.
1.1. 110/35/6 кВ «Өрiхтау» қосалқы станциясының электр жабдықтарына, бақылау-өлшеу және автоматика құралдарына қызмет көрсету;
1.2. Екі ӘЖ 110 кВ 110/35/6 кВ «Өріктау» қосалқы станциясынан № 3 сыртқы тарату қондырғысына дейін техникалық қызмет көрсету; және әрқайсысының ұзындығы 8,3 км «Жанажолская ГТЭС» ЖШС ОРУ-№4;
1.3. «Өрiктау Оперейтинг» ЖШС-не қарасты «Жанажолская ГТЭС» ЖШС-ның № 3 сыртқы тарату құрылғысы және № 4 сыртқы тарату құрылғысы аумағындағы электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету;
1.4. БПС электр жабдықтарына қызмет көрсету (күшейткіш сорғы станциясы);
1.5. Шығыс Өріктау кен орнының мұнай ұңғымаларының электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету ВУ-1 ВУ-2; ВУ-3; ВУ-4 ; ВУ-5; ВУ-6; ВУ-7; ВУ-8; ВУ-9; ВУ-10  және АГЗУ № 4, СОД және кернеуі 6 кВ әуе электр желісінде кабель кірістірулері және көлденең полиэтиленнен жасалған өтпелер;
1.6. Қуаты 100 кВт болатын күн электр станциясына (КЭС), оның ішінде инверторлық жабдыққа, тарату құрылғыларына, мониторинг жүйелеріне және жалпы электрмен жабдықтау желісіне қосылу жүйелеріне сервистік қызмет көрсету.
1.7. АС-95 сымы бар 6 кВ әуе желілерінің ауа ағынымен ПУН (май өлшеу нүктесі) электр жабдығына қызмет көрсету;
1.8. Газ кептіру қондырғысының, компрессорлық бөлменің, ауа-өлшеу аспаптарының, азот қондырғысының, күшейткіш станция учаскесінде АГДС электр жабдықтарына қызмет көрсету;
1.9. 6 кВ Өріктау мұнай кәсіпшілігінің әуе электр желілеріне қызмет көрсету;
1.10. Мұнай және газ құбырларының ЭЦП (электрохимиялық қорғау) энергетикалық электр жабдығына сервистік қызмет көрсету;
1.11. «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС-нің Қожасай кен орнындағы 6 кВ әуе электр желілері бар ҚУУГ (коммерциялық газды есепке алу қондырғысы) электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету.
1.12. «Өріктау» вахталық қалашығы мен өндірістік базасының электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету.
1.13. Күшейткіш станциясының диспетчерлік пунктінің және «Өріктау» өрт сөндіру бекетінің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету.


2. Қызметтердің мазмұны

Мердігер электр, электр тарату/реттеу жабдықтарына және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша қызметтерді (110/35/6 кВ қосалқы станциясының электр жабдықтарына, күшейткіш станциясы мен далалық қондырғыларға, вахталық қалашыққа және өндірістік базаға техникалық қызмет көрсету қызметтері, Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген жабдықтың барлық түрлеріне (жөндеу үшін берілетін жабдықтар мен материалдардың тізбесі) Тапсырыс беруші бекіткен профилактикалық жөндеу жүргізу кестелері, сондай-ақ олардың үздіксіз және ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету келесі жұмыс түрлерін қамтиды:
2.1. визуалды тексеру;
2.2. Жабдықтың жеке бөлшектерін реттеу;
2.3. Майлау құрылғыларын тексеру, майды ауыстыру және толтыру, электр қозғалтқышындағы подшипниктерді майлау;
2.4. Жабдықтарды тазалау және сүрту;
2.5. Жоспарлы профилактикалық жөндеу (бұдан әрі – ЖҚЖ) және сервистік техникалық қызмет көрсету, кернеуі 110 кВ жоғары вольтты электр желілерінің функционалдығын қалпына келтіру бойынша жұмыстар; 
2.6. «Өріктау» вахталық қалашығы мен өндірістік базасының ППР және электр жабдықтарына қызмет көрсету;
2.7. Жоғарыда аталған қолданыстағы және жоспарланған нысандарды жедел диспетчерлік басқару (24/7);
Мердігер қызмет көрсетілетін объектілердің аумағын қар тазалағыш техниканы пайдалана отырып, тазалауды, шөп пен қардан тазартуды жүзеге асыруға міндетті;
2.8. Кен орындары мен вахталық қосындар мен өндірістік базалардың объектілерінде төтенше жағдайларды жою кезінде жөндеу жұмыстарын жүргізе отырып, мердігер өз қаражаты есебінен төтенше жағдайларда жөндеу жұмыстарын жүргізуге және 24 сағаттан аспайтын мерзімде төтенше жағдайды тиісті түрде жоюға міндеттенеді. Негізгі электрмен жабдықтауды ажырату және резервтік қуатқа көшу жағдайларында вахталық қосынның резервтік дизельдік электр станциясында дизельдік отынмен (маусым бойынша) авариялық қоректендіруді қалпына келтіру.
2.9. 110/35/6 кВ ҚС «Өріктау» күштік трансформаторларының жұмысын күнделікті бақылау, трансформатор майының деңгейін бақылау, температураны өлшеу арқылы біркелкі жүктемені және күштік трансформаторлардың жұмысын бақылау;
2.10. 110/35/6 кВ ҚС-ның сыртқы және авариялық жарықтандыруына ППР және техникалық қызмет көрсету;
2.11. Ағымдағы жөндеу – жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру мақсатында жүргізілетін жөндеу және техникалық қызмет көрсету кестесіне сәйкес жекелеген бөлшектерді ішінара бөлшектей отырып ауыстырудан және (немесе) қалпына келтіруден тұрады (ТҚ кестесін Тапсырыс беруші жасайды және ұсынады);
2.12. Орындаушы электр энергиясын техникалық есепке алумен байланысты емес қызмет көрсетілетін объектілерде орнатылған барлық өлшем құралдарын салыстырып тексеру және тексеруді ұйымдастыру бойынша шығындарды көтереді;
2.13. Мердігер барлық өлшем құралдарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге, істен шыққан өлшем құралдарына профилактикалық қызмет көрсетуді, техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыруға міндетті;
2.14. Мердігер барлық өлшеу құралдарының техникалық жағдайына жауап береді.
2.15. Төтенше жағдайлар кезінде жөндеу жұмыстарын жүргізу;
2.16. Орындаушы Қызметтерді көрсету процесінде өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қауіпсіздік талаптарын сақтауға міндетті; 
Сондай-ақ қызметтерге мыналар кіреді:
2.17. 110/35/6кВ ҚС электр жабдығының басқа да жөндеу жұмыстары, осы техникалық ерекшелікте көрсетілмеген, бірақ олардың қалыпты жұмыс істеуі үшін қамтамасыз етілуі тиіс КҚҚ және далалық құрылыстар, вахталық қалашық және өндірістік база.
2.18. Жаңадан іске қосылған электр жабдықтарын іске қосу және іске қосуға қатысу.
2.19. 6 кВ әуе желілерінің №109 және №212 фидерлері бойынша магистральдық желілерде  оспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын (ЖАЖ) орындау, қолданыстағы сым байламдарын қосарланған (рессорлық) байламға ауыстырумен.

3. Мердігердің персоналына қойылатын талаптар.

3.1. Медициналық көмек көрсету, сондай-ақ Орындаушының персоналын Қызметтерді көрсету орнына және кері тасымалдауды қамтамасыз ету;
3.2. Орындаушы персоналының арасында қатаң өндірістік және еңбек тәртібі мен тәртібін үнемі сақтауға, сондай-ақ Қызметтер көрсетілетін орындарда алкогольдік сусындардың, есірткілердің немесе басқа да осыған ұқсас заттардың болуы мен қолданылуына жол бермеу;
3.3. Кез келген дәлелді себептер болған жағдайда, Тапсырыс берушінің нұсқауларына сәйкес, Тараптармен келісілген ақылға қонымды мерзімде Қызметтерді көрсетуден шығаруды, Орындаушы персоналының қосымша қызметкерлерін ауыстыруды немесе жеткізуді жүзеге асыруға және/ немесе Қазақстан Республикасының кез келген құзыретті мемлекеттік органының талабы бойынша. Жұмыстан уақытша шеттетілген адамды Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жұмысқа жіберуге болмайды;
3.4. Қызметкерлеріңізді ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етіңіз;
3.5. Мердігер персоналына жалақыға, жәрдемақыға, залалды өтеуге, өмірі мен денсаулығына келтірілген залалды өтеуге, өтемақыға, зейнетақыға, қосымша жәрдемақылар мен салықтарға қатысты кез келген сипаттағы талаптар, талаптар немесе сот шешімдері бойынша Тапсырыс берушіні толық жауапкершілікті өз мойнына алу және жауапкершіліктен өтеу. , шығыстар және кез келген басқа төлемдер, Мердігер персоналына тиесілі болуы мүмкін өтемақылар;
3.6. Мердігер жазатайым оқиғалардың салдары үшін, сондай-ақ Орындаушының персоналы рұқсат берген жұмыстарды орындау кезінде төтенше жағдайлар мен жазатайым оқиғалар болған жағдайда толық жауапкершілікте болады;
3.7. Осы бөлімнің 5-тармағында көрсетілген персоналдың жұмыс уақыты 12 сағаттық жұмыс ауысымымен 15 күндік ауысымдарды құрайды;
3.8. Бір вахтадағы қызмет көрсету персоналының тізімі кемінде: 7 адам болуы керек.
А) Электр инженері – 1 адам;
Б) Электр қондырғыларына жедел қызмет көрсету жөніндегі электрмонтерлер – 2 адам.                                                                                                                                                                        
В) Электр жабдықтарын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі электрмонтерлер – 4 адам.

Біліктілік (мамандарға қойылатын біліктілік талаптары):

А) Электр инженері (бакалавр, магистр) немесе электр технигі — жоғары бейіндік (энергетикалық) немесе орта арнаулы техникалық білімі және электр қауіпсіздігі бойынша V тобы болуы қажет, жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес;
Б) Электр қондырғыларына жедел қызмет көрсету жөніндегі электрмонтерлер — жоғары бейіндік (энергетикалық) немесе орта арнаулы техникалық білімі және электр қауіпсіздігі бойынша IV-тен төмен емес тобы бар қызметкерлер, жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес; 
В) Электр жабдықтарын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі электрмонтерлер — орта арнаулы техникалық білімі және электр қауіпсіздігі бойынша III-тен төмен емес тобы бар қызметкерлер, жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес.

3.9. Осы Техникалық ерекшелікте көзделген қызметтерді көрсету және осы Техникалық ерекшелікте көрсетілмеген басқа мамандардың энергетикалық жабдықтың ақауларын жою қажет
болған жағдайда, Орындаушы мұндай мамандарды қосымша ақы талап етпей ұсынады;


4. Техникалық жабдық:

Мердігердің далада сынақтар мен өлшемдерді жүргізу үшін өзінің немесе жалға алынған жылжымалы жоғары вольтты зертханасы болуы керек.
1. Мегаомметр дәлдік класы -0,5 өлшеу шегі 0-10 гОм (500В, 2500В) - 2 дана.
2. Жоғары вольтты орнату терминалы. дәлдік - 0,5; өлшеу шегі 0-70 кВ - 1 дана.
3. Сұйық диэлектриктердің класын сынауға арналған қондырғы. дәлдігі -0,5 өлшеу шегі 0-90 кВ - 1 дана.
4. Тұрақты ток көпірінің терминалы. дәлдік -0,5; өлшеу шегі - 999,99 Ом - 1 дана.
5. ECP (электрохимиялық қорғаныс) дәлдік класын тексеруге арналған құрылғы - 0,2; Өлшеу шегі – U=255V, I=25-100A - 1 дана.
6. Вольт-ампер фазалық өлшегіш сандық дәлдік класы – 0,5; өлшеу шегі 0,01-750В, 0,04-40А - 1 дана.
7. Жер кедергісін өлшегіш, дәлдік класы -0,5; өлшеу шегі 0,12-20 кОм - 1 дана.
8. «фаза-нөл» контурлық кедергі өлшегіш, дәлдік класы -2,0; Өлшеу шегі -40 кА, 0-200 Ом
- 1 дана.
9. Мультиметрдің дәлдік класы – 0,5 - 1 дана.
10. Көп функциялы сынауыштың дәлдік класы -1,0; өлшеу шегі 0-480 В, 50 мОм - 1 дана.
11. Кабельдік құрылғы (локатор), жұмыс жиілігі – 815 Гц, 8 кГц, 82 кГц 50/60 Гц, үздіксіз жұмыс – 40 сағат, мерзімді жұмыс – 82 сағат динамикалық диапазон – 126 дБ – 1 дана.
12. Жоғары вольтты, ультра төмен жиілікті (0,1Гц 0,01Гц) айқаспалы полиэтиленнен жасалған күштік кабельдердің оқшаулауының электрлік беріктігін диэлектриктерді сынауға арналған аппарат; ( VLF, VLF) және 36 кВ-қа дейін жоғарылаған тікелей кернеу - 1 дана.
13. Микромилликиломметр, аталған электр жабдығы үшін өлшенетін кедергілер диапазоны өте кең және 10-5-тен 105 Ом-қа дейін, ал өлшеу токтарының диапазоны 10-3-тен 600А-ға дейін және одан жоғары - 1 дана.
14. Портативті жылу бейнелеу құрылғысы – 1 дана.

Жабдықтың жұмыс режимі тәулігіне 24 сағатты құрайды. Бұл ретте, осы Техникалық ерекшелікте қарастырылмаған жұмыстарды орындау және электр жабдықтарының ақауларын осы Техникалық ерекшелікте көрсетілмеген басқа мамандар жою қажет болған жағдайда, Орындаушы мұндай мамандарды қосымша ақы талап етпей ұсынады.

5. Қосымша талаптар:

5.1. Мердігер Өріктау кен орны объектілерінде орналасқан Техникалық шарттарға № 1 Қосымшада көрсетілген объектілер мен жабдықтарды қабылдау актісі бойынша қабылдайды және олардың сақталуына және техникалық жай-күйіне жауап береді. Шарт аяқталғаннан кейін табиғи тозуды ескере отырып, оларды Тапсырыс берушіге жұмыс жағдайында қайтарады;
5.2. Мердігерде электр дәнекерлеу және газ дәнекерлеу жабдықтары, әртүрлі кілттер, құралдар, баспалдақтар , құрылғылар, жоғары вольтты кернеу көрсеткіштері, диэлектрлік етік, қолғап және басқа да жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары болуы керек;
5.3. «Өріктау Оперейтинг» ЖШС қабылдаған стандарттарға сәйкес кен орындарымен байланыс Тапсырыс берушімен қамтамасыз етіледі. Орындаушының орталық аппаратымен және оның бөлімшелерімен байланыс Орындаушымен қамтамасыз етіледі;
5.4. Техникалық шарттарға № 1 Қосымшада көрсетілген жабдыққа жоспарлы профилактикалық қызмет көрсетуді жүргізу үшін қажетті шығындалатын қосалқы бөлшектер мен материалдарды жеткізуді Орындаушы өз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Қосалқы бөлшектерді, жабдықтарға арналған материалдарды, дәнекерлеу станоктарына электродтарды, оттегін, газ кесетін жабдыққа арналған пропанды, аспаптарды
және басқа құрылғыларды жеткізу, электр қорғаныс құралдарын (электр төсеніштері, қолғаптар, етіктер, жоғары вольтты көрсеткіштер) сатып алу 6-110 кВ кернеуі УКВ, 6-110 кВ әуе желілерін жерге тұйықтау құралдары), оның көмегімен қызмет көрсетуді Мердігер өз есебінен жүзеге асырады;
5.5. Мердігер өз қаражаты есебінен кен орнындағы барлық қызметкерлерін тамақпен және жатын орынмен дербес қамтамасыз етеді;
5.6. Осы Техникалық ерекшеліктің 5-тармағында көрсетілген Мердігердің персоналы қызмет көрсету кезінде Өріктау кен орнының аумағында орналасуы керек. Орындаушының персоналы Тапсырыс берушімен келісім бойынша Тапсырыс берушімен бөлек жасалған ақылы жалдау шарты негізінде Тапсырыс берушінің вахталық қалашығының жатақханасында тұруы мүмкін;
5.7.Апат болған жағдайда немесе мұндай апаттың нақты мүмкіндігі болған жағдайда Орындаушы қосымша ақы төлеу туралы талаптарды шығармай, аварияны немесе оның қаупін жою үшін қажетті жұмысшылар мен мамандардың қажетті санын қамтамасыз етеді;
5.8. Мердігер AGP (автоматты гидравликалық көтергіш) техникалық спецификациясында көрсетілген жұмыс көлемін орындау үшін арнайы жабдықтың болуын қамтамасыз етеді (автоматты гидравликалық көтергіш ), жебенің биіктігі кемінде 40 м телескопиялық әуе платформасын, шұңқыр бұрғылауды , автокранды, кез келген түрі бар жолдарда адамдарды, жабдықтарды және жүктерді тасымалдауға арналған 4×4 дөңгелегі бар жол талғамайтын көлік құралы, сондай-ақ жол талғамайтын көлік апатты жағдайда 110/35/6 кВ қосалқы станциясының (өтемақы туралы талап арызынсыз өз қаражатыңыздан);
5.9. Шарт жасасқаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге әрбір бөлім бойынша саны мен жауапты тұлғаларын көрсете отырып, инженерлік-техникалық және пайдалану персоналының энергетикалық қызметінің құрылымдық сұлбасын ұсынуы тиіс;
5.10. Орындаушы қызметтерді көрсету кезінде пайда болатын келесі қалдықтарды иеленуі тиіс: электрод шлактары, трансформаторлық май қалдықтары және оларды өз қаражаты есебінен кәдеге жаратуды қамтамасыз ету;
5.11. Мердігер техникалық қызмет көрсетуге берілген аумақтарды, ғимараттар мен құрылыстарды таза ұстайды. Күтім көрсетуге берілген объектілерді, ғимараттар мен құрылыстарды айналаны тазарту және қалыпты жағдайда ұстау бойынша іс-шараларды жүзеге асырады.

6. Жабдықты жөндеуге қойылатын талаптар:

6.1. Жұмысындағы ақауларды анықтау үшін Техникалық шарттарға № 1 Қосымшада көрсетілген жабдықтың диагностикасын Орындаушы мамандары жүргізеді;
6.2. Мердігер электр қозғалтқыштарын қайта орауға, шығындалатын қосалқы бөлшектер мен материалдарды сатып алуға, ай сайынғы техникалық қызмет көрсетуге, жабдыққа профилактикалық қызмет көрсетуге және жөндеуге кеткен шығындарды көтереді. Бұл ретте ауыстырылатын жабдықтың техникалық паспортында немесе басқа құжатында қарастырылған жабдықтың бөлшектері мен құрамдас бөліктері тұтынылатын қосалқы бөлшектер болып табылады. Шығын материалдары - бұл жабдықтың құрамына кірмейтін, бірақ осы техникалық ерекшелікке сәйкес қызметтерді көрсету үшін қажетті материалдар. Мердігер осы жабдықты қызмет көрсету орталығына және қайтадан Өріктау кен орнына жеткізу шығындарын көтереді;
6.3. Орындаушы Техникалық шарттарға №1 Қосымшада көрсетілген жабдықтың өнімділігін тексереді, содан кейін Тапсырыс берушінің аумағында мүдделі Тапсырыс беруші мамандарды тарта отырып, 3 сағат бойы сынақтан өткізеді;
6.4. Барлық жеткізілетін қосалқы бөлшектер мен материалдар өндірушілер әр жабдық үшін анықтаған техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
6.5 Мердігер жұмысты аяқтау актісіне қол қою кезінде фото/бейне материалдарды электронды түрде ұсынуы қажет.

Тапсырыс беруші:                                                                     	Орындаушы:
«Өріктау Оперейтинг» ЖШС                                          
 Өндіріс жөніндегі директор

___________________  Ж.М.Кулжанов 				______________ 







Техникалық ерекшелікке
№1 Қосымша


ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ БЕРІЛЕТІН ОБЪЕКТІЛЕР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ
(Қабылдау-тапсыру актісі болып табылады)


«Урихтау» 110/35/6 кВ қосалқы станциясының электр жабдықтарының тізбесі
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ТМТН-6300/110-У1 типті 110 кВ үш фазалы күштік трансформатор
	дана
	2

	2
	ВГП-110-40/2500У типті 110 кВ бағаналы элегазды ажыратқыш
	дана
	3

	3
	110 кВ ашық тарату құрылғысы (АТҚ-110 кВ)
	жиынтық
	1

	4
	35 кВ ашық тарату құрылғысы (АТҚ-35 кВ)
	жиынтық
	1

	5
	6 кВ жабық тарату құрылғысы (ЖТҚ-6 кВ)
	жиынтық
	1

	6
	ПДС РГП-СЭЩ-э2-11-110/1250 УХЛ1 типті, полимерлі оқшаулағыштары бар, екі жерге тұйықтау пышағымен және электрқозғалтқыш жетегімен жабдықталған үш полюсті айырғыш
	дана
	8

	7
	ПДС РГП-СЭЩ-э1-11-110/1250 УХЛ1 типті, полимерлі оқшаулағыштары бар, бір жерге тұйықтау пышағымен және электрқозғалтқыш жетегімен жабдықталған үш полюсті айырғыш
	дана
	2

	8
	ЗНГА-110-11-УХЛ1 типті кернеу трансформаторы
	дана
	6

	9
	ТГФМ-110-11-0,2/5Р/5Р/5Р-200-400-800/5 У1 типті 110 кВ ток трансформаторы
	дана
	12

	10
	ОПНп11-110 кВ/77/10/650 типті полимерлі 110 кВ асқын кернеу шектегіші
	дана
	6

	11
	Жетегі бар ЗОН-СЭЩ-11-110 УХЛ1 типті бір полюсті 110 кВ жерге тұйықтағыш
	дана
	2

	12
	ОПНп11-110кВ/56/10/550-111-УХЛ1О типті полимерлі 110 кВ асқын кернеу шектегіші
	дана
	2

	13
	ОПУ-мен біріктірілген блоктық орындалымдағы КРУ-К07 КТЗ ХЛ1 (КВ/КВ) ұяшығы
	жиынтық
	1

	14
	Жылыту, жарықтандыру, желдету, кондиционерлеу және өрт-күзет дабылы жүйелерімен, санитариялық тораппен жабдықталған КРУ-БМ блоктық-модульдік ғимараты
	дана
	13

	15
	V-KO-04181-200-601-0S.R1 бір желілік сұлбасына сәйкес, КМ-1КФи сериялы 23 шкафтан тұратын, кірме және секциялық ажыратқыштарында Siemens 2500 А, 31,5 кА вакуумдық ажыратқыштары, шығыс желілерінде Siemens 1250 А, 25 кА ажыратқыштары, Mikom Agile қорғаныс блоктары, 3х3НОЛП кернеу трансформаторлары, А1805 есептегіштері, шиналық көпір және екі шиналық кірмесі бар 6 кВ КРУ
	жиынтық
	1

	16
	UPS жүйесінсіз, АВР-мен жабдықталған, екі секциялы, бес шкафтан тұратын 0,4 кВ ШСН типті өз мұқтаждықтарына арналған шкаф
	жиынтық
	1

	17
	ШУОТ-Б-80 У4 типті жедел токты басқару шкафы, 80 А, 150 А·сағ, кіріс кернеуі 380 В, шығыс кернеуі 220 В, еденге орнатылатын орындалым, IP32
	дана
	1

	18
	ЭРНТ-1М кернеу реттегішін есепке алмағанда, Т1 және Т2 трансформаторларының РПН құрылғыларына арналған №8 және №9 панельдерден тұратын шкаф
	дана
	1

	19
	TV1G (TV2G) 110 кВ кернеу трансформаторына арналған №11 шкаф
	дана
	1

	20
	ТМ 160/6-0,4 кВ трансформаторы бар жеке орнатылатын ШТСН-308-630 типті өз мұқтаждықтары трансформаторлық қосалқы станциясы
	дана
	2

	21
	Релелік қорғаныс шкафтары бар ОПУ-8 жедел басқару пункті
	жиынтық
	1

	22
	№6 және №7 панельдерден тұратын, зауыттық №365 БМЦС-01 микропроцессорлық құрылғысымен жабдықталған орталық сигнал беру шкафы (ОСШ)
	дана
	1

	23
	Mikom Agile терминалдары бар, Т1 (Т2) трансформаторының дифференциалдық және резервтік қорғанысына арналған 1Р (2Р) шкафы, зауыттық №366, 367
	дана
	2

	24
	№10 есепке алу шкафы, зауыттық №368
	дана
	1

	25
	Mikom Agile терминалы бар 35 кВ желісінің №12 шкафы (W2Н)
	дана
	1

	26
	Mikom Agile терминалы бар 35 кВ желісінің №12 шкафы (БСК)
	дана
	1

	27
	Ктт=50/100/150/200/300/600/5 кіріктірілген ток трансформаторлары және ПЭМ-2 жетегі бар ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1 типті элегазды ажыратқыш
	дана
	5

	28
	Полимерлі оқшаулағыштары, екі жерге тұйықтау пышағы және ПДС-СЭЩ жетегі бар РГПЗ-СЭЩ-2-111-35/1000 УХЛ1 типті үш полюсті айырғыш
	дана
	8

	29
	Полимерлі оқшаулағыштары, бір жерге тұйықтау пышағы және ПДС-СЭЩ жетегі бар РГПЗ-СЭЩ-1-111-35/1000 УХЛ1 типті үш полюсті айырғыш
	дана
	4

	30
	ОПНп35/40,5/10/550-111-УХЛ1 типті полимерлі сызықтық емес асқын кернеу шектегіші
	дана
	6

	31
	ЗНОЛ-35 111 УХЛ1 типті кернеу трансформаторы
	дана
	6

	32
	АСУТ М2/40/220-УХЛ1 типті, аккумулятормен жинақталған жедел токты басқару құрылғысы
	дана
	1

	33
	110/35/6 кВ трансформаторының қорғаныс шкафы
	дана
	2

	34
	1805RL-P4G-DW-4 0,5S типті, төрт сымды қосылу сұлбасы бар көпфункциялы электр энергиясы есептегіші
	дана
	8

	35
	У854/5ЭС типті, екінші реттік аспапсыз айнымалы ток өлшеу түрлендіргіші
	дана
	20

	36
	«Альфа» типті үш фазалы көпфункциялы электр энергиясы есептегіші
	дана
	20

	37
	ЕХ3000 RT қоректендіру көзі
	дана
	2

	38
	3000 ЕХВ батареясы
	дана
	2

	39
	Телекоммуникациялық тірек
	дана
	2

	40
	Panasonic KX-TS2352 CABW телефон аппараты
	дана
	1

	41
	ПРК-2-01 типті, екі шкафтан тұратын блоктық телемеханика панелі
	дана
	11

	42
	ЯС-2 жалғау қорабы
	дана
	1

	43
	RTU-327 УСПД шкафы, зауыттық №009602
	дана
	—

	44
	SKADA жабдығы
	жиынтық
	1

	45
	V-8-0501-6-100-101 типті SKADA контроллерінің шкафы, зауыттық №281
	дана
	1

	46
	V-8-0501-6-100-101 типті SKADA серверінің шкафы, зауыттық №282
	дана
	1

	47
	Мекенжайлық құрылғыларды қосуға арналған С2000-КД-2И типті екі сымды байланыс желісінің контроллері
	дана
	1

	48
	Гальваникалық оқшаулауы бар RX-232/RS485 интерфейс түрлендіргіші
	дана
	1

	49
	Сигнал беру, хабарлау және эвакуацияны басқару жүйесінің атқарушы құрылғыларын басқаруға арналған С2000-СП исп02 мекенжайлық сигналдық-іске қосу блогы
	дана
	1

	50
	«Бриз» оқшаулағыш-ажыратқыш блогы
	дана
	1

	51
	ИП-212-31А оптикалық-электрондық түтін хабарлағышы
	дана
	10

	52
	ИПР 513 3АМ қолмен іске қосылатын өрт хабарлағышы
	дана
	2

	53
	С2000-КТ, 1-нұсқа, мекенжайлық дабыл түймесі
	дана
	1

	54
	ТОН-1С-24 дыбыстық өрт хабарлағышы
	дана
	3

	55
	Өрт-күзет дабылы аппаратурасына арналған РИП24 резервтік қоректендіру көзі
	дана
	1

	56
	«DELTA» маркалы қызмет көрсетуді қажет етпейтін қорғасын-қышқылды аккумулятор
	дана
	2

	57
	Герда КИК 2х2х1 ОЛ кабелі
	м
	102

	58
	Жинақтаушы бұйымдары бар ағаш өрт қалқаны
	жиынтық
	1

	59
	ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1 типті ЗЕР2 096-3РF41-3RE1 110 кВ асқын кернеу шектегіштер блогы
	дана
	18



ДНС (сорғы станциясы) объектілерінің тізбесі
ДНС операторлық ғимараты
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Еденге орнатылатын, АВР-мен жабдықталған ШУ-К-8602Р-В-0-45740-31 У3 типті төмен кернеулі электр энергиясын енгізу құрылғысы
	жиынтық
	1

	2
	Еденге орнатылатын 230/400 В бас тарату қалқаны (БТҚ)
	жиынтық
	1

	3
	ШРН-36-074 У2 типті, 36 модульге арналған аспалы тарату қалқаны
	жиынтық
	1

	4
	ШРН-24-074 У2 типті, 24 модульге арналған аспалы тарату қалқаны
	жиынтық
	2

	5
	ШРН-24-074 У2 типті, 12 модульге арналған аспалы тарату қалқаны
	жиынтық
	1

	6
	4х40 мм мыс жолақтан жасалған, 20 қосылуға арналған басты жерге тұйықтау шинасы бар ГЗЩ қорабы
	жиынтық
	1

	7
	4х40 мм мыс жолақтан жасалған, 10 қосылуға арналған басты жерге тұйықтау шинасы бар ГЗЩ қорабы
	жиынтық
	2

	8
	ЯРТП-0,25-24У3 төмендеткіш тарату трансформаторы бар жәшік
	жиынтық
	1

	9
	Бір полюсті, бір пернелі, сыртқы орнатуға арналған, 10 А, 250 В, IP44 ажыратқыш
	дана
	3

	10
	Бір полюсті, бір пернелі, сыртқы орнатуға арналған, 10 А, 250 В, IP20 ажыратқыш
	дана
	19

	11
	Бір полюсті, екі пернелі, сыртқы орнатуға арналған, 10 А, 250 В, IP20 ажыратқыш
	дана
	5

	12
	Бір полюсті, үш пернелі, сыртқы орнатуға арналған, 10 А, 250 В, IP20 ажыратқыш
	дана
	1

	13
	Жерге тұйықтау контактісі бар, бір орындық, 250 В, номиналдық тогы 16 А ақ түсті штепсельдік розетка
	дана
	43

	14
	Жерге тұйықтау контактісі бар, бір орындық, 250 В, номиналдық тогы 16 А қызыл түсті штепсельдік розетка
	дана
	108

	15
	ЛПО46-2х18 типті люминесцентті түтікшелі шамдарға арналған аспалы жарықшам
	дана
	2

	16
	ЛПО46-2х36 типті люминесцентті түтікшелі шамдарға арналған аспалы жарықшам
	дана
	46

	17
	Жалпы жарықтандыруға арналған ЛББ 58-40-001 типті қабырғалық жарықшам
	дана
	6

	18
	Тұрмыстық үй-жайларға арналған НБО 18-60 типті қабырғалық жарықшам
	дана
	5

	19
	Ашық сым жүргізуге арналған НИКО-Н-11-100 типті көлденең қабырғалық жарықшам
	дана
	3

	20
	ЛСП-16-2х18-101 УХЛ4 типті шаңнан қорғалған аспалы жарықшам
	дана
	4

	21
	Апаттық жұмыс істеу уақыты кемінде 1 сағат болатын U21 эвакуациялық жарықшамы
	дана
	2

	22
	Төмен қысымды люминесцентті сынап шамы ЛБ-18
	дана
	13

	23
	Төмен қысымды люминесцентті сынап шамы ЛБ-30
	дана
	101

	24
	Төмен қысымды люминесцентті сынап шамы ЛБ-40
	дана
	7

	25
	20С-127-2 люминесцентті шамдарға арналған стартер
	дана
	13

	26
	80С-220-2 люминесцентті шамдарға арналған стартер
	дана
	108

	27
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар ВВГ-3х2,5 мм² күштік кабелі
	км
	1,530

	28
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар ВВГ-3х4 мм² күштік кабелі
	км
	0,025

	29
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар ВВГ-4х2,5 мм² күштік кабелі
	км
	0,050

	30
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар ВВГ-5х2,5 мм² күштік кабелі
	км
	0,020

	31
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар ВВГ-5х4 мм² күштік кабелі
	км
	0,007

	32
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар ВВГ-5х10 мм² күштік кабелі
	км
	0,014

	33
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар ВВГ-5х95 мм² күштік кабелі
	км
	0,005

	34
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар КВВГнг-4х2,5 мм² бақылау кабелі
	км
	0,030

	35
	Икемділігі жоғары, көп сымды мыс талсымы бар ПВ-3 1х6 мм² сымы
	км
	0,185

	36
	Икемділігі жоғары, көп сымды мыс талсымы бар ПВ-3 1х16 мм² сымы
	км
	0,185



ДНС алаңы
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Үш фазалы автоматты ажыратқыштары бар, 380 В, 0,4 кВ, еденге орнатылатын төмен кернеулі жиынтық құрылғы
	жиынтық
	1

	2
	Үш фазалы автоматты ажыратқыштары бар, 380 В, 0,4 кВ, жарылыстан қорғалған аспалы төмен кернеулі жиынтық құрылғы
	жиынтық
	2

	3
	Кірісінде 63 А үш фазалы автоматты ажыратқышы және шығыс желілерінде автоматты ажыратқыштары бар, 380 В аспалы тарату қалқаны
	жиынтық
	1

	4
	Кірісінде 32–40 А үш фазалы автоматты ажыратқышы және шығыс автоматтары бар, 380 В, 50 Гц жарылыстан қорғалған аспалы тарату қалқаны
	жиынтық
	2

	5
	Кірісінде 32 А үш фазалы автоматты ажыратқышы және шығыс автоматтары бар, 380 В аспалы тарату қалқаны
	жиынтық
	1

	6
	РУСМВ 103-40АОА УХЛ1 типті, рубильнигі бар төмен кернеулі басқару және энергия тарату жиынтық құрылғысы
	дана
	4

	7
	РУСМВ 109-32АО УХЛ1 типті, 100 А автоматты ажыратқышы бар төмен кернеулі басқару және энергия тарату жиынтық құрылғысы
	дана
	4

	8
	Қуаты 400 Вт жоғары қысымды натрий шамы ДНаТ-400
	дана
	16

	9
	НАТ.Л-70 жоғары қысымды натрий шамы
	дана
	32

	10
	НИКОН-11-75 УХЛ1 типті, 75 Вт қыздыру шамы бар, ашық сым жүргізуге арналған көлденең қабырғалық жарықшам
	дана
	9

	11
	ЛПО46-2х36 типті, 36 Вт люминесцентті шамдары бар аспалы жарықшам
	дана
	31

	12
	ЛПО46-2х36 типті, 36 Вт люминесцентті шамдары бар төбелік жарықшам
	дана
	10

	13
	НБО18-60-002 типті, 60 Вт қыздыру шамы бар төбелік жарықшам
	дана
	2

	14
	НКУ01-200 типті, 200 Вт қыздыру шамы және поликарбонаттан жасалған қорғаныш әйнегі бар сыртқы жарықтандыруға арналған консольдік жарықшам
	дана
	22

	15
	ЛБ36-2 типті, 36 Вт люминесцентті шамға арналған стартер
	дана
	6

	16
	Жасырын орнатуға арналған бір орындық екі полюсті штепсельдік розетка
	дана
	20

	17
	6 А, 250 В, шашыраудан қорғалған, пернелі жетегі бар бір полюсті ажыратқыш
	дана
	24

	18
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-5х50 мм² күштік кабелі
	км
	0,250

	19
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-5х70 мм² күштік кабелі
	км
	0,320

	20
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-5х25 мм² күштік кабелі
	км
	0,300

	21
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-5х16 мм² күштік кабелі
	км
	0,250

	22
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-5х10 мм² күштік кабелі
	км
	0,440

	23
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-5х6 мм² күштік кабелі
	км
	0,516

	24
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-5х4 мм² күштік кабелі
	км
	0,946

	25
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-5х2,5 мм² күштік кабелі
	км
	0,135

	26
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-4х10 мм² күштік кабелі
	км
	0,285

	27
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-4х4 мм² күштік кабелі
	км
	0,671

	28
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-3х70 мм² күштік кабелі
	км
	0,161

	29
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-3х10 мм² күштік кабелі
	км
	0,240

	30
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-3х6 мм² күштік кабелі
	км
	0,062

	31
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-3х4 мм² күштік кабелі
	км
	1,171

	32
	Мыс талсымдары және ПВХ оқшаулауы бар, жануды таратпайтын, 1 кВ кернеуге арналған ВБбШнг-3х2,5 мм² күштік кабелі
	км
	0,741

	33
	Мыс талсымдары, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы, өрт қауіптілігі төмен және түтін мен газ бөлінуі аз ВВнг-LS-5х70 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,080

	34
	ВВнг-LS-5х4 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,096

	35
	ВВнг-LS-5х2,5 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,007

	36
	ВВнг-LS-4х2,5 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,030

	37
	ВВнг-LS-3х2,5 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,220

	38
	ПВХ оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен ВВГнг-5х2,5 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,215

	39
	ПВХ оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен ВВГнг-3х2,5 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,114

	40
	Мыс талсымдары, жанғыштығы төмен оқшаулауы және БбШв типті қорғаныш қабығы бар КВБбШнг-4х2,5 мм² бақылау кабелі
	км
	0,861

	41
	Мыс талсымдары, ПВХ композициясынан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, өрт қауіптілігі төмен және түтін мен газ бөлінуі аз КВВГнг-LS-4х2,5 мм² бақылау кабелі, 1 кВ
	км
	0,020

	42
	Мыс көп сымды талсымдары, резеңке оқшаулауы және резеңке қабығы бар КГ-ХЛ-3х4 мм² икемді күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,056

	43
	Мыс талсымы, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен, икемділігі жоғары ПуГВнг-1х6 мм² сымы
	км
	0,115

	44
	Мыс талсымы, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, өрт қауіптілігі төмен, түтін мен газ бөлінуі аз, икемділігі жоғары ПуГВнг-LS-1х50 мм² сымы
	км
	0,010

	45
	Іске қосу және тоқтату түймелері, жергілікті/қашықтан басқару режимін таңдау ауыстырып-қосқышы бар жалпы өнеркәсіптік орындалымдағы түймелі басқару посты
	дана
	1

	46
	ПВК-22 типті, 2ЕхdIIAT2 жарылыстан қорғалған түймелі басқару посты
	дана
	10

	47
	Номиналдық тогы 25 А жарылыстан қорғалған пакеттік ауыстырып-қосқыш
	дана
	8

	48
	ЯВЗ-22-1 типті, 220 В, 100 А рубильнигі бар бір фидерлі жәшік
	дана
	2

	49
	ЯТП-0,25 220/42 типті, 250 Вт, бастапқы орамасы 220 В және екінші реттік орамасы 42 В төмендеткіш трансформаторы бар аспалы жәшік
	дана
	1

	50
	ЯТП-0,25 220/48 типті, 250 Вт, бастапқы орамасы 220 В және екінші реттік орамасы 48 В төмендеткіш трансформаторы бар аспалы жәшік
	дана
	1

	51
	Кабель броньдарын жерге тұйықтауға арналған МГ-1х6 мм² оқшауланбаған иілгіш мыс сымы
	м
	95

	52
	Кабель броньдарын жерге тұйықтауға арналған МГ-1х10 мм² оқшауланбаған иілгіш мыс сымы
	м
	5

	53
	Кабель броньдарын жерге тұйықтауға арналған МГ-1х16 мм² оқшауланбаған иілгіш мыс сымы
	м
	5

	54
	Броньсыз, пластмасса оқшаулауы бар, бес талсымды, қимасы 25–50 мм² кабельдерге арналған, болтты ұштықтары бар 5ПКТп-1-25/50(Б) сыртқы соңғы муфтасы, 1 кВ
	дана
	3

	55
	Броньсыз, пластмасса оқшаулауы бар, бес талсымды, қимасы 70 мм² кабельдерге арналған, болтты ұштықтары бар 5ПКТп-1-70/120(Б) сыртқы соңғы муфтасы, 1 кВ
	дана
	3

	56
	УЗА-2МК типті, 2ЕхdIIАТ2 жарылыстан қорғалған автоцистерналарды жерге тұйықтау құрылғысы
	дана
	4

	57
	ЯУО9602-3674У3 типті, IP54 қорғаныс дәрежесі және 40 А номиналдық тогы бар, фоторелесі бар жарықтандыруды басқару жәшігі
	дана
	1

	58
	ПуГВнг-LS-1х16 мм², икемділігі жоғары, мыс талсымы және ПВХ оқшаулауы бар сым
	км
	0,005

	59
	ЩСВ-200БУ1 типті, 380 В, 25 А, кіріс автоматты ажыратқышсыз, шығыс желілерінде алты бір полюсті автоматты ажыратқышы бар жарылыстан қорғалған жарықтандыру қалқаны
	дана
	2



ДНС алаңы: сыртқы тасымалдау сорғы станциялары және мұнай септеу блогы
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ЦНСн-13-245 сорғы агрегаты және әрқайсысының қуаты 37 кВт, кернеуі 380/660 В АВ-200М2 электрқозғалтқыштары бар сыртқы тасымалдау сорғы станциясының блогы (біреуі жұмыс істейтін, біреуі резервтік)
	жиынтық
	2

	2
	ЦНСн-13-175 сорғы агрегаты, қуаты 30 кВт, кернеуі 380/660 В электрқозғалтқыштары (біреуі жұмыс істейтін, біреуі резервтік) және қуаты 7,5 кВт тірек сорғысының электрқозғалтқышы, ПЗА-мен бірге, ДНС кеңейту жобасына сәйкес сыртқы тасымалдау сорғы станциясының блогы
	жиынтық
	2

	3
	ДНС кеңейту жобасына сәйкес, сорғы агрегаты және қуаты 37 кВт, кернеуі 380/660 В электрқозғалтқыштары бар ішкі айдау сорғы станциясының блогы (біреуі жұмыс істейтін, біреуі резервтік)
	жиынтық
	2

	4
	Жарылыстан қорғалған жарықтандыру жабдығы, жарықшамдар
	дана
	10



ДНС алаңы: мұнай септеу блогы
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВАДВ 1-НАТ.Л.70Т-УХЛ1 типті, ДНаТ натрий шамына арналған, сыртқы қондырғыларды жарықтандыруға арналған, қорғаныш торы, іске қосу-реттеу аппаратурасы және диаметрі 25 мм құбырға орнату муфтасы бар жарықшам
	дана
	17

	2
	ВАДВ 1-НАТ.Л.70Н-УХЛ1 типті, ДНаТ натрий шамына арналған, сыртқы қондырғыларды жарықтандыруға арналған, қорғаныш торы, іске қосу-реттеу аппаратурасы және қабырғаға бекіту элементі бар жарықшам
	дана
	8

	3
	НАТ.Л-70 жоғары қысымды натрий шамы
	дана
	20

	4
	КЗВ 245-25х3-В1,5 типті, алюминий қорытпасынан жасалған корпусы, қорғаныш жабыны, үш кабельдік кірмесі, 25 мм құбырлық сым жүргізуге арналған, 4 мм²-ге дейінгі өткізгіштерді жалғауға арналған, IP65 қорғаныс дәрежесі және −60-тан +50 °C-қа дейінгі температура диапазоны бар 1ЕхdIICT жарылыстан қорғалған қорап
	дана
	21

	5
	КЗВ 245-25х4-В1,5 типті, алюминий қорытпасынан жасалған корпусы, қорғаныш жабыны, төрт кабельдік кірмесі, 25 мм құбырлық сым жүргізуге арналған, 4 мм²-ге дейінгі өткізгіштерді жалғауға арналған, IP65 қорғаныс дәрежесі және −60-тан +50 °C-қа дейінгі температура диапазоны бар 1ЕхdIICT жарылыстан қорғалған қорап
	дана
	3

	6
	ВК-Л-ВЭЛЗ-М20-Ехе типті, төменгі жағында екі кабельдік кірмесі бар, ХЛ1 климаттық орындалымды, IP65, 25 А пакеттік ауыстырып-қосқыш
	дана
	3

	7
	Мыс талсымдары, ПВХ оқшаулауы мен қабығы бар, жануды таратпайтын ВВГнг маркалы 3х2,5 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,115

	8
	Мыс талсымдары, ПВХ оқшаулауы мен қабығы бар, жануды таратпайтын ВВГнг маркалы 4х2,5 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,007

	9
	Мыс талсымдары, ПВХ оқшаулауы мен қабығы бар, жануды таратпайтын ВВГнг маркалы 5х2,5 мм² күштік кабелі, 1 кВ
	км
	0,016



ДНС алаңы: реагент шаруашылығы блогы
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	2ЕхеIIBTЗ типті, төрт қысқышы және броньды кабельдерді қосуға арналған диаметрлері 19,03 мм және 14,25 мм кабельдік кірмелері бар жарылыстан қорғалған клеммалық қорап
	дана
	1

	2
	ПВ3-1х6 мм² маркалы, мыс талсымды, ПВХ оқшаулауы бар жерге тұйықтау сымы
	км
	0,030

	3
	ПВ-4-М-УХЛ1 типті, мыс талсымды кабельдерге арналған мыс кабель ұштығы
	дана
	8



ДНС алаңы: апаттық резервуар алаңы
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	1ЕхdIIВТВ типті, −40-тан +40 °C-қа дейінгі температура диапазонына арналған, екі батырмалы жарылыстан қорғалған басқару посты
	дана
	1

	2
	Аппараттар тобын еденге орнатуға арналған тірек
	дана
	1

	3
	Қимасы 6 мм², кернеуі 0,45 кВ-қа дейінгі, суыққа төзімді орындалымдағы, мыс талсымды және ПВХ оқшаулауы бар иілгіш сым
	км
	0,006

	4
	Қимасы 6 мм² мыс талсымды кабельдерге арналған мыс кабель ұштығы
	дана
	8

	5
	УЗА-2МК03 типті жарылыстан қорғалған автоцистерналарды жерге тұйықтау құрылғысы
	дана
	1



ДНС алаңы: дренаждық сыйымдылықтар алаңы
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	1ЕхdIIBTВ типті, −40-тан +40 °C-қа дейінгі температура диапазонына арналған, екі батырмалы жарылыстан қорғалған басқару посты
	дана
	1

	2
	Дренаждық сыйымдылықтың дренаждық жартылай батырмалы сорғысының жарылыстан қорғалған іске қосу-қорғаныс аппаратурасымен жабдықталған 55 кВт электрқозғалтқышы
	дана
	1

	3
	Дренаждық сыйымдылықтың дренаждық жартылай батырмалы сорғысының жарылыстан қорғалған іске қосу-қорғаныс аппаратурасымен жабдықталған 45 кВт электрқозғалтқышы
	дана
	1

	4
	Аппараттар тобын еденге орнатуға арналған мырышталған тірек
	дана
	1

	5
	Қимасы 6 мм², кернеуі 0,45 кВ-қа дейінгі, суыққа төзімді орындалымдағы, мыс талсымды және ПВХ оқшаулауы бар иілгіш сым
	км
	0,006

	6
	ПВ-4-М-УХЛ1 типті, мыс талсымды кабельдерге арналған мыс кабель ұштығы
	дана
	6

	7
	УЗА-2МК03 типті жарылыстан қорғалған автоцистерналарды жерге тұйықтау құрылғысы
	дана
	1



ДНС алаңы: факель шаруашылығы
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	2ЕхеIIBTЗ типті, үш қысқышы және диаметрлері 19,03 мм және 14,25 мм броньды кабельдерге арналған кабельдік кірмелері бар жарылыстан қорғалған клеммалық қорап
	дана
	2

	2
	2ЕхеIIBTЗ типті, үш қысқышы, диаметрлері 25,13 мм және 14,25 мм броньды кабельдерге арналған кабельдік кірмелері және IP66 қорғаныс дәрежесі бар жарылыстан қорғалған клеммалық қорап
	дана
	2

	3
	1ЕхdIIВТВ типті, −40-тан +40 °C-қа дейінгі температура диапазонына арналған, екі батырмалы жарылыстан қорғалған басқару посты
	дана
	4

	4
	Дренаждық сыйымдылықтың жарылыстан қорғалған іске қосу-қорғаныс аппаратурасымен жабдықталған 55 кВт жартылай батырмалы сорғысының электрқозғалтқышы
	дана
	4

	5
	Аппараттар тобын еденге орнатуға арналған тірек
	дана
	3

	6
	Қимасы 6 мм², кернеуі 0,45 кВ-қа дейінгі, суыққа төзімді орындалымдағы, мыс талсымды және ПВХ оқшаулауы бар иілгіш сым
	км
	0,032

	7
	Қимасы 6 мм² мыс талсымды кабельдерге арналған мыс кабель ұштығы
	дана
	84



ДНС алаңы: №1 БКТП-6/0,4 кВ
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Блоктық-модульдік ғимаратта орналасқан, әрқайсысының қуаты 630 кВА майлы трансформаторлармен жабдықталған, жоғары кернеу жағы 6 кВ, төмен кернеу жағы 0,4 кВ, жоғары кернеу жағынан кабельдік кірмесі және төмен кернеу жағынан кабельдік шығысы бар БМ КТП-П-2х630/6/0,4 кВ екі трансформаторлы жиынтық қосалқы станция
	жиынтық
	1

	2
	0,4 кВ төмен кернеулі жиынтық құрылғы (ТКЖ-0,4 кВ)
	жиынтық
	1

	3
	0,4 кВ автоматтандырылған төмен кернеулі жиынтық құрылғы (АТКЖ-0,4 кВ)
	жиынтық
	1

	4
	ШУ31 электр жылытуын басқару шкафы
	жиынтық
	1

	5
	ШУЭ2, ШУЭ3 электр жылытуын басқару шкафтары
	жиынтық
	2

	6
	Газды кептіру қондырғысын басқару шкафтары
	жиынтық
	2

	7
	Іске қосу-қорғаныс аппаратурасы және АВР-і бар резервтік дизельдік электр станциясы
	жиынтық
	1



ДНС алаңы: №2 БКТП-6/0,4 кВ
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Блоктық-модульдік ғимаратта орналасқан, әрқайсысының қуаты 630 кВА майлы трансформаторлармен жабдықталған, жоғары кернеу жағы 6 кВ, төмен кернеу жағы 0,4 кВ, жоғары кернеу жағынан кабельдік кірмесі және төмен кернеу жағынан кабельдік шығысы бар КТП-2х630/6/0,4 кВ екі трансформаторлы жиынтық қосалқы станция
	жиынтық
	1

	2
	0,4 кВ төмен кернеулі жиынтық құрылғы (ТКЖ-0,4 кВ)
	жиынтық
	1

	3
	0,4 кВ автоматтандырылған төмен кернеулі жиынтық құрылғы (АТКЖ-0,4 кВ)
	жиынтық
	1

	4
	ШУЭ1–3 электр жылытуын басқару шкафтары
	жиынтық
	3



ДНС алаңы: тұрмыстық және жаңбыр кәрізінің құрылыстары
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ПВ-3-6 мм² маркалы, мыс талсымды, ПВХ оқшаулауы бар, 0,45 кВ-қа дейінгі кернеуге арналған, суыққа төзімді иілгіш сым
	км
	0,003

	2
	Қимасы 6 мм² мыс талсымды кабельдерге арналған мыс кабель ұштығы
	дана
	10

	3
	УЗА-2МК06 типті жарылыстан қорғалған автоцистерналарды жерге тұйықтау құрылғысы
	дана
	5

	4
	Қимасы 4х25 мм жолақты болат
	км
	0,070



ДНС алаңы: өрт сөндіру сорғы станциясы
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Бір жұмыс және бір резервтік сорғы агрегаты, қуаты 90 кВт, кернеуі 380/660 В электрқозғалтқыштары бар өрт сөндіру сорғы станциясының блогы
	жиынтық
	1

	2
	0,4 кВ төмен кернеулі жиынтық құрылғы (ТКЖ-0,4 кВ)
	жиынтық
	1

	3
	ШУ31 электр жылытуын басқару шкафы
	жиынтық
	1



Өрт сөндіру депосы
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	КТПН-400/6/0,4 кВ УХЛ-1 типті, қуаты 400 кВА майлы трансформаторы бар, жоғары кернеу жағында әуе кірмесі және төмен кернеу жағында кабельдік шығысы бар сыртқы орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станция
	жиынтық
	2

	2
	ЩСВ-200БУ1 типті, 380 В, 25 А, кіріс автоматты ажыратқышсыз, шығыс желілерінде алты бір полюсті автоматты ажыратқышы бар жарылыстан қорғалған жарықтандыру қалқаны
	дана
	8

	3
	Үш фазалы автоматты ажыратқыштары бар, 380 В, 0,4 кВ, еденге орнатылатын төмен кернеулі енгізу жиынтық құрылғысы
	жиынтық
	1

	4
	ЭВН-К-96 электр жылыту қазандығы, іске қосу-қорғаныс аппаратурасымен бірге
	жиынтық
	2

	5
	ЭВАД-500/3,25 электр су жылытқышы, іске қосу-қорғаныс аппаратурасымен бірге
	жиынтық
	1

	6
	Жалпы қуаты 7 кВт ДВУ-1-2 су тазарту қондырғысы
	жиынтық
	1

	7
	Grundfos маркалы, Q=90 м³/сағ, H=50 м су бағаны параметрлері бар, 3x400V, 50 Hz, 98592551 белгіленімді Hydro MX 1/1 2CR 150-3-2 өрт сөндіру сорғы станциясы
	жиынтық
	1

	8
	Желдетуге арналған ЩР және ЩВ тарату қалқандары
	жиынтық
	7

	9
	Қуаты 0,85 кВт Grundfos ықшам сорғы станциясы
	жиынтық
	1

	10
	Қуаты 0,34 кВт Grundfos циркуляциялық сорғысы
	жиынтық
	1

	11
	Қуаты 17 кВт резервуар мен құбырды электрмен жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	12
	1М–17М тіректеріндегі ЖКУ-250 жарықшамдары бар сыртқы жарықтандыру жүйесі
	дана
	17

	13
	Натрий шамдары бар UMS-150 прожекторлары
	дана
	2

	14
	ARS/S236 типті, 2х36 Вт люминесцентті шамдары бар жарықшам
	дана
	76

	15
	Өртке қарсы резервуарларға арналған, қуаты 4 кВт НФ типті кіріктірілетін жылытқыштар
	дана
	4

	16
	Қуаты 22 кВт электрқозғалтқышы бар жылу пердесі
	дана
	6

	17
	Жалпы ұзындығы 1,2 км болатын 0,4 кВ кабельдік желілер
	км
	1,2



Кен орнын жайластыру: байланыс желілері
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	«Ретранслятор-1» және «Ретранслятор-2» объектілеріне арналған КТПН-25/6/0,4 кВ УХЛ-1 типті, қуаты 25 кВА майлы трансформаторы бар, жоғары кернеу жағында әуе кірмесі және төмен кернеу жағында кабельдік шығысы бар сыртқы орнатылатын жиынтық трансформаторлық қосалқы станция
	жиынтық
	2

	2
	ВБбШвнг-5х4 мм² маркалы, мыс талсымдары, ПВХ оқшаулауы мен қабығы бар, толтырылған, броньдалған, 1 кВ күштік кабель
	км
	0,045

	3
	Кабель оқшаулауын құбыр ұштарының өткір жиектерінен механикалық зақымданудан қорғауға арналған В42 УХЛ1 төлкесі
	дана
	4

	4
	ПВ-3-1х16 мм² маркалы, мыс талсымды, ПВХ оқшаулауы бар жерге тұйықтау сымы
	км
	0,006

	5
	МГ-1х6 мм² маркалы, кабель броньдарын жерге тұйықтауға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сымы
	км
	0,002

	6
	Қимасы 4 мм² мыс талсымды кабельдерге арналған мыс кабель ұштығы
	дана
	20

	7
	Ст3псб маркалы, қимасы 4х40 мм жолақты болат
	км
	0,005

	8
	Ст3псб маркалы, қимасы 4х25 мм жолақты болат
	км
	0,030



ДНС алаңы: инженерлік желілер
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ЯУО9602-3974У3 типті, IP54 қорғаныс дәрежесі және 80 А номиналдық тогы бар жарықтандыруды басқару жәшігі
	дана
	1

	2
	РУСМВ103 УХЛ1-32ОА типті, номиналдық тогы 100 А, кернеуі 660 В, жиілігі 50 Гц рубильнигі бар аспалы төмен кернеулі басқару және энергия тарату құрылғысы; сондай-ақ (ВК-42) х2(А)-(ВК-30) типті, IP65, −60-тан +50 °C-қа дейінгі температураға және 71 А номиналдық токқа арналған, иілгіш және броньды кабельдерді жалғау мен тармақтау үшін қолданылатын 2ЕхвIТ5 КЗП5-71/30П жарылыстан қорғалған қысқыштар қорабы
	дана
	1

	3
	КЗП2-41/15П-(ВК-30)х1(А)-(ВК-30) типті, IP65, −60-тан +50 °C-қа дейінгі температураға және 41 А номиналдық токқа арналған 2ЕхвIТ5 жарылыстан қорғалған қысқыштар қорабы
	дана
	1

	4
	ЖО-04-400-01-ХЛ1 типті, ДНаТ натрий шамдарына арналған, IP54 прожекторы
	дана
	21

	5
	ПВК-15 типті, номиналдық тогы 10 А, IP65 жарылыстан қорғалған түймелі басқару посты
	дана
	1

	6
	ДНаТ-400-6 маркалы, қуаты 400 Вт жоғары қысымды натрий шамы
	дана
	21

	7
	КВВГнг-4х2,5 мм² маркалы, мыс талсымдары, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен, 0,66 кВ бақылау кабелі
	км
	0,040

	8
	ВБбШвнг-5х4 мм² маркалы, мыс талсымдары, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен, броньдалған, 1 кВ күштік кабелі
	км
	0,110

	9
	ВБбШвнг-5х6 мм² маркалы, мыс талсымдары, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен, броньдалған, 1 кВ күштік кабелі
	км
	0,272

	10
	ВБбШвнг-5х10 мм² маркалы, мыс талсымдары, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен, броньдалған, 1 кВ күштік кабелі
	км
	0,320

	11
	ВБбШвнг-5х16 мм² маркалы, мыс талсымдары, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен, броньдалған, 1 кВ күштік кабелі
	км
	0,035

	12
	ВВГнг-5х16 мм² маркалы, мыс талсымдары, ПВХ композициясынан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, 1 кВ күштік кабелі
	км
	0,010

	13
	ВВГнг-5х2,5 мм² маркалы, мыс талсымдары, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен, 1 кВ күштік кабелі
	км
	0,025

	14
	ВВГнг-2х1,5 мм² маркалы, мыс талсымдары, ПВХ пластикаттан жасалған оқшаулауы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен, 1 кВ күштік кабелі
	км
	0,020

	15
	КГ маркалы, қимасы 3х2,5 мм² иілгіш кабель
	км
	0,044

	16
	МГ-1х6 мм² маркалы, кабель броньдарын жерге тұйықтауға арналған оқшауланбаған иілгіш мыс сымы
	км
	0,010



Кен орнын жайластыру: 6–110 кВ әуе және кабельдік электр беру желілері
	№
	Жабдықтың / объектінің атауы
	Өлшем бірлігі
	Ұзындығы

	1
	«Урихтау» 110/35/6 кВ қосалқы станциясынан «Жанажольская ГТЭС» ЖШС-нің №3 және №4 АТҚ-ларына дейінгі екі 110 кВ әуе электр беру желісі
	км
	әрқайсысы 8,3

	2
	Жалпы ұзындығы 17,05 км болатын 6 кВ мұнай кәсіпшілігінің әуе электр беру желілері
	км
	17,05

	3
	Мұнай құбыры мен газ құбырының электрхимиялық қорғанысына арналған 6 кВ әуе электр беру желілері
	км
	50,5

	4
	6 кВ кабельдік желілер
	км
	1,4

	5
	110 кВ кабельдік желілер
	км
	1,8



МҰНАЙ ЖИЕКТІ КЕН ОРЫНДАРЫ ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ТІЗБЕСІ
«Урихтау» Шығыс кен орнының ВУ-1, ВУ-2, АГЗУ-4, СОД мұнай ұңғымаларының электр жабдықтарының тізбесі
	№
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВУ-1 және ВУ-2 мұнай ұңғымаларына арналған, қуаты 250 кВА майлы трансформаторы бар, сыртта орнатылатын, ЖН жағындағы номиналды кернеуі 6 кВ, ТН жағы 0,4 кВ, ЖН жағынан әуе кірмесі және ТН жағынан кабельдік шығысы бар КТП-250/6/0,4 кВ УХЛ1 комплектілі трансформаторлық қосалқы станция
	к-т
	2

	2
	БДР тарату қалқаны
	компл.
	2

	3
	ШАУР шкафы (электр жылыту)
	дана
	2

	4
	№ 1 ШРН тарату шкафы
	дана
	2

	5
	Биіктігі H = 24,3 м, найзағай қабылдағышы бар прожекторлық діңгек түріндегі сыртқы жарықтандыру жабдығы
	дана
	2

	6
	ДНАТ-400-6 шамдары орнатылған ЖО-04-400-001 маркалы прожекторлар
	дана
	3

	7
	Биіктігі H = 24,3 м жеке орнатылатын найзағай бұрғыш
	дана
	3

	8
	Дизельдік электр станциясы
	дана
	3

	9
	0,4 кВ төмен кернеулі жиынтық құрылғы (НКУ)
	дана
	3

	10
	Жобаға сәйкес мұнай ұңғымасының жабдықтарын жерге тұйықтау жүйесі
	дана
	2

	11
	УЗА-2МКО06 автоцистерналарды жерге тұйықтау құрылғысы
	дана
	3

	12
	ПР-2 УХЛ1 жетегі бар РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 айырғышы
	дана
	3

	13
	Қимасы АС-95 мм² болат-алюминий сымнан жасалған 6 кВ әуе электр беру желісі (ВЛ-6 кВ), ұзындығы 6 км
	м
	6 040

	14
	Жобаға сәйкес СНВС-110 маркалы темірбетон тіректер
	—
	—

	15
	БДР-мен біріктірілген АГЗУ
	к-т
	1

	16
	АГЗУ-4 СОД объектісіне арналған, қуаты 400 кВА майлы трансформаторы бар, сыртта орнатылатын, ЖН жағындағы номиналды кернеуі 6 кВ, ТН жағы 0,4 кВ, ЖН жағынан әуе кірмесі және ТН жағынан кабельдік шығысы бар КТП-400/6/0,4 кВ УХЛ1 комплектілі трансформаторлық қосалқы станция
	к-т
	1

	17
	Іске қосу-қорғау аппаратурасы бар ұңғыма сағасындағы мұнай қыздырғышы (мұнай қыздыру пеші)
	дана
	3

	18
	Іске қосу-қорғау аппаратурасы бар резервтік дизельдік электр станциялары
	к-т
	3



ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-7, ВУ-8,ВУ-9, және ВУ10 мұнай ұңғымаларының электр жабдықтарының тізбесі
	№
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Сауалнама парағына сәйкес, қуаты 25 кВА майлы трансформаторы бар, сыртта орнатылатын, тұйық типті КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 комплектілі бір трансформаторлы қосалқы станция
	компл.
	5

	2
	Фонтандық арматура станциясының (СУФА) электр жабдықтары
	компл.
	5

	3
	Іске қосу-қорғау аппаратурасы және АВР құрылғысы бар резервтік дизельдік электр станциялары
	компл.
	5

	4
	БДР тарату қалқаны
	компл.
	5

	5
	ШАУР шкафы (электр жылыту)
	дана
	5

	6
	№ 1 ШРН тарату шкафы
	дана
	5

	7
	Биіктігі H = 24,3 м, найзағай қабылдағышы бар прожекторлық діңгек түріндегі сыртқы жарықтандыру жабдығы
	дана
	5

	8
	ДНАТ-400-6 шамдары орнатылған ЖО-04-400-001 маркалы прожекторлар
	дана
	12

	9
	Биіктігі H = 24,3 м жеке орнатылатын найзағай бұрғыш
	дана
	5

	10
	0,4 кВ төмен кернеулі жиынтық құрылғы (НКУ)
	дана
	5

	11
	Жобаға сәйкес мұнай ұңғымасының жабдықтарын жерге тұйықтау жүйесі
	дана
	5

	12
	Үш полюсті РЛНД-400 айырғышы
	дана
	5

	13
	Қимасы АС-95 мм² болат-алюминий сымнан жасалған 6 кВ әуе электр беру желісі, ұзындығы 6,8 км
	—
	—

	14
	Қуат кабельдері: мыс ток өткізгіш өзектері бар, ПВХ оқшаулағышы және қабығы бар, жанғыштығы төмен, толтырғышы бар, брондалған, 1 кВ кернеуге арналған кабельдер: ВВГнг 5×10 мм² – 120 м; ВБбШвнг 3×2,5 мм² – 800 м; ВБбШвнг 3×4 мм² – 1 550 м; ВБбШвнг 3×6 мм² – 1 200 м; ВБбШвнг 5×6 мм² – 350 м; ВБбШвнг 5×10 мм² – 105 м
	—
	—

	15
	Іске қосу-қорғау аппаратурасы бар ұңғыма сағасындағы мұнай қыздырғышы (мұнай қыздыру пеші)
	дана
	3



«Алибекмола» кен орнындағы «Казахойл Актобе» ЖШС мұнайды есепке алу пунктінің (ПУН) электр жабдықтарының тізбесі
	№
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Қуаты 63 кВА майлы трансформаторы бар, сыртта орнатылатын, ЖН жағындағы номиналды кернеуі 6 кВ, ТН жағы 0,4 кВ, ЖН жағынан кабельдік кірмесі және ТН жағынан кабельдік шығысы бар КТП-63/6/0,4 кВ УХЛ1 комплектілі трансформаторлық қосалқы станция
	к-т
	1

	2
	Найзағай бұрғышы бар М1–М4 жарықтандыру діңгектерінің жарықтандыру жабдықтары
	дана
	4

	3
	Іске қосу-қорғау аппаратурасы және АВР құрылғысы бар резервтік дизельдік электр станциясы
	дана
	1

	4
	Жобаға сәйкес ПУН (мұнайды есепке алу пункті) жабдықтарын жерге тұйықтау жүйесі
	к-т
	1

	5
	Қуаты 18,5 кВт дренаждық сорғының электр қозғалтқышы, іске қосу-қорғау аппаратурасымен
	дана
	1

	6
	ЭЗ-2 ысырмасының МЭЗ-2 электр жетегі
	дана
	1

	7
	ЭЗ-3 ысырмасының МЭЗ-3 электр жетегі
	дана
	1

	8
	ЭЗ-4 ысырмасының МЭЗ-4 электр жетегі
	дана
	1

	9
	К-Н1 ажыратқыш клапанының МК-Н1 электр жетегі
	дана
	1

	10
	Катодтық қорғау станциясы
	дана
	1



ДНС алаңындағы газды кептіру блогының электр жабдықтарының тізбесі
	№
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ЭЗ-1 ысырмасының МЭЗ-1 электр жетегі
	дана
	1

	2
	ЭЗ-Г1 ысырмасының МЭЗ-Г1 электр жетегі
	дана
	1

	3
	МК-6.1 реттеуші клапанының МК-6.1 электр жетегі
	дана
	1

	4
	Технологиялық құбыржолдар жүйесінің электр тұтынушылары
	—
	—

	5
	Газды кептіру қондырғысының ЩСУ-УОГ басқару станциялары қалқанының электр жабдықтары, оның ішінде УОГ блок-боксының өз қажеттіліктерінің электр тұтынушылары
	—
	—

	6
	Температура реттегіштері және тарату қораптары бар қыздыру кабельдері (электр жылыту), ұзындығы 0,15 км
	—
	—

	7
	Іске қосу-қорғау аппаратурасы бар 0,4 кВ ШР тарату шкафы
	—
	—

	8
	0,4 кВ күштік кабельдер, оның ішінде қоректендіруші кабель, ұзындығы 180 м
	м
	180

	9
	Сыртқы және ішкі жарықтандыру жабдықтары
	дана
	6

	10
	ДНС КИП ауа компрессорының электр жабдықтары: компрессор қондырғысының күштік ШС шкафы, қосалқы жабдықтардың және компрессорларды басқару шкафының жүктемелерін қоса алғанда – 2 жиынтық; қуаты 11 кВт компрессордың электр қозғалтқышы, күштік шкафымен және іске қосу-қорғау аппаратурасымен – 2 дана; 2–125 А автоматты ажыратқыштар – 6 дана; технологиялық құбыржолдарды қыздыруға арналған қыздыру кабелі – 220 м; ВЭЛАН жарылыстан қорғалған жарық шамдары – 10 дана; 0,4 кВ кабельдік желі – 0,49 км
	—
	—

	11
	АГРС алаңының электр жабдықтары: трансформатор қуаты 40 кВА КТПН-6/0,4 кВ «АГРС» – 1 жиынтық; жетектерімен бірге РЛНД желілік айырғышы – 1 жиынтық; 0,4 кВ СН, АСУ, СС және АПС шкафтары – 4 жиынтық; қуаты 16 кВА резервтік дизельдік электр станциясы – 1 жиынтық; СП400Л прожекторы бар прожекторлық діңгек түріндегі сыртқы жарықтандыру – 1 жиынтық
	—
	—

	12
	Азот қондырғысының электр жабдықтары: қуаты 500 кВт электр қозғалтқышының 6 кВ кабельдік желісі – 0,4 км; азот қондырғысының қуаты 500 кВт, кернеуі 6 кВ жоғары кернеулі электр қозғалтқышы – 1 жиынтық; қуаты 500 кВт, кернеуі 6 кВ электр қозғалтқышын басқару шкафы, іске қосу-қорғау аппаратурасымен – 1 дана; азот қондырғысының сыртқы жарықтандыруына арналған жарылыстан қорғалған шамдар – 6 дана; салқындату желдеткіштерінің қуаты 0,75 кВт электр қозғалтқыштары – 6 дана; кабель – 0,1 км
	—
	—



ДНС–КУУГ газ құбырының крандық тораптары
	№
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Қуаты 40 кВА-ға дейінгі трансформаторлармен жиынтықталған КТПН-6/0,4 кВ комплектілі трансформаторлық қосалқы станция
	дана
	7



«Өріктау Оперейтинг» ЖШС-не тиесілі «Жанажольская ГТЭС» ЖШС-нің ОРУ-3 электр жабдықтарының тізбесі
	№
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1 колонналық элегаздық ажыратқыш
	дана
	2

	2
	ТРГ-УЭТМ-110IV УХЛ1 50-100-200/5 элегаздық ток трансформаторы
	дана
	3

	3
	ТРГ-УЭТМ-110IV УХЛ1 300-600-1200/5 элегаздық ток трансформаторы
	дана
	3

	4
	Элегаздық кернеу трансформаторы
	дана
	2

	5
	Негізгі пышақтарында ПДС қозғалтқыш жетегі, жерге тұйықтау пышақтарында ПР қол жетегі бар, полимерлі оқшаулағышты, тірек металл конструкциялары бар рамаға орнатылатын РГПЗ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ1 үш полюсті айырғыш
	дана
	1

	6
	Екі жерге тұйықтау пышағы және ПР қол жетегі бар РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ1 үш полюсті айырғыш
	дана
	3

	7
	ШОВ-2 ажыратқышын жылыту шкафы
	дана
	2

	8
	ШЭВ-120 ажыратқышының қысқыштар шкафы
	дана
	2

	9
	ШЭ 2607 015 секциялық ажыратқышының қорғаныс және автоматика шкафы
	дана
	2

	10
	ЯЗ-60 қысқыштар шкафы
	дана
	4

	11
	СЭТ-4М.03М электр энергиясын есепке алу аспабы
	дана
	1



«Өріктау Оперейтинг» ЖШС-не тиесілі «Жанажольская ГТЭС» ЖШС-нің ОРУ-4 электр жабдықтарының тізбесі
	№
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1 колонналық элегаздық ажыратқыш
	дана
	1

	2
	ТРГ-УЭТМ-110IV УХЛ1 50-100-200/5 элегаздық ток трансформаторы
	дана
	3

	3
	Элегаздық кернеу трансформаторы
	дана
	1

	4
	Негізгі пышақтарында ПДС қозғалтқыш жетегі, жерге тұйықтау пышақтарында ПР қол жетегі бар, полимерлі оқшаулағышты, тірек металл конструкциялары бар рамаға орнатылатын РГПЗ-СЭЩ-1II-110/1250 УХЛ1 үш полюсті айырғыш
	дана
	1

	5
	Екі жерге тұйықтау пышағы және ПР қол жетегі бар РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ1 үш полюсті айырғыш
	дана
	1

	6
	ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1 110 кВ асқын кернеуді шектегіштер блогы
	дана
	3

	7
	ШОВ-2 ажыратқышын жылыту шкафы
	дана
	1

	8
	ШЭВ-120 ажыратқышының қысқыштар шкафы
	дана
	2

	9
	ЯЗ-60 қысқыштар шкафы
	дана
	2

	10
	ШЭ 2607 015 секциялық ажыратқышының қорғаныс және автоматика шкафы
	дана
	2

	11
	РМ-296-U-5 ACDC-2AP-A1300-NS электр энергиясының сапасы мен есебінің параметрлерін өлшеу аспабы
	дана
	2

	12
	СЭТ-4М.03М электр энергиясын есепке алу аспабы
	дана
	1



ВАХТАЛЫҚ КЕНТ ПЕН ӨНДІРІСТІК БАЗАНЫҢ ОБЪЕКТІЛЕРІ 
МЕН ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
1. Алаңнан тыс электр желілері
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	2КТПН-400-6/0,4 кВ комплектілі трансформаторлық қосалқы станция
	компл.
	1

	2
	ТМГ-400/6/0,4-У1 сериялы, табиғи маймен салқындатылатын, үш фазалы төмендеткіш күштік трансформатор
	дана
	2

	3
	ВНР ВНА-10-630-12.5-Зу2 типті айнымалы ток жүктеме ажыратқышы
	дана
	6

	4
	PE-19 сериялы, ішкі орнатуға арналған, үш полюсті, кесіп ажырататын контактілері бар ЗУ-19-41-31140-УХЛ3 айырғышы
	дана
	2

	5
	ПКТ 103-10-50-20-У1 жоғары кернеулі ток шектегіш сақтандырғышы
	дана
	6

	6
	Т-0.66-0.5 1000/5 ток трансформаторы
	дана
	6

	7
	Евро-Альфа А1800 белсенді электр энергиясын есептегіші
	дана
	2

	8
	ЭВ0702 вольтметрі
	дана
	2

	9
	ВА57-39 автоматты ажыратқышы
	дана
	4

	10
	ВА 57Ф35 автоматты ажыратқышы
	дана
	7

	11
	Қуаты 275 кВА резервтік дизельдік электр станциясы
	дана
	1



2. № 1 жатақхананың жабдықтары мен материалдарының тізбесі
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВРУ 1-23-55 УХЛ4 кіріспе-тарату құрылғысы
	компл.
	1

	2
	24 автоматқа арналған ЩРВС-2×12УХЛ4 жарықтандыру тарату қалқаншасы
	компл.
	2

	3
	16 А АП50-ЗмТ автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	4
	ARS/S236 люминесцентті шамдары бар жарық шамы
	дана
	76

	5
	15 Вт NBL60-60 шамы бар жарық шамы
	дана
	3

	6
	12 Вт RKL160-1 шамы бар жарық шамы
	дана
	86

	7
	12 Вт RKL160-2 шамы бар жарық шамы
	дана
	2

	8
	15 Вт НБО06 шамы бар жарық шамы
	дана
	4

	9
	15 Вт НСП11-1 шамы бар жарық шамы
	дана
	2

	10
	2×36 Вт ARS/S236 люминесцентті шамдары бар жарық шамы
	дана
	77

	11
	36 Вт люминесцентті шам
	дана
	164

	12
	18 Вт люминесцентті шам
	дана
	29

	13
	Стартер
	дана
	154

	14
	Жасырын орнатуға арналған С-1-16-10/220 ажыратқышы
	дана
	41

	15
	Ашық орнатуға арналған О-1-1Р44-17-6/220 ажыратқышы
	дана
	1

	16
	Үшінші жерге тұйықтау түйіспесі бар 10 А РШ-Ц-20-01-10/220 штепсельдік розетка
	дана
	8

	17
	Жерге тұйықтау түйіспесі бар 6 А РШ-Ц-20-01-10/220 штепсельдік розетка
	дана
	121

	18
	У197УХЛ3 қорабы, кондиционерлерді электрмен қоректендіруге арналған
	дана
	35

	19
	6 топқа арналған, 63 А ЯРН 8501-380УХЛ4 тарату қалқаншасы
	дана
	2

	20
	Қимасы 10 мм² мыс өзекті ПВ сымы
	м
	50

	21
	Қимасы 3×6 мм² ВВГ-066 мыс кабелі
	м
	170

	22
	Жобаға сәйкес кондиционерлеу және желдету жүйелерінің күштік жабдықтары
	компл.
	1



3. № 2 жатақхананың жабдықтарының тізбесі
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВРУ 1-23-55 УХЛ4 кіріспе-тарату құрылғысы
	компл.
	1

	2
	24 автоматқа арналған ЩРВС-2×12УХЛ4 жарықтандыру тарату қалқаншасы
	компл.
	2

	3
	16 А АП-50 автоматты ажыратқышы
	дана
	1

	4
	15 Вт NBL60 шамы бар жарық шамы
	дана
	3

	5
	12 Вт RKL160-1 шамы бар жарық шамы
	дана
	14

	6
	15 Вт НБО06 шамы бар жарық шамы
	дана
	4

	7
	100 Вт НСП11-1 шамы бар жарық шамы
	дана
	2

	8
	2×36 Вт ARS/S236 люминесцентті шамдары бар жарық шамы
	дана
	76

	9
	36 Вт люминесцентті шам
	дана
	177

	10
	Стартер
	дана
	177

	11
	Жасырын орнатуға арналған С-1-16-10/220 ажыратқышы
	дана
	41

	12
	Ашық орнатуға арналған О-1-1Р44-17-6/220 ажыратқышы
	дана
	1

	13
	Үшінші жерге тұйықтау түйіспесі бар 10 А РШ-Ц-20-01-10/220 штепсельдік розетка
	дана
	27

	14
	Жерге тұйықтау түйіспесі бар 6 А РШ-Ц-20-01-10/220 штепсельдік розетка
	дана
	121

	15
	У197УХЛ3 қорабы, кондиционерлерді электрмен қоректендіруге арналған
	дана
	35

	16
	6 топқа арналған, 63 А ЯРН 8501-380УХЛ4 тарату қалқаншасы
	дана
	2

	17
	Қимасы 10 мм² мыс өзекті ПВ сымы
	м
	50

	18
	Қимасы 3×6 мм² ВВГ-066 мыс кабелі
	м
	170

	19
	Жобаға сәйкес кондиционерлеу және желдету жүйелерінің күштік жабдықтары
	—
	—



4. № 1 бақылау-өткізу пунктінің (КПП) жабдықтарының тізбесі
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ЯРН8501-4015УХЛ4 жарықтандыру қалқаншасы
	дана
	1

	2
	Қуаты 0,77 кВт Samsung тұрмыстық сплит-жүйелі кондиционері
	дана
	1

	3
	2×36 Вт ARS/S- люминесцентті шамдары бар жарық шамы
	дана
	2

	4
	15 Вт NBL61 E60 жарықдиодты шамы бар жарық шамы
	дана
	2

	5
	15 Вт RKL160 жарықдиодты шамы бар жарық шамы
	дана
	2

	6
	Б220-230, 12 Вт жарықдиодты шам
	дана
	4

	7
	36 Вт люминесцентті шам
	дана
	4

	8
	Стартер
	дана
	4

	9
	Үшінші жерге тұйықтау түйіспесі бар РШ-Ц-20-01-10/220 штепсельдік розетка
	дана
	4

	10
	Жасырын орнатуға арналған С-1-16-10/220 ажыратқышы
	дана
	5

	11
	Қимасы 3×2,5 мм² ППВ сымы
	м
	18

	12
	Қимасы 2×2,5 мм² ППВ сымы
	м
	40



5. № 2 бақылау-өткізу пунктінің (КПП) жабдықтарының тізбесі
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ЯРН8501-4015УХЛ4 жарықтандыру қалқаншасы
	дана
	1

	2
	Қуаты 0,77 кВт Samsung тұрмыстық сплит-жүйелі кондиционері
	дана
	1

	3
	2×36 Вт люминесцентті шамдары бар жарық шамы
	дана
	2

	4
	15 Вт NBL61 E60 шамы бар жарық шамы
	дана
	2

	5
	15 Вт RKL160 шамы бар жарық шамы
	дана
	2

	6
	Б220-230, 15 Вт жарықдиодты шам
	дана
	4

	7
	36 Вт люминесцентті шам
	дана
	4

	8
	Стартер
	дана
	4

	9
	Үшінші жерге тұйықтау түйіспесі бар РШ-Ц-20-01-10/220 штепсельдік розетка
	дана
	4

	10
	Жасырын орнатуға арналған С-1-16-10/220 ажыратқышы
	дана
	5

	11
	Қимасы 3×2,5 мм² ППВ сымы
	м
	18

	12
	Қимасы 2×2,5 мм² ППВ сымы
	м
	40



6. Әкімшілік-тұрмыстық корпустың жабдықтарының тізбесі
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВРУ1-26-66 УХЛ4 кіріспе-тарату құрылғысы
	компл.
	1

	2
	Еденге орнатылатын, 250 А, 380 В тарату шкафы: шығыс желілерінде ВА51-31-63А, 16А және ВА51-31-1-6×63А ажыратқыштары, кірісінде 200 А ВА51-35 ажыратқышы
	компл.
	1

	3
	Еденге орнатылатын, 250 А, 380 В тарату шкафы: шығыс желілерінде ВА51-31-63А, 16А және ВА51-31-1-6×63А ажыратқыштары, кірісінде 200 А ВА51-35 ажыратқышы
	компл.
	1

	4
	12 автоматқа арналған жарықтандыру қалқаншасы: ЩРНС-1×12УХЛ4 автоматына арналған шкаф – 1 дана; ВА47-29, 10 А автомат – 1 дана; ВА47-29, 16 А автомат – 1 дана
	компл.
	1

	5
	15 Вт NBL60 шамы бар жарық шамы
	дана
	3

	6
	12 Вт RKL160-1 шамы бар жарық шамы
	дана
	14

	7
	12 Вт НБО06 шамы бар жарық шамы
	дана
	4

	8
	15 Вт НСП11-1 шамы бар жарық шамы
	дана
	2

	9
	2×36 Вт ARS/S236 люминесцентті шамдары бар жарық шамы
	дана
	77

	10
	36 Вт люминесцентті шам
	дана
	154

	11
	Б220-230, 12 Вт жарықдиодты шам
	дана
	23

	12
	Стартер
	дана
	154

	13
	Жасырын орнатуға арналған С-1-16-10/220 ажыратқышы
	дана
	41

	14
	Ашық орнатуға арналған О-1-1Р44-17-6/220 ажыратқышы
	дана
	1

	15
	Үшінші жерге тұйықтау түйіспесі бар 10 А РШ-Ц-20-01-10/220 штепсельдік розетка
	дана
	88

	16
	У197УХЛ3 тарату қорабы
	дана
	35

	17
	Қимасы 3×2,5 мм², ППВ-0,45 мыс өзекті сым
	м
	550

	18
	Қимасы 2×2,5 мм², ППВ-0,45 мыс өзекті сым
	м
	500

	19
	Қимасы 1×16 мм² ПВ-3 мыс өзекті сым
	м
	12

	20
	Қимасы 3×10 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	175

	21
	Қимасы 4×16 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	3

	22
	Қимасы 5×6 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	13

	23
	Қимасы 4×25 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі, ұзындығы 12 м; жобаға сәйкес кондиционерлеу және желдету жүйелерінің күштік жабдықтары
	—
	—



7. Қазандық жабдықтарының тізбесі
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Samsung сплит-жүйелі кондиционері, қуаты 0,77 кВт
	дана
	1

	2
	4 топқа арналған ЯРН 8501-3802УЗБ жарықтандыру қалқаншасы
	дана
	1

	3
	250 ВА ЯТП-0,25 төмендеткіш трансформаторы бар жәшік
	дана
	2

	4
	Қорғалған орындалудағы, қуаты 500 Вт-қа дейінгі НСП-11-500 шамы бар жарық шамы
	дана
	7

	5
	Қорғалған орындалудағы, қуаты 200 Вт-қа дейінгі НСП-11-100 шамы бар жарық шамы
	дана
	6

	6
	РВО-42 тасымалды жарық шамы
	дана
	1

	7
	Г220-230, 15 Вт жарықдиодты шам
	дана
	7

	8
	Г220-230, 15 Вт жарықдиодты шам
	дана
	6

	9
	МО12-60 жарықдиодты шам
	дана
	1

	10
	220 В, 6 А РШ-Ц-20-С-56-10/220 бір клавишалы ажыратқыш
	дана
	6

	11
	Үшінші жерге тұйықтау түйіспесі бар 220 В, 10 А РШ-Ц-20-С-56-10/220 екі полюсті розетка
	дана
	1

	12
	42 В, 10 А РШ-Ц-20-С-56-10/42 екі полюсті розетка
	дана
	4

	13
	К804 У3 тартпа муфтасы
	дана
	4

	14
	К987 У3 тіреуі
	дана
	4

	15
	К676 У3 анкері
	дана
	2

	16
	У409 тармақтау қорабы
	дана
	7

	17
	У116 У3 кронштейні
	дана
	14

	18
	Диаметрі 6 мм мырышталған болат сым
	м
	30

	19
	Тармақтау қорабы
	дана
	10

	20
	Монтаждау қорабы
	дана
	4

	21
	Қимасы 3×2,5 мм² АВВГ-066 алюминий кабелі
	м
	55

	22
	Қимасы 2×2,5 мм² АВВГ-066 алюминий кабелі
	м
	80

	23
	Кірісінде номиналды тогы 250 А-ға дейінгі ВА51-35 ажыратқышы және шығыс желілерінде 10 үш полюсті ВА51-33 ажыратқышы бар ПР 8501-073 тарату шкафы
	компл.
	1

	24
	Үш фазалы есептегішке арналған металл БУР-1Н14 корпусы
	дана
	1

	25
	САЧу-И678МК СА4У электр энергиясын есептегіші
	дана
	1

	26
	№ 1 желілік сорғыға арналған 63 А Я5131-3874УХЛ4 басқару шкафы (жұмыс істейтін)
	дана
	1

	27
	№ 2 желілік сорғыға арналған 63 А Я5131-3874УХЛ4 басқару шкафы (резервтік)
	дана
	1

	28
	№ 1 қоректендіру сорғысына арналған 12,5 А Я5129-3274УХЛ4 басқару шкафы (жұмыс істейтін)
	дана
	1

	29
	№ 2 қоректендіру сорғысына арналған 12,5 А Я5129-3274УХЛ4 басқару шкафы (резервтік)
	дана
	1

	30
	№ 1 және № 2 циркуляциялық сорғыларға арналған 32 А Я5131-3674УХЛ басқару шкафы (жұмыс істейтін)
	дана
	1

	31
	№ 2 циркуляциялық сорғыға арналған 32 А Я5131-3674УХЛ басқару шкафы (резервтік)
	дана
	1

	32
	Қимасы 3×16+1×10 мм² АВВГ-066 алюминий күштік кабелі
	м
	20

	33
	Қимасы 4×10 мм² АВВГ-066 алюминий күштік кабелі
	м
	20

	34
	Қимасы 4×6 мм² АВВГ-066 алюминий күштік кабелі
	м
	20

	35
	Қимасы 4×4 мм² АВВГ-066 алюминий күштік кабелі
	м
	10

	36
	Қимасы 4×2,5 мм² АВВГ-066 алюминий күштік кабелі
	м
	10

	37
	Қимасы 2×2,5 мм² АВВГ-066 алюминий күштік кабелі
	м
	20

	38
	Қимасы 7×1,5 мм² АКВВГ бақылау кабелі
	м
	20

	39
	Қимасы 16 мм² АПВ алюминий сымы
	м
	140

	40
	Қимасы 10 мм² АПВ алюминий сымы
	м
	135

	41
	Қимасы 6 мм² АПВ алюминий сымы
	м
	140

	42
	№ 1 және № 2 циркуляциялық сорғыларға арналған, қуаты 15 кВт, айналу жиілігі 2920 айн/мин SАН16092Н1У2 асинхронды электр қозғалтқышы
	дана
	2

	43
	№ 1 және № 2 қоректендіру сорғыларына арналған, қуаты 5,5 кВт, айналу жиілігі 2850 айн/мин АДМ 100L2НIY2 асинхронды электр қозғалтқышы
	дана
	2

	44
	Қуаты 0,55 кВт, айналу жиілігі 3800 айн/мин АИМ 7/А4-IY отын сорғысының электр қозғалтқышы
	дана
	1

	45
	№ 1 және № 2 желілік сорғыларға арналған, қуаты 0,37 кВт, айналу жиілігі 2730 айн/мин А1С71А2У3 асинхронды электр қозғалтқышы
	дана
	2

	46
	Қуаты 0,37 кВт, айналу жиілігі 2840 айн/мин GYROS электр қозғалтқышы
	дана
	2



8. Сорғы станциясының жабдықтарының тізбесі
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	4 топқа арналған ЯРН8501-54У1 жарықтандыру қалқаншасы
	дана
	1

	2
	НСП жарықдиодты шамы бар жарық шамы
	дана
	6

	3
	Қуаты 100 Вт-қа дейінгі ГБ220-230-100 қыздыру шамы
	дана
	7

	4
	Қуаты 15 Вт жарықдиодты шамы бар жарық шамы
	дана
	1

	5
	Ашық орнатуға арналған О-1-1Р44-17-6/220 ажыратқышы
	дана
	1

	6
	42 В штепсельдік розетка
	дана
	2

	7
	220/36 В төмендеткіш трансформаторы бар ЯТП-0,25-13У3 жәшігі
	дана
	1

	8
	Қимасы 3×2,5 мм², 0,66 кВ АВВГ күштік кабелі
	м
	50

	9
	Қимасы 3×4 мм² АВВГ күштік кабелі
	м
	35

	10
	Қуаты 1 кВт ПЭТ-4 электр радиаторы
	дана
	4

	11
	Кіріктірілген аккумуляторы бар «LUNA» жарық шамы
	дана
	1

	12
	380 В, 63 А, IP54 ЯРП11-54У1 күштік жәшігі
	дана
	1

	13
	380 В, 32 А, IP43 «Каскад» Р516 IP43 басқару жәшігі
	дана
	2

	14
	10 А Я5111-3074-УХЛ4 басқару жәшігі
	дана
	2

	15
	Қимасы 4×10 мм², 0,66 кВ АВВГ күштік кабелі
	м
	30

	16
	Қимасы 4×4 мм², 0,66 кВ АВВГ күштік кабелі
	м
	20

	17
	Қимасы 4×1,5 мм² АКВВГ бақылау кабелі
	м
	50

	18
	РЗЦ-Ч-25 У3 тармақтау қорабы
	дана
	8

	19
	ОВЕН САУ-М6 үш арналы сұйықтық деңгейінің сигнализаторы
	компл.
	2

	20
	Қимасы 4×4 мм², 0,66 кВ АВВГ күштік кабелі
	м
	15

	21
	Қимасы 4×1,5 мм² АКВВГ бақылау кабелі
	м
	60

	22
	У409У1 тармақтау қорабы
	дана
	3

	23
	Ауызсу беру сорғыларының қуаты 4 кВт электр қозғалтқыштары
	дана
	2

	24
	Өртке қарсы сорғылардың қуаты 15 кВт, айналу жиілігі 2900 айн/мин электр қозғалтқыштары
	дана
	2



9. 50 орындық асхананың жабдықтарының тізбесі
Күштік электр жабдықтары
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	ВРУ1-26-66 УХЛ4 кіріспе-тарату құрылғысы
	компл.
	1

	2
	Еденге орнатылатын 250 А, 380 В ПР8501-072-54У3 тарату шкафы: шығыс желілерінде ВА51-31-2×63А, 3×16А, 3×31,5А, ВА51-31-1-3×16А, 4×63А ажыратқыштары және кірісінде 200 А ВА51-35 ажыратқышы
	компл.
	1

	3
	ПМЛ122002 магниттік іске қосқышы
	дана
	1

	4
	Электр плиталары (мармиттер)
	дана
	8

	5
	ПКЕ722-2У2 басқару посты
	дана
	1

	6
	Жасырын орнатуға арналған С-1-16-10/220 ажыратқышы
	дана
	2

	7
	Үшінші жерге тұйықтау түйіспесі бар 10 А РШ-Ц-20-01-10/220 штепсельдік розетка
	дана
	1

	8
	Жерге тұйықтау түйіспесі бар 25 А, 380 В РШ30-О-В-25/380УХЛ розеткасы
	дана
	6

	9
	Қимасы 3×1,5 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	13

	10
	Қимасы 3×2,5 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	35

	11
	Қимасы 3×4 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	35

	12
	Қимасы 3×10 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	76

	13
	Қимасы 5×2,5 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	36

	14
	Қимасы 5×4 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	165

	15
	Қимасы 5×6 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	67

	16
	Қимасы 5×10 мм², 0,66 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	40

	17
	Қимасы 5×35 мм², 1 кВ ВВГ мыс кабелі
	м
	9



Электр жарықтандыруы
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	18
	24 автоматқа арналған ЩО жарықтандыру қалқаншасы: ЩРНС-1×12УХЛ4 автоматтарына арналған шкаф – 1 дана; ВА47-29, 10 А автомат – 6 дана; ВА47-29, 16 А автомат
	дана
	6

	19
	Қуаты 15 Вт, 1×15 жарықдиодты шамы бар жарық шамы
	дана
	9

	20
	Қуаты 15 Вт НБО жарықдиодты шамы бар жарық шамы
	дана
	3

	21
	2×36 Вт ARS/S236 люминесцентті шамдары бар жарық шамы
	дана
	35

	22
	2×36 Вт LZ 236 люминесцентті шамдары бар жарық шамы
	дана
	18

	23
	36 Вт люминесцентті шам
	дана
	121

	24
	Б220, 15 Вт жарықдиодты шам
	дана
	15

	25
	Жасырын орнатуға арналған С-1-16-10/220 ажыратқышы
	дана
	25

	26
	Ашық орнатуға арналған О-1-1Р44-17-6/220 ажыратқышы
	дана
	11

	27
	Үшінші жерге тұйықтау түйіспесі бар 10 А РШ-Ц-20-01-10/220 штепсельдік розетка
	дана
	21

	28
	Қимасы 3×2,5 мм² ППВ мыс өзекті сым
	м
	285

	29
	Қимасы 2×2,5 мм² ППВ мыс өзекті сым
	м
	480

	30
	Жобаға сәйкес кондиционерлеу және желдету жүйелерінің күштік жабдықтары
	—
	—



10. Химиялық-талдамалық зертхананың электр жабдықтарының тізбесі
	№
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Автоматты ажыратқыштары бар ВРУ ОЩВ ЩРН-36 кіріспе-тарату құрылғысы
	дана
	1

	2
	ЩАП-63 типті резервті автоматты қосу шкафы
	дана
	1

	3
	Қимасы 3×50+1×35 мм² 2ВбБШв мыс ток өткізгіш өзектері бар күштік кабель
	м
	500

	4
	Сыртқы және ішкі жарықтандыруға арналған 2×36 Вт ARS/S236 люминесцентті шамдары бар жарық шамы
	дана
	35



100 кВт ҚУАТТЫ КҮН ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫНЫҢ (КЭС) ЖАБДЫҚТАРЫ
Инверторлық жабдықты, тарату құрылғыларын, мониторинг жүйелерін және электрмен жабдықтаудың жалпы желісіне қосылу құрылғыларын қоса алғанда, қуаты 100 кВт күн электр станциясына қызмет көрсетуге арналған жабдықтар тізбесі.
	№
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	LONGi LR7-72HVH-645M күн панельдері
	дана
	155

	2
	Deye SUN-100K-G03 инверторы
	компл.
	1

	3
	0,4 кВ ШР тарату шкафы
	компл.
	1

	4
	220 В ШР тарату шкафы
	компл.
	1




Тапсырыс беруші:                                                                     	Орындаушы:
«Өріктау Оперейтинг» ЖШС                                          
 Өндіріс жөніндегі директор

___________________  Ж.М.Кулжанов 				______________ 

  № _________   Шартқа     №2   Қосымша   «___» ______________  ж .       ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК   Электр, энергия тарату/реттеу жабдықтарына және соған ұқсас жабдыққа   техникалық қызмет көрсету бойынша техникалық шарттар    (110/35/6 кВ Өріктау   ҚС - ның электр жабдықтарына, Өріктау кен орнының электр   жабдықтарына, «Өріктау Оперейтинг» ЖШС вахталық қалашығы мен өндірістік   базасына сервистік қызмет көрсету)                    Техникалық қызмет көрсетуге жататын объектілер мен жабдықтардың тізбесі осы   техникалық ерекшелікке  № 1 қосымшада көрсетілген.   Бұл техникалық ерекшелік техникалық қызмет көрсетуді және электр жабдықтарын   ағымдағы  жөндеуді қамтиды:     ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР   1.   Қызметтерді   көрсету көлемі.     1983 жылы ашылған Өріктау мұнай, газ және конденсат кен орны Қазақстан Республикасы   Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде   орналасқан. 2015 жылы Шығыс Өріктау және Оңтүстік Өріктау кен орындары ашылды.   Мұнайлы - газды өлкенің бұл бөлігінде Жаңажол (шығысқа қарай 10 - 12 км), Кеңқияқ   (солтүстікке  қарай   50 км), Әлібекмола (солтүстік - шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (7   км) мұнай - газ кен  орындары бар. оңтүстік - батысқа қарай  - 8 км) бұрын ашылған және   қазірдің   өзінде әзірленуде.   Жылдық орташа температура  - 40 пен +40 С аралығында ауытқиды.   1.1. 110/35/6 кВ «Өрiхтау» қосалқы станциясының электр жабдықтарына, бақылау - өлшеу   және  автоматика құралдарына қызмет көрсету;   1.2.  Ек і  ӘЖ   110 кВ 110/35/6 кВ «Өріктау» қосалқы станциясынан № 3 сыртқы тарату   қондырғысына   дейін техникалық қызмет көрсету; және  әрқайсысының   ұзындығы 8,3 км   «Жа н ажолская  ГТЭС » ЖШС ОРУ - № 4;   1.3. «Өрi к тау Оперейтинг» ЖШС - не қарасты « Жанажолская ГТЭС » ЖШС - ның № 3 сыртқы   тарату құрылғысы және № 4 сыртқы тарату құрылғысы аумағындағы электр жабдықтарына   техникалық қызмет көрсету;   1.4. БПС электр жабдықтарына қызмет көрсету (күшейткіш сорғы станциясы);   1.5. Шығыс Өріктау кен орнының мұнай ұңғымаларының электр жабдықтарына   техникалық  қызмет көрсету   ВУ - 1  ВУ - 2;  ВУ - 3;  ВУ - 4 ;   ВУ - 5;   ВУ - 6 ; ВУ - 7; ВУ - 8;   ВУ - 9; ВУ - 10     және АГЗУ  №   4,  СОД   және   кернеуі 6 кВ әуе электр   желісінде кабель кірістірулері және көлденең полиэтиленнен  жасалған өтпелер;   1.6. Қуаты 100 кВт болатын күн электр станциясына (КЭС), оның ішінде инверторлық жабдыққа,  тарату құрылғыларына, мониторинг жүйелеріне және жалпы электрмен жабдықтау желісіне  қосылу жүйелеріне сервистік қызмет көрсету.   1.7. АС - 95 сымы бар 6 кВ әуе желілерінің ауа ағынымен ПУН (май өлшеу нүктесі) электр   жабдығына қызмет көрсету;   1.8. Газ кептіру қондырғысының, компрессорлық бөлменің, ауа - өлшеу аспаптарының, азот   қондырғысының , күшейткіш станция учаскесінде АГДС электр жабдықтарына қызмет   көрсету;   1.9. 6 кВ Өріктау мұнай кәсіпшілігінің әуе электр желілеріне қызмет көрсету;  

